{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["Koostenäkymä","Täyttönäkymä","Mobiilinäkymä","k-arvo tietokanta"],"not_rendered":{"charts":0,"images":7,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":23,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Koostenäkymä","index":0,"n_rows":32,"n_cols":27,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[31,0,31,1],[31,2,31,11],[9,0,9,1],[10,0,10,1],[11,0,11,1],[12,0,12,1],[13,0,13,1],[15,0,15,1],[14,0,14,1],[16,5,16,8],[15,2,15,4],[16,9,16,11],[15,5,15,8],[15,9,15,11],[8,0,8,1],[14,5,14,8],[14,9,14,11],[7,0,7,4],[0,0,3,2],[6,9,6,11],[4,7,4,8],[5,7,5,8],[6,7,6,8],[4,4,4,6],[5,4,5,6],[6,4,6,6],[1,4,1,6],[2,4,2,6],[3,4,3,6],[1,7,1,8],[2,7,2,8],[3,7,3,8],[1,9,1,11],[2,9,2,11],[3,9,3,11],[4,9,4,11],[5,9,5,11],[12,5,12,8],[13,5,13,8],[11,9,11,11],[12,9,12,11],[7,5,7,8],[8,5,8,8],[9,5,9,8],[10,5,10,8],[11,5,11,8],[13,9,13,11],[7,9,7,11],[8,9,8,11],[9,9,9,11],[10,9,10,11],[32,1,32,9],[33,1,33,9],[34,1,34,9],[35,1,35,9],[36,1,36,9],[37,1,37,9],[38,1,38,9],[40,1,40,9],[39,1,39,9],[45,1,45,9],[41,1,41,9],[42,1,42,9],[43,1,43,9],[44,1,44,9]]}
["LOGO",null,null,"ILMANVAIHDON MITTAUSPÖYTÄKIRJA",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(\n  AND(\n    AND($Y$7=FALSE,$Y$8=FALSE),\n    AND($Z$7=FALSE,$Z$8=FALSE)\n  ),\n  \"\",\n  _xlfn.LET(\n    _xlpm.headerBase, _xlfn.CHOOSECOLS(MP_P[#Headers],1,2,3,4,5,6,7,8,9),\n    _xlpm.headerEnd,  _xlfn.CHOOSECOLS(MP_P[#Headers],13),\n    _xlpm.headerRow,  _xlfn.HSTACK(_xlpm.headerBase,\"Ero \nl/s\", \" Ero %\", _xlpm.headerEnd),\n    _xlpm.numCols,    COLUMNS(_xlpm.headerRow),\n    _xlpm.spacerRow,  _xlfn.MAKEARRAY(1,_xlpm.numCols,_xlfn.LAMBDA(_xlpm.r,_xlpm.c,\"\")),\n\n    _xlpm.dataPBase,\n      _xlfn.HSTACK(\n        _xlfn.CHOOSECOLS(MP_P[],1,2,3,4,5,6,7),\n        _xlfn.MAP(_xlfn.CHOOSECOLS(MP_P[],8),_xlfn.LAMBDA(_xlpm.x,-_xlpm.x)),\n        _xlfn.MAP(_xlfn.CHOOSECOLS(MP_P[],9),_xlfn.LAMBDA(_xlpm.x,-_xlpm.x))\n      ),\n    _xlpm.dataPEnd, _xlfn.CHOOSECOLS(MP_P[],13),\n    _xlpm.dataPEro,\n      _xlfn.HSTACK(\n        INDEX(_xlpm.dataPBase,0,8)-INDEX(_xlpm.dataPBase,0,9),\n        IFERROR(\n          (INDEX(_xlpm.dataPBase,0,8)-INDEX(_xlpm.dataPBase,0,9)) / INDEX(_xlpm.dataPBase,0,9),\n          \"\"\n        )\n      ),\n    _xlpm.dataPraw, _xlfn.HSTACK(_xlpm.dataPBase,_xlpm.dataPEro,_xlpm.dataPEnd),\n\n    _xlpm.dataTBase,\n      _xlfn.CHOOSECOLS(MP_T[],1,2,3,4,5,6,7,8,9),\n    _xlpm.dataTEnd, _xlfn.CHOOSECOLS(MP_T[],13),\n    _xlpm.dataTEro,\n      _xlfn.HSTACK(\n        INDEX(_xlpm.dataTBase,0,8)-INDEX(_xlpm.dataTBase,0,9),\n        IFERROR(\n          (INDEX(_xlpm.dataTBase,0,8)-INDEX(_xlpm.dataTBase,0,9)) / INDEX(_xlpm.dataTBase,0,9),\n          \"\"\n        )\n      ),\n    _xlpm.dataTraw, _xlfn.HSTACK(_xlpm.dataTBase,_xlpm.dataTEro,_xlpm.dataTEnd),\n\n    _xlpm.MPM_PBase,\n      _xlfn.HSTACK(\n        _xlfn.CHOOSECOLS(MPM_P[],1,2,3,4,5,6,7),\n        _xlfn.MAP(_xlfn.CHOOSECOLS(MPM_P[],8),_xlfn.LAMBDA(_xlpm.x,-_xlpm.x)),\n        _xlfn.MAP(_xlfn.CHOOSECOLS(MPM_P[],9),_xlfn.LAMBDA(_xlpm.x,-_xlpm.x))\n      ),\n    _xlpm.MPM_PEnd, _xlfn.CHOOSECOLS(MPM_P[],13),\n    _xlpm.MPM_PEro,\n      _xlfn.HSTACK(\n        INDEX(_xlpm.MPM_PBase,0,8)-INDEX(_xlpm.MPM_PBase,0,9),\n        IFERROR(\n          (INDEX(_xlpm.MPM_PBase,0,8)-INDEX(_xlpm.MPM_PBase,0,9)) / INDEX(_xlpm.MPM_PBase,0,9),\n          \"\"\n        )\n      ),\n    _xlpm.MPM_Praw, _xlfn.HSTACK(_xlpm.MPM_PBase,_xlpm.MPM_PEro,_xlpm.MPM_PEnd),\n\n    _xlpm.MPM_TBase,\n      _xlfn.CHOOSECOLS(MPM_T[],1,2,3,4,5,6,7,8,9),\n    _xlpm.MPM_TEnd, _xlfn.CHOOSECOLS(MPM_T[],13),\n    _xlpm.MPM_TEro,\n      _xlfn.HSTACK(\n        INDEX(_xlpm.MPM_TBase,0,8)-INDEX(_xlpm.MPM_TBase,0,9),\n        IFERROR(\n          (INDEX(_xlpm.MPM_TBase,0,8)-INDEX(_xlpm.MPM_TBase,0,9)) / INDEX(_xlpm.MPM_TBase,0,9),\n          \"\"\n        )\n      ),\n    _xlpm.MPM_Traw, _xlfn.HSTACK(_xlpm.MPM_TBase,_xlpm.MPM_TEro,_xlpm.MPM_TEnd),\n\n    _xlpm.dataPfiltered, IFERROR(_xlfn._xlws.FILTER(_xlpm.dataPraw, INDEX(_xlpm.dataPraw,0,3)<>\"\"), {\"\"}),\n    _xlpm.dataTfiltered, IFERROR(_xlfn._xlws.FILTER(_xlpm.dataTraw, INDEX(_xlpm.dataTraw,0,3)<>\"\"), {\"\"}),\n    _xlpm.dataMPM_Pfiltered, IFERROR(_xlfn._xlws.FILTER(_xlpm.MPM_Praw, INDEX(_xlpm.MPM_Praw,0,3)<>\"\"), {\"\"}),\n    _xlpm.dataMPM_Tfiltered, IFERROR(_xlfn._xlws.FILTER(_xlpm.MPM_Traw, INDEX(_xlpm.MPM_Traw,0,3)<>\"\"), {\"\"}),\n\n    _xlpm.exhaustData,\n      IF(\n        AND($Y$7,$Y$8),\n        _xlfn.VSTACK(_xlpm.dataPfiltered, _xlpm.spacerRow, _xlpm.dataMPM_Pfiltered),\n        IF($Y$7, _xlpm.dataPfiltered, IF($Y$8, _xlpm.dataMPM_Pfiltered, \"\"))\n      ),\n    _xlpm.inletData,\n      IF(\n        AND($Z$7,$Z$8),\n        _xlfn.VSTACK(_xlpm.dataTfiltered, _xlpm.spacerRow, _xlpm.dataMPM_Tfiltered),\n        IF($Z$7, _xlpm.dataTfiltered, IF($Z$8, _xlpm.dataMPM_Tfiltered, \"\"))\n      ),\n\n    _xlpm.mergedData,\n      IF(\n        AND( OR($Y$7,$Y$8), OR($Z$7,$Z$8) ),\n        _xlfn.VSTACK(_xlpm.exhaustData, _xlpm.spacerRow, _xlpm.inletData),\n        IF( OR($Y$7,$Y$8), _xlpm.exhaustData, _xlpm.inletData )\n      ),\n\n    _xlpm.exhaustTotMeas, IFERROR(SUM(INDEX(_xlpm.exhaustData,0,8)),0),\n    _xlpm.exhaustTotPlan, IFERROR(SUM(INDEX(_xlpm.exhaustData,0,9)),0),\n    _xlpm.inletTotMeas,   IFERROR(SUM(INDEX(_xlpm.inletData,0,8)),0),\n    _xlpm.inletTotPlan,   IFERROR(SUM(INDEX(_xlpm.inletData,0,9)),0),\n\n    _xlpm.finalData,\n      _xlfn.MAP(\n        _xlpm.mergedData,\n        _xlfn.LAMBDA(_xlpm.x, IF(AND(ISNUMBER(_xlpm.x), _xlpm.x=0), \"\", _xlpm.x))\n      ),\n\n    _xlpm.totalExhaustRow,\n      IF(\n        ROWS(_xlpm.exhaustData)>0,\n        _xlfn.HSTACK(\"Poisto\",\"\",\"\",\"\",\"\",\"\",\"\", _xlpm.exhaustTotMeas, _xlpm.exhaustTotPlan,\"\",\"\",\"\"),\n        {\"\"}\n      ),\n    _xlpm.totalInletRow,\n      IF(\n        ROWS(_xlpm.inletData)>0,\n        _xlfn.HSTACK(\"Tulo\",\"\",\"\",\"\",\"\",\"\",\"\", _xlpm.inletTotMeas, _xlpm.inletTotPlan,\"\",\"\",\"\"),\n        {\"\"}\n      ),\n\n    _xlpm.output,\n      _xlfn.VSTACK(_xlpm.headerRow, _xlpm.finalData, _xlpm.totalExhaustRow, _xlpm.totalInletRow),\n  _xlpm.output)\n),\"\")","v":""}]
[null,null,null,"Kohde:",null,null,null,"Tilaaja:"]
[null,null,null,"Osoite:",null,null,null,"Pöytäkirja pvm:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Poisto","Tulo"]
[null,null,null,"Postinro:",null,null,null,"Mittaaja:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"POIS","POIS","Mobiilinäkymä"]
[null,null,null,"Toimipaikka:",null,null,null,"Puhelin:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"POIS","POIS","Täyttönäkymä"]
[null,null,null,"Kiinteistötunnus:",null,null,null,"Sähköposti:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Y5=\"PÄÄLLÄ\",TRUE,FALSE)","v":false},{"$f":"IF(Z5=\"PÄÄLLÄ\",TRUE,FALSE)","v":false}]
["Mittausasetukset ja olosuhteet",null,null,null,null,"Mittauspäivä(t):",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Y4=\"PÄÄLLÄ\",TRUE,FALSE)","v":false},{"$f":"IF(Z4=\"PÄÄLLÄ\",TRUE,FALSE)","v":false}]
["asetuksen kuvaus",null,"Tulo , %","Poisto, %","Asetus","Suodattimet vaihdettu, pvm:"]
["Poissa:",null,"-","-",1,"Suunniteltu ilmavirtaero +/-:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Koostenäkymän"]
["(asetusarvo, varaus):",null,"-","-",2,"Huoneiston paine-ero ulkoilmaan:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"asetukset"]
["Kotona:",null,"-","-",3,"Mittalaitteena käytetty:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10,"Matala säätöpaine"]
["(asetusarvo, varaus):",null,"-","-",4,"Mittalaitteen tarkkuus:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-"]
["Tehostus:",null,"-","-",5,"Mittarin kalibrointipäivämäärä:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.2,"Suurin hyväksyttävä poikkeama, ero %"]
["Liesikuvun kompensointi:",null,"-","-","-","Lämpötila ja tuulen nopeus:"]
[]
["Mittauspöytäkirjan tiedot asetuksella:"]
[]
[null,"Muut asetusarvot:",null,null,null,null,null,"Mittaustilanne"]
[null,"Konemalli:",null,null,null,null,null,"Mitattu ","Suunniteltu",null,"Ero","Ero"]
[null,"C02 raja-arvot:",null,null,null,null,null,"l/s","l/s",null,"l/s","%"]
[null,"Lämpötila aset. (Tulo):",null,null,null,null,"Tuloilma",{"$f":"IFERROR(IF(AND($Z$7=TRUE,$Z$8=TRUE),\n   INDEX(_xlfn.ANCHORARRAY(Täyttönäkymä!G3),ROWS(_xlfn.ANCHORARRAY(Täyttönäkymä!G3)),2) + INDEX(_xlfn.ANCHORARRAY(Mobiilinäkymä!G3),ROWS(_xlfn.ANCHORARRAY(Mobiilinäkymä!G3)),2),\n   IF($Z$7=TRUE,\n      INDEX(_xlfn.ANCHORARRAY(Täyttönäkymä!G3),ROWS(_xlfn.ANCHORARRAY(Täyttönäkymä!G3)),2),\n      IF($Z$8=TRUE,\n         INDEX(_xlfn.ANCHORARRAY(Mobiilinäkymä!G3),ROWS(_xlfn.ANCHORARRAY(Mobiilinäkymä!G3)),2),\n         \"\"\n      )\n   )\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(AND($Z$7=TRUE,$Z$8=TRUE),\n   INDEX(_xlfn.ANCHORARRAY(Täyttönäkymä!G3),ROWS(_xlfn.ANCHORARRAY(Täyttönäkymä!G3)),3) + INDEX(_xlfn.ANCHORARRAY(Mobiilinäkymä!G3),ROWS(_xlfn.ANCHORARRAY(Mobiilinäkymä!G3)),3),\n   IF($Z$7=TRUE,\n      INDEX(_xlfn.ANCHORARRAY(Täyttönäkymä!G3),ROWS(_xlfn.ANCHORARRAY(Täyttönäkymä!G3)),3),\n      IF($Z$8=TRUE,\n         INDEX(_xlfn.ANCHORARRAY(Mobiilinäkymä!G3),ROWS(_xlfn.ANCHORARRAY(Mobiilinäkymä!G3)),3),\n         \"\"\n      )\n   )\n),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(H22-I22,\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR((H22-I22)/I22,\"\")","v":""}]
[null,"Kosteus raja-arvo:",null,null,null,null,"Poistoilma",{"$f":"IFERROR(IF(AND($Y$7=TRUE,$Y$8=TRUE),\n   INDEX(_xlfn.ANCHORARRAY(Täyttönäkymä!A3),ROWS(_xlfn.ANCHORARRAY(Täyttönäkymä!A3)),2) + INDEX(_xlfn.ANCHORARRAY(Mobiilinäkymä!A3),ROWS(_xlfn.ANCHORARRAY(Mobiilinäkymä!A3)),2),\n   IF($Y$7=TRUE,\n      INDEX(_xlfn.ANCHORARRAY(Täyttönäkymä!A3),ROWS(_xlfn.ANCHORARRAY(Täyttönäkymä!A3)),2),\n      IF($Y$8=TRUE,\n         INDEX(_xlfn.ANCHORARRAY(Mobiilinäkymä!A3),ROWS(_xlfn.ANCHORARRAY(Mobiilinäkymä!A3)),2),\n         \"\"\n      )\n   )\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(AND($Y$7=TRUE,$Y$8=TRUE),\n   INDEX(_xlfn.ANCHORARRAY(Täyttönäkymä!A3),ROWS(_xlfn.ANCHORARRAY(Täyttönäkymä!A3)),3) + INDEX(_xlfn.ANCHORARRAY(Mobiilinäkymä!A3),ROWS(_xlfn.ANCHORARRAY(Mobiilinäkymä!A3)),3),\n   IF($Y$7=TRUE,\n      INDEX(_xlfn.ANCHORARRAY(Täyttönäkymä!A3),ROWS(_xlfn.ANCHORARRAY(Täyttönäkymä!A3)),3),\n      IF($Y$8=TRUE,\n         INDEX(_xlfn.ANCHORARRAY(Mobiilinäkymä!A3),ROWS(_xlfn.ANCHORARRAY(Mobiilinäkymä!A3)),3),\n         \"\"\n      )\n   )\n),\"\")","v":""},null,{"$f":"IFERROR(H23-I23,\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR((H23-I23)/I23,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,"Ilmavirtaero",{"$f":"IFERROR(H22-H23,\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(I22-I23,\"\")","v":""}]
[null,"Paine-erot vaipan yli mitattuna:"]
[null,"sijainti:","a","b","c",null,null,"Tehostus"]
[null,"Poissa:",null,null,null,null,null,"l/s","l/s",null,"l/s","%"]
[null,"Kotona:",null,null,null,null,"Tuloilma",null,null,{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(H28)=TRUE,\"\",H28-I28),H28-I28)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(H28)=TRUE,\"\",H28-I28),H28-I28)","v":""},{"$f":"IFERROR((H28-I28)/I28,\"\")","v":""}]
[null,"Tehostus:",null,null,null,null,"Poistoilma",null,null,{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(H29)=TRUE,\"\",H29-I29),H29-I29)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(H29)=TRUE,\"\",H29-I29),H29-I29)","v":""},{"$f":"IFERROR((H29-I29)/I29,\"\")","v":""}]
[null,"Liesikupu, käytössä:",null,null,null,null,"Ilmavirtaero",{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(H28)=TRUE,\"\",H28-H29),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(I28)=TRUE,\"\",I28-I29),\"\")","v":""}]
[]
["Huomio nro",null,"                                             Huomiot ja havainnot"]

{"sheet":"Täyttönäkymä","index":1,"n_rows":73,"n_cols":22,"rows_kept":73,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[25,15,51,24],[0,0,0,2],[9,0,9,1],[9,2,9,6],[9,7,9,12],[0,6,0,8],[19,16,19,21]]}
["Poisto",null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX(_xlfn.ANCHORARRAY(Täyttönäkymä!A3),ROWS(_xlfn.ANCHORARRAY(Täyttönäkymä!A3)),2),\"\")","v":""},null,null,"Tulo",null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX(_xlfn.ANCHORARRAY(Täyttönäkymä!G3),ROWS(_xlfn.ANCHORARRAY(Täyttönäkymä!G3)),2),\"\")","v":""}]
["KRS","Mitattu","Suunniteltu","%",null,null,"KRS","Mitattu","Suunniteltu","%"]
[{"$f":"IFERROR(\n  _xlfn.LET(\n    _xlpm.data, MP_P[],\n    _xlpm.krs, INDEX(_xlpm.data,,1),\n    _xlpm.mitattu, INDEX(_xlpm.data,,8),\n    _xlpm.suunniteltu, INDEX(_xlpm.data,,9),\n    _xlpm.uniqueKRS, _xlfn._xlws.SORT(_xlfn.UNIQUE(_xlpm.krs)),\n    _xlpm.results, CHOOSE({1,2,3},\n      _xlpm.uniqueKRS,\n      _xlfn.BYROW(_xlpm.uniqueKRS, _xlfn.LAMBDA(_xlpm.u, SUMIF(_xlpm.krs, _xlpm.u, _xlpm.mitattu))),\n      _xlfn.BYROW(_xlpm.uniqueKRS, _xlfn.LAMBDA(_xlpm.u, SUMIF(_xlpm.krs, _xlpm.u, _xlpm.suunniteltu)))\n    ),\n    _xlpm.filteredResults, _xlfn._xlws.FILTER(_xlpm.results, INDEX(_xlpm.results,,2)<>0),\n    _xlpm.totals, CHOOSE({1,2,3},\n      \"Yht:\",\n      SUM(_xlpm.mitattu),\n      SUM(_xlpm.suunniteltu)\n    ),\n    _xlfn.VSTACK(_xlpm.filteredResults, _xlpm.totals)\n  ),\n  \"\"\n)","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(B3),ISBLANK(C3))=TRUE,\"\",(B3-C3)/C3),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(\n  _xlfn.LET(\n    _xlpm.data, MP_T[],\n    _xlpm.krs, INDEX(_xlpm.data,,1),\n    _xlpm.mitattu, INDEX(_xlpm.data,,8),\n    _xlpm.suunniteltu, INDEX(_xlpm.data,,9),\n    _xlpm.uniqueKRS, _xlfn._xlws.SORT(_xlfn.UNIQUE(_xlpm.krs)),\n    _xlpm.results, CHOOSE({1,2,3},\n      _xlpm.uniqueKRS,\n      _xlfn.BYROW(_xlpm.uniqueKRS, _xlfn.LAMBDA(_xlpm.u, SUMIF(_xlpm.krs, _xlpm.u, _xlpm.mitattu))),\n      _xlfn.BYROW(_xlpm.uniqueKRS, _xlfn.LAMBDA(_xlpm.u, SUMIF(_xlpm.krs, _xlpm.u, _xlpm.suunniteltu)))\n    ),\n    _xlpm.filteredResults, _xlfn._xlws.FILTER(_xlpm.results, INDEX(_xlpm.results,,2)<>0),\n    _xlpm.totals, CHOOSE({1,2,3},\n      \"Yht:\",\n      SUM(_xlpm.mitattu),\n      SUM(_xlpm.suunniteltu)\n    ),\n    _xlfn.VSTACK(_xlpm.filteredResults, _xlpm.totals)\n  ),\n  \"\"\n)","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(H3),ISBLANK(I3))=TRUE,\"\",(H3-I3)/I3),\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(B4),ISBLANK(C4))=TRUE,\"\",(B4-C4)/C4),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(H4),ISBLANK(I4))=TRUE,\"\",(H4-I4)/I4),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"Pikaohje"]
[null,null,null,"",null,null,null,null,null,"",null,null,null,null,null,"1. Kirjaa päätelaitteet, koot, mitatut paine-erot ja suunnitellut ilmavirrat"]
[null,null,null,"",null,null,null,null,null,"",null,null,null,null,null,"2. Kirjaa referenssiventtiilin \"★\"-soluun \"R\""]
[null,null,null,"",null,null,null,null,null,"",null,null,null,null,null,"3. Kirjaa siniseen soluun referenssiventtiilin seuranta %"]
[null,null,null,"",null,null,null,null,null,"",null,null,"Ref",null,null,"4. Muuta säätöasennot pöytäkirjan laskemiin arvoihin ja suorita tarkistukset"]
[null,null,"Poistoilma",null,null,null,null,null,null,1,null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX(MP_P[[#All],[Seuranta\n%]],\n    MATCH(\"R\", MP_P[[#All],[★]], 0)),\"\")","v":""}]
["Tila",null,"Tekniset tiedot",null,null,null,null,"Tulokset"]
[]
["KRS\n№","Huone /\nTila","Päätelaite \nMittapiste","Koko \n Ød","Paine\nPa","Avaus\nmm","Kerroin\nk-arvo","Mitattu\nl/s","Suunniteltu\nl/s","Seuranta\n%"," - Ero\nl/s","- Ero\n%","★"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"säätöasento_poisto(MP_P[[#This Row],[Päätelaite \nMittapiste]],MP_P[[#This Row],[Koko \n Ød]],MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9,MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]],Tietokanta_yksinkertainen_poisto[])","v":""},{"$f":"IF(OR(\n    ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Päätelaite \nMittapiste]]),\n    ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Koko \n Ød]]),\n    ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Avaus\nmm]]),\nISBLANK(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]])\n), \"\",\n  _xlfn.LET(\n    _xlpm.comp, MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9/ SQRT(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]]),\n    _xlpm.filt, _xlfn._xlws.FILTER(\n            Tietokanta_yksinkertainen_poisto[],\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Tyyppi]=MP_P[[#This Row],[Päätelaite \nMittapiste]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Koko]=MP_P[[#This Row],[Koko \n Ød]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[asento]=MP_P[[#This Row],[Avaus\nmm]])\n         ),\n    _xlpm.colIndex, MATCH(\"k-arvo\", Tietokanta_yksinkertainen_poisto[#Headers], 0),\n    _xlpm.kValues, INDEX(_xlpm.filt, 0, _xlpm.colIndex),\n    _xlpm.diffs, ABS(_xlpm.kValues - _xlpm.comp),\n    _xlpm.minDiff, MIN(_xlpm.diffs),\n    INDEX(_xlpm.kValues, MATCH(_xlpm.minDiff, _xlpm.diffs, 0))\n  )\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]]), ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]])), \"\",MP_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]]*SQRT(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]])),\"\")","v":""},null,{"$f":"_xlfn.LET(_xlpm.h, INDIRECT(\"H\"&ROW()), _xlpm.i, INDIRECT(\"I\"&ROW()), IF(OR(_xlpm.h=\"\", _xlpm.i=\"\", _xlpm.i=0), \" \", (_xlpm.h/_xlpm.i)))","v":" "},{"$f":"IF(OR(INDIRECT(\"H\"&ROW())=0, INDIRECT(\"I\"&ROW())=0), \" \", IFERROR((INDIRECT(\"H\"&ROW())-INDIRECT(\"I\"&ROW())), \" \"))","v":" "},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]), ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\", IFERROR(IF(MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] = 0, \"\", IF(MP_P[[#This Row],[Mitattu\nl/s]] = MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]], \"0%\", (MP_P[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]-MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]) / MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\"))","v":""}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"säätöasento_poisto(MP_P[[#This Row],[Päätelaite \nMittapiste]],MP_P[[#This Row],[Koko \n Ød]],MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9,MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]],Tietokanta_yksinkertainen_poisto[])","v":""},{"$f":"IF(OR(\n    ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Päätelaite \nMittapiste]]),\n    ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Koko \n Ød]]),\n    ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Avaus\nmm]]),\nISBLANK(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]])\n), \"\",\n  _xlfn.LET(\n    _xlpm.comp, MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9/ SQRT(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]]),\n    _xlpm.filt, _xlfn._xlws.FILTER(\n            Tietokanta_yksinkertainen_poisto[],\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Tyyppi]=MP_P[[#This Row],[Päätelaite \nMittapiste]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Koko]=MP_P[[#This Row],[Koko \n Ød]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[asento]=MP_P[[#This Row],[Avaus\nmm]])\n         ),\n    _xlpm.colIndex, MATCH(\"k-arvo\", Tietokanta_yksinkertainen_poisto[#Headers], 0),\n    _xlpm.kValues, INDEX(_xlpm.filt, 0, _xlpm.colIndex),\n    _xlpm.diffs, ABS(_xlpm.kValues - _xlpm.comp),\n    _xlpm.minDiff, MIN(_xlpm.diffs),\n    INDEX(_xlpm.kValues, MATCH(_xlpm.minDiff, _xlpm.diffs, 0))\n  )\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]]), ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]])), \"\",MP_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]]*SQRT(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]])),\"\")","v":""},null,{"$f":"_xlfn.LET(_xlpm.h, INDIRECT(\"H\"&ROW()), _xlpm.i, INDIRECT(\"I\"&ROW()), IF(OR(_xlpm.h=\"\", _xlpm.i=\"\", _xlpm.i=0), \" \", (_xlpm.h/_xlpm.i)))","v":" "},{"$f":"IF(OR(INDIRECT(\"H\"&ROW())=0, INDIRECT(\"I\"&ROW())=0), \" \", IFERROR((INDIRECT(\"H\"&ROW())-INDIRECT(\"I\"&ROW())), \" \"))","v":" "},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]), ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\", IFERROR(IF(MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] = 0, \"\", IF(MP_P[[#This Row],[Mitattu\nl/s]] = MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]], \"0%\", (MP_P[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]-MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]) / MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\"))","v":""},null,null,null,null,"Täyttönäkymän"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"säätöasento_poisto(MP_P[[#This Row],[Päätelaite \nMittapiste]],MP_P[[#This Row],[Koko \n Ød]],MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9,MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]],Tietokanta_yksinkertainen_poisto[])","v":""},{"$f":"IF(OR(\n    ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Päätelaite \nMittapiste]]),\n    ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Koko \n Ød]]),\n    ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Avaus\nmm]]),\nISBLANK(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]])\n), \"\",\n  _xlfn.LET(\n    _xlpm.comp, MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9/ SQRT(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]]),\n    _xlpm.filt, _xlfn._xlws.FILTER(\n            Tietokanta_yksinkertainen_poisto[],\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Tyyppi]=MP_P[[#This Row],[Päätelaite \nMittapiste]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Koko]=MP_P[[#This Row],[Koko \n Ød]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[asento]=MP_P[[#This Row],[Avaus\nmm]])\n         ),\n    _xlpm.colIndex, MATCH(\"k-arvo\", Tietokanta_yksinkertainen_poisto[#Headers], 0),\n    _xlpm.kValues, INDEX(_xlpm.filt, 0, _xlpm.colIndex),\n    _xlpm.diffs, ABS(_xlpm.kValues - _xlpm.comp),\n    _xlpm.minDiff, MIN(_xlpm.diffs),\n    INDEX(_xlpm.kValues, MATCH(_xlpm.minDiff, _xlpm.diffs, 0))\n  )\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]]), ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]])), \"\",MP_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]]*SQRT(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]])),\"\")","v":""},null,{"$f":"_xlfn.LET(_xlpm.h, INDIRECT(\"H\"&ROW()), _xlpm.i, INDIRECT(\"I\"&ROW()), IF(OR(_xlpm.h=\"\", _xlpm.i=\"\", _xlpm.i=0), \" \", (_xlpm.h/_xlpm.i)))","v":" "},{"$f":"IF(OR(INDIRECT(\"H\"&ROW())=0, INDIRECT(\"I\"&ROW())=0), \" \", IFERROR((INDIRECT(\"H\"&ROW())-INDIRECT(\"I\"&ROW())), \" \"))","v":" "},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]), ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\", IFERROR(IF(MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] = 0, \"\", IF(MP_P[[#This Row],[Mitattu\nl/s]] = MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]], \"0%\", (MP_P[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]-MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]) / MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\"))","v":""},null,null,null,null,"asetukset"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"säätöasento_poisto(MP_P[[#This Row],[Päätelaite \nMittapiste]],MP_P[[#This Row],[Koko \n Ød]],MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9,MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]],Tietokanta_yksinkertainen_poisto[])","v":""},{"$f":"IF(OR(\n    ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Päätelaite \nMittapiste]]),\n    ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Koko \n Ød]]),\n    ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Avaus\nmm]]),\nISBLANK(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]])\n), \"\",\n  _xlfn.LET(\n    _xlpm.comp, MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9/ SQRT(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]]),\n    _xlpm.filt, _xlfn._xlws.FILTER(\n            Tietokanta_yksinkertainen_poisto[],\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Tyyppi]=MP_P[[#This Row],[Päätelaite \nMittapiste]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Koko]=MP_P[[#This Row],[Koko \n Ød]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[asento]=MP_P[[#This Row],[Avaus\nmm]])\n         ),\n    _xlpm.colIndex, MATCH(\"k-arvo\", Tietokanta_yksinkertainen_poisto[#Headers], 0),\n    _xlpm.kValues, INDEX(_xlpm.filt, 0, _xlpm.colIndex),\n    _xlpm.diffs, ABS(_xlpm.kValues - _xlpm.comp),\n    _xlpm.minDiff, MIN(_xlpm.diffs),\n    INDEX(_xlpm.kValues, MATCH(_xlpm.minDiff, _xlpm.diffs, 0))\n  )\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]]), ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]])), \"\",MP_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]]*SQRT(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]])),\"\")","v":""},null,{"$f":"_xlfn.LET(_xlpm.h, INDIRECT(\"H\"&ROW()), _xlpm.i, INDIRECT(\"I\"&ROW()), IF(OR(_xlpm.h=\"\", _xlpm.i=\"\", _xlpm.i=0), \" \", (_xlpm.h/_xlpm.i)))","v":" "},{"$f":"IF(OR(INDIRECT(\"H\"&ROW())=0, INDIRECT(\"I\"&ROW())=0), \" \", IFERROR((INDIRECT(\"H\"&ROW())-INDIRECT(\"I\"&ROW())), \" \"))","v":" "},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]), ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\", IFERROR(IF(MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] = 0, \"\", IF(MP_P[[#This Row],[Mitattu\nl/s]] = MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]], \"0%\", (MP_P[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]-MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]) / MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\"))","v":""},null,null,null,null,10,"Matala säätöpaine"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"säätöasento_poisto(MP_P[[#This Row],[Päätelaite \nMittapiste]],MP_P[[#This Row],[Koko \n Ød]],MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9,MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]],Tietokanta_yksinkertainen_poisto[])","v":""},{"$f":"IF(OR(\n    ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Päätelaite \nMittapiste]]),\n    ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Koko \n Ød]]),\n    ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Avaus\nmm]]),\nISBLANK(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]])\n), \"\",\n  _xlfn.LET(\n    _xlpm.comp, MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9/ SQRT(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]]),\n    _xlpm.filt, _xlfn._xlws.FILTER(\n            Tietokanta_yksinkertainen_poisto[],\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Tyyppi]=MP_P[[#This Row],[Päätelaite \nMittapiste]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Koko]=MP_P[[#This Row],[Koko \n Ød]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[asento]=MP_P[[#This Row],[Avaus\nmm]])\n         ),\n    _xlpm.colIndex, MATCH(\"k-arvo\", Tietokanta_yksinkertainen_poisto[#Headers], 0),\n    _xlpm.kValues, INDEX(_xlpm.filt, 0, _xlpm.colIndex),\n    _xlpm.diffs, ABS(_xlpm.kValues - _xlpm.comp),\n    _xlpm.minDiff, MIN(_xlpm.diffs),\n    INDEX(_xlpm.kValues, MATCH(_xlpm.minDiff, _xlpm.diffs, 0))\n  )\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]]), ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]])), \"\",MP_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]]*SQRT(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]])),\"\")","v":""},null,{"$f":"_xlfn.LET(_xlpm.h, INDIRECT(\"H\"&ROW()), _xlpm.i, INDIRECT(\"I\"&ROW()), IF(OR(_xlpm.h=\"\", _xlpm.i=\"\", _xlpm.i=0), \" \", (_xlpm.h/_xlpm.i)))","v":" "},{"$f":"IF(OR(INDIRECT(\"H\"&ROW())=0, INDIRECT(\"I\"&ROW())=0), \" \", IFERROR((INDIRECT(\"H\"&ROW())-INDIRECT(\"I\"&ROW())), \" \"))","v":" "},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]), ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\", IFERROR(IF(MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] = 0, \"\", IF(MP_P[[#This Row],[Mitattu\nl/s]] = MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]], \"0%\", (MP_P[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]-MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]) / MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\"))","v":""}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"säätöasento_poisto(MP_P[[#This Row],[Päätelaite \nMittapiste]],MP_P[[#This Row],[Koko \n Ød]],MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9,MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]],Tietokanta_yksinkertainen_poisto[])","v":""},{"$f":"IF(OR(\n    ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Päätelaite \nMittapiste]]),\n    ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Koko \n Ød]]),\n    ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Avaus\nmm]]),\nISBLANK(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]])\n), \"\",\n  _xlfn.LET(\n    _xlpm.comp, MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9/ SQRT(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]]),\n    _xlpm.filt, _xlfn._xlws.FILTER(\n            Tietokanta_yksinkertainen_poisto[],\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Tyyppi]=MP_P[[#This Row],[Päätelaite \nMittapiste]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Koko]=MP_P[[#This Row],[Koko \n Ød]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[asento]=MP_P[[#This Row],[Avaus\nmm]])\n         ),\n    _xlpm.colIndex, MATCH(\"k-arvo\", Tietokanta_yksinkertainen_poisto[#Headers], 0),\n    _xlpm.kValues, INDEX(_xlpm.filt, 0, _xlpm.colIndex),\n    _xlpm.diffs, ABS(_xlpm.kValues - _xlpm.comp),\n    _xlpm.minDiff, MIN(_xlpm.diffs),\n    INDEX(_xlpm.kValues, MATCH(_xlpm.minDiff, _xlpm.diffs, 0))\n  )\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]]), ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]])), \"\",MP_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]]*SQRT(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]])),\"\")","v":""},null,{"$f":"_xlfn.LET(_xlpm.h, INDIRECT(\"H\"&ROW()), _xlpm.i, INDIRECT(\"I\"&ROW()), IF(OR(_xlpm.h=\"\", _xlpm.i=\"\", _xlpm.i=0), \" \", (_xlpm.h/_xlpm.i)))","v":" "},{"$f":"IF(OR(INDIRECT(\"H\"&ROW())=0, INDIRECT(\"I\"&ROW())=0), \" \", IFERROR((INDIRECT(\"H\"&ROW())-INDIRECT(\"I\"&ROW())), \" \"))","v":" "},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]), ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\", IFERROR(IF(MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] = 0, \"\", IF(MP_P[[#This Row],[Mitattu\nl/s]] = MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]], \"0%\", (MP_P[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]-MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]) / MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\"))","v":""},null,null,null,null,0.2,"Suurin hyväksyttävä poikkeama, ero %"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"säätöasento_poisto(MP_P[[#This Row],[Päätelaite \nMittapiste]],MP_P[[#This Row],[Koko \n Ød]],MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9,MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]],Tietokanta_yksinkertainen_poisto[])","v":""},{"$f":"IF(OR(\n    ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Päätelaite \nMittapiste]]),\n    ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Koko \n Ød]]),\n    ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Avaus\nmm]]),\nISBLANK(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]])\n), \"\",\n  _xlfn.LET(\n    _xlpm.comp, MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9/ SQRT(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]]),\n    _xlpm.filt, _xlfn._xlws.FILTER(\n            Tietokanta_yksinkertainen_poisto[],\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Tyyppi]=MP_P[[#This Row],[Päätelaite \nMittapiste]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Koko]=MP_P[[#This Row],[Koko \n Ød]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[asento]=MP_P[[#This Row],[Avaus\nmm]])\n         ),\n    _xlpm.colIndex, MATCH(\"k-arvo\", Tietokanta_yksinkertainen_poisto[#Headers], 0),\n    _xlpm.kValues, INDEX(_xlpm.filt, 0, _xlpm.colIndex),\n    _xlpm.diffs, ABS(_xlpm.kValues - _xlpm.comp),\n    _xlpm.minDiff, MIN(_xlpm.diffs),\n    INDEX(_xlpm.kValues, MATCH(_xlpm.minDiff, _xlpm.diffs, 0))\n  )\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]]), ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]])), \"\",MP_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]]*SQRT(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]])),\"\")","v":""},null,{"$f":"_xlfn.LET(_xlpm.h, INDIRECT(\"H\"&ROW()), _xlpm.i, INDIRECT(\"I\"&ROW()), IF(OR(_xlpm.h=\"\", _xlpm.i=\"\", _xlpm.i=0), \" \", (_xlpm.h/_xlpm.i)))","v":" "},{"$f":"IF(OR(INDIRECT(\"H\"&ROW())=0, INDIRECT(\"I\"&ROW())=0), \" \", IFERROR((INDIRECT(\"H\"&ROW())-INDIRECT(\"I\"&ROW())), \" \"))","v":" "},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]), ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\", IFERROR(IF(MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] = 0, \"\", IF(MP_P[[#This Row],[Mitattu\nl/s]] = MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]], \"0%\", (MP_P[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]-MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]) / MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\"))","v":""}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"säätöasento_poisto(MP_P[[#This Row],[Päätelaite \nMittapiste]],MP_P[[#This Row],[Koko \n Ød]],MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9,MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]],Tietokanta_yksinkertainen_poisto[])","v":""},{"$f":"IF(OR(\n    ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Päätelaite \nMittapiste]]),\n    ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Koko \n Ød]]),\n    ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Avaus\nmm]]),\nISBLANK(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]])\n), \"\",\n  _xlfn.LET(\n    _xlpm.comp, MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9/ SQRT(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]]),\n    _xlpm.filt, _xlfn._xlws.FILTER(\n            Tietokanta_yksinkertainen_poisto[],\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Tyyppi]=MP_P[[#This Row],[Päätelaite \nMittapiste]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Koko]=MP_P[[#This Row],[Koko \n Ød]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[asento]=MP_P[[#This Row],[Avaus\nmm]])\n         ),\n    _xlpm.colIndex, MATCH(\"k-arvo\", Tietokanta_yksinkertainen_poisto[#Headers], 0),\n    _xlpm.kValues, INDEX(_xlpm.filt, 0, _xlpm.colIndex),\n    _xlpm.diffs, ABS(_xlpm.kValues - _xlpm.comp),\n    _xlpm.minDiff, MIN(_xlpm.diffs),\n    INDEX(_xlpm.kValues, MATCH(_xlpm.minDiff, _xlpm.diffs, 0))\n  )\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]]), ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]])), \"\",MP_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]]*SQRT(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]])),\"\")","v":""},null,{"$f":"_xlfn.LET(_xlpm.h, INDIRECT(\"H\"&ROW()), _xlpm.i, INDIRECT(\"I\"&ROW()), IF(OR(_xlpm.h=\"\", _xlpm.i=\"\", _xlpm.i=0), \" \", (_xlpm.h/_xlpm.i)))","v":" "},{"$f":"IF(OR(INDIRECT(\"H\"&ROW())=0, INDIRECT(\"I\"&ROW())=0), \" \", IFERROR((INDIRECT(\"H\"&ROW())-INDIRECT(\"I\"&ROW())), \" \"))","v":" "},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]), ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\", IFERROR(IF(MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] = 0, \"\", IF(MP_P[[#This Row],[Mitattu\nl/s]] = MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]], \"0%\", (MP_P[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]-MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]) / MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\"))","v":""},null,null,null,null,"Päätelaitteen minimipaine tarkistus"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"säätöasento_poisto(MP_P[[#This Row],[Päätelaite \nMittapiste]],MP_P[[#This Row],[Koko \n Ød]],MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9,MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]],Tietokanta_yksinkertainen_poisto[])","v":""},{"$f":"IF(OR(\n    ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Päätelaite \nMittapiste]]),\n    ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Koko \n Ød]]),\n    ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Avaus\nmm]]),\nISBLANK(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]])\n), \"\",\n  _xlfn.LET(\n    _xlpm.comp, MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9/ SQRT(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]]),\n    _xlpm.filt, _xlfn._xlws.FILTER(\n            Tietokanta_yksinkertainen_poisto[],\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Tyyppi]=MP_P[[#This Row],[Päätelaite \nMittapiste]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Koko]=MP_P[[#This Row],[Koko \n Ød]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[asento]=MP_P[[#This Row],[Avaus\nmm]])\n         ),\n    _xlpm.colIndex, MATCH(\"k-arvo\", Tietokanta_yksinkertainen_poisto[#Headers], 0),\n    _xlpm.kValues, INDEX(_xlpm.filt, 0, _xlpm.colIndex),\n    _xlpm.diffs, ABS(_xlpm.kValues - _xlpm.comp),\n    _xlpm.minDiff, MIN(_xlpm.diffs),\n    INDEX(_xlpm.kValues, MATCH(_xlpm.minDiff, _xlpm.diffs, 0))\n  )\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]]), ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]])), \"\",MP_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]]*SQRT(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]])),\"\")","v":""},null,{"$f":"_xlfn.LET(_xlpm.h, INDIRECT(\"H\"&ROW()), _xlpm.i, INDIRECT(\"I\"&ROW()), IF(OR(_xlpm.h=\"\", _xlpm.i=\"\", _xlpm.i=0), \" \", (_xlpm.h/_xlpm.i)))","v":" "},{"$f":"IF(OR(INDIRECT(\"H\"&ROW())=0, INDIRECT(\"I\"&ROW())=0), \" \", IFERROR((INDIRECT(\"H\"&ROW())-INDIRECT(\"I\"&ROW())), \" \"))","v":" "},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]), ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\", IFERROR(IF(MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] = 0, \"\", IF(MP_P[[#This Row],[Mitattu\nl/s]] = MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]], \"0%\", (MP_P[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]-MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]) / MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\"))","v":""},null,null,null,null,"min paine","l/s","laite","Koko","k-arvo","avaus"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"säätöasento_poisto(MP_P[[#This Row],[Päätelaite \nMittapiste]],MP_P[[#This Row],[Koko \n Ød]],MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9,MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]],Tietokanta_yksinkertainen_poisto[])","v":""},{"$f":"IF(OR(\n    ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Päätelaite \nMittapiste]]),\n    ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Koko \n Ød]]),\n    ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Avaus\nmm]]),\nISBLANK(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]])\n), \"\",\n  _xlfn.LET(\n    _xlpm.comp, MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9/ SQRT(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]]),\n    _xlpm.filt, _xlfn._xlws.FILTER(\n            Tietokanta_yksinkertainen_poisto[],\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Tyyppi]=MP_P[[#This Row],[Päätelaite \nMittapiste]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Koko]=MP_P[[#This Row],[Koko \n Ød]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[asento]=MP_P[[#This Row],[Avaus\nmm]])\n         ),\n    _xlpm.colIndex, MATCH(\"k-arvo\", Tietokanta_yksinkertainen_poisto[#Headers], 0),\n    _xlpm.kValues, INDEX(_xlpm.filt, 0, _xlpm.colIndex),\n    _xlpm.diffs, ABS(_xlpm.kValues - _xlpm.comp),\n    _xlpm.minDiff, MIN(_xlpm.diffs),\n    INDEX(_xlpm.kValues, MATCH(_xlpm.minDiff, _xlpm.diffs, 0))\n  )\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]]), ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]])), \"\",MP_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]]*SQRT(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]])),\"\")","v":""},null,{"$f":"_xlfn.LET(_xlpm.h, INDIRECT(\"H\"&ROW()), _xlpm.i, INDIRECT(\"I\"&ROW()), IF(OR(_xlpm.h=\"\", _xlpm.i=\"\", _xlpm.i=0), \" \", (_xlpm.h/_xlpm.i)))","v":" "},{"$f":"IF(OR(INDIRECT(\"H\"&ROW())=0, INDIRECT(\"I\"&ROW())=0), \" \", IFERROR((INDIRECT(\"H\"&ROW())-INDIRECT(\"I\"&ROW())), \" \"))","v":" "},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]), ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\", IFERROR(IF(MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] = 0, \"\", IF(MP_P[[#This Row],[Mitattu\nl/s]] = MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]], \"0%\", (MP_P[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]-MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]) / MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\"))","v":""},null,null,null,"poisto",10,8,"KSU","125 kanava >3D",{"$f":"R22/SQRT(Q22)","v":2.5298221281347035},{"$f":"säätöasento_poisto(S22,T22,R22,Q22,Tietokanta_yksinkertainen_poisto[])","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"säätöasento_poisto(MP_P[[#This Row],[Päätelaite \nMittapiste]],MP_P[[#This Row],[Koko \n Ød]],MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9,MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]],Tietokanta_yksinkertainen_poisto[])","v":""},{"$f":"IF(OR(\n    ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Päätelaite \nMittapiste]]),\n    ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Koko \n Ød]]),\n    ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Avaus\nmm]]),\nISBLANK(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]])\n), \"\",\n  _xlfn.LET(\n    _xlpm.comp, MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9/ SQRT(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]]),\n    _xlpm.filt, _xlfn._xlws.FILTER(\n            Tietokanta_yksinkertainen_poisto[],\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Tyyppi]=MP_P[[#This Row],[Päätelaite \nMittapiste]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Koko]=MP_P[[#This Row],[Koko \n Ød]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[asento]=MP_P[[#This Row],[Avaus\nmm]])\n         ),\n    _xlpm.colIndex, MATCH(\"k-arvo\", Tietokanta_yksinkertainen_poisto[#Headers], 0),\n    _xlpm.kValues, INDEX(_xlpm.filt, 0, _xlpm.colIndex),\n    _xlpm.diffs, ABS(_xlpm.kValues - _xlpm.comp),\n    _xlpm.minDiff, MIN(_xlpm.diffs),\n    INDEX(_xlpm.kValues, MATCH(_xlpm.minDiff, _xlpm.diffs, 0))\n  )\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]]), ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]])), \"\",MP_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]]*SQRT(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]])),\"\")","v":""},null,{"$f":"_xlfn.LET(_xlpm.h, INDIRECT(\"H\"&ROW()), _xlpm.i, INDIRECT(\"I\"&ROW()), IF(OR(_xlpm.h=\"\", _xlpm.i=\"\", _xlpm.i=0), \" \", (_xlpm.h/_xlpm.i)))","v":" "},{"$f":"IF(OR(INDIRECT(\"H\"&ROW())=0, INDIRECT(\"I\"&ROW())=0), \" \", IFERROR((INDIRECT(\"H\"&ROW())-INDIRECT(\"I\"&ROW())), \" \"))","v":" "},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]), ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\", IFERROR(IF(MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] = 0, \"\", IF(MP_P[[#This Row],[Mitattu\nl/s]] = MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]], \"0%\", (MP_P[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]-MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]) / MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\"))","v":""},null,null,null,"tulo",10,8,"KTS","125 / 180° muovi",{"$f":"R23/SQRT(Q23)","v":2.5298221281347035},{"$f":"säätöasento_tulo(S23,T23,R23,Q23,Tietokanta_yksinkertainen_tulo[])","v":6}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"säätöasento_poisto(MP_P[[#This Row],[Päätelaite \nMittapiste]],MP_P[[#This Row],[Koko \n Ød]],MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9,MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]],Tietokanta_yksinkertainen_poisto[])","v":""},{"$f":"IF(OR(\n    ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Päätelaite \nMittapiste]]),\n    ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Koko \n Ød]]),\n    ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Avaus\nmm]]),\nISBLANK(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]])\n), \"\",\n  _xlfn.LET(\n    _xlpm.comp, MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9/ SQRT(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]]),\n    _xlpm.filt, _xlfn._xlws.FILTER(\n            Tietokanta_yksinkertainen_poisto[],\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Tyyppi]=MP_P[[#This Row],[Päätelaite \nMittapiste]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Koko]=MP_P[[#This Row],[Koko \n Ød]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[asento]=MP_P[[#This Row],[Avaus\nmm]])\n         ),\n    _xlpm.colIndex, MATCH(\"k-arvo\", Tietokanta_yksinkertainen_poisto[#Headers], 0),\n    _xlpm.kValues, INDEX(_xlpm.filt, 0, _xlpm.colIndex),\n    _xlpm.diffs, ABS(_xlpm.kValues - _xlpm.comp),\n    _xlpm.minDiff, MIN(_xlpm.diffs),\n    INDEX(_xlpm.kValues, MATCH(_xlpm.minDiff, _xlpm.diffs, 0))\n  )\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]]), ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]])), \"\",MP_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]]*SQRT(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]])),\"\")","v":""},null,{"$f":"_xlfn.LET(_xlpm.h, INDIRECT(\"H\"&ROW()), _xlpm.i, INDIRECT(\"I\"&ROW()), IF(OR(_xlpm.h=\"\", _xlpm.i=\"\", _xlpm.i=0), \" \", (_xlpm.h/_xlpm.i)))","v":" "},{"$f":"IF(OR(INDIRECT(\"H\"&ROW())=0, INDIRECT(\"I\"&ROW())=0), \" \", IFERROR((INDIRECT(\"H\"&ROW())-INDIRECT(\"I\"&ROW())), \" \"))","v":" "},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]), ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\", IFERROR(IF(MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] = 0, \"\", IF(MP_P[[#This Row],[Mitattu\nl/s]] = MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]], \"0%\", (MP_P[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]-MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]) / MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\"))","v":""}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"säätöasento_poisto(MP_P[[#This Row],[Päätelaite \nMittapiste]],MP_P[[#This Row],[Koko \n Ød]],MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9,MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]],Tietokanta_yksinkertainen_poisto[])","v":""},{"$f":"IF(OR(\n    ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Päätelaite \nMittapiste]]),\n    ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Koko \n Ød]]),\n    ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Avaus\nmm]]),\nISBLANK(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]])\n), \"\",\n  _xlfn.LET(\n    _xlpm.comp, MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9/ SQRT(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]]),\n    _xlpm.filt, _xlfn._xlws.FILTER(\n            Tietokanta_yksinkertainen_poisto[],\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Tyyppi]=MP_P[[#This Row],[Päätelaite \nMittapiste]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Koko]=MP_P[[#This Row],[Koko \n Ød]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[asento]=MP_P[[#This Row],[Avaus\nmm]])\n         ),\n    _xlpm.colIndex, MATCH(\"k-arvo\", Tietokanta_yksinkertainen_poisto[#Headers], 0),\n    _xlpm.kValues, INDEX(_xlpm.filt, 0, _xlpm.colIndex),\n    _xlpm.diffs, ABS(_xlpm.kValues - _xlpm.comp),\n    _xlpm.minDiff, MIN(_xlpm.diffs),\n    INDEX(_xlpm.kValues, MATCH(_xlpm.minDiff, _xlpm.diffs, 0))\n  )\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]]), ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]])), \"\",MP_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]]*SQRT(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]])),\"\")","v":""},null,{"$f":"_xlfn.LET(_xlpm.h, INDIRECT(\"H\"&ROW()), _xlpm.i, INDIRECT(\"I\"&ROW()), IF(OR(_xlpm.h=\"\", _xlpm.i=\"\", _xlpm.i=0), \" \", (_xlpm.h/_xlpm.i)))","v":" "},{"$f":"IF(OR(INDIRECT(\"H\"&ROW())=0, INDIRECT(\"I\"&ROW())=0), \" \", IFERROR((INDIRECT(\"H\"&ROW())-INDIRECT(\"I\"&ROW())), \" \"))","v":" "},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]), ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\", IFERROR(IF(MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] = 0, \"\", IF(MP_P[[#This Row],[Mitattu\nl/s]] = MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]], \"0%\", (MP_P[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]-MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]) / MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\"))","v":""},null,null,null,"Virtuaalinen tasapainotus"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"säätöasento_poisto(MP_P[[#This Row],[Päätelaite \nMittapiste]],MP_P[[#This Row],[Koko \n Ød]],MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9,MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]],Tietokanta_yksinkertainen_poisto[])","v":""},{"$f":"IF(OR(\n    ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Päätelaite \nMittapiste]]),\n    ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Koko \n Ød]]),\n    ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Avaus\nmm]]),\nISBLANK(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]])\n), \"\",\n  _xlfn.LET(\n    _xlpm.comp, MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9/ SQRT(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]]),\n    _xlpm.filt, _xlfn._xlws.FILTER(\n            Tietokanta_yksinkertainen_poisto[],\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Tyyppi]=MP_P[[#This Row],[Päätelaite \nMittapiste]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Koko]=MP_P[[#This Row],[Koko \n Ød]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[asento]=MP_P[[#This Row],[Avaus\nmm]])\n         ),\n    _xlpm.colIndex, MATCH(\"k-arvo\", Tietokanta_yksinkertainen_poisto[#Headers], 0),\n    _xlpm.kValues, INDEX(_xlpm.filt, 0, _xlpm.colIndex),\n    _xlpm.diffs, ABS(_xlpm.kValues - _xlpm.comp),\n    _xlpm.minDiff, MIN(_xlpm.diffs),\n    INDEX(_xlpm.kValues, MATCH(_xlpm.minDiff, _xlpm.diffs, 0))\n  )\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]]), ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]])), \"\",MP_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]]*SQRT(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]])),\"\")","v":""},null,{"$f":"_xlfn.LET(_xlpm.h, INDIRECT(\"H\"&ROW()), _xlpm.i, INDIRECT(\"I\"&ROW()), IF(OR(_xlpm.h=\"\", _xlpm.i=\"\", _xlpm.i=0), \" \", (_xlpm.h/_xlpm.i)))","v":" "},{"$f":"IF(OR(INDIRECT(\"H\"&ROW())=0, INDIRECT(\"I\"&ROW())=0), \" \", IFERROR((INDIRECT(\"H\"&ROW())-INDIRECT(\"I\"&ROW())), \" \"))","v":" "},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]), ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\", IFERROR(IF(MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] = 0, \"\", IF(MP_P[[#This Row],[Mitattu\nl/s]] = MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]], \"0%\", (MP_P[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]-MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]) / MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\"))","v":""},null,null,null,"Virtuaalinen tasapainotus mahdollistaa uudenlaisen tavan mitata ja tasapainottaa yksinkertaisten kohteiden ilmanvaihtojärjestelmiä. K-arvotietokanta ja päätelaitteiden prosentuaalinen seuranta mahdollistaan nopean tavan esisäätää päätelaitteet suhteelliseen tasapainoon keskenään. Virtuaalinen tasapainotus suoritetaan seuraavasti:\n\n1.\tSuoritetaan karkea esisäätö siten, että ne päätelaitteet, joille on suunniteltu suurimmat ilmavirrat, avataan maksimiavausasennoille. Ensimmäisellä mittauskierroksella kirjataan pöytäkirjaan päätelaitteet, niiden koot ja mitatut paine-erot, sekä suunnitellut ilmavirrat. Pöytäkirja laskee näiden perusteella suunnitteluilmavirtojen mukaisia laskennallisia avausasentoja, ÄLÄ siis vielä kirjaa itse avausasentoja.\n\n2.\tSelvitetään referenssiventtiili eli pöytäkirjan seurantaprosentin mukainen heikoin venttiili. Referenssiventtiili merkitään R-kirjaimella saman rivin ”★” -soluun.\n\n3.\tTaulukon yläpuolen siniseen soluun kirjataan referenssiventtiilin prosenttiarvo. Tämä muuttaa kaikkien muiden rivien seurantaprosentit referenssiventtiilin prosenttiarvoa vastaavaksi ja laskee kaikille venttiileille laskennalliset avaukset.\n\n4.\tPäätelaitteiden säätöasennot muutetaan vastaamaan pöytäkirjan laskemia avausasentoja.\n\n5.\tSuoritetaan suhteellinen säätö päätelaittelle, tämän jälkeen suoritetaan  tarkastusmittauskierros ja päivitetään tulokset pöytäkirjaan.\n\n6.\tTehdään viimeiset hienosäädöt. \n\n7. Toista kohdat 1-6 tulo-/poistopuolelle."]
[null,null,null,null,null,{"$f":"säätöasento_poisto(MP_P[[#This Row],[Päätelaite \nMittapiste]],MP_P[[#This Row],[Koko \n Ød]],MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9,MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]],Tietokanta_yksinkertainen_poisto[])","v":""},{"$f":"IF(OR(\n    ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Päätelaite \nMittapiste]]),\n    ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Koko \n Ød]]),\n    ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Avaus\nmm]]),\nISBLANK(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]])\n), \"\",\n  _xlfn.LET(\n    _xlpm.comp, MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9/ SQRT(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]]),\n    _xlpm.filt, _xlfn._xlws.FILTER(\n            Tietokanta_yksinkertainen_poisto[],\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Tyyppi]=MP_P[[#This Row],[Päätelaite \nMittapiste]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Koko]=MP_P[[#This Row],[Koko \n Ød]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[asento]=MP_P[[#This Row],[Avaus\nmm]])\n         ),\n    _xlpm.colIndex, MATCH(\"k-arvo\", Tietokanta_yksinkertainen_poisto[#Headers], 0),\n    _xlpm.kValues, INDEX(_xlpm.filt, 0, _xlpm.colIndex),\n    _xlpm.diffs, ABS(_xlpm.kValues - _xlpm.comp),\n    _xlpm.minDiff, MIN(_xlpm.diffs),\n    INDEX(_xlpm.kValues, MATCH(_xlpm.minDiff, _xlpm.diffs, 0))\n  )\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]]), ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]])), \"\",MP_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]]*SQRT(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]])),\"\")","v":""},null,{"$f":"_xlfn.LET(_xlpm.h, INDIRECT(\"H\"&ROW()), _xlpm.i, INDIRECT(\"I\"&ROW()), IF(OR(_xlpm.h=\"\", _xlpm.i=\"\", _xlpm.i=0), \" \", (_xlpm.h/_xlpm.i)))","v":" "},{"$f":"IF(OR(INDIRECT(\"H\"&ROW())=0, INDIRECT(\"I\"&ROW())=0), \" \", IFERROR((INDIRECT(\"H\"&ROW())-INDIRECT(\"I\"&ROW())), \" \"))","v":" "},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]), ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\", IFERROR(IF(MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] = 0, \"\", IF(MP_P[[#This Row],[Mitattu\nl/s]] = MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]], \"0%\", (MP_P[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]-MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]) / MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\"))","v":""}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"säätöasento_poisto(MP_P[[#This Row],[Päätelaite \nMittapiste]],MP_P[[#This Row],[Koko \n Ød]],MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9,MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]],Tietokanta_yksinkertainen_poisto[])","v":""},{"$f":"IF(OR(\n    ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Päätelaite \nMittapiste]]),\n    ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Koko \n Ød]]),\n    ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Avaus\nmm]]),\nISBLANK(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]])\n), \"\",\n  _xlfn.LET(\n    _xlpm.comp, MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9/ SQRT(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]]),\n    _xlpm.filt, _xlfn._xlws.FILTER(\n            Tietokanta_yksinkertainen_poisto[],\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Tyyppi]=MP_P[[#This Row],[Päätelaite \nMittapiste]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Koko]=MP_P[[#This Row],[Koko \n Ød]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[asento]=MP_P[[#This Row],[Avaus\nmm]])\n         ),\n    _xlpm.colIndex, MATCH(\"k-arvo\", Tietokanta_yksinkertainen_poisto[#Headers], 0),\n    _xlpm.kValues, INDEX(_xlpm.filt, 0, _xlpm.colIndex),\n    _xlpm.diffs, ABS(_xlpm.kValues - _xlpm.comp),\n    _xlpm.minDiff, MIN(_xlpm.diffs),\n    INDEX(_xlpm.kValues, MATCH(_xlpm.minDiff, _xlpm.diffs, 0))\n  )\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]]), ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]])), \"\",MP_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]]*SQRT(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]])),\"\")","v":""},null,{"$f":"_xlfn.LET(_xlpm.h, INDIRECT(\"H\"&ROW()), _xlpm.i, INDIRECT(\"I\"&ROW()), IF(OR(_xlpm.h=\"\", _xlpm.i=\"\", _xlpm.i=0), \" \", (_xlpm.h/_xlpm.i)))","v":" "},{"$f":"IF(OR(INDIRECT(\"H\"&ROW())=0, INDIRECT(\"I\"&ROW())=0), \" \", IFERROR((INDIRECT(\"H\"&ROW())-INDIRECT(\"I\"&ROW())), \" \"))","v":" "},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]), ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\", IFERROR(IF(MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] = 0, \"\", IF(MP_P[[#This Row],[Mitattu\nl/s]] = MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]], \"0%\", (MP_P[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]-MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]) / MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\"))","v":""}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"säätöasento_poisto(MP_P[[#This Row],[Päätelaite \nMittapiste]],MP_P[[#This Row],[Koko \n Ød]],MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9,MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]],Tietokanta_yksinkertainen_poisto[])","v":""},{"$f":"IF(OR(\n    ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Päätelaite \nMittapiste]]),\n    ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Koko \n Ød]]),\n    ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Avaus\nmm]]),\nISBLANK(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]])\n), \"\",\n  _xlfn.LET(\n    _xlpm.comp, MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9/ SQRT(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]]),\n    _xlpm.filt, _xlfn._xlws.FILTER(\n            Tietokanta_yksinkertainen_poisto[],\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Tyyppi]=MP_P[[#This Row],[Päätelaite \nMittapiste]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Koko]=MP_P[[#This Row],[Koko \n Ød]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[asento]=MP_P[[#This Row],[Avaus\nmm]])\n         ),\n    _xlpm.colIndex, MATCH(\"k-arvo\", Tietokanta_yksinkertainen_poisto[#Headers], 0),\n    _xlpm.kValues, INDEX(_xlpm.filt, 0, _xlpm.colIndex),\n    _xlpm.diffs, ABS(_xlpm.kValues - _xlpm.comp),\n    _xlpm.minDiff, MIN(_xlpm.diffs),\n    INDEX(_xlpm.kValues, MATCH(_xlpm.minDiff, _xlpm.diffs, 0))\n  )\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]]), ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]])), \"\",MP_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]]*SQRT(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]])),\"\")","v":""},null,{"$f":"_xlfn.LET(_xlpm.h, INDIRECT(\"H\"&ROW()), _xlpm.i, INDIRECT(\"I\"&ROW()), IF(OR(_xlpm.h=\"\", _xlpm.i=\"\", _xlpm.i=0), \" \", (_xlpm.h/_xlpm.i)))","v":" "},{"$f":"IF(OR(INDIRECT(\"H\"&ROW())=0, INDIRECT(\"I\"&ROW())=0), \" \", IFERROR((INDIRECT(\"H\"&ROW())-INDIRECT(\"I\"&ROW())), \" \"))","v":" "},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]), ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\", IFERROR(IF(MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] = 0, \"\", IF(MP_P[[#This Row],[Mitattu\nl/s]] = MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]], \"0%\", (MP_P[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]-MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]) / MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\"))","v":""}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"säätöasento_poisto(MP_P[[#This Row],[Päätelaite \nMittapiste]],MP_P[[#This Row],[Koko \n Ød]],MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9,MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]],Tietokanta_yksinkertainen_poisto[])","v":""},{"$f":"IF(OR(\n    ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Päätelaite \nMittapiste]]),\n    ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Koko \n Ød]]),\n    ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Avaus\nmm]]),\nISBLANK(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]])\n), \"\",\n  _xlfn.LET(\n    _xlpm.comp, MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9/ SQRT(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]]),\n    _xlpm.filt, _xlfn._xlws.FILTER(\n            Tietokanta_yksinkertainen_poisto[],\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Tyyppi]=MP_P[[#This Row],[Päätelaite \nMittapiste]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Koko]=MP_P[[#This Row],[Koko \n Ød]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[asento]=MP_P[[#This Row],[Avaus\nmm]])\n         ),\n    _xlpm.colIndex, MATCH(\"k-arvo\", Tietokanta_yksinkertainen_poisto[#Headers], 0),\n    _xlpm.kValues, INDEX(_xlpm.filt, 0, _xlpm.colIndex),\n    _xlpm.diffs, ABS(_xlpm.kValues - _xlpm.comp),\n    _xlpm.minDiff, MIN(_xlpm.diffs),\n    INDEX(_xlpm.kValues, MATCH(_xlpm.minDiff, _xlpm.diffs, 0))\n  )\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]]), ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]])), \"\",MP_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]]*SQRT(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]])),\"\")","v":""},null,{"$f":"_xlfn.LET(_xlpm.h, INDIRECT(\"H\"&ROW()), _xlpm.i, INDIRECT(\"I\"&ROW()), IF(OR(_xlpm.h=\"\", _xlpm.i=\"\", _xlpm.i=0), \" \", (_xlpm.h/_xlpm.i)))","v":" "},{"$f":"IF(OR(INDIRECT(\"H\"&ROW())=0, INDIRECT(\"I\"&ROW())=0), \" \", IFERROR((INDIRECT(\"H\"&ROW())-INDIRECT(\"I\"&ROW())), \" \"))","v":" "},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]), ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\", IFERROR(IF(MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] = 0, \"\", IF(MP_P[[#This Row],[Mitattu\nl/s]] = MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]], \"0%\", (MP_P[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]-MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]) / MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\"))","v":""}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"säätöasento_poisto(MP_P[[#This Row],[Päätelaite \nMittapiste]],MP_P[[#This Row],[Koko \n Ød]],MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9,MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]],Tietokanta_yksinkertainen_poisto[])","v":""},{"$f":"IF(OR(\n    ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Päätelaite \nMittapiste]]),\n    ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Koko \n Ød]]),\n    ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Avaus\nmm]]),\nISBLANK(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]])\n), \"\",\n  _xlfn.LET(\n    _xlpm.comp, MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9/ SQRT(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]]),\n    _xlpm.filt, _xlfn._xlws.FILTER(\n            Tietokanta_yksinkertainen_poisto[],\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Tyyppi]=MP_P[[#This Row],[Päätelaite \nMittapiste]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Koko]=MP_P[[#This Row],[Koko \n Ød]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[asento]=MP_P[[#This Row],[Avaus\nmm]])\n         ),\n    _xlpm.colIndex, MATCH(\"k-arvo\", Tietokanta_yksinkertainen_poisto[#Headers], 0),\n    _xlpm.kValues, INDEX(_xlpm.filt, 0, _xlpm.colIndex),\n    _xlpm.diffs, ABS(_xlpm.kValues - _xlpm.comp),\n    _xlpm.minDiff, MIN(_xlpm.diffs),\n    INDEX(_xlpm.kValues, MATCH(_xlpm.minDiff, _xlpm.diffs, 0))\n  )\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]]), ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]])), \"\",MP_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]]*SQRT(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]])),\"\")","v":""},null,{"$f":"_xlfn.LET(_xlpm.h, INDIRECT(\"H\"&ROW()), _xlpm.i, INDIRECT(\"I\"&ROW()), IF(OR(_xlpm.h=\"\", _xlpm.i=\"\", _xlpm.i=0), \" \", (_xlpm.h/_xlpm.i)))","v":" "},{"$f":"IF(OR(INDIRECT(\"H\"&ROW())=0, INDIRECT(\"I\"&ROW())=0), \" \", IFERROR((INDIRECT(\"H\"&ROW())-INDIRECT(\"I\"&ROW())), \" \"))","v":" "},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]), ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\", IFERROR(IF(MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] = 0, \"\", IF(MP_P[[#This Row],[Mitattu\nl/s]] = MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]], \"0%\", (MP_P[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]-MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]) / MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\"))","v":""}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"säätöasento_poisto(MP_P[[#This Row],[Päätelaite \nMittapiste]],MP_P[[#This Row],[Koko \n Ød]],MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9,MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]],Tietokanta_yksinkertainen_poisto[])","v":""},{"$f":"IF(OR(\n    ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Päätelaite \nMittapiste]]),\n    ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Koko \n Ød]]),\n    ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Avaus\nmm]]),\nISBLANK(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]])\n), \"\",\n  _xlfn.LET(\n    _xlpm.comp, MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9/ SQRT(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]]),\n    _xlpm.filt, _xlfn._xlws.FILTER(\n            Tietokanta_yksinkertainen_poisto[],\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Tyyppi]=MP_P[[#This Row],[Päätelaite \nMittapiste]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Koko]=MP_P[[#This Row],[Koko \n Ød]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[asento]=MP_P[[#This Row],[Avaus\nmm]])\n         ),\n    _xlpm.colIndex, MATCH(\"k-arvo\", Tietokanta_yksinkertainen_poisto[#Headers], 0),\n    _xlpm.kValues, INDEX(_xlpm.filt, 0, _xlpm.colIndex),\n    _xlpm.diffs, ABS(_xlpm.kValues - _xlpm.comp),\n    _xlpm.minDiff, MIN(_xlpm.diffs),\n    INDEX(_xlpm.kValues, MATCH(_xlpm.minDiff, _xlpm.diffs, 0))\n  )\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]]), ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]])), \"\",MP_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]]*SQRT(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]])),\"\")","v":""},null,{"$f":"_xlfn.LET(_xlpm.h, INDIRECT(\"H\"&ROW()), _xlpm.i, INDIRECT(\"I\"&ROW()), IF(OR(_xlpm.h=\"\", _xlpm.i=\"\", _xlpm.i=0), \" \", (_xlpm.h/_xlpm.i)))","v":" "},{"$f":"IF(OR(INDIRECT(\"H\"&ROW())=0, INDIRECT(\"I\"&ROW())=0), \" \", IFERROR((INDIRECT(\"H\"&ROW())-INDIRECT(\"I\"&ROW())), \" \"))","v":" "},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]), ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\", IFERROR(IF(MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] = 0, \"\", IF(MP_P[[#This Row],[Mitattu\nl/s]] = MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]], \"0%\", (MP_P[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]-MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]) / MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\"))","v":""}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"säätöasento_poisto(MP_P[[#This Row],[Päätelaite \nMittapiste]],MP_P[[#This Row],[Koko \n Ød]],MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9,MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]],Tietokanta_yksinkertainen_poisto[])","v":""},{"$f":"IF(OR(\n    ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Päätelaite \nMittapiste]]),\n    ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Koko \n Ød]]),\n    ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Avaus\nmm]]),\nISBLANK(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]])\n), \"\",\n  _xlfn.LET(\n    _xlpm.comp, MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9/ SQRT(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]]),\n    _xlpm.filt, _xlfn._xlws.FILTER(\n            Tietokanta_yksinkertainen_poisto[],\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Tyyppi]=MP_P[[#This Row],[Päätelaite \nMittapiste]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Koko]=MP_P[[#This Row],[Koko \n Ød]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[asento]=MP_P[[#This Row],[Avaus\nmm]])\n         ),\n    _xlpm.colIndex, MATCH(\"k-arvo\", Tietokanta_yksinkertainen_poisto[#Headers], 0),\n    _xlpm.kValues, INDEX(_xlpm.filt, 0, _xlpm.colIndex),\n    _xlpm.diffs, ABS(_xlpm.kValues - _xlpm.comp),\n    _xlpm.minDiff, MIN(_xlpm.diffs),\n    INDEX(_xlpm.kValues, MATCH(_xlpm.minDiff, _xlpm.diffs, 0))\n  )\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]]), ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]])), \"\",MP_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]]*SQRT(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]])),\"\")","v":""},null,{"$f":"_xlfn.LET(_xlpm.h, INDIRECT(\"H\"&ROW()), _xlpm.i, INDIRECT(\"I\"&ROW()), IF(OR(_xlpm.h=\"\", _xlpm.i=\"\", _xlpm.i=0), \" \", (_xlpm.h/_xlpm.i)))","v":" "},{"$f":"IF(OR(INDIRECT(\"H\"&ROW())=0, INDIRECT(\"I\"&ROW())=0), \" \", IFERROR((INDIRECT(\"H\"&ROW())-INDIRECT(\"I\"&ROW())), \" \"))","v":" "},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]), ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\", IFERROR(IF(MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] = 0, \"\", IF(MP_P[[#This Row],[Mitattu\nl/s]] = MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]], \"0%\", (MP_P[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]-MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]) / MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\"))","v":""}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"säätöasento_poisto(MP_P[[#This Row],[Päätelaite \nMittapiste]],MP_P[[#This Row],[Koko \n Ød]],MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9,MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]],Tietokanta_yksinkertainen_poisto[])","v":""},{"$f":"IF(OR(\n    ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Päätelaite \nMittapiste]]),\n    ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Koko \n Ød]]),\n    ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Avaus\nmm]]),\nISBLANK(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]])\n), \"\",\n  _xlfn.LET(\n    _xlpm.comp, MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9/ SQRT(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]]),\n    _xlpm.filt, _xlfn._xlws.FILTER(\n            Tietokanta_yksinkertainen_poisto[],\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Tyyppi]=MP_P[[#This Row],[Päätelaite \nMittapiste]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Koko]=MP_P[[#This Row],[Koko \n Ød]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[asento]=MP_P[[#This Row],[Avaus\nmm]])\n         ),\n    _xlpm.colIndex, MATCH(\"k-arvo\", Tietokanta_yksinkertainen_poisto[#Headers], 0),\n    _xlpm.kValues, INDEX(_xlpm.filt, 0, _xlpm.colIndex),\n    _xlpm.diffs, ABS(_xlpm.kValues - _xlpm.comp),\n    _xlpm.minDiff, MIN(_xlpm.diffs),\n    INDEX(_xlpm.kValues, MATCH(_xlpm.minDiff, _xlpm.diffs, 0))\n  )\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]]), ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]])), \"\",MP_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]]*SQRT(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]])),\"\")","v":""},null,{"$f":"_xlfn.LET(_xlpm.h, INDIRECT(\"H\"&ROW()), _xlpm.i, INDIRECT(\"I\"&ROW()), IF(OR(_xlpm.h=\"\", _xlpm.i=\"\", _xlpm.i=0), \" \", (_xlpm.h/_xlpm.i)))","v":" "},{"$f":"IF(OR(INDIRECT(\"H\"&ROW())=0, INDIRECT(\"I\"&ROW())=0), \" \", IFERROR((INDIRECT(\"H\"&ROW())-INDIRECT(\"I\"&ROW())), \" \"))","v":" "},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]), ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\", IFERROR(IF(MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] = 0, \"\", IF(MP_P[[#This Row],[Mitattu\nl/s]] = MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]], \"0%\", (MP_P[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]-MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]) / MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\"))","v":""}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"säätöasento_poisto(MP_P[[#This Row],[Päätelaite \nMittapiste]],MP_P[[#This Row],[Koko \n Ød]],MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9,MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]],Tietokanta_yksinkertainen_poisto[])","v":""},{"$f":"IF(OR(\n    ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Päätelaite \nMittapiste]]),\n    ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Koko \n Ød]]),\n    ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Avaus\nmm]]),\nISBLANK(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]])\n), \"\",\n  _xlfn.LET(\n    _xlpm.comp, MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9/ SQRT(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]]),\n    _xlpm.filt, _xlfn._xlws.FILTER(\n            Tietokanta_yksinkertainen_poisto[],\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Tyyppi]=MP_P[[#This Row],[Päätelaite \nMittapiste]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Koko]=MP_P[[#This Row],[Koko \n Ød]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[asento]=MP_P[[#This Row],[Avaus\nmm]])\n         ),\n    _xlpm.colIndex, MATCH(\"k-arvo\", Tietokanta_yksinkertainen_poisto[#Headers], 0),\n    _xlpm.kValues, INDEX(_xlpm.filt, 0, _xlpm.colIndex),\n    _xlpm.diffs, ABS(_xlpm.kValues - _xlpm.comp),\n    _xlpm.minDiff, MIN(_xlpm.diffs),\n    INDEX(_xlpm.kValues, MATCH(_xlpm.minDiff, _xlpm.diffs, 0))\n  )\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]]), ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]])), \"\",MP_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]]*SQRT(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]])),\"\")","v":""},null,{"$f":"_xlfn.LET(_xlpm.h, INDIRECT(\"H\"&ROW()), _xlpm.i, INDIRECT(\"I\"&ROW()), IF(OR(_xlpm.h=\"\", _xlpm.i=\"\", _xlpm.i=0), \" \", (_xlpm.h/_xlpm.i)))","v":" "},{"$f":"IF(OR(INDIRECT(\"H\"&ROW())=0, INDIRECT(\"I\"&ROW())=0), \" \", IFERROR((INDIRECT(\"H\"&ROW())-INDIRECT(\"I\"&ROW())), \" \"))","v":" "},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]), ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\", IFERROR(IF(MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] = 0, \"\", IF(MP_P[[#This Row],[Mitattu\nl/s]] = MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]], \"0%\", (MP_P[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]-MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]) / MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\"))","v":""}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"säätöasento_poisto(MP_P[[#This Row],[Päätelaite \nMittapiste]],MP_P[[#This Row],[Koko \n Ød]],MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9,MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]],Tietokanta_yksinkertainen_poisto[])","v":""},{"$f":"IF(OR(\n    ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Päätelaite \nMittapiste]]),\n    ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Koko \n Ød]]),\n    ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Avaus\nmm]]),\nISBLANK(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]])\n), \"\",\n  _xlfn.LET(\n    _xlpm.comp, MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9/ SQRT(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]]),\n    _xlpm.filt, _xlfn._xlws.FILTER(\n            Tietokanta_yksinkertainen_poisto[],\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Tyyppi]=MP_P[[#This Row],[Päätelaite \nMittapiste]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Koko]=MP_P[[#This Row],[Koko \n Ød]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[asento]=MP_P[[#This Row],[Avaus\nmm]])\n         ),\n    _xlpm.colIndex, MATCH(\"k-arvo\", Tietokanta_yksinkertainen_poisto[#Headers], 0),\n    _xlpm.kValues, INDEX(_xlpm.filt, 0, _xlpm.colIndex),\n    _xlpm.diffs, ABS(_xlpm.kValues - _xlpm.comp),\n    _xlpm.minDiff, MIN(_xlpm.diffs),\n    INDEX(_xlpm.kValues, MATCH(_xlpm.minDiff, _xlpm.diffs, 0))\n  )\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]]), ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]])), \"\",MP_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]]*SQRT(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]])),\"\")","v":""},null,{"$f":"_xlfn.LET(_xlpm.h, INDIRECT(\"H\"&ROW()), _xlpm.i, INDIRECT(\"I\"&ROW()), IF(OR(_xlpm.h=\"\", _xlpm.i=\"\", _xlpm.i=0), \" \", (_xlpm.h/_xlpm.i)))","v":" "},{"$f":"IF(OR(INDIRECT(\"H\"&ROW())=0, INDIRECT(\"I\"&ROW())=0), \" \", IFERROR((INDIRECT(\"H\"&ROW())-INDIRECT(\"I\"&ROW())), \" \"))","v":" "},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]), ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\", IFERROR(IF(MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] = 0, \"\", IF(MP_P[[#This Row],[Mitattu\nl/s]] = MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]], \"0%\", (MP_P[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]-MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]) / MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\"))","v":""}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"säätöasento_poisto(MP_P[[#This Row],[Päätelaite \nMittapiste]],MP_P[[#This Row],[Koko \n Ød]],MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9,MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]],Tietokanta_yksinkertainen_poisto[])","v":""},{"$f":"IF(OR(\n    ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Päätelaite \nMittapiste]]),\n    ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Koko \n Ød]]),\n    ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Avaus\nmm]]),\nISBLANK(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]])\n), \"\",\n  _xlfn.LET(\n    _xlpm.comp, MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9/ SQRT(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]]),\n    _xlpm.filt, _xlfn._xlws.FILTER(\n            Tietokanta_yksinkertainen_poisto[],\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Tyyppi]=MP_P[[#This Row],[Päätelaite \nMittapiste]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Koko]=MP_P[[#This Row],[Koko \n Ød]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[asento]=MP_P[[#This Row],[Avaus\nmm]])\n         ),\n    _xlpm.colIndex, MATCH(\"k-arvo\", Tietokanta_yksinkertainen_poisto[#Headers], 0),\n    _xlpm.kValues, INDEX(_xlpm.filt, 0, _xlpm.colIndex),\n    _xlpm.diffs, ABS(_xlpm.kValues - _xlpm.comp),\n    _xlpm.minDiff, MIN(_xlpm.diffs),\n    INDEX(_xlpm.kValues, MATCH(_xlpm.minDiff, _xlpm.diffs, 0))\n  )\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]]), ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]])), \"\",MP_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]]*SQRT(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]])),\"\")","v":""},null,{"$f":"_xlfn.LET(_xlpm.h, INDIRECT(\"H\"&ROW()), _xlpm.i, INDIRECT(\"I\"&ROW()), IF(OR(_xlpm.h=\"\", _xlpm.i=\"\", _xlpm.i=0), \" \", (_xlpm.h/_xlpm.i)))","v":" "},{"$f":"IF(OR(INDIRECT(\"H\"&ROW())=0, INDIRECT(\"I\"&ROW())=0), \" \", IFERROR((INDIRECT(\"H\"&ROW())-INDIRECT(\"I\"&ROW())), \" \"))","v":" "},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]), ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\", IFERROR(IF(MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] = 0, \"\", IF(MP_P[[#This Row],[Mitattu\nl/s]] = MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]], \"0%\", (MP_P[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]-MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]) / MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\"))","v":""}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"säätöasento_poisto(MP_P[[#This Row],[Päätelaite \nMittapiste]],MP_P[[#This Row],[Koko \n Ød]],MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9,MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]],Tietokanta_yksinkertainen_poisto[])","v":""},{"$f":"IF(OR(\n    ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Päätelaite \nMittapiste]]),\n    ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Koko \n Ød]]),\n    ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Avaus\nmm]]),\nISBLANK(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]])\n), \"\",\n  _xlfn.LET(\n    _xlpm.comp, MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9/ SQRT(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]]),\n    _xlpm.filt, _xlfn._xlws.FILTER(\n            Tietokanta_yksinkertainen_poisto[],\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Tyyppi]=MP_P[[#This Row],[Päätelaite \nMittapiste]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Koko]=MP_P[[#This Row],[Koko \n Ød]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[asento]=MP_P[[#This Row],[Avaus\nmm]])\n         ),\n    _xlpm.colIndex, MATCH(\"k-arvo\", Tietokanta_yksinkertainen_poisto[#Headers], 0),\n    _xlpm.kValues, INDEX(_xlpm.filt, 0, _xlpm.colIndex),\n    _xlpm.diffs, ABS(_xlpm.kValues - _xlpm.comp),\n    _xlpm.minDiff, MIN(_xlpm.diffs),\n    INDEX(_xlpm.kValues, MATCH(_xlpm.minDiff, _xlpm.diffs, 0))\n  )\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]]), ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]])), \"\",MP_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]]*SQRT(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]])),\"\")","v":""},null,{"$f":"_xlfn.LET(_xlpm.h, INDIRECT(\"H\"&ROW()), _xlpm.i, INDIRECT(\"I\"&ROW()), IF(OR(_xlpm.h=\"\", _xlpm.i=\"\", _xlpm.i=0), \" \", (_xlpm.h/_xlpm.i)))","v":" "},{"$f":"IF(OR(INDIRECT(\"H\"&ROW())=0, INDIRECT(\"I\"&ROW())=0), \" \", IFERROR((INDIRECT(\"H\"&ROW())-INDIRECT(\"I\"&ROW())), \" \"))","v":" "},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]), ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\", IFERROR(IF(MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] = 0, \"\", IF(MP_P[[#This Row],[Mitattu\nl/s]] = MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]], \"0%\", (MP_P[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]-MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]) / MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\"))","v":""}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"säätöasento_poisto(MP_P[[#This Row],[Päätelaite \nMittapiste]],MP_P[[#This Row],[Koko \n Ød]],MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9,MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]],Tietokanta_yksinkertainen_poisto[])","v":""},{"$f":"IF(OR(\n    ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Päätelaite \nMittapiste]]),\n    ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Koko \n Ød]]),\n    ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Avaus\nmm]]),\nISBLANK(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]])\n), \"\",\n  _xlfn.LET(\n    _xlpm.comp, MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9/ SQRT(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]]),\n    _xlpm.filt, _xlfn._xlws.FILTER(\n            Tietokanta_yksinkertainen_poisto[],\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Tyyppi]=MP_P[[#This Row],[Päätelaite \nMittapiste]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Koko]=MP_P[[#This Row],[Koko \n Ød]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[asento]=MP_P[[#This Row],[Avaus\nmm]])\n         ),\n    _xlpm.colIndex, MATCH(\"k-arvo\", Tietokanta_yksinkertainen_poisto[#Headers], 0),\n    _xlpm.kValues, INDEX(_xlpm.filt, 0, _xlpm.colIndex),\n    _xlpm.diffs, ABS(_xlpm.kValues - _xlpm.comp),\n    _xlpm.minDiff, MIN(_xlpm.diffs),\n    INDEX(_xlpm.kValues, MATCH(_xlpm.minDiff, _xlpm.diffs, 0))\n  )\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]]), ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]])), \"\",MP_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]]*SQRT(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]])),\"\")","v":""},null,{"$f":"_xlfn.LET(_xlpm.h, INDIRECT(\"H\"&ROW()), _xlpm.i, INDIRECT(\"I\"&ROW()), IF(OR(_xlpm.h=\"\", _xlpm.i=\"\", _xlpm.i=0), \" \", (_xlpm.h/_xlpm.i)))","v":" "},{"$f":"IF(OR(INDIRECT(\"H\"&ROW())=0, INDIRECT(\"I\"&ROW())=0), \" \", IFERROR((INDIRECT(\"H\"&ROW())-INDIRECT(\"I\"&ROW())), \" \"))","v":" "},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]), ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\", IFERROR(IF(MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] = 0, \"\", IF(MP_P[[#This Row],[Mitattu\nl/s]] = MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]], \"0%\", (MP_P[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]-MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]) / MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\"))","v":""}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"säätöasento_poisto(MP_P[[#This Row],[Päätelaite \nMittapiste]],MP_P[[#This Row],[Koko \n Ød]],MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9,MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]],Tietokanta_yksinkertainen_poisto[])","v":""},{"$f":"IF(OR(\n    ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Päätelaite \nMittapiste]]),\n    ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Koko \n Ød]]),\n    ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Avaus\nmm]]),\nISBLANK(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]])\n), \"\",\n  _xlfn.LET(\n    _xlpm.comp, MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9/ SQRT(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]]),\n    _xlpm.filt, _xlfn._xlws.FILTER(\n            Tietokanta_yksinkertainen_poisto[],\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Tyyppi]=MP_P[[#This Row],[Päätelaite \nMittapiste]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Koko]=MP_P[[#This Row],[Koko \n Ød]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[asento]=MP_P[[#This Row],[Avaus\nmm]])\n         ),\n    _xlpm.colIndex, MATCH(\"k-arvo\", Tietokanta_yksinkertainen_poisto[#Headers], 0),\n    _xlpm.kValues, INDEX(_xlpm.filt, 0, _xlpm.colIndex),\n    _xlpm.diffs, ABS(_xlpm.kValues - _xlpm.comp),\n    _xlpm.minDiff, MIN(_xlpm.diffs),\n    INDEX(_xlpm.kValues, MATCH(_xlpm.minDiff, _xlpm.diffs, 0))\n  )\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]]), ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]])), \"\",MP_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]]*SQRT(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]])),\"\")","v":""},null,{"$f":"_xlfn.LET(_xlpm.h, INDIRECT(\"H\"&ROW()), _xlpm.i, INDIRECT(\"I\"&ROW()), IF(OR(_xlpm.h=\"\", _xlpm.i=\"\", _xlpm.i=0), \" \", (_xlpm.h/_xlpm.i)))","v":" "},{"$f":"IF(OR(INDIRECT(\"H\"&ROW())=0, INDIRECT(\"I\"&ROW())=0), \" \", IFERROR((INDIRECT(\"H\"&ROW())-INDIRECT(\"I\"&ROW())), \" \"))","v":" "},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]), ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\", IFERROR(IF(MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] = 0, \"\", IF(MP_P[[#This Row],[Mitattu\nl/s]] = MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]], \"0%\", (MP_P[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]-MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]) / MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\"))","v":""}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"säätöasento_poisto(MP_P[[#This Row],[Päätelaite \nMittapiste]],MP_P[[#This Row],[Koko \n Ød]],MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9,MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]],Tietokanta_yksinkertainen_poisto[])","v":""},{"$f":"IF(OR(\n    ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Päätelaite \nMittapiste]]),\n    ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Koko \n Ød]]),\n    ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Avaus\nmm]]),\nISBLANK(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]])\n), \"\",\n  _xlfn.LET(\n    _xlpm.comp, MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9/ SQRT(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]]),\n    _xlpm.filt, _xlfn._xlws.FILTER(\n            Tietokanta_yksinkertainen_poisto[],\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Tyyppi]=MP_P[[#This Row],[Päätelaite \nMittapiste]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Koko]=MP_P[[#This Row],[Koko \n Ød]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[asento]=MP_P[[#This Row],[Avaus\nmm]])\n         ),\n    _xlpm.colIndex, MATCH(\"k-arvo\", Tietokanta_yksinkertainen_poisto[#Headers], 0),\n    _xlpm.kValues, INDEX(_xlpm.filt, 0, _xlpm.colIndex),\n    _xlpm.diffs, ABS(_xlpm.kValues - _xlpm.comp),\n    _xlpm.minDiff, MIN(_xlpm.diffs),\n    INDEX(_xlpm.kValues, MATCH(_xlpm.minDiff, _xlpm.diffs, 0))\n  )\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]]), ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]])), \"\",MP_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]]*SQRT(MP_P[[#This Row],[Paine\nPa]])),\"\")","v":""},null,{"$f":"_xlfn.LET(_xlpm.h, INDIRECT(\"H\"&ROW()), _xlpm.i, INDIRECT(\"I\"&ROW()), IF(OR(_xlpm.h=\"\", _xlpm.i=\"\", _xlpm.i=0), \" \", (_xlpm.h/_xlpm.i)))","v":" "},{"$f":"IF(OR(INDIRECT(\"H\"&ROW())=0, INDIRECT(\"I\"&ROW())=0), \" \", IFERROR((INDIRECT(\"H\"&ROW())-INDIRECT(\"I\"&ROW())), \" \"))","v":" "},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]), ISBLANK(MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\", IFERROR(IF(MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] = 0, \"\", IF(MP_P[[#This Row],[Mitattu\nl/s]] = MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]], \"0%\", (MP_P[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]-MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]) / MP_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\"))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ref"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX(MP_T[[#All],[Seuranta\n%]],\n    MATCH(\"R\", MP_T[[#All],[★]], 0)),\"\")","v":""}]
[null,null,"Tuloilma"]
["KRS\n№","Huone /\nTila","Päätelaite\nMittapiste","Koko\n Ød","Paine\nPa","Avaus\nmm","Kerroin\nk-arvo","Mitattu\nl/s","Suunniteltu\nl/s","Seuranta\n%","- ero\nl/s ","- ero\n%","★"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"säätöasento_tulo(MP_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]],MP_T[[#This Row],[Koko\n Ød]],MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$43,MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]],Tietokanta_yksinkertainen_tulo[])","v":""},{"$f":"IF(OR( ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Koko\n Ød]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Avaus\nmm]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]]) ), \"\", _xlfn.LET( _xlpm.comp, MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] * $J$43 / SQRT(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]]), _xlpm.filt, _xlfn._xlws.FILTER( Tietokanta_yksinkertainen_tulo[], (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[Tyyppi]=MP_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) * (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[Koko]=MP_T[[#This Row],[Koko\n Ød]]) * (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[asento]=MP_T[[#This Row],[Avaus\nmm]]) ), _xlpm.colIndex, MATCH(\"k-arvo\", Tietokanta_yksinkertainen_tulo[#Headers], 0), _xlpm.kValues, INDEX(_xlpm.filt, 0, _xlpm.colIndex), _xlpm.diffs, ABS(_xlpm.kValues - _xlpm.comp), _xlpm.minDiff, MIN(_xlpm.diffs), INDEX(_xlpm.kValues, MATCH(_xlpm.minDiff, _xlpm.diffs, 0)) ) )","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]])), \"\",MP_T[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]]*SQRT(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]])),\"\")","v":""},null,{"$f":"_xlfn.LET(_xlpm.h, INDIRECT(\"H\"&ROW()), _xlpm.i, INDIRECT(\"I\"&ROW()), IF(OR(_xlpm.h=\"\", _xlpm.i=\"\", _xlpm.i=0), \" \", (_xlpm.h/_xlpm.i)))","v":" "},{"$f":"IF(OR(INDIRECT(\"H\"&ROW())=0, INDIRECT(\"I\"&ROW())=0), \" \", IFERROR((INDIRECT(\"H\"&ROW())-INDIRECT(\"I\"&ROW())), \" \"))","v":" "},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\", IFERROR(IF(MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] = 0, \"\", IF(MP_T[[#This Row],[Mitattu\nl/s]] = MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]], \"0%\", (MP_T[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]-MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]) / MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\"))","v":""}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"säätöasento_tulo(MP_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]],MP_T[[#This Row],[Koko\n Ød]],MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$43,MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]],Tietokanta_yksinkertainen_tulo[])","v":""},{"$f":"IF(OR( ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Koko\n Ød]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Avaus\nmm]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]]) ), \"\", _xlfn.LET( _xlpm.comp, MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] * $J$43 / SQRT(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]]), _xlpm.filt, _xlfn._xlws.FILTER( Tietokanta_yksinkertainen_tulo[], (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[Tyyppi]=MP_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) * (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[Koko]=MP_T[[#This Row],[Koko\n Ød]]) * (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[asento]=MP_T[[#This Row],[Avaus\nmm]]) ), _xlpm.colIndex, MATCH(\"k-arvo\", Tietokanta_yksinkertainen_tulo[#Headers], 0), _xlpm.kValues, INDEX(_xlpm.filt, 0, _xlpm.colIndex), _xlpm.diffs, ABS(_xlpm.kValues - _xlpm.comp), _xlpm.minDiff, MIN(_xlpm.diffs), INDEX(_xlpm.kValues, MATCH(_xlpm.minDiff, _xlpm.diffs, 0)) ) )","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]])), \"\",MP_T[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]]*SQRT(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]])),\"\")","v":""},null,{"$f":"_xlfn.LET(_xlpm.h, INDIRECT(\"H\"&ROW()), _xlpm.i, INDIRECT(\"I\"&ROW()), IF(OR(_xlpm.h=\"\", _xlpm.i=\"\", _xlpm.i=0), \" \", (_xlpm.h/_xlpm.i)))","v":" "},{"$f":"IF(OR(INDIRECT(\"H\"&ROW())=0, INDIRECT(\"I\"&ROW())=0), \" \", IFERROR((INDIRECT(\"H\"&ROW())-INDIRECT(\"I\"&ROW())), \" \"))","v":" "},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\", IFERROR(IF(MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] = 0, \"\", IF(MP_T[[#This Row],[Mitattu\nl/s]] = MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]], \"0%\", (MP_T[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]-MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]) / MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\"))","v":""}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"säätöasento_tulo(MP_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]],MP_T[[#This Row],[Koko\n Ød]],MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$43,MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]],Tietokanta_yksinkertainen_tulo[])","v":""},{"$f":"IF(OR( ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Koko\n Ød]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Avaus\nmm]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]]) ), \"\", _xlfn.LET( _xlpm.comp, MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] * $J$43 / SQRT(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]]), _xlpm.filt, _xlfn._xlws.FILTER( Tietokanta_yksinkertainen_tulo[], (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[Tyyppi]=MP_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) * (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[Koko]=MP_T[[#This Row],[Koko\n Ød]]) * (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[asento]=MP_T[[#This Row],[Avaus\nmm]]) ), _xlpm.colIndex, MATCH(\"k-arvo\", Tietokanta_yksinkertainen_tulo[#Headers], 0), _xlpm.kValues, INDEX(_xlpm.filt, 0, _xlpm.colIndex), _xlpm.diffs, ABS(_xlpm.kValues - _xlpm.comp), _xlpm.minDiff, MIN(_xlpm.diffs), INDEX(_xlpm.kValues, MATCH(_xlpm.minDiff, _xlpm.diffs, 0)) ) )","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]])), \"\",MP_T[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]]*SQRT(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]])),\"\")","v":""},null,{"$f":"_xlfn.LET(_xlpm.h, INDIRECT(\"H\"&ROW()), _xlpm.i, INDIRECT(\"I\"&ROW()), IF(OR(_xlpm.h=\"\", _xlpm.i=\"\", _xlpm.i=0), \" \", (_xlpm.h/_xlpm.i)))","v":" "},{"$f":"IF(OR(INDIRECT(\"H\"&ROW())=0, INDIRECT(\"I\"&ROW())=0), \" \", IFERROR((INDIRECT(\"H\"&ROW())-INDIRECT(\"I\"&ROW())), \" \"))","v":" "},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\", IFERROR(IF(MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] = 0, \"\", IF(MP_T[[#This Row],[Mitattu\nl/s]] = MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]], \"0%\", (MP_T[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]-MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]) / MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\"))","v":""}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"säätöasento_tulo(MP_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]],MP_T[[#This Row],[Koko\n Ød]],MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$43,MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]],Tietokanta_yksinkertainen_tulo[])","v":""},{"$f":"IF(OR( ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Koko\n Ød]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Avaus\nmm]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]]) ), \"\", _xlfn.LET( _xlpm.comp, MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] * $J$43 / SQRT(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]]), _xlpm.filt, _xlfn._xlws.FILTER( Tietokanta_yksinkertainen_tulo[], (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[Tyyppi]=MP_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) * (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[Koko]=MP_T[[#This Row],[Koko\n Ød]]) * (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[asento]=MP_T[[#This Row],[Avaus\nmm]]) ), _xlpm.colIndex, MATCH(\"k-arvo\", Tietokanta_yksinkertainen_tulo[#Headers], 0), _xlpm.kValues, INDEX(_xlpm.filt, 0, _xlpm.colIndex), _xlpm.diffs, ABS(_xlpm.kValues - _xlpm.comp), _xlpm.minDiff, MIN(_xlpm.diffs), INDEX(_xlpm.kValues, MATCH(_xlpm.minDiff, _xlpm.diffs, 0)) ) )","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]])), \"\",MP_T[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]]*SQRT(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]])),\"\")","v":""},null,{"$f":"_xlfn.LET(_xlpm.h, INDIRECT(\"H\"&ROW()), _xlpm.i, INDIRECT(\"I\"&ROW()), IF(OR(_xlpm.h=\"\", _xlpm.i=\"\", _xlpm.i=0), \" \", (_xlpm.h/_xlpm.i)))","v":" "},{"$f":"IF(OR(INDIRECT(\"H\"&ROW())=0, INDIRECT(\"I\"&ROW())=0), \" \", IFERROR((INDIRECT(\"H\"&ROW())-INDIRECT(\"I\"&ROW())), \" \"))","v":" "},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\", IFERROR(IF(MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] = 0, \"\", IF(MP_T[[#This Row],[Mitattu\nl/s]] = MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]], \"0%\", (MP_T[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]-MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]) / MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\"))","v":""}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"säätöasento_tulo(MP_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]],MP_T[[#This Row],[Koko\n Ød]],MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$43,MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]],Tietokanta_yksinkertainen_tulo[])","v":""},{"$f":"IF(OR( ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Koko\n Ød]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Avaus\nmm]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]]) ), \"\", _xlfn.LET( _xlpm.comp, MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] * $J$43 / SQRT(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]]), _xlpm.filt, _xlfn._xlws.FILTER( Tietokanta_yksinkertainen_tulo[], (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[Tyyppi]=MP_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) * (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[Koko]=MP_T[[#This Row],[Koko\n Ød]]) * (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[asento]=MP_T[[#This Row],[Avaus\nmm]]) ), _xlpm.colIndex, MATCH(\"k-arvo\", Tietokanta_yksinkertainen_tulo[#Headers], 0), _xlpm.kValues, INDEX(_xlpm.filt, 0, _xlpm.colIndex), _xlpm.diffs, ABS(_xlpm.kValues - _xlpm.comp), _xlpm.minDiff, MIN(_xlpm.diffs), INDEX(_xlpm.kValues, MATCH(_xlpm.minDiff, _xlpm.diffs, 0)) ) )","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]])), \"\",MP_T[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]]*SQRT(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]])),\"\")","v":""},null,{"$f":"_xlfn.LET(_xlpm.h, INDIRECT(\"H\"&ROW()), _xlpm.i, INDIRECT(\"I\"&ROW()), IF(OR(_xlpm.h=\"\", _xlpm.i=\"\", _xlpm.i=0), \" \", (_xlpm.h/_xlpm.i)))","v":" "},{"$f":"IF(OR(INDIRECT(\"H\"&ROW())=0, INDIRECT(\"I\"&ROW())=0), \" \", IFERROR((INDIRECT(\"H\"&ROW())-INDIRECT(\"I\"&ROW())), \" \"))","v":" "},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\", IFERROR(IF(MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] = 0, \"\", IF(MP_T[[#This Row],[Mitattu\nl/s]] = MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]], \"0%\", (MP_T[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]-MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]) / MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\"))","v":""}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"säätöasento_tulo(MP_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]],MP_T[[#This Row],[Koko\n Ød]],MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$43,MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]],Tietokanta_yksinkertainen_tulo[])","v":""},{"$f":"IF(OR( ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Koko\n Ød]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Avaus\nmm]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]]) ), \"\", _xlfn.LET( _xlpm.comp, MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] * $J$43 / SQRT(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]]), _xlpm.filt, _xlfn._xlws.FILTER( Tietokanta_yksinkertainen_tulo[], (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[Tyyppi]=MP_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) * (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[Koko]=MP_T[[#This Row],[Koko\n Ød]]) * (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[asento]=MP_T[[#This Row],[Avaus\nmm]]) ), _xlpm.colIndex, MATCH(\"k-arvo\", Tietokanta_yksinkertainen_tulo[#Headers], 0), _xlpm.kValues, INDEX(_xlpm.filt, 0, _xlpm.colIndex), _xlpm.diffs, ABS(_xlpm.kValues - _xlpm.comp), _xlpm.minDiff, MIN(_xlpm.diffs), INDEX(_xlpm.kValues, MATCH(_xlpm.minDiff, _xlpm.diffs, 0)) ) )","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]])), \"\",MP_T[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]]*SQRT(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]])),\"\")","v":""},null,{"$f":"_xlfn.LET(_xlpm.h, INDIRECT(\"H\"&ROW()), _xlpm.i, INDIRECT(\"I\"&ROW()), IF(OR(_xlpm.h=\"\", _xlpm.i=\"\", _xlpm.i=0), \" \", (_xlpm.h/_xlpm.i)))","v":" "},{"$f":"IF(OR(INDIRECT(\"H\"&ROW())=0, INDIRECT(\"I\"&ROW())=0), \" \", IFERROR((INDIRECT(\"H\"&ROW())-INDIRECT(\"I\"&ROW())), \" \"))","v":" "},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\", IFERROR(IF(MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] = 0, \"\", IF(MP_T[[#This Row],[Mitattu\nl/s]] = MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]], \"0%\", (MP_T[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]-MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]) / MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\"))","v":""}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"säätöasento_tulo(MP_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]],MP_T[[#This Row],[Koko\n Ød]],MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$43,MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]],Tietokanta_yksinkertainen_tulo[])","v":""},{"$f":"IF(OR( ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Koko\n Ød]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Avaus\nmm]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]]) ), \"\", _xlfn.LET( _xlpm.comp, MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] * $J$43 / SQRT(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]]), _xlpm.filt, _xlfn._xlws.FILTER( Tietokanta_yksinkertainen_tulo[], (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[Tyyppi]=MP_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) * (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[Koko]=MP_T[[#This Row],[Koko\n Ød]]) * (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[asento]=MP_T[[#This Row],[Avaus\nmm]]) ), _xlpm.colIndex, MATCH(\"k-arvo\", Tietokanta_yksinkertainen_tulo[#Headers], 0), _xlpm.kValues, INDEX(_xlpm.filt, 0, _xlpm.colIndex), _xlpm.diffs, ABS(_xlpm.kValues - _xlpm.comp), _xlpm.minDiff, MIN(_xlpm.diffs), INDEX(_xlpm.kValues, MATCH(_xlpm.minDiff, _xlpm.diffs, 0)) ) )","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]])), \"\",MP_T[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]]*SQRT(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]])),\"\")","v":""},null,{"$f":"_xlfn.LET(_xlpm.h, INDIRECT(\"H\"&ROW()), _xlpm.i, INDIRECT(\"I\"&ROW()), IF(OR(_xlpm.h=\"\", _xlpm.i=\"\", _xlpm.i=0), \" \", (_xlpm.h/_xlpm.i)))","v":" "},{"$f":"IF(OR(INDIRECT(\"H\"&ROW())=0, INDIRECT(\"I\"&ROW())=0), \" \", IFERROR((INDIRECT(\"H\"&ROW())-INDIRECT(\"I\"&ROW())), \" \"))","v":" "},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\", IFERROR(IF(MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] = 0, \"\", IF(MP_T[[#This Row],[Mitattu\nl/s]] = MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]], \"0%\", (MP_T[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]-MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]) / MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\"))","v":""}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"säätöasento_tulo(MP_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]],MP_T[[#This Row],[Koko\n Ød]],MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$43,MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]],Tietokanta_yksinkertainen_tulo[])","v":""},{"$f":"IF(OR( ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Koko\n Ød]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Avaus\nmm]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]]) ), \"\", _xlfn.LET( _xlpm.comp, MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] * $J$43 / SQRT(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]]), _xlpm.filt, _xlfn._xlws.FILTER( Tietokanta_yksinkertainen_tulo[], (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[Tyyppi]=MP_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) * (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[Koko]=MP_T[[#This Row],[Koko\n Ød]]) * (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[asento]=MP_T[[#This Row],[Avaus\nmm]]) ), _xlpm.colIndex, MATCH(\"k-arvo\", Tietokanta_yksinkertainen_tulo[#Headers], 0), _xlpm.kValues, INDEX(_xlpm.filt, 0, _xlpm.colIndex), _xlpm.diffs, ABS(_xlpm.kValues - _xlpm.comp), _xlpm.minDiff, MIN(_xlpm.diffs), INDEX(_xlpm.kValues, MATCH(_xlpm.minDiff, _xlpm.diffs, 0)) ) )","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]])), \"\",MP_T[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]]*SQRT(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]])),\"\")","v":""},null,{"$f":"_xlfn.LET(_xlpm.h, INDIRECT(\"H\"&ROW()), _xlpm.i, INDIRECT(\"I\"&ROW()), IF(OR(_xlpm.h=\"\", _xlpm.i=\"\", _xlpm.i=0), \" \", (_xlpm.h/_xlpm.i)))","v":" "},{"$f":"IF(OR(INDIRECT(\"H\"&ROW())=0, INDIRECT(\"I\"&ROW())=0), \" \", IFERROR((INDIRECT(\"H\"&ROW())-INDIRECT(\"I\"&ROW())), \" \"))","v":" "},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\", IFERROR(IF(MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] = 0, \"\", IF(MP_T[[#This Row],[Mitattu\nl/s]] = MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]], \"0%\", (MP_T[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]-MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]) / MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\"))","v":""}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"säätöasento_tulo(MP_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]],MP_T[[#This Row],[Koko\n Ød]],MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$43,MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]],Tietokanta_yksinkertainen_tulo[])","v":""},{"$f":"IF(OR( ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Koko\n Ød]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Avaus\nmm]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]]) ), \"\", _xlfn.LET( _xlpm.comp, MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] * $J$43 / SQRT(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]]), _xlpm.filt, _xlfn._xlws.FILTER( Tietokanta_yksinkertainen_tulo[], (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[Tyyppi]=MP_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) * (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[Koko]=MP_T[[#This Row],[Koko\n Ød]]) * (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[asento]=MP_T[[#This Row],[Avaus\nmm]]) ), _xlpm.colIndex, MATCH(\"k-arvo\", Tietokanta_yksinkertainen_tulo[#Headers], 0), _xlpm.kValues, INDEX(_xlpm.filt, 0, _xlpm.colIndex), _xlpm.diffs, ABS(_xlpm.kValues - _xlpm.comp), _xlpm.minDiff, MIN(_xlpm.diffs), INDEX(_xlpm.kValues, MATCH(_xlpm.minDiff, _xlpm.diffs, 0)) ) )","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]])), \"\",MP_T[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]]*SQRT(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]])),\"\")","v":""},null,{"$f":"_xlfn.LET(_xlpm.h, INDIRECT(\"H\"&ROW()), _xlpm.i, INDIRECT(\"I\"&ROW()), IF(OR(_xlpm.h=\"\", _xlpm.i=\"\", _xlpm.i=0), \" \", (_xlpm.h/_xlpm.i)))","v":" "},{"$f":"IF(OR(INDIRECT(\"H\"&ROW())=0, INDIRECT(\"I\"&ROW())=0), \" \", IFERROR((INDIRECT(\"H\"&ROW())-INDIRECT(\"I\"&ROW())), \" \"))","v":" "},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\", IFERROR(IF(MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] = 0, \"\", IF(MP_T[[#This Row],[Mitattu\nl/s]] = MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]], \"0%\", (MP_T[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]-MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]) / MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\"))","v":""}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"säätöasento_tulo(MP_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]],MP_T[[#This Row],[Koko\n Ød]],MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$43,MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]],Tietokanta_yksinkertainen_tulo[])","v":""},{"$f":"IF(OR( ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Koko\n Ød]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Avaus\nmm]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]]) ), \"\", _xlfn.LET( _xlpm.comp, MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] * $J$43 / SQRT(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]]), _xlpm.filt, _xlfn._xlws.FILTER( Tietokanta_yksinkertainen_tulo[], (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[Tyyppi]=MP_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) * (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[Koko]=MP_T[[#This Row],[Koko\n Ød]]) * (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[asento]=MP_T[[#This Row],[Avaus\nmm]]) ), _xlpm.colIndex, MATCH(\"k-arvo\", Tietokanta_yksinkertainen_tulo[#Headers], 0), _xlpm.kValues, INDEX(_xlpm.filt, 0, _xlpm.colIndex), _xlpm.diffs, ABS(_xlpm.kValues - _xlpm.comp), _xlpm.minDiff, MIN(_xlpm.diffs), INDEX(_xlpm.kValues, MATCH(_xlpm.minDiff, _xlpm.diffs, 0)) ) )","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]])), \"\",MP_T[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]]*SQRT(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]])),\"\")","v":""},null,{"$f":"_xlfn.LET(_xlpm.h, INDIRECT(\"H\"&ROW()), _xlpm.i, INDIRECT(\"I\"&ROW()), IF(OR(_xlpm.h=\"\", _xlpm.i=\"\", _xlpm.i=0), \" \", (_xlpm.h/_xlpm.i)))","v":" "},{"$f":"IF(OR(INDIRECT(\"H\"&ROW())=0, INDIRECT(\"I\"&ROW())=0), \" \", IFERROR((INDIRECT(\"H\"&ROW())-INDIRECT(\"I\"&ROW())), \" \"))","v":" "},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\", IFERROR(IF(MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] = 0, \"\", IF(MP_T[[#This Row],[Mitattu\nl/s]] = MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]], \"0%\", (MP_T[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]-MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]) / MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\"))","v":""}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"säätöasento_tulo(MP_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]],MP_T[[#This Row],[Koko\n Ød]],MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$43,MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]],Tietokanta_yksinkertainen_tulo[])","v":""},{"$f":"IF(OR( ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Koko\n Ød]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Avaus\nmm]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]]) ), \"\", _xlfn.LET( _xlpm.comp, MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] * $J$43 / SQRT(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]]), _xlpm.filt, _xlfn._xlws.FILTER( Tietokanta_yksinkertainen_tulo[], (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[Tyyppi]=MP_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) * (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[Koko]=MP_T[[#This Row],[Koko\n Ød]]) * (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[asento]=MP_T[[#This Row],[Avaus\nmm]]) ), _xlpm.colIndex, MATCH(\"k-arvo\", Tietokanta_yksinkertainen_tulo[#Headers], 0), _xlpm.kValues, INDEX(_xlpm.filt, 0, _xlpm.colIndex), _xlpm.diffs, ABS(_xlpm.kValues - _xlpm.comp), _xlpm.minDiff, MIN(_xlpm.diffs), INDEX(_xlpm.kValues, MATCH(_xlpm.minDiff, _xlpm.diffs, 0)) ) )","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]])), \"\",MP_T[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]]*SQRT(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]])),\"\")","v":""},null,{"$f":"_xlfn.LET(_xlpm.h, INDIRECT(\"H\"&ROW()), _xlpm.i, INDIRECT(\"I\"&ROW()), IF(OR(_xlpm.h=\"\", _xlpm.i=\"\", _xlpm.i=0), \" \", (_xlpm.h/_xlpm.i)))","v":" "},{"$f":"IF(OR(INDIRECT(\"H\"&ROW())=0, INDIRECT(\"I\"&ROW())=0), \" \", IFERROR((INDIRECT(\"H\"&ROW())-INDIRECT(\"I\"&ROW())), \" \"))","v":" "},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\", IFERROR(IF(MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] = 0, \"\", IF(MP_T[[#This Row],[Mitattu\nl/s]] = MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]], \"0%\", (MP_T[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]-MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]) / MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\"))","v":""}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"säätöasento_tulo(MP_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]],MP_T[[#This Row],[Koko\n Ød]],MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$43,MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]],Tietokanta_yksinkertainen_tulo[])","v":""},{"$f":"IF(OR( ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Koko\n Ød]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Avaus\nmm]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]]) ), \"\", _xlfn.LET( _xlpm.comp, MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] * $J$43 / SQRT(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]]), _xlpm.filt, _xlfn._xlws.FILTER( Tietokanta_yksinkertainen_tulo[], (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[Tyyppi]=MP_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) * (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[Koko]=MP_T[[#This Row],[Koko\n Ød]]) * (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[asento]=MP_T[[#This Row],[Avaus\nmm]]) ), _xlpm.colIndex, MATCH(\"k-arvo\", Tietokanta_yksinkertainen_tulo[#Headers], 0), _xlpm.kValues, INDEX(_xlpm.filt, 0, _xlpm.colIndex), _xlpm.diffs, ABS(_xlpm.kValues - _xlpm.comp), _xlpm.minDiff, MIN(_xlpm.diffs), INDEX(_xlpm.kValues, MATCH(_xlpm.minDiff, _xlpm.diffs, 0)) ) )","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]])), \"\",MP_T[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]]*SQRT(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]])),\"\")","v":""},null,{"$f":"_xlfn.LET(_xlpm.h, INDIRECT(\"H\"&ROW()), _xlpm.i, INDIRECT(\"I\"&ROW()), IF(OR(_xlpm.h=\"\", _xlpm.i=\"\", _xlpm.i=0), \" \", (_xlpm.h/_xlpm.i)))","v":" "},{"$f":"IF(OR(INDIRECT(\"H\"&ROW())=0, INDIRECT(\"I\"&ROW())=0), \" \", IFERROR((INDIRECT(\"H\"&ROW())-INDIRECT(\"I\"&ROW())), \" \"))","v":" "},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\", IFERROR(IF(MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] = 0, \"\", IF(MP_T[[#This Row],[Mitattu\nl/s]] = MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]], \"0%\", (MP_T[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]-MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]) / MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\"))","v":""}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"säätöasento_tulo(MP_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]],MP_T[[#This Row],[Koko\n Ød]],MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$43,MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]],Tietokanta_yksinkertainen_tulo[])","v":""},{"$f":"IF(OR( ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Koko\n Ød]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Avaus\nmm]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]]) ), \"\", _xlfn.LET( _xlpm.comp, MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] * $J$43 / SQRT(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]]), _xlpm.filt, _xlfn._xlws.FILTER( Tietokanta_yksinkertainen_tulo[], (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[Tyyppi]=MP_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) * (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[Koko]=MP_T[[#This Row],[Koko\n Ød]]) * (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[asento]=MP_T[[#This Row],[Avaus\nmm]]) ), _xlpm.colIndex, MATCH(\"k-arvo\", Tietokanta_yksinkertainen_tulo[#Headers], 0), _xlpm.kValues, INDEX(_xlpm.filt, 0, _xlpm.colIndex), _xlpm.diffs, ABS(_xlpm.kValues - _xlpm.comp), _xlpm.minDiff, MIN(_xlpm.diffs), INDEX(_xlpm.kValues, MATCH(_xlpm.minDiff, _xlpm.diffs, 0)) ) )","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]])), \"\",MP_T[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]]*SQRT(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]])),\"\")","v":""},null,{"$f":"_xlfn.LET(_xlpm.h, INDIRECT(\"H\"&ROW()), _xlpm.i, INDIRECT(\"I\"&ROW()), IF(OR(_xlpm.h=\"\", _xlpm.i=\"\", _xlpm.i=0), \" \", (_xlpm.h/_xlpm.i)))","v":" "},{"$f":"IF(OR(INDIRECT(\"H\"&ROW())=0, INDIRECT(\"I\"&ROW())=0), \" \", IFERROR((INDIRECT(\"H\"&ROW())-INDIRECT(\"I\"&ROW())), \" \"))","v":" "},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\", IFERROR(IF(MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] = 0, \"\", IF(MP_T[[#This Row],[Mitattu\nl/s]] = MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]], \"0%\", (MP_T[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]-MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]) / MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\"))","v":""}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"säätöasento_tulo(MP_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]],MP_T[[#This Row],[Koko\n Ød]],MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$43,MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]],Tietokanta_yksinkertainen_tulo[])","v":""},{"$f":"IF(OR( ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Koko\n Ød]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Avaus\nmm]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]]) ), \"\", _xlfn.LET( _xlpm.comp, MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] * $J$43 / SQRT(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]]), _xlpm.filt, _xlfn._xlws.FILTER( Tietokanta_yksinkertainen_tulo[], (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[Tyyppi]=MP_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) * (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[Koko]=MP_T[[#This Row],[Koko\n Ød]]) * (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[asento]=MP_T[[#This Row],[Avaus\nmm]]) ), _xlpm.colIndex, MATCH(\"k-arvo\", Tietokanta_yksinkertainen_tulo[#Headers], 0), _xlpm.kValues, INDEX(_xlpm.filt, 0, _xlpm.colIndex), _xlpm.diffs, ABS(_xlpm.kValues - _xlpm.comp), _xlpm.minDiff, MIN(_xlpm.diffs), INDEX(_xlpm.kValues, MATCH(_xlpm.minDiff, _xlpm.diffs, 0)) ) )","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]])), \"\",MP_T[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]]*SQRT(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]])),\"\")","v":""},null,{"$f":"_xlfn.LET(_xlpm.h, INDIRECT(\"H\"&ROW()), _xlpm.i, INDIRECT(\"I\"&ROW()), IF(OR(_xlpm.h=\"\", _xlpm.i=\"\", _xlpm.i=0), \" \", (_xlpm.h/_xlpm.i)))","v":" "},{"$f":"IF(OR(INDIRECT(\"H\"&ROW())=0, INDIRECT(\"I\"&ROW())=0), \" \", IFERROR((INDIRECT(\"H\"&ROW())-INDIRECT(\"I\"&ROW())), \" \"))","v":" "},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\", IFERROR(IF(MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] = 0, \"\", IF(MP_T[[#This Row],[Mitattu\nl/s]] = MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]], \"0%\", (MP_T[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]-MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]) / MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\"))","v":""}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"säätöasento_tulo(MP_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]],MP_T[[#This Row],[Koko\n Ød]],MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$43,MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]],Tietokanta_yksinkertainen_tulo[])","v":""},{"$f":"IF(OR( ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Koko\n Ød]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Avaus\nmm]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]]) ), \"\", _xlfn.LET( _xlpm.comp, MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] * $J$43 / SQRT(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]]), _xlpm.filt, _xlfn._xlws.FILTER( Tietokanta_yksinkertainen_tulo[], (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[Tyyppi]=MP_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) * (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[Koko]=MP_T[[#This Row],[Koko\n Ød]]) * (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[asento]=MP_T[[#This Row],[Avaus\nmm]]) ), _xlpm.colIndex, MATCH(\"k-arvo\", Tietokanta_yksinkertainen_tulo[#Headers], 0), _xlpm.kValues, INDEX(_xlpm.filt, 0, _xlpm.colIndex), _xlpm.diffs, ABS(_xlpm.kValues - _xlpm.comp), _xlpm.minDiff, MIN(_xlpm.diffs), INDEX(_xlpm.kValues, MATCH(_xlpm.minDiff, _xlpm.diffs, 0)) ) )","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]])), \"\",MP_T[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]]*SQRT(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]])),\"\")","v":""},null,{"$f":"_xlfn.LET(_xlpm.h, INDIRECT(\"H\"&ROW()), _xlpm.i, INDIRECT(\"I\"&ROW()), IF(OR(_xlpm.h=\"\", _xlpm.i=\"\", _xlpm.i=0), \" \", (_xlpm.h/_xlpm.i)))","v":" "},{"$f":"IF(OR(INDIRECT(\"H\"&ROW())=0, INDIRECT(\"I\"&ROW())=0), \" \", IFERROR((INDIRECT(\"H\"&ROW())-INDIRECT(\"I\"&ROW())), \" \"))","v":" "},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\", IFERROR(IF(MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] = 0, \"\", IF(MP_T[[#This Row],[Mitattu\nl/s]] = MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]], \"0%\", (MP_T[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]-MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]) / MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\"))","v":""}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"säätöasento_tulo(MP_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]],MP_T[[#This Row],[Koko\n Ød]],MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$43,MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]],Tietokanta_yksinkertainen_tulo[])","v":""},{"$f":"IF(OR( ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Koko\n Ød]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Avaus\nmm]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]]) ), \"\", _xlfn.LET( _xlpm.comp, MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] * $J$43 / SQRT(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]]), _xlpm.filt, _xlfn._xlws.FILTER( Tietokanta_yksinkertainen_tulo[], (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[Tyyppi]=MP_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) * (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[Koko]=MP_T[[#This Row],[Koko\n Ød]]) * (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[asento]=MP_T[[#This Row],[Avaus\nmm]]) ), _xlpm.colIndex, MATCH(\"k-arvo\", Tietokanta_yksinkertainen_tulo[#Headers], 0), _xlpm.kValues, INDEX(_xlpm.filt, 0, _xlpm.colIndex), _xlpm.diffs, ABS(_xlpm.kValues - _xlpm.comp), _xlpm.minDiff, MIN(_xlpm.diffs), INDEX(_xlpm.kValues, MATCH(_xlpm.minDiff, _xlpm.diffs, 0)) ) )","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]])), \"\",MP_T[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]]*SQRT(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]])),\"\")","v":""},null,{"$f":"_xlfn.LET(_xlpm.h, INDIRECT(\"H\"&ROW()), _xlpm.i, INDIRECT(\"I\"&ROW()), IF(OR(_xlpm.h=\"\", _xlpm.i=\"\", _xlpm.i=0), \" \", (_xlpm.h/_xlpm.i)))","v":" "},{"$f":"IF(OR(INDIRECT(\"H\"&ROW())=0, INDIRECT(\"I\"&ROW())=0), \" \", IFERROR((INDIRECT(\"H\"&ROW())-INDIRECT(\"I\"&ROW())), \" \"))","v":" "},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\", IFERROR(IF(MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] = 0, \"\", IF(MP_T[[#This Row],[Mitattu\nl/s]] = MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]], \"0%\", (MP_T[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]-MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]) / MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\"))","v":""}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"säätöasento_tulo(MP_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]],MP_T[[#This Row],[Koko\n Ød]],MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$43,MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]],Tietokanta_yksinkertainen_tulo[])","v":""},{"$f":"IF(OR( ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Koko\n Ød]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Avaus\nmm]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]]) ), \"\", _xlfn.LET( _xlpm.comp, MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] * $J$43 / SQRT(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]]), _xlpm.filt, _xlfn._xlws.FILTER( Tietokanta_yksinkertainen_tulo[], (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[Tyyppi]=MP_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) * (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[Koko]=MP_T[[#This Row],[Koko\n Ød]]) * (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[asento]=MP_T[[#This Row],[Avaus\nmm]]) ), _xlpm.colIndex, MATCH(\"k-arvo\", Tietokanta_yksinkertainen_tulo[#Headers], 0), _xlpm.kValues, INDEX(_xlpm.filt, 0, _xlpm.colIndex), _xlpm.diffs, ABS(_xlpm.kValues - _xlpm.comp), _xlpm.minDiff, MIN(_xlpm.diffs), INDEX(_xlpm.kValues, MATCH(_xlpm.minDiff, _xlpm.diffs, 0)) ) )","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]])), \"\",MP_T[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]]*SQRT(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]])),\"\")","v":""},null,{"$f":"_xlfn.LET(_xlpm.h, INDIRECT(\"H\"&ROW()), _xlpm.i, INDIRECT(\"I\"&ROW()), IF(OR(_xlpm.h=\"\", _xlpm.i=\"\", _xlpm.i=0), \" \", (_xlpm.h/_xlpm.i)))","v":" "},{"$f":"IF(OR(INDIRECT(\"H\"&ROW())=0, INDIRECT(\"I\"&ROW())=0), \" \", IFERROR((INDIRECT(\"H\"&ROW())-INDIRECT(\"I\"&ROW())), \" \"))","v":" "},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\", IFERROR(IF(MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] = 0, \"\", IF(MP_T[[#This Row],[Mitattu\nl/s]] = MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]], \"0%\", (MP_T[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]-MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]) / MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\"))","v":""}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"säätöasento_tulo(MP_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]],MP_T[[#This Row],[Koko\n Ød]],MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$43,MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]],Tietokanta_yksinkertainen_tulo[])","v":""},{"$f":"IF(OR( ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Koko\n Ød]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Avaus\nmm]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]]) ), \"\", _xlfn.LET( _xlpm.comp, MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] * $J$43 / SQRT(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]]), _xlpm.filt, _xlfn._xlws.FILTER( Tietokanta_yksinkertainen_tulo[], (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[Tyyppi]=MP_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) * (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[Koko]=MP_T[[#This Row],[Koko\n Ød]]) * (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[asento]=MP_T[[#This Row],[Avaus\nmm]]) ), _xlpm.colIndex, MATCH(\"k-arvo\", Tietokanta_yksinkertainen_tulo[#Headers], 0), _xlpm.kValues, INDEX(_xlpm.filt, 0, _xlpm.colIndex), _xlpm.diffs, ABS(_xlpm.kValues - _xlpm.comp), _xlpm.minDiff, MIN(_xlpm.diffs), INDEX(_xlpm.kValues, MATCH(_xlpm.minDiff, _xlpm.diffs, 0)) ) )","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]])), \"\",MP_T[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]]*SQRT(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]])),\"\")","v":""},null,{"$f":"_xlfn.LET(_xlpm.h, INDIRECT(\"H\"&ROW()), _xlpm.i, INDIRECT(\"I\"&ROW()), IF(OR(_xlpm.h=\"\", _xlpm.i=\"\", _xlpm.i=0), \" \", (_xlpm.h/_xlpm.i)))","v":" "},{"$f":"IF(OR(INDIRECT(\"H\"&ROW())=0, INDIRECT(\"I\"&ROW())=0), \" \", IFERROR((INDIRECT(\"H\"&ROW())-INDIRECT(\"I\"&ROW())), \" \"))","v":" "},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\", IFERROR(IF(MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] = 0, \"\", IF(MP_T[[#This Row],[Mitattu\nl/s]] = MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]], \"0%\", (MP_T[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]-MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]) / MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\"))","v":""}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"säätöasento_tulo(MP_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]],MP_T[[#This Row],[Koko\n Ød]],MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$43,MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]],Tietokanta_yksinkertainen_tulo[])","v":""},{"$f":"IF(OR( ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Koko\n Ød]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Avaus\nmm]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]]) ), \"\", _xlfn.LET( _xlpm.comp, MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] * $J$43 / SQRT(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]]), _xlpm.filt, _xlfn._xlws.FILTER( Tietokanta_yksinkertainen_tulo[], (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[Tyyppi]=MP_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) * (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[Koko]=MP_T[[#This Row],[Koko\n Ød]]) * (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[asento]=MP_T[[#This Row],[Avaus\nmm]]) ), _xlpm.colIndex, MATCH(\"k-arvo\", Tietokanta_yksinkertainen_tulo[#Headers], 0), _xlpm.kValues, INDEX(_xlpm.filt, 0, _xlpm.colIndex), _xlpm.diffs, ABS(_xlpm.kValues - _xlpm.comp), _xlpm.minDiff, MIN(_xlpm.diffs), INDEX(_xlpm.kValues, MATCH(_xlpm.minDiff, _xlpm.diffs, 0)) ) )","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]])), \"\",MP_T[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]]*SQRT(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]])),\"\")","v":""},null,{"$f":"_xlfn.LET(_xlpm.h, INDIRECT(\"H\"&ROW()), _xlpm.i, INDIRECT(\"I\"&ROW()), IF(OR(_xlpm.h=\"\", _xlpm.i=\"\", _xlpm.i=0), \" \", (_xlpm.h/_xlpm.i)))","v":" "},{"$f":"IF(OR(INDIRECT(\"H\"&ROW())=0, INDIRECT(\"I\"&ROW())=0), \" \", IFERROR((INDIRECT(\"H\"&ROW())-INDIRECT(\"I\"&ROW())), \" \"))","v":" "},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\", IFERROR(IF(MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] = 0, \"\", IF(MP_T[[#This Row],[Mitattu\nl/s]] = MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]], \"0%\", (MP_T[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]-MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]) / MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\"))","v":""}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"säätöasento_tulo(MP_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]],MP_T[[#This Row],[Koko\n Ød]],MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$43,MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]],Tietokanta_yksinkertainen_tulo[])","v":""},{"$f":"IF(OR( ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Koko\n Ød]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Avaus\nmm]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]]) ), \"\", _xlfn.LET( _xlpm.comp, MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] * $J$43 / SQRT(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]]), _xlpm.filt, _xlfn._xlws.FILTER( Tietokanta_yksinkertainen_tulo[], (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[Tyyppi]=MP_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) * (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[Koko]=MP_T[[#This Row],[Koko\n Ød]]) * (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[asento]=MP_T[[#This Row],[Avaus\nmm]]) ), _xlpm.colIndex, MATCH(\"k-arvo\", Tietokanta_yksinkertainen_tulo[#Headers], 0), _xlpm.kValues, INDEX(_xlpm.filt, 0, _xlpm.colIndex), _xlpm.diffs, ABS(_xlpm.kValues - _xlpm.comp), _xlpm.minDiff, MIN(_xlpm.diffs), INDEX(_xlpm.kValues, MATCH(_xlpm.minDiff, _xlpm.diffs, 0)) ) )","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]])), \"\",MP_T[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]]*SQRT(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]])),\"\")","v":""},null,{"$f":"_xlfn.LET(_xlpm.h, INDIRECT(\"H\"&ROW()), _xlpm.i, INDIRECT(\"I\"&ROW()), IF(OR(_xlpm.h=\"\", _xlpm.i=\"\", _xlpm.i=0), \" \", (_xlpm.h/_xlpm.i)))","v":" "},{"$f":"IF(OR(INDIRECT(\"H\"&ROW())=0, INDIRECT(\"I\"&ROW())=0), \" \", IFERROR((INDIRECT(\"H\"&ROW())-INDIRECT(\"I\"&ROW())), \" \"))","v":" "},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\", IFERROR(IF(MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] = 0, \"\", IF(MP_T[[#This Row],[Mitattu\nl/s]] = MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]], \"0%\", (MP_T[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]-MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]) / MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\"))","v":""}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"säätöasento_tulo(MP_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]],MP_T[[#This Row],[Koko\n Ød]],MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$43,MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]],Tietokanta_yksinkertainen_tulo[])","v":""},{"$f":"IF(OR( ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Koko\n Ød]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Avaus\nmm]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]]) ), \"\", _xlfn.LET( _xlpm.comp, MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] * $J$43 / SQRT(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]]), _xlpm.filt, _xlfn._xlws.FILTER( Tietokanta_yksinkertainen_tulo[], (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[Tyyppi]=MP_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) * (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[Koko]=MP_T[[#This Row],[Koko\n Ød]]) * (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[asento]=MP_T[[#This Row],[Avaus\nmm]]) ), _xlpm.colIndex, MATCH(\"k-arvo\", Tietokanta_yksinkertainen_tulo[#Headers], 0), _xlpm.kValues, INDEX(_xlpm.filt, 0, _xlpm.colIndex), _xlpm.diffs, ABS(_xlpm.kValues - _xlpm.comp), _xlpm.minDiff, MIN(_xlpm.diffs), INDEX(_xlpm.kValues, MATCH(_xlpm.minDiff, _xlpm.diffs, 0)) ) )","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]])), \"\",MP_T[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]]*SQRT(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]])),\"\")","v":""},null,{"$f":"_xlfn.LET(_xlpm.h, INDIRECT(\"H\"&ROW()), _xlpm.i, INDIRECT(\"I\"&ROW()), IF(OR(_xlpm.h=\"\", _xlpm.i=\"\", _xlpm.i=0), \" \", (_xlpm.h/_xlpm.i)))","v":" "},{"$f":"IF(OR(INDIRECT(\"H\"&ROW())=0, INDIRECT(\"I\"&ROW())=0), \" \", IFERROR((INDIRECT(\"H\"&ROW())-INDIRECT(\"I\"&ROW())), \" \"))","v":" "},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\", IFERROR(IF(MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] = 0, \"\", IF(MP_T[[#This Row],[Mitattu\nl/s]] = MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]], \"0%\", (MP_T[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]-MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]) / MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\"))","v":""}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"säätöasento_tulo(MP_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]],MP_T[[#This Row],[Koko\n Ød]],MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$43,MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]],Tietokanta_yksinkertainen_tulo[])","v":""},{"$f":"IF(OR( ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Koko\n Ød]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Avaus\nmm]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]]) ), \"\", _xlfn.LET( _xlpm.comp, MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] * $J$43 / SQRT(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]]), _xlpm.filt, _xlfn._xlws.FILTER( Tietokanta_yksinkertainen_tulo[], (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[Tyyppi]=MP_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) * (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[Koko]=MP_T[[#This Row],[Koko\n Ød]]) * (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[asento]=MP_T[[#This Row],[Avaus\nmm]]) ), _xlpm.colIndex, MATCH(\"k-arvo\", Tietokanta_yksinkertainen_tulo[#Headers], 0), _xlpm.kValues, INDEX(_xlpm.filt, 0, _xlpm.colIndex), _xlpm.diffs, ABS(_xlpm.kValues - _xlpm.comp), _xlpm.minDiff, MIN(_xlpm.diffs), INDEX(_xlpm.kValues, MATCH(_xlpm.minDiff, _xlpm.diffs, 0)) ) )","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]])), \"\",MP_T[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]]*SQRT(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]])),\"\")","v":""},null,{"$f":"_xlfn.LET(_xlpm.h, INDIRECT(\"H\"&ROW()), _xlpm.i, INDIRECT(\"I\"&ROW()), IF(OR(_xlpm.h=\"\", _xlpm.i=\"\", _xlpm.i=0), \" \", (_xlpm.h/_xlpm.i)))","v":" "},{"$f":"IF(OR(INDIRECT(\"H\"&ROW())=0, INDIRECT(\"I\"&ROW())=0), \" \", IFERROR((INDIRECT(\"H\"&ROW())-INDIRECT(\"I\"&ROW())), \" \"))","v":" "},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\", IFERROR(IF(MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] = 0, \"\", IF(MP_T[[#This Row],[Mitattu\nl/s]] = MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]], \"0%\", (MP_T[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]-MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]) / MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\"))","v":""}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"säätöasento_tulo(MP_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]],MP_T[[#This Row],[Koko\n Ød]],MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$43,MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]],Tietokanta_yksinkertainen_tulo[])","v":""},{"$f":"IF(OR( ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Koko\n Ød]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Avaus\nmm]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]]) ), \"\", _xlfn.LET( _xlpm.comp, MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] * $J$43 / SQRT(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]]), _xlpm.filt, _xlfn._xlws.FILTER( Tietokanta_yksinkertainen_tulo[], (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[Tyyppi]=MP_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) * (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[Koko]=MP_T[[#This Row],[Koko\n Ød]]) * (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[asento]=MP_T[[#This Row],[Avaus\nmm]]) ), _xlpm.colIndex, MATCH(\"k-arvo\", Tietokanta_yksinkertainen_tulo[#Headers], 0), _xlpm.kValues, INDEX(_xlpm.filt, 0, _xlpm.colIndex), _xlpm.diffs, ABS(_xlpm.kValues - _xlpm.comp), _xlpm.minDiff, MIN(_xlpm.diffs), INDEX(_xlpm.kValues, MATCH(_xlpm.minDiff, _xlpm.diffs, 0)) ) )","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]])), \"\",MP_T[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]]*SQRT(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]])),\"\")","v":""},null,{"$f":"_xlfn.LET(_xlpm.h, INDIRECT(\"H\"&ROW()), _xlpm.i, INDIRECT(\"I\"&ROW()), IF(OR(_xlpm.h=\"\", _xlpm.i=\"\", _xlpm.i=0), \" \", (_xlpm.h/_xlpm.i)))","v":" "},{"$f":"IF(OR(INDIRECT(\"H\"&ROW())=0, INDIRECT(\"I\"&ROW())=0), \" \", IFERROR((INDIRECT(\"H\"&ROW())-INDIRECT(\"I\"&ROW())), \" \"))","v":" "},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\", IFERROR(IF(MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] = 0, \"\", IF(MP_T[[#This Row],[Mitattu\nl/s]] = MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]], \"0%\", (MP_T[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]-MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]) / MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\"))","v":""}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"säätöasento_tulo(MP_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]],MP_T[[#This Row],[Koko\n Ød]],MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$43,MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]],Tietokanta_yksinkertainen_tulo[])","v":""},{"$f":"IF(OR( ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Koko\n Ød]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Avaus\nmm]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]]) ), \"\", _xlfn.LET( _xlpm.comp, MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] * $J$43 / SQRT(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]]), _xlpm.filt, _xlfn._xlws.FILTER( Tietokanta_yksinkertainen_tulo[], (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[Tyyppi]=MP_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) * (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[Koko]=MP_T[[#This Row],[Koko\n Ød]]) * (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[asento]=MP_T[[#This Row],[Avaus\nmm]]) ), _xlpm.colIndex, MATCH(\"k-arvo\", Tietokanta_yksinkertainen_tulo[#Headers], 0), _xlpm.kValues, INDEX(_xlpm.filt, 0, _xlpm.colIndex), _xlpm.diffs, ABS(_xlpm.kValues - _xlpm.comp), _xlpm.minDiff, MIN(_xlpm.diffs), INDEX(_xlpm.kValues, MATCH(_xlpm.minDiff, _xlpm.diffs, 0)) ) )","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]])), \"\",MP_T[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]]*SQRT(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]])),\"\")","v":""},null,{"$f":"_xlfn.LET(_xlpm.h, INDIRECT(\"H\"&ROW()), _xlpm.i, INDIRECT(\"I\"&ROW()), IF(OR(_xlpm.h=\"\", _xlpm.i=\"\", _xlpm.i=0), \" \", (_xlpm.h/_xlpm.i)))","v":" "},{"$f":"IF(OR(INDIRECT(\"H\"&ROW())=0, INDIRECT(\"I\"&ROW())=0), \" \", IFERROR((INDIRECT(\"H\"&ROW())-INDIRECT(\"I\"&ROW())), \" \"))","v":" "},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\", IFERROR(IF(MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] = 0, \"\", IF(MP_T[[#This Row],[Mitattu\nl/s]] = MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]], \"0%\", (MP_T[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]-MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]) / MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\"))","v":""}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"säätöasento_tulo(MP_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]],MP_T[[#This Row],[Koko\n Ød]],MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$43,MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]],Tietokanta_yksinkertainen_tulo[])","v":""},{"$f":"IF(OR( ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Koko\n Ød]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Avaus\nmm]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]]) ), \"\", _xlfn.LET( _xlpm.comp, MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] * $J$43 / SQRT(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]]), _xlpm.filt, _xlfn._xlws.FILTER( Tietokanta_yksinkertainen_tulo[], (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[Tyyppi]=MP_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) * (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[Koko]=MP_T[[#This Row],[Koko\n Ød]]) * (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[asento]=MP_T[[#This Row],[Avaus\nmm]]) ), _xlpm.colIndex, MATCH(\"k-arvo\", Tietokanta_yksinkertainen_tulo[#Headers], 0), _xlpm.kValues, INDEX(_xlpm.filt, 0, _xlpm.colIndex), _xlpm.diffs, ABS(_xlpm.kValues - _xlpm.comp), _xlpm.minDiff, MIN(_xlpm.diffs), INDEX(_xlpm.kValues, MATCH(_xlpm.minDiff, _xlpm.diffs, 0)) ) )","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]])), \"\",MP_T[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]]*SQRT(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]])),\"\")","v":""},null,{"$f":"_xlfn.LET(_xlpm.h, INDIRECT(\"H\"&ROW()), _xlpm.i, INDIRECT(\"I\"&ROW()), IF(OR(_xlpm.h=\"\", _xlpm.i=\"\", _xlpm.i=0), \" \", (_xlpm.h/_xlpm.i)))","v":" "},{"$f":"IF(OR(INDIRECT(\"H\"&ROW())=0, INDIRECT(\"I\"&ROW())=0), \" \", IFERROR((INDIRECT(\"H\"&ROW())-INDIRECT(\"I\"&ROW())), \" \"))","v":" "},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\", IFERROR(IF(MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] = 0, \"\", IF(MP_T[[#This Row],[Mitattu\nl/s]] = MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]], \"0%\", (MP_T[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]-MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]) / MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\"))","v":""}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"säätöasento_tulo(MP_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]],MP_T[[#This Row],[Koko\n Ød]],MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$43,MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]],Tietokanta_yksinkertainen_tulo[])","v":""},{"$f":"IF(OR( ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Koko\n Ød]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Avaus\nmm]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]]) ), \"\", _xlfn.LET( _xlpm.comp, MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] * $J$43 / SQRT(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]]), _xlpm.filt, _xlfn._xlws.FILTER( Tietokanta_yksinkertainen_tulo[], (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[Tyyppi]=MP_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) * (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[Koko]=MP_T[[#This Row],[Koko\n Ød]]) * (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[asento]=MP_T[[#This Row],[Avaus\nmm]]) ), _xlpm.colIndex, MATCH(\"k-arvo\", Tietokanta_yksinkertainen_tulo[#Headers], 0), _xlpm.kValues, INDEX(_xlpm.filt, 0, _xlpm.colIndex), _xlpm.diffs, ABS(_xlpm.kValues - _xlpm.comp), _xlpm.minDiff, MIN(_xlpm.diffs), INDEX(_xlpm.kValues, MATCH(_xlpm.minDiff, _xlpm.diffs, 0)) ) )","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]])), \"\",MP_T[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]]*SQRT(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]])),\"\")","v":""},null,{"$f":"_xlfn.LET(_xlpm.h, INDIRECT(\"H\"&ROW()), _xlpm.i, INDIRECT(\"I\"&ROW()), IF(OR(_xlpm.h=\"\", _xlpm.i=\"\", _xlpm.i=0), \" \", (_xlpm.h/_xlpm.i)))","v":" "},{"$f":"IF(OR(INDIRECT(\"H\"&ROW())=0, INDIRECT(\"I\"&ROW())=0), \" \", IFERROR((INDIRECT(\"H\"&ROW())-INDIRECT(\"I\"&ROW())), \" \"))","v":" "},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\", IFERROR(IF(MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] = 0, \"\", IF(MP_T[[#This Row],[Mitattu\nl/s]] = MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]], \"0%\", (MP_T[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]-MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]) / MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\"))","v":""}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"säätöasento_tulo(MP_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]],MP_T[[#This Row],[Koko\n Ød]],MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$43,MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]],Tietokanta_yksinkertainen_tulo[])","v":""},{"$f":"IF(OR( ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Koko\n Ød]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Avaus\nmm]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]]) ), \"\", _xlfn.LET( _xlpm.comp, MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] * $J$43 / SQRT(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]]), _xlpm.filt, _xlfn._xlws.FILTER( Tietokanta_yksinkertainen_tulo[], (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[Tyyppi]=MP_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) * (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[Koko]=MP_T[[#This Row],[Koko\n Ød]]) * (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[asento]=MP_T[[#This Row],[Avaus\nmm]]) ), _xlpm.colIndex, MATCH(\"k-arvo\", Tietokanta_yksinkertainen_tulo[#Headers], 0), _xlpm.kValues, INDEX(_xlpm.filt, 0, _xlpm.colIndex), _xlpm.diffs, ABS(_xlpm.kValues - _xlpm.comp), _xlpm.minDiff, MIN(_xlpm.diffs), INDEX(_xlpm.kValues, MATCH(_xlpm.minDiff, _xlpm.diffs, 0)) ) )","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]])), \"\",MP_T[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]]*SQRT(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]])),\"\")","v":""},null,{"$f":"_xlfn.LET(_xlpm.h, INDIRECT(\"H\"&ROW()), _xlpm.i, INDIRECT(\"I\"&ROW()), IF(OR(_xlpm.h=\"\", _xlpm.i=\"\", _xlpm.i=0), \" \", (_xlpm.h/_xlpm.i)))","v":" "},{"$f":"IF(OR(INDIRECT(\"H\"&ROW())=0, INDIRECT(\"I\"&ROW())=0), \" \", IFERROR((INDIRECT(\"H\"&ROW())-INDIRECT(\"I\"&ROW())), \" \"))","v":" "},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\", IFERROR(IF(MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] = 0, \"\", IF(MP_T[[#This Row],[Mitattu\nl/s]] = MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]], \"0%\", (MP_T[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]-MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]) / MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\"))","v":""}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"säätöasento_tulo(MP_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]],MP_T[[#This Row],[Koko\n Ød]],MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$43,MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]],Tietokanta_yksinkertainen_tulo[])","v":""},{"$f":"IF(OR( ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Koko\n Ød]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Avaus\nmm]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]]) ), \"\", _xlfn.LET( _xlpm.comp, MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] * $J$43 / SQRT(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]]), _xlpm.filt, _xlfn._xlws.FILTER( Tietokanta_yksinkertainen_tulo[], (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[Tyyppi]=MP_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) * (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[Koko]=MP_T[[#This Row],[Koko\n Ød]]) * (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[asento]=MP_T[[#This Row],[Avaus\nmm]]) ), _xlpm.colIndex, MATCH(\"k-arvo\", Tietokanta_yksinkertainen_tulo[#Headers], 0), _xlpm.kValues, INDEX(_xlpm.filt, 0, _xlpm.colIndex), _xlpm.diffs, ABS(_xlpm.kValues - _xlpm.comp), _xlpm.minDiff, MIN(_xlpm.diffs), INDEX(_xlpm.kValues, MATCH(_xlpm.minDiff, _xlpm.diffs, 0)) ) )","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]])), \"\",MP_T[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]]*SQRT(MP_T[[#This Row],[Paine\nPa]])),\"\")","v":""},null,{"$f":"_xlfn.LET(_xlpm.h, INDIRECT(\"H\"&ROW()), _xlpm.i, INDIRECT(\"I\"&ROW()), IF(OR(_xlpm.h=\"\", _xlpm.i=\"\", _xlpm.i=0), \" \", (_xlpm.h/_xlpm.i)))","v":" "},{"$f":"IF(OR(INDIRECT(\"H\"&ROW())=0, INDIRECT(\"I\"&ROW())=0), \" \", IFERROR((INDIRECT(\"H\"&ROW())-INDIRECT(\"I\"&ROW())), \" \"))","v":" "},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]), ISBLANK(MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\", IFERROR(IF(MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] = 0, \"\", IF(MP_T[[#This Row],[Mitattu\nl/s]] = MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]], \"0%\", (MP_T[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]-MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]) / MP_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]])), \"\"))","v":""}]

{"sheet":"Mobiilinäkymä","index":2,"n_rows":51,"n_cols":25,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,8],[0,0,0,2],[8,17,17,25],[24,18,24,23]]}
["Poisto",null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX(_xlfn.ANCHORARRAY(Mobiilinäkymä!A3),ROWS(_xlfn.ANCHORARRAY(Mobiilinäkymä!A3)),2),\"\")","v":""},null,null,"Tulo",null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX(_xlfn.ANCHORARRAY(Mobiilinäkymä!G3),ROWS(_xlfn.ANCHORARRAY(Mobiilinäkymä!G3)),2),\"\")","v":""}]
["KRS","Mitattu","Suunniteltu","%",null,null,"KRS","Mitattu","Suunniteltu","%"]
[{"$f":"IFERROR(\n  _xlfn.LET(\n    _xlpm.data, MPM_P[],\n    _xlpm.krs, INDEX(_xlpm.data,,1),\n    _xlpm.mitattu, INDEX(_xlpm.data,,8),\n    _xlpm.suunniteltu, INDEX(_xlpm.data,,9),\n    _xlpm.uniqueKRS, _xlfn._xlws.SORT(_xlfn.UNIQUE(_xlpm.krs)),\n    _xlpm.results, CHOOSE({1,2,3},\n      _xlpm.uniqueKRS,\n      _xlfn.BYROW(_xlpm.uniqueKRS, _xlfn.LAMBDA(_xlpm.u, SUMIF(_xlpm.krs, _xlpm.u, _xlpm.mitattu))),\n      _xlfn.BYROW(_xlpm.uniqueKRS, _xlfn.LAMBDA(_xlpm.u, SUMIF(_xlpm.krs, _xlpm.u, _xlpm.suunniteltu)))\n    ),\n    _xlpm.filteredResults, _xlfn._xlws.FILTER(_xlpm.results, INDEX(_xlpm.results,,2)<>0),\n    _xlpm.totals, CHOOSE({1,2,3},\n      \"Yht:\",\n      SUM(_xlpm.mitattu),\n      SUM(_xlpm.suunniteltu)\n    ),\n    _xlfn.VSTACK(_xlpm.filteredResults, _xlpm.totals)\n  ),\n  \"\"\n)","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(B3),ISBLANK(C3))=TRUE,\"\",(B3-C3)/C3),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(\n  _xlfn.LET(\n    _xlpm.data, MPM_T[],\n    _xlpm.krs, INDEX(_xlpm.data,,1),\n    _xlpm.mitattu, INDEX(_xlpm.data,,8),\n    _xlpm.suunniteltu, INDEX(_xlpm.data,,9),\n    _xlpm.uniqueKRS, _xlfn._xlws.SORT(_xlfn.UNIQUE(_xlpm.krs)),\n    _xlpm.results, CHOOSE({1,2,3},\n      _xlpm.uniqueKRS,\n      _xlfn.BYROW(_xlpm.uniqueKRS, _xlfn.LAMBDA(_xlpm.u, SUMIF(_xlpm.krs, _xlpm.u, _xlpm.mitattu))),\n      _xlfn.BYROW(_xlpm.uniqueKRS, _xlfn.LAMBDA(_xlpm.u, SUMIF(_xlpm.krs, _xlpm.u, _xlpm.suunniteltu)))\n    ),\n    _xlpm.filteredResults, _xlfn._xlws.FILTER(_xlpm.results, INDEX(_xlpm.results,,2)<>0),\n    _xlpm.totals, CHOOSE({1,2,3},\n      \"Yht:\",\n      SUM(_xlpm.mitattu),\n      SUM(_xlpm.suunniteltu)\n    ),\n    _xlfn.VSTACK(_xlpm.filteredResults, _xlpm.totals)\n  ),\n  \"\"\n)","v":""},null,null,{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(H3),ISBLANK(I3))=TRUE,\"\",(H3-I3)/I3),\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(B4),ISBLANK(C4))=TRUE,\"\",(B4-C4)/C4),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(H4),ISBLANK(I4))=TRUE,\"\",(H4-I4)/I4),\"\")","v":""}]
[null,null,null,"",null,null,null,null,null,""]
[null,null,null,"",null,null,null,null,null,""]
[null,null,null,"",null,null,null,null,null,""]
[null,null,null,"",null,null,null,null,null,"",null,null,"Ref",null,null,null,null,"Virtuaalinen tasapainotus"]
[null,null,null,{"$f":"IF(OR(ISBLANK(B9),ISBLANK(C9))=TRUE,\"\",(B9-C9)/C9)","v":""},null,null,null,null,null,1,null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX(MPM_P[[#All],[Seuranta\n%]],\n    MATCH(\"R\", MPM_P[[#All],[★]], 0)),\"\")","v":""},null,null,null,null,"Virtuaalinen tasapainotus mahdollistaa uudenlaisen tavan mitata ja tasapainottaa yksinkertaisten kohteiden ilmanvaihtojärjestelmiä. K-arvotietokanta ja päätelaitteiden prosentuaalinen seuranta mahdollistaan nopean tavan esisäätää päätelaitteet suhteelliseen tasapainoon keskenään. Virtuaalinen tasapainotus suoritetaan seuraavasti:\n\n1.\tSuoritetaan karkea esisäätö siten, että ne päätelaitteet, joille on suunniteltu suurimmat ilmavirrat, avataan maksimiavausasennoille. Ensimmäisellä mittauskierroksella kirjataan pöytäkirjaan päätelaitteet, niiden koot ja mitatut paine-erot, sekä suunnitellut ilmavirrat. Pöytäkirja laskee näiden perusteella suunnitteluilmavirtojen mukaisia laskennallisia avausasentoja, ÄLÄ siis vielä kirjaa itse avausasentoja.\n\n2.\tSelvitetään referenssiventtiili eli pöytäkirjan seurantaprosentin mukainen heikoin venttiili. Referenssiventtiili merkitään R-kirjaimella saman rivin ”★” -soluun.\n\n3.\tTaulukon yläpuolen siniseen soluun kirjataan referenssiventtiilin prosenttiarvo. Tämä muuttaa kaikkien muiden rivien seurantaprosentit referenssiventtiilin prosenttiarvoa vastaavaksi ja laskee kaikille venttiileille laskennalliset avaukset.\n\n4.\tPäätelaitteiden säätöasennot muutetaan vastaamaan pöytäkirjan laskemia avausasentoja.\n\n5.\tSuoritetaan tarkastusmittauskierros ja päivitetään tulokset pöytäkirjaan.\n\n6.\tTehdään viimeiset hienosäädöt.\n\n7. Toista kohdat 1-6 tulo-/poistopuolelle."]
[null,null,"Poistoilma"]
["KRS\n№","Huone /\nTila","Päätelaite\nMittapiste","Koko\n Ød","Paine\nPa","Avaus\nmm","Kerroin\nk-arvo","Mitattu\nl/s","Suunniteltu\nl/s","Seuranta\n%","- ero\nl/s ","- ero\n%","★"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"säätöasento_poisto(MPM_P[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]],MPM_P[[#This Row],[Koko\n Ød]],MPM_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9,MPM_P[[#This Row],[Paine\nPa]],Tietokanta_yksinkertainen_poisto[])","v":""},{"$f":"IF(OR(\n    ISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]),\n    ISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Koko\n Ød]]),\n    ISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Avaus\nmm]]),\nISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Paine\nPa]])\n), \"\",\n  _xlfn.LET(\n    _xlpm.comp, MPM_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9/ SQRT(MPM_P[[#This Row],[Paine\nPa]]),\n    _xlpm.filt, _xlfn._xlws.FILTER(\n            Tietokanta_yksinkertainen_poisto[],\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Tyyppi]=MPM_P[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Koko]=MPM_P[[#This Row],[Koko\n Ød]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[asento]=MPM_P[[#This Row],[Avaus\nmm]])\n         ),\n    _xlpm.colIndex, MATCH(\"k-arvo\", Tietokanta_yksinkertainen_poisto[#Headers], 0),\n    _xlpm.kValues, INDEX(_xlpm.filt, 0, _xlpm.colIndex),\n    _xlpm.diffs, ABS(_xlpm.kValues - _xlpm.comp),\n    _xlpm.minDiff, MIN(_xlpm.diffs),\n    INDEX(_xlpm.kValues, MATCH(_xlpm.minDiff, _xlpm.diffs, 0))\n  )\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Paine\nPa]]), ISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]])), \"\",MPM_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]]*SQRT(MPM_P[[#This Row],[Paine\nPa]])),\"\")","v":""},null,{"$f":"_xlfn.LET(_xlpm.h, INDIRECT(\"H\"&ROW()), _xlpm.i, INDIRECT(\"I\"&ROW()), IF(OR(_xlpm.h=\"\", _xlpm.i=\"\", _xlpm.i=0), \" \", (_xlpm.h/_xlpm.i)))","v":" "},{"$f":"IFERROR(((IF(AND(H12>0,I12>0,H12<>I12),(H12-I12),\" \"))),\" \")","v":" "},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(H12), ISBLANK(I12)), \"\", IFERROR(IF(I12 = 0, \"\", IF(H12 = I12, \"0%\", (H12-I12) / I12)), \"\"))","v":""}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"säätöasento_poisto(MPM_P[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]],MPM_P[[#This Row],[Koko\n Ød]],MPM_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9,MPM_P[[#This Row],[Paine\nPa]],Tietokanta_yksinkertainen_poisto[])","v":""},{"$f":"IF(OR(\n    ISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]),\n    ISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Koko\n Ød]]),\n    ISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Avaus\nmm]]),\nISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Paine\nPa]])\n), \"\",\n  _xlfn.LET(\n    _xlpm.comp, MPM_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9/ SQRT(MPM_P[[#This Row],[Paine\nPa]]),\n    _xlpm.filt, _xlfn._xlws.FILTER(\n            Tietokanta_yksinkertainen_poisto[],\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Tyyppi]=MPM_P[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Koko]=MPM_P[[#This Row],[Koko\n Ød]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[asento]=MPM_P[[#This Row],[Avaus\nmm]])\n         ),\n    _xlpm.colIndex, MATCH(\"k-arvo\", Tietokanta_yksinkertainen_poisto[#Headers], 0),\n    _xlpm.kValues, INDEX(_xlpm.filt, 0, _xlpm.colIndex),\n    _xlpm.diffs, ABS(_xlpm.kValues - _xlpm.comp),\n    _xlpm.minDiff, MIN(_xlpm.diffs),\n    INDEX(_xlpm.kValues, MATCH(_xlpm.minDiff, _xlpm.diffs, 0))\n  )\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Paine\nPa]]), ISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]])), \"\",MPM_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]]*SQRT(MPM_P[[#This Row],[Paine\nPa]])),\"\")","v":""},null,{"$f":"_xlfn.LET(_xlpm.h, INDIRECT(\"H\"&ROW()), _xlpm.i, INDIRECT(\"I\"&ROW()), IF(OR(_xlpm.h=\"\", _xlpm.i=\"\", _xlpm.i=0), \" \", (_xlpm.h/_xlpm.i)))","v":" "}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"säätöasento_poisto(MPM_P[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]],MPM_P[[#This Row],[Koko\n Ød]],MPM_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9,MPM_P[[#This Row],[Paine\nPa]],Tietokanta_yksinkertainen_poisto[])","v":""},{"$f":"IF(OR(\n    ISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]),\n    ISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Koko\n Ød]]),\n    ISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Avaus\nmm]]),\nISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Paine\nPa]])\n), \"\",\n  _xlfn.LET(\n    _xlpm.comp, MPM_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9/ SQRT(MPM_P[[#This Row],[Paine\nPa]]),\n    _xlpm.filt, _xlfn._xlws.FILTER(\n            Tietokanta_yksinkertainen_poisto[],\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Tyyppi]=MPM_P[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Koko]=MPM_P[[#This Row],[Koko\n Ød]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[asento]=MPM_P[[#This Row],[Avaus\nmm]])\n         ),\n    _xlpm.colIndex, MATCH(\"k-arvo\", Tietokanta_yksinkertainen_poisto[#Headers], 0),\n    _xlpm.kValues, INDEX(_xlpm.filt, 0, _xlpm.colIndex),\n    _xlpm.diffs, ABS(_xlpm.kValues - _xlpm.comp),\n    _xlpm.minDiff, MIN(_xlpm.diffs),\n    INDEX(_xlpm.kValues, MATCH(_xlpm.minDiff, _xlpm.diffs, 0))\n  )\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Paine\nPa]]), ISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]])), \"\",MPM_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]]*SQRT(MPM_P[[#This Row],[Paine\nPa]])),\"\")","v":""},null,{"$f":"_xlfn.LET(_xlpm.h, INDIRECT(\"H\"&ROW()), _xlpm.i, INDIRECT(\"I\"&ROW()), IF(OR(_xlpm.h=\"\", _xlpm.i=\"\", _xlpm.i=0), \" \", (_xlpm.h/_xlpm.i)))","v":" "},{"$f":"IFERROR(((IF(AND(H14>0,I14>0,H14<>I14),(H14-I14),\" \"))),\" \")","v":" "},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(H14), ISBLANK(I14)), \"\", IFERROR(IF(I14 = 0, \"\", IF(H14 = I14, \"0%\", (H14-I14) / I14)), \"\"))","v":""}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"säätöasento_poisto(MPM_P[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]],MPM_P[[#This Row],[Koko\n Ød]],MPM_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9,MPM_P[[#This Row],[Paine\nPa]],Tietokanta_yksinkertainen_poisto[])","v":""},{"$f":"IF(OR(\n    ISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]),\n    ISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Koko\n Ød]]),\n    ISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Avaus\nmm]]),\nISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Paine\nPa]])\n), \"\",\n  _xlfn.LET(\n    _xlpm.comp, MPM_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9/ SQRT(MPM_P[[#This Row],[Paine\nPa]]),\n    _xlpm.filt, _xlfn._xlws.FILTER(\n            Tietokanta_yksinkertainen_poisto[],\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Tyyppi]=MPM_P[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Koko]=MPM_P[[#This Row],[Koko\n Ød]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[asento]=MPM_P[[#This Row],[Avaus\nmm]])\n         ),\n    _xlpm.colIndex, MATCH(\"k-arvo\", Tietokanta_yksinkertainen_poisto[#Headers], 0),\n    _xlpm.kValues, INDEX(_xlpm.filt, 0, _xlpm.colIndex),\n    _xlpm.diffs, ABS(_xlpm.kValues - _xlpm.comp),\n    _xlpm.minDiff, MIN(_xlpm.diffs),\n    INDEX(_xlpm.kValues, MATCH(_xlpm.minDiff, _xlpm.diffs, 0))\n  )\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Paine\nPa]]), ISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]])), \"\",MPM_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]]*SQRT(MPM_P[[#This Row],[Paine\nPa]])),\"\")","v":""},null,{"$f":"_xlfn.LET(_xlpm.h, INDIRECT(\"H\"&ROW()), _xlpm.i, INDIRECT(\"I\"&ROW()), IF(OR(_xlpm.h=\"\", _xlpm.i=\"\", _xlpm.i=0), \" \", (_xlpm.h/_xlpm.i)))","v":" "},{"$f":"IFERROR(((IF(AND(H15>0,I15>0,H15<>I15),(H15-I15),\" \"))),\" \")","v":" "},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(H15), ISBLANK(I15)), \"\", IFERROR(IF(I15 = 0, \"\", IF(H15 = I15, \"0%\", (H15-I15) / I15)), \"\"))","v":""}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"säätöasento_poisto(MPM_P[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]],MPM_P[[#This Row],[Koko\n Ød]],MPM_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9,MPM_P[[#This Row],[Paine\nPa]],Tietokanta_yksinkertainen_poisto[])","v":""},{"$f":"IF(OR(\n    ISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]),\n    ISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Koko\n Ød]]),\n    ISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Avaus\nmm]]),\nISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Paine\nPa]])\n), \"\",\n  _xlfn.LET(\n    _xlpm.comp, MPM_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9/ SQRT(MPM_P[[#This Row],[Paine\nPa]]),\n    _xlpm.filt, _xlfn._xlws.FILTER(\n            Tietokanta_yksinkertainen_poisto[],\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Tyyppi]=MPM_P[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Koko]=MPM_P[[#This Row],[Koko\n Ød]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[asento]=MPM_P[[#This Row],[Avaus\nmm]])\n         ),\n    _xlpm.colIndex, MATCH(\"k-arvo\", Tietokanta_yksinkertainen_poisto[#Headers], 0),\n    _xlpm.kValues, INDEX(_xlpm.filt, 0, _xlpm.colIndex),\n    _xlpm.diffs, ABS(_xlpm.kValues - _xlpm.comp),\n    _xlpm.minDiff, MIN(_xlpm.diffs),\n    INDEX(_xlpm.kValues, MATCH(_xlpm.minDiff, _xlpm.diffs, 0))\n  )\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Paine\nPa]]), ISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]])), \"\",MPM_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]]*SQRT(MPM_P[[#This Row],[Paine\nPa]])),\"\")","v":""},null,{"$f":"_xlfn.LET(_xlpm.h, INDIRECT(\"H\"&ROW()), _xlpm.i, INDIRECT(\"I\"&ROW()), IF(OR(_xlpm.h=\"\", _xlpm.i=\"\", _xlpm.i=0), \" \", (_xlpm.h/_xlpm.i)))","v":" "},{"$f":"IFERROR(((IF(AND(H16>0,I16>0,H16<>I16),(H16-I16),\" \"))),\" \")","v":" "},""]
[null,null,null,null,null,{"$f":"säätöasento_poisto(MPM_P[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]],MPM_P[[#This Row],[Koko\n Ød]],MPM_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9,MPM_P[[#This Row],[Paine\nPa]],Tietokanta_yksinkertainen_poisto[])","v":""},{"$f":"IF(OR(\n    ISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]),\n    ISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Koko\n Ød]]),\n    ISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Avaus\nmm]]),\nISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Paine\nPa]])\n), \"\",\n  _xlfn.LET(\n    _xlpm.comp, MPM_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9/ SQRT(MPM_P[[#This Row],[Paine\nPa]]),\n    _xlpm.filt, _xlfn._xlws.FILTER(\n            Tietokanta_yksinkertainen_poisto[],\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Tyyppi]=MPM_P[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Koko]=MPM_P[[#This Row],[Koko\n Ød]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[asento]=MPM_P[[#This Row],[Avaus\nmm]])\n         ),\n    _xlpm.colIndex, MATCH(\"k-arvo\", Tietokanta_yksinkertainen_poisto[#Headers], 0),\n    _xlpm.kValues, INDEX(_xlpm.filt, 0, _xlpm.colIndex),\n    _xlpm.diffs, ABS(_xlpm.kValues - _xlpm.comp),\n    _xlpm.minDiff, MIN(_xlpm.diffs),\n    INDEX(_xlpm.kValues, MATCH(_xlpm.minDiff, _xlpm.diffs, 0))\n  )\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Paine\nPa]]), ISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]])), \"\",MPM_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]]*SQRT(MPM_P[[#This Row],[Paine\nPa]])),\"\")","v":""},null,{"$f":"_xlfn.LET(_xlpm.h, INDIRECT(\"H\"&ROW()), _xlpm.i, INDIRECT(\"I\"&ROW()), IF(OR(_xlpm.h=\"\", _xlpm.i=\"\", _xlpm.i=0), \" \", (_xlpm.h/_xlpm.i)))","v":" "}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"säätöasento_poisto(MPM_P[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]],MPM_P[[#This Row],[Koko\n Ød]],MPM_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9,MPM_P[[#This Row],[Paine\nPa]],Tietokanta_yksinkertainen_poisto[])","v":""},{"$f":"IF(OR(\n    ISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]),\n    ISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Koko\n Ød]]),\n    ISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Avaus\nmm]]),\nISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Paine\nPa]])\n), \"\",\n  _xlfn.LET(\n    _xlpm.comp, MPM_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9/ SQRT(MPM_P[[#This Row],[Paine\nPa]]),\n    _xlpm.filt, _xlfn._xlws.FILTER(\n            Tietokanta_yksinkertainen_poisto[],\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Tyyppi]=MPM_P[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Koko]=MPM_P[[#This Row],[Koko\n Ød]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[asento]=MPM_P[[#This Row],[Avaus\nmm]])\n         ),\n    _xlpm.colIndex, MATCH(\"k-arvo\", Tietokanta_yksinkertainen_poisto[#Headers], 0),\n    _xlpm.kValues, INDEX(_xlpm.filt, 0, _xlpm.colIndex),\n    _xlpm.diffs, ABS(_xlpm.kValues - _xlpm.comp),\n    _xlpm.minDiff, MIN(_xlpm.diffs),\n    INDEX(_xlpm.kValues, MATCH(_xlpm.minDiff, _xlpm.diffs, 0))\n  )\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Paine\nPa]]), ISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]])), \"\",MPM_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]]*SQRT(MPM_P[[#This Row],[Paine\nPa]])),\"\")","v":""},null,{"$f":"_xlfn.LET(_xlpm.h, INDIRECT(\"H\"&ROW()), _xlpm.i, INDIRECT(\"I\"&ROW()), IF(OR(_xlpm.h=\"\", _xlpm.i=\"\", _xlpm.i=0), \" \", (_xlpm.h/_xlpm.i)))","v":" "}," ",""]
[null,null,null,null,null,{"$f":"säätöasento_poisto(MPM_P[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]],MPM_P[[#This Row],[Koko\n Ød]],MPM_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9,MPM_P[[#This Row],[Paine\nPa]],Tietokanta_yksinkertainen_poisto[])","v":""},{"$f":"IF(OR(\n    ISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]),\n    ISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Koko\n Ød]]),\n    ISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Avaus\nmm]]),\nISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Paine\nPa]])\n), \"\",\n  _xlfn.LET(\n    _xlpm.comp, MPM_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9/ SQRT(MPM_P[[#This Row],[Paine\nPa]]),\n    _xlpm.filt, _xlfn._xlws.FILTER(\n            Tietokanta_yksinkertainen_poisto[],\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Tyyppi]=MPM_P[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Koko]=MPM_P[[#This Row],[Koko\n Ød]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[asento]=MPM_P[[#This Row],[Avaus\nmm]])\n         ),\n    _xlpm.colIndex, MATCH(\"k-arvo\", Tietokanta_yksinkertainen_poisto[#Headers], 0),\n    _xlpm.kValues, INDEX(_xlpm.filt, 0, _xlpm.colIndex),\n    _xlpm.diffs, ABS(_xlpm.kValues - _xlpm.comp),\n    _xlpm.minDiff, MIN(_xlpm.diffs),\n    INDEX(_xlpm.kValues, MATCH(_xlpm.minDiff, _xlpm.diffs, 0))\n  )\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Paine\nPa]]), ISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]])), \"\",MPM_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]]*SQRT(MPM_P[[#This Row],[Paine\nPa]])),\"\")","v":""},null,{"$f":"_xlfn.LET(_xlpm.h, INDIRECT(\"H\"&ROW()), _xlpm.i, INDIRECT(\"I\"&ROW()), IF(OR(_xlpm.h=\"\", _xlpm.i=\"\", _xlpm.i=0), \" \", (_xlpm.h/_xlpm.i)))","v":" "}," ","",null,null,null,null,null,null,"Mobiilinäkymä"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"säätöasento_poisto(MPM_P[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]],MPM_P[[#This Row],[Koko\n Ød]],MPM_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9,MPM_P[[#This Row],[Paine\nPa]],Tietokanta_yksinkertainen_poisto[])","v":""},{"$f":"IF(OR(\n    ISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]),\n    ISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Koko\n Ød]]),\n    ISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Avaus\nmm]]),\nISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Paine\nPa]])\n), \"\",\n  _xlfn.LET(\n    _xlpm.comp, MPM_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9/ SQRT(MPM_P[[#This Row],[Paine\nPa]]),\n    _xlpm.filt, _xlfn._xlws.FILTER(\n            Tietokanta_yksinkertainen_poisto[],\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Tyyppi]=MPM_P[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Koko]=MPM_P[[#This Row],[Koko\n Ød]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[asento]=MPM_P[[#This Row],[Avaus\nmm]])\n         ),\n    _xlpm.colIndex, MATCH(\"k-arvo\", Tietokanta_yksinkertainen_poisto[#Headers], 0),\n    _xlpm.kValues, INDEX(_xlpm.filt, 0, _xlpm.colIndex),\n    _xlpm.diffs, ABS(_xlpm.kValues - _xlpm.comp),\n    _xlpm.minDiff, MIN(_xlpm.diffs),\n    INDEX(_xlpm.kValues, MATCH(_xlpm.minDiff, _xlpm.diffs, 0))\n  )\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Paine\nPa]]), ISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]])), \"\",MPM_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]]*SQRT(MPM_P[[#This Row],[Paine\nPa]])),\"\")","v":""},null,{"$f":"_xlfn.LET(_xlpm.h, INDIRECT(\"H\"&ROW()), _xlpm.i, INDIRECT(\"I\"&ROW()), IF(OR(_xlpm.h=\"\", _xlpm.i=\"\", _xlpm.i=0), \" \", (_xlpm.h/_xlpm.i)))","v":" "}," ","",null,null,null,null,null,null,"Asetukset"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"säätöasento_poisto(MPM_P[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]],MPM_P[[#This Row],[Koko\n Ød]],MPM_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9,MPM_P[[#This Row],[Paine\nPa]],Tietokanta_yksinkertainen_poisto[])","v":""},{"$f":"IF(OR(\n    ISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]),\n    ISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Koko\n Ød]]),\n    ISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Avaus\nmm]]),\nISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Paine\nPa]])\n), \"\",\n  _xlfn.LET(\n    _xlpm.comp, MPM_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9/ SQRT(MPM_P[[#This Row],[Paine\nPa]]),\n    _xlpm.filt, _xlfn._xlws.FILTER(\n            Tietokanta_yksinkertainen_poisto[],\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Tyyppi]=MPM_P[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Koko]=MPM_P[[#This Row],[Koko\n Ød]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[asento]=MPM_P[[#This Row],[Avaus\nmm]])\n         ),\n    _xlpm.colIndex, MATCH(\"k-arvo\", Tietokanta_yksinkertainen_poisto[#Headers], 0),\n    _xlpm.kValues, INDEX(_xlpm.filt, 0, _xlpm.colIndex),\n    _xlpm.diffs, ABS(_xlpm.kValues - _xlpm.comp),\n    _xlpm.minDiff, MIN(_xlpm.diffs),\n    INDEX(_xlpm.kValues, MATCH(_xlpm.minDiff, _xlpm.diffs, 0))\n  )\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Paine\nPa]]), ISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]])), \"\",MPM_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]]*SQRT(MPM_P[[#This Row],[Paine\nPa]])),\"\")","v":""},null,{"$f":"_xlfn.LET(_xlpm.h, INDIRECT(\"H\"&ROW()), _xlpm.i, INDIRECT(\"I\"&ROW()), IF(OR(_xlpm.h=\"\", _xlpm.i=\"\", _xlpm.i=0), \" \", (_xlpm.h/_xlpm.i)))","v":" "}," ","",null,null,null,null,null,null,10,"Matala säätöpaine"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"säätöasento_poisto(MPM_P[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]],MPM_P[[#This Row],[Koko\n Ød]],MPM_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9,MPM_P[[#This Row],[Paine\nPa]],Tietokanta_yksinkertainen_poisto[])","v":""},{"$f":"IF(OR(\n    ISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]),\n    ISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Koko\n Ød]]),\n    ISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Avaus\nmm]]),\nISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Paine\nPa]])\n), \"\",\n  _xlfn.LET(\n    _xlpm.comp, MPM_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9/ SQRT(MPM_P[[#This Row],[Paine\nPa]]),\n    _xlpm.filt, _xlfn._xlws.FILTER(\n            Tietokanta_yksinkertainen_poisto[],\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Tyyppi]=MPM_P[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Koko]=MPM_P[[#This Row],[Koko\n Ød]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[asento]=MPM_P[[#This Row],[Avaus\nmm]])\n         ),\n    _xlpm.colIndex, MATCH(\"k-arvo\", Tietokanta_yksinkertainen_poisto[#Headers], 0),\n    _xlpm.kValues, INDEX(_xlpm.filt, 0, _xlpm.colIndex),\n    _xlpm.diffs, ABS(_xlpm.kValues - _xlpm.comp),\n    _xlpm.minDiff, MIN(_xlpm.diffs),\n    INDEX(_xlpm.kValues, MATCH(_xlpm.minDiff, _xlpm.diffs, 0))\n  )\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Paine\nPa]]), ISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]])), \"\",MPM_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]]*SQRT(MPM_P[[#This Row],[Paine\nPa]])),\"\")","v":""},null,{"$f":"_xlfn.LET(_xlpm.h, INDIRECT(\"H\"&ROW()), _xlpm.i, INDIRECT(\"I\"&ROW()), IF(OR(_xlpm.h=\"\", _xlpm.i=\"\", _xlpm.i=0), \" \", (_xlpm.h/_xlpm.i)))","v":" "}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"säätöasento_poisto(MPM_P[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]],MPM_P[[#This Row],[Koko\n Ød]],MPM_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9,MPM_P[[#This Row],[Paine\nPa]],Tietokanta_yksinkertainen_poisto[])","v":""},{"$f":"IF(OR(\n    ISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]),\n    ISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Koko\n Ød]]),\n    ISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Avaus\nmm]]),\nISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Paine\nPa]])\n), \"\",\n  _xlfn.LET(\n    _xlpm.comp, MPM_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9/ SQRT(MPM_P[[#This Row],[Paine\nPa]]),\n    _xlpm.filt, _xlfn._xlws.FILTER(\n            Tietokanta_yksinkertainen_poisto[],\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Tyyppi]=MPM_P[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Koko]=MPM_P[[#This Row],[Koko\n Ød]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[asento]=MPM_P[[#This Row],[Avaus\nmm]])\n         ),\n    _xlpm.colIndex, MATCH(\"k-arvo\", Tietokanta_yksinkertainen_poisto[#Headers], 0),\n    _xlpm.kValues, INDEX(_xlpm.filt, 0, _xlpm.colIndex),\n    _xlpm.diffs, ABS(_xlpm.kValues - _xlpm.comp),\n    _xlpm.minDiff, MIN(_xlpm.diffs),\n    INDEX(_xlpm.kValues, MATCH(_xlpm.minDiff, _xlpm.diffs, 0))\n  )\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Paine\nPa]]), ISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]])), \"\",MPM_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]]*SQRT(MPM_P[[#This Row],[Paine\nPa]])),\"\")","v":""},null,{"$f":"_xlfn.LET(_xlpm.h, INDIRECT(\"H\"&ROW()), _xlpm.i, INDIRECT(\"I\"&ROW()), IF(OR(_xlpm.h=\"\", _xlpm.i=\"\", _xlpm.i=0), \" \", (_xlpm.h/_xlpm.i)))","v":" "}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"säätöasento_poisto(MPM_P[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]],MPM_P[[#This Row],[Koko\n Ød]],MPM_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9,MPM_P[[#This Row],[Paine\nPa]],Tietokanta_yksinkertainen_poisto[])","v":""},{"$f":"IF(OR(\n    ISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]),\n    ISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Koko\n Ød]]),\n    ISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Avaus\nmm]]),\nISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Paine\nPa]])\n), \"\",\n  _xlfn.LET(\n    _xlpm.comp, MPM_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9/ SQRT(MPM_P[[#This Row],[Paine\nPa]]),\n    _xlpm.filt, _xlfn._xlws.FILTER(\n            Tietokanta_yksinkertainen_poisto[],\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Tyyppi]=MPM_P[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Koko]=MPM_P[[#This Row],[Koko\n Ød]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[asento]=MPM_P[[#This Row],[Avaus\nmm]])\n         ),\n    _xlpm.colIndex, MATCH(\"k-arvo\", Tietokanta_yksinkertainen_poisto[#Headers], 0),\n    _xlpm.kValues, INDEX(_xlpm.filt, 0, _xlpm.colIndex),\n    _xlpm.diffs, ABS(_xlpm.kValues - _xlpm.comp),\n    _xlpm.minDiff, MIN(_xlpm.diffs),\n    INDEX(_xlpm.kValues, MATCH(_xlpm.minDiff, _xlpm.diffs, 0))\n  )\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Paine\nPa]]), ISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]])), \"\",MPM_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]]*SQRT(MPM_P[[#This Row],[Paine\nPa]])),\"\")","v":""},null,{"$f":"_xlfn.LET(_xlpm.h, INDIRECT(\"H\"&ROW()), _xlpm.i, INDIRECT(\"I\"&ROW()), IF(OR(_xlpm.h=\"\", _xlpm.i=\"\", _xlpm.i=0), \" \", (_xlpm.h/_xlpm.i)))","v":" "}," ",""]
[null,null,null,null,null,{"$f":"säätöasento_poisto(MPM_P[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]],MPM_P[[#This Row],[Koko\n Ød]],MPM_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9,MPM_P[[#This Row],[Paine\nPa]],Tietokanta_yksinkertainen_poisto[])","v":""},{"$f":"IF(OR(\n    ISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]),\n    ISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Koko\n Ød]]),\n    ISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Avaus\nmm]]),\nISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Paine\nPa]])\n), \"\",\n  _xlfn.LET(\n    _xlpm.comp, MPM_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9/ SQRT(MPM_P[[#This Row],[Paine\nPa]]),\n    _xlpm.filt, _xlfn._xlws.FILTER(\n            Tietokanta_yksinkertainen_poisto[],\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Tyyppi]=MPM_P[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Koko]=MPM_P[[#This Row],[Koko\n Ød]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[asento]=MPM_P[[#This Row],[Avaus\nmm]])\n         ),\n    _xlpm.colIndex, MATCH(\"k-arvo\", Tietokanta_yksinkertainen_poisto[#Headers], 0),\n    _xlpm.kValues, INDEX(_xlpm.filt, 0, _xlpm.colIndex),\n    _xlpm.diffs, ABS(_xlpm.kValues - _xlpm.comp),\n    _xlpm.minDiff, MIN(_xlpm.diffs),\n    INDEX(_xlpm.kValues, MATCH(_xlpm.minDiff, _xlpm.diffs, 0))\n  )\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Paine\nPa]]), ISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]])), \"\",MPM_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]]*SQRT(MPM_P[[#This Row],[Paine\nPa]])),\"\")","v":""},null,{"$f":"_xlfn.LET(_xlpm.h, INDIRECT(\"H\"&ROW()), _xlpm.i, INDIRECT(\"I\"&ROW()), IF(OR(_xlpm.h=\"\", _xlpm.i=\"\", _xlpm.i=0), \" \", (_xlpm.h/_xlpm.i)))","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,"Päätelaitteen minimipaine tarkistus"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"säätöasento_poisto(MPM_P[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]],MPM_P[[#This Row],[Koko\n Ød]],MPM_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9,MPM_P[[#This Row],[Paine\nPa]],Tietokanta_yksinkertainen_poisto[])","v":""},{"$f":"IF(OR(\n    ISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]),\n    ISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Koko\n Ød]]),\n    ISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Avaus\nmm]]),\nISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Paine\nPa]])\n), \"\",\n  _xlfn.LET(\n    _xlpm.comp, MPM_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9/ SQRT(MPM_P[[#This Row],[Paine\nPa]]),\n    _xlpm.filt, _xlfn._xlws.FILTER(\n            Tietokanta_yksinkertainen_poisto[],\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Tyyppi]=MPM_P[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Koko]=MPM_P[[#This Row],[Koko\n Ød]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[asento]=MPM_P[[#This Row],[Avaus\nmm]])\n         ),\n    _xlpm.colIndex, MATCH(\"k-arvo\", Tietokanta_yksinkertainen_poisto[#Headers], 0),\n    _xlpm.kValues, INDEX(_xlpm.filt, 0, _xlpm.colIndex),\n    _xlpm.diffs, ABS(_xlpm.kValues - _xlpm.comp),\n    _xlpm.minDiff, MIN(_xlpm.diffs),\n    INDEX(_xlpm.kValues, MATCH(_xlpm.minDiff, _xlpm.diffs, 0))\n  )\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Paine\nPa]]), ISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]])), \"\",MPM_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]]*SQRT(MPM_P[[#This Row],[Paine\nPa]])),\"\")","v":""},null,{"$f":"_xlfn.LET(_xlpm.h, INDIRECT(\"H\"&ROW()), _xlpm.i, INDIRECT(\"I\"&ROW()), IF(OR(_xlpm.h=\"\", _xlpm.i=\"\", _xlpm.i=0), \" \", (_xlpm.h/_xlpm.i)))","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,"min paine","l/s","laite","Koko","k-arvo","avaus"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"säätöasento_poisto(MPM_P[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]],MPM_P[[#This Row],[Koko\n Ød]],MPM_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9,MPM_P[[#This Row],[Paine\nPa]],Tietokanta_yksinkertainen_poisto[])","v":""},{"$f":"IF(OR(\n    ISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]),\n    ISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Koko\n Ød]]),\n    ISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Avaus\nmm]]),\nISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Paine\nPa]])\n), \"\",\n  _xlfn.LET(\n    _xlpm.comp, MPM_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9/ SQRT(MPM_P[[#This Row],[Paine\nPa]]),\n    _xlpm.filt, _xlfn._xlws.FILTER(\n            Tietokanta_yksinkertainen_poisto[],\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Tyyppi]=MPM_P[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Koko]=MPM_P[[#This Row],[Koko\n Ød]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[asento]=MPM_P[[#This Row],[Avaus\nmm]])\n         ),\n    _xlpm.colIndex, MATCH(\"k-arvo\", Tietokanta_yksinkertainen_poisto[#Headers], 0),\n    _xlpm.kValues, INDEX(_xlpm.filt, 0, _xlpm.colIndex),\n    _xlpm.diffs, ABS(_xlpm.kValues - _xlpm.comp),\n    _xlpm.minDiff, MIN(_xlpm.diffs),\n    INDEX(_xlpm.kValues, MATCH(_xlpm.minDiff, _xlpm.diffs, 0))\n  )\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Paine\nPa]]), ISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]])), \"\",MPM_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]]*SQRT(MPM_P[[#This Row],[Paine\nPa]])),\"\")","v":""},null,{"$f":"_xlfn.LET(_xlpm.h, INDIRECT(\"H\"&ROW()), _xlpm.i, INDIRECT(\"I\"&ROW()), IF(OR(_xlpm.h=\"\", _xlpm.i=\"\", _xlpm.i=0), \" \", (_xlpm.h/_xlpm.i)))","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,"poisto",10,10,"KSO","125",{"$f":"T27/SQRT(S27)","v":3.1622776601683791},{"$f":"säätöasento_poisto(U27,V27,T27,S27,Tietokanta_yksinkertainen_poisto[])","v":4},{"$f":"säätöasento_poisto(V27,W27,U27,T27,Tietokanta_yksinkertainen_poisto[])","v":""}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"säätöasento_poisto(MPM_P[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]],MPM_P[[#This Row],[Koko\n Ød]],MPM_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9,MPM_P[[#This Row],[Paine\nPa]],Tietokanta_yksinkertainen_poisto[])","v":""},{"$f":"IF(OR(\n    ISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]),\n    ISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Koko\n Ød]]),\n    ISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Avaus\nmm]]),\nISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Paine\nPa]])\n), \"\",\n  _xlfn.LET(\n    _xlpm.comp, MPM_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9/ SQRT(MPM_P[[#This Row],[Paine\nPa]]),\n    _xlpm.filt, _xlfn._xlws.FILTER(\n            Tietokanta_yksinkertainen_poisto[],\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Tyyppi]=MPM_P[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Koko]=MPM_P[[#This Row],[Koko\n Ød]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[asento]=MPM_P[[#This Row],[Avaus\nmm]])\n         ),\n    _xlpm.colIndex, MATCH(\"k-arvo\", Tietokanta_yksinkertainen_poisto[#Headers], 0),\n    _xlpm.kValues, INDEX(_xlpm.filt, 0, _xlpm.colIndex),\n    _xlpm.diffs, ABS(_xlpm.kValues - _xlpm.comp),\n    _xlpm.minDiff, MIN(_xlpm.diffs),\n    INDEX(_xlpm.kValues, MATCH(_xlpm.minDiff, _xlpm.diffs, 0))\n  )\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Paine\nPa]]), ISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]])), \"\",MPM_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]]*SQRT(MPM_P[[#This Row],[Paine\nPa]])),\"\")","v":""},null,{"$f":"_xlfn.LET(_xlpm.h, INDIRECT(\"H\"&ROW()), _xlpm.i, INDIRECT(\"I\"&ROW()), IF(OR(_xlpm.h=\"\", _xlpm.i=\"\", _xlpm.i=0), \" \", (_xlpm.h/_xlpm.i)))","v":" "}," ","",null,null,null,null,null,"tulo",10,10,"KTS","125 / 180° muovi",{"$f":"T28/SQRT(S28)","v":3.1622776601683791},{"$f":"säätöasento_tulo(U28,V28,T28,S28,Tietokanta_yksinkertainen_tulo[])","v":8},{"$f":"säätöasento_tulo(V28,W28,U28,T28,Tietokanta_yksinkertainen_tulo[])","v":""}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"säätöasento_poisto(MPM_P[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]],MPM_P[[#This Row],[Koko\n Ød]],MPM_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9,MPM_P[[#This Row],[Paine\nPa]],Tietokanta_yksinkertainen_poisto[])","v":""},{"$f":"IF(OR(\n    ISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]),\n    ISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Koko\n Ød]]),\n    ISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Avaus\nmm]]),\nISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Paine\nPa]])\n), \"\",\n  _xlfn.LET(\n    _xlpm.comp, MPM_P[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$9/ SQRT(MPM_P[[#This Row],[Paine\nPa]]),\n    _xlpm.filt, _xlfn._xlws.FILTER(\n            Tietokanta_yksinkertainen_poisto[],\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Tyyppi]=MPM_P[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[Koko]=MPM_P[[#This Row],[Koko\n Ød]]) *\n            (Tietokanta_yksinkertainen_poisto[asento]=MPM_P[[#This Row],[Avaus\nmm]])\n         ),\n    _xlpm.colIndex, MATCH(\"k-arvo\", Tietokanta_yksinkertainen_poisto[#Headers], 0),\n    _xlpm.kValues, INDEX(_xlpm.filt, 0, _xlpm.colIndex),\n    _xlpm.diffs, ABS(_xlpm.kValues - _xlpm.comp),\n    _xlpm.minDiff, MIN(_xlpm.diffs),\n    INDEX(_xlpm.kValues, MATCH(_xlpm.minDiff, _xlpm.diffs, 0))\n  )\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Paine\nPa]]), ISBLANK(MPM_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]])), \"\",MPM_P[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]]*SQRT(MPM_P[[#This Row],[Paine\nPa]])),\"\")","v":""},null,{"$f":"_xlfn.LET(_xlpm.h, INDIRECT(\"H\"&ROW()), _xlpm.i, INDIRECT(\"I\"&ROW()), IF(OR(_xlpm.h=\"\", _xlpm.i=\"\", _xlpm.i=0), \" \", (_xlpm.h/_xlpm.i)))","v":" "}," ",""]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX(MPM_T[[#All],[Seuranta\n%]],\n    MATCH(\"R\", MPM_T[[#All],[★]], 0)),\"\")","v":""}]
[null,null,"Tuloilma"]
["KRS\n№","Huone /\nTila","Päätelaite\nMittapiste","Koko\n Ød","Paine\nPa","Avaus\nmm","Kerroin\nk-arvo","Mitattu\nl/s","Suunniteltu\nl/s","Seuranta\n%","- ero\nl/s ","- ero\n%","★"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"säätöasento_tulo(MPM_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]],MPM_T[[#This Row],[Koko\n Ød]],MPM_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$31,MPM_T[[#This Row],[Paine\nPa]],Tietokanta_yksinkertainen_tulo[])","v":""},{"$f":"IF(OR( ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]), ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Koko\n Ød]]), ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Avaus\nmm]]), ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Paine\nPa]]) ), \"\", _xlfn.LET( _xlpm.comp, MPM_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] * $J$31 / SQRT(MPM_T[[#This Row],[Paine\nPa]]), _xlpm.filt, _xlfn._xlws.FILTER( Tietokanta_yksinkertainen_tulo[], (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[Tyyppi]=MPM_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) * (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[Koko]=MPM_T[[#This Row],[Koko\n Ød]]) * (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[asento]=MPM_T[[#This Row],[Avaus\nmm]]) ), _xlpm.colIndex, MATCH(\"k-arvo\", Tietokanta_yksinkertainen_tulo[#Headers], 0), _xlpm.kValues, INDEX(_xlpm.filt, 0, _xlpm.colIndex), _xlpm.diffs, ABS(_xlpm.kValues - _xlpm.comp), _xlpm.minDiff, MIN(_xlpm.diffs), INDEX(_xlpm.kValues, MATCH(_xlpm.minDiff, _xlpm.diffs, 0)) ) )","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Paine\nPa]]), ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]])), \"\",MPM_T[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]]*SQRT(MPM_T[[#This Row],[Paine\nPa]])),\"\")","v":""},null,{"$f":"_xlfn.LET(_xlpm.h, INDIRECT(\"H\"&ROW()), _xlpm.i, INDIRECT(\"I\"&ROW()), IF(OR(_xlpm.h=\"\", _xlpm.i=\"\", _xlpm.i=0), \" \", (_xlpm.h/_xlpm.i)))","v":" "},{"$f":"IFERROR(((IF(AND(H34>0,I34>0,H34<>I34),(H34-I34),\" \"))),\" \")","v":" "},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(H34), ISBLANK(I34)), \"\", IFERROR(IF(I34 = 0, \"\", IF(H34 = I34, \"0%\", (H34-I34) / I34)), \"\"))","v":""}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"säätöasento_tulo(MPM_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]],MPM_T[[#This Row],[Koko\n Ød]],MPM_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$31,MPM_T[[#This Row],[Paine\nPa]],Tietokanta_yksinkertainen_tulo[])","v":""},{"$f":"IF(OR( ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]), ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Koko\n Ød]]), ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Avaus\nmm]]), ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Paine\nPa]]) ), \"\", _xlfn.LET( _xlpm.comp, MPM_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] * $J$31 / SQRT(MPM_T[[#This Row],[Paine\nPa]]), _xlpm.filt, _xlfn._xlws.FILTER( Tietokanta_yksinkertainen_tulo[], (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[Tyyppi]=MPM_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) * (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[Koko]=MPM_T[[#This Row],[Koko\n Ød]]) * (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[asento]=MPM_T[[#This Row],[Avaus\nmm]]) ), _xlpm.colIndex, MATCH(\"k-arvo\", Tietokanta_yksinkertainen_tulo[#Headers], 0), _xlpm.kValues, INDEX(_xlpm.filt, 0, _xlpm.colIndex), _xlpm.diffs, ABS(_xlpm.kValues - _xlpm.comp), _xlpm.minDiff, MIN(_xlpm.diffs), INDEX(_xlpm.kValues, MATCH(_xlpm.minDiff, _xlpm.diffs, 0)) ) )","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Paine\nPa]]), ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]])), \"\",MPM_T[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]]*SQRT(MPM_T[[#This Row],[Paine\nPa]])),\"\")","v":""},null,{"$f":"_xlfn.LET(_xlpm.h, INDIRECT(\"H\"&ROW()), _xlpm.i, INDIRECT(\"I\"&ROW()), IF(OR(_xlpm.h=\"\", _xlpm.i=\"\", _xlpm.i=0), \" \", (_xlpm.h/_xlpm.i)))","v":" "},{"$f":"IFERROR(((IF(AND(H35>0,I35>0,H35<>I35),(H35-I35),\" \"))),\" \")","v":" "},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(H35), ISBLANK(I35)), \"\", IFERROR(IF(I35 = 0, \"\", IF(H35 = I35, \"0%\", (H35-I35) / I35)), \"\"))","v":""}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"säätöasento_tulo(MPM_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]],MPM_T[[#This Row],[Koko\n Ød]],MPM_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$31,MPM_T[[#This Row],[Paine\nPa]],Tietokanta_yksinkertainen_tulo[])","v":""},{"$f":"IF(OR( ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]), ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Koko\n Ød]]), ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Avaus\nmm]]), ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Paine\nPa]]) ), \"\", _xlfn.LET( _xlpm.comp, MPM_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] * $J$31 / SQRT(MPM_T[[#This Row],[Paine\nPa]]), _xlpm.filt, _xlfn._xlws.FILTER( Tietokanta_yksinkertainen_tulo[], (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[Tyyppi]=MPM_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) * (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[Koko]=MPM_T[[#This Row],[Koko\n Ød]]) * (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[asento]=MPM_T[[#This Row],[Avaus\nmm]]) ), _xlpm.colIndex, MATCH(\"k-arvo\", Tietokanta_yksinkertainen_tulo[#Headers], 0), _xlpm.kValues, INDEX(_xlpm.filt, 0, _xlpm.colIndex), _xlpm.diffs, ABS(_xlpm.kValues - _xlpm.comp), _xlpm.minDiff, MIN(_xlpm.diffs), INDEX(_xlpm.kValues, MATCH(_xlpm.minDiff, _xlpm.diffs, 0)) ) )","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Paine\nPa]]), ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]])), \"\",MPM_T[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]]*SQRT(MPM_T[[#This Row],[Paine\nPa]])),\"\")","v":""},null,{"$f":"_xlfn.LET(_xlpm.h, INDIRECT(\"H\"&ROW()), _xlpm.i, INDIRECT(\"I\"&ROW()), IF(OR(_xlpm.h=\"\", _xlpm.i=\"\", _xlpm.i=0), \" \", (_xlpm.h/_xlpm.i)))","v":" "},{"$f":"IFERROR(((IF(AND(H36>0,I36>0,H36<>I36),(H36-I36),\" \"))),\" \")","v":" "},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(H36), ISBLANK(I36)), \"\", IFERROR(IF(I36 = 0, \"\", IF(H36 = I36, \"0%\", (H36-I36) / I36)), \"\"))","v":""},null,null,null,null,null,""]
[null,null,null,null,null,{"$f":"säätöasento_tulo(MPM_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]],MPM_T[[#This Row],[Koko\n Ød]],MPM_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$31,MPM_T[[#This Row],[Paine\nPa]],Tietokanta_yksinkertainen_tulo[])","v":""},{"$f":"IF(OR( ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]), ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Koko\n Ød]]), ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Avaus\nmm]]), ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Paine\nPa]]) ), \"\", _xlfn.LET( _xlpm.comp, MPM_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] * $J$31 / SQRT(MPM_T[[#This Row],[Paine\nPa]]), _xlpm.filt, _xlfn._xlws.FILTER( Tietokanta_yksinkertainen_tulo[], (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[Tyyppi]=MPM_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) * (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[Koko]=MPM_T[[#This Row],[Koko\n Ød]]) * (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[asento]=MPM_T[[#This Row],[Avaus\nmm]]) ), _xlpm.colIndex, MATCH(\"k-arvo\", Tietokanta_yksinkertainen_tulo[#Headers], 0), _xlpm.kValues, INDEX(_xlpm.filt, 0, _xlpm.colIndex), _xlpm.diffs, ABS(_xlpm.kValues - _xlpm.comp), _xlpm.minDiff, MIN(_xlpm.diffs), INDEX(_xlpm.kValues, MATCH(_xlpm.minDiff, _xlpm.diffs, 0)) ) )","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Paine\nPa]]), ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]])), \"\",MPM_T[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]]*SQRT(MPM_T[[#This Row],[Paine\nPa]])),\"\")","v":""},null,{"$f":"_xlfn.LET(_xlpm.h, INDIRECT(\"H\"&ROW()), _xlpm.i, INDIRECT(\"I\"&ROW()), IF(OR(_xlpm.h=\"\", _xlpm.i=\"\", _xlpm.i=0), \" \", (_xlpm.h/_xlpm.i)))","v":" "},{"$f":"IFERROR(((IF(AND(H37>0,I37>0,H37<>I37),(H37-I37),\" \"))),\" \")","v":" "},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(H37), ISBLANK(I37)), \"\", IFERROR(IF(I37 = 0, \"\", IF(H37 = I37, \"0%\", (H37-I37) / I37)), \"\"))","v":""}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"säätöasento_tulo(MPM_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]],MPM_T[[#This Row],[Koko\n Ød]],MPM_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$31,MPM_T[[#This Row],[Paine\nPa]],Tietokanta_yksinkertainen_tulo[])","v":""},{"$f":"IF(OR( ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]), ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Koko\n Ød]]), ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Avaus\nmm]]), ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Paine\nPa]]) ), \"\", _xlfn.LET( _xlpm.comp, MPM_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] * $J$31 / SQRT(MPM_T[[#This Row],[Paine\nPa]]), _xlpm.filt, _xlfn._xlws.FILTER( Tietokanta_yksinkertainen_tulo[], (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[Tyyppi]=MPM_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) * (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[Koko]=MPM_T[[#This Row],[Koko\n Ød]]) * (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[asento]=MPM_T[[#This Row],[Avaus\nmm]]) ), _xlpm.colIndex, MATCH(\"k-arvo\", Tietokanta_yksinkertainen_tulo[#Headers], 0), _xlpm.kValues, INDEX(_xlpm.filt, 0, _xlpm.colIndex), _xlpm.diffs, ABS(_xlpm.kValues - _xlpm.comp), _xlpm.minDiff, MIN(_xlpm.diffs), INDEX(_xlpm.kValues, MATCH(_xlpm.minDiff, _xlpm.diffs, 0)) ) )","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Paine\nPa]]), ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]])), \"\",MPM_T[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]]*SQRT(MPM_T[[#This Row],[Paine\nPa]])),\"\")","v":""},null,{"$f":"_xlfn.LET(_xlpm.h, INDIRECT(\"H\"&ROW()), _xlpm.i, INDIRECT(\"I\"&ROW()), IF(OR(_xlpm.h=\"\", _xlpm.i=\"\", _xlpm.i=0), \" \", (_xlpm.h/_xlpm.i)))","v":" "},{"$f":"IFERROR(((IF(AND(H38>0,I38>0,H38<>I38),(H38-I38),\" \"))),\" \")","v":" "},""]
[null,null,null,null,null,{"$f":"säätöasento_tulo(MPM_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]],MPM_T[[#This Row],[Koko\n Ød]],MPM_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$31,MPM_T[[#This Row],[Paine\nPa]],Tietokanta_yksinkertainen_tulo[])","v":""},{"$f":"IF(OR( ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]), ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Koko\n Ød]]), ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Avaus\nmm]]), ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Paine\nPa]]) ), \"\", _xlfn.LET( _xlpm.comp, MPM_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] * $J$31 / SQRT(MPM_T[[#This Row],[Paine\nPa]]), _xlpm.filt, _xlfn._xlws.FILTER( Tietokanta_yksinkertainen_tulo[], (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[Tyyppi]=MPM_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) * (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[Koko]=MPM_T[[#This Row],[Koko\n Ød]]) * (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[asento]=MPM_T[[#This Row],[Avaus\nmm]]) ), _xlpm.colIndex, MATCH(\"k-arvo\", Tietokanta_yksinkertainen_tulo[#Headers], 0), _xlpm.kValues, INDEX(_xlpm.filt, 0, _xlpm.colIndex), _xlpm.diffs, ABS(_xlpm.kValues - _xlpm.comp), _xlpm.minDiff, MIN(_xlpm.diffs), INDEX(_xlpm.kValues, MATCH(_xlpm.minDiff, _xlpm.diffs, 0)) ) )","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Paine\nPa]]), ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]])), \"\",MPM_T[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]]*SQRT(MPM_T[[#This Row],[Paine\nPa]])),\"\")","v":""},null,{"$f":"_xlfn.LET(_xlpm.h, INDIRECT(\"H\"&ROW()), _xlpm.i, INDIRECT(\"I\"&ROW()), IF(OR(_xlpm.h=\"\", _xlpm.i=\"\", _xlpm.i=0), \" \", (_xlpm.h/_xlpm.i)))","v":" "}," ",""]
[null,null,null,null,null,{"$f":"säätöasento_tulo(MPM_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]],MPM_T[[#This Row],[Koko\n Ød]],MPM_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$31,MPM_T[[#This Row],[Paine\nPa]],Tietokanta_yksinkertainen_tulo[])","v":""},{"$f":"IF(OR( ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]), ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Koko\n Ød]]), ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Avaus\nmm]]), ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Paine\nPa]]) ), \"\", _xlfn.LET( _xlpm.comp, MPM_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] * $J$31 / SQRT(MPM_T[[#This Row],[Paine\nPa]]), _xlpm.filt, _xlfn._xlws.FILTER( Tietokanta_yksinkertainen_tulo[], (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[Tyyppi]=MPM_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) * (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[Koko]=MPM_T[[#This Row],[Koko\n Ød]]) * (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[asento]=MPM_T[[#This Row],[Avaus\nmm]]) ), _xlpm.colIndex, MATCH(\"k-arvo\", Tietokanta_yksinkertainen_tulo[#Headers], 0), _xlpm.kValues, INDEX(_xlpm.filt, 0, _xlpm.colIndex), _xlpm.diffs, ABS(_xlpm.kValues - _xlpm.comp), _xlpm.minDiff, MIN(_xlpm.diffs), INDEX(_xlpm.kValues, MATCH(_xlpm.minDiff, _xlpm.diffs, 0)) ) )","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Paine\nPa]]), ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]])), \"\",MPM_T[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]]*SQRT(MPM_T[[#This Row],[Paine\nPa]])),\"\")","v":""},null,{"$f":"_xlfn.LET(_xlpm.h, INDIRECT(\"H\"&ROW()), _xlpm.i, INDIRECT(\"I\"&ROW()), IF(OR(_xlpm.h=\"\", _xlpm.i=\"\", _xlpm.i=0), \" \", (_xlpm.h/_xlpm.i)))","v":" "}," ",""]
[null,null,null,null,null,{"$f":"säätöasento_tulo(MPM_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]],MPM_T[[#This Row],[Koko\n Ød]],MPM_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$31,MPM_T[[#This Row],[Paine\nPa]],Tietokanta_yksinkertainen_tulo[])","v":""},{"$f":"IF(OR( ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]), ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Koko\n Ød]]), ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Avaus\nmm]]), ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Paine\nPa]]) ), \"\", _xlfn.LET( _xlpm.comp, MPM_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] * $J$31 / SQRT(MPM_T[[#This Row],[Paine\nPa]]), _xlpm.filt, _xlfn._xlws.FILTER( Tietokanta_yksinkertainen_tulo[], (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[Tyyppi]=MPM_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) * (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[Koko]=MPM_T[[#This Row],[Koko\n Ød]]) * (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[asento]=MPM_T[[#This Row],[Avaus\nmm]]) ), _xlpm.colIndex, MATCH(\"k-arvo\", Tietokanta_yksinkertainen_tulo[#Headers], 0), _xlpm.kValues, INDEX(_xlpm.filt, 0, _xlpm.colIndex), _xlpm.diffs, ABS(_xlpm.kValues - _xlpm.comp), _xlpm.minDiff, MIN(_xlpm.diffs), INDEX(_xlpm.kValues, MATCH(_xlpm.minDiff, _xlpm.diffs, 0)) ) )","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Paine\nPa]]), ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]])), \"\",MPM_T[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]]*SQRT(MPM_T[[#This Row],[Paine\nPa]])),\"\")","v":""},null,{"$f":"_xlfn.LET(_xlpm.h, INDIRECT(\"H\"&ROW()), _xlpm.i, INDIRECT(\"I\"&ROW()), IF(OR(_xlpm.h=\"\", _xlpm.i=\"\", _xlpm.i=0), \" \", (_xlpm.h/_xlpm.i)))","v":" "}," ",""]
[null,null,null,null,null,{"$f":"säätöasento_tulo(MPM_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]],MPM_T[[#This Row],[Koko\n Ød]],MPM_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$31,MPM_T[[#This Row],[Paine\nPa]],Tietokanta_yksinkertainen_tulo[])","v":""},{"$f":"IF(OR( ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]), ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Koko\n Ød]]), ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Avaus\nmm]]), ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Paine\nPa]]) ), \"\", _xlfn.LET( _xlpm.comp, MPM_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] * $J$31 / SQRT(MPM_T[[#This Row],[Paine\nPa]]), _xlpm.filt, _xlfn._xlws.FILTER( Tietokanta_yksinkertainen_tulo[], (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[Tyyppi]=MPM_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) * (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[Koko]=MPM_T[[#This Row],[Koko\n Ød]]) * (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[asento]=MPM_T[[#This Row],[Avaus\nmm]]) ), _xlpm.colIndex, MATCH(\"k-arvo\", Tietokanta_yksinkertainen_tulo[#Headers], 0), _xlpm.kValues, INDEX(_xlpm.filt, 0, _xlpm.colIndex), _xlpm.diffs, ABS(_xlpm.kValues - _xlpm.comp), _xlpm.minDiff, MIN(_xlpm.diffs), INDEX(_xlpm.kValues, MATCH(_xlpm.minDiff, _xlpm.diffs, 0)) ) )","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Paine\nPa]]), ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]])), \"\",MPM_T[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]]*SQRT(MPM_T[[#This Row],[Paine\nPa]])),\"\")","v":""},null,{"$f":"_xlfn.LET(_xlpm.h, INDIRECT(\"H\"&ROW()), _xlpm.i, INDIRECT(\"I\"&ROW()), IF(OR(_xlpm.h=\"\", _xlpm.i=\"\", _xlpm.i=0), \" \", (_xlpm.h/_xlpm.i)))","v":" "}," ",""]
[null,null,null,null,null,{"$f":"säätöasento_tulo(MPM_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]],MPM_T[[#This Row],[Koko\n Ød]],MPM_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$31,MPM_T[[#This Row],[Paine\nPa]],Tietokanta_yksinkertainen_tulo[])","v":""},{"$f":"IF(OR( ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]), ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Koko\n Ød]]), ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Avaus\nmm]]), ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Paine\nPa]]) ), \"\", _xlfn.LET( _xlpm.comp, MPM_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] * $J$31 / SQRT(MPM_T[[#This Row],[Paine\nPa]]), _xlpm.filt, _xlfn._xlws.FILTER( Tietokanta_yksinkertainen_tulo[], (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[Tyyppi]=MPM_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) * (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[Koko]=MPM_T[[#This Row],[Koko\n Ød]]) * (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[asento]=MPM_T[[#This Row],[Avaus\nmm]]) ), _xlpm.colIndex, MATCH(\"k-arvo\", Tietokanta_yksinkertainen_tulo[#Headers], 0), _xlpm.kValues, INDEX(_xlpm.filt, 0, _xlpm.colIndex), _xlpm.diffs, ABS(_xlpm.kValues - _xlpm.comp), _xlpm.minDiff, MIN(_xlpm.diffs), INDEX(_xlpm.kValues, MATCH(_xlpm.minDiff, _xlpm.diffs, 0)) ) )","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Paine\nPa]]), ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]])), \"\",MPM_T[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]]*SQRT(MPM_T[[#This Row],[Paine\nPa]])),\"\")","v":""},null,{"$f":"_xlfn.LET(_xlpm.h, INDIRECT(\"H\"&ROW()), _xlpm.i, INDIRECT(\"I\"&ROW()), IF(OR(_xlpm.h=\"\", _xlpm.i=\"\", _xlpm.i=0), \" \", (_xlpm.h/_xlpm.i)))","v":" "}," ",""]
[null,null,null,null,null,{"$f":"säätöasento_tulo(MPM_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]],MPM_T[[#This Row],[Koko\n Ød]],MPM_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$31,MPM_T[[#This Row],[Paine\nPa]],Tietokanta_yksinkertainen_tulo[])","v":""},{"$f":"IF(OR( ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]), ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Koko\n Ød]]), ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Avaus\nmm]]), ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Paine\nPa]]) ), \"\", _xlfn.LET( _xlpm.comp, MPM_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] * $J$31 / SQRT(MPM_T[[#This Row],[Paine\nPa]]), _xlpm.filt, _xlfn._xlws.FILTER( Tietokanta_yksinkertainen_tulo[], (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[Tyyppi]=MPM_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) * (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[Koko]=MPM_T[[#This Row],[Koko\n Ød]]) * (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[asento]=MPM_T[[#This Row],[Avaus\nmm]]) ), _xlpm.colIndex, MATCH(\"k-arvo\", Tietokanta_yksinkertainen_tulo[#Headers], 0), _xlpm.kValues, INDEX(_xlpm.filt, 0, _xlpm.colIndex), _xlpm.diffs, ABS(_xlpm.kValues - _xlpm.comp), _xlpm.minDiff, MIN(_xlpm.diffs), INDEX(_xlpm.kValues, MATCH(_xlpm.minDiff, _xlpm.diffs, 0)) ) )","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Paine\nPa]]), ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]])), \"\",MPM_T[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]]*SQRT(MPM_T[[#This Row],[Paine\nPa]])),\"\")","v":""},null,{"$f":"_xlfn.LET(_xlpm.h, INDIRECT(\"H\"&ROW()), _xlpm.i, INDIRECT(\"I\"&ROW()), IF(OR(_xlpm.h=\"\", _xlpm.i=\"\", _xlpm.i=0), \" \", (_xlpm.h/_xlpm.i)))","v":" "}," ",""]
[null,null,null,null,null,{"$f":"säätöasento_tulo(MPM_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]],MPM_T[[#This Row],[Koko\n Ød]],MPM_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$31,MPM_T[[#This Row],[Paine\nPa]],Tietokanta_yksinkertainen_tulo[])","v":""},{"$f":"IF(OR( ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]), ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Koko\n Ød]]), ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Avaus\nmm]]), ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Paine\nPa]]) ), \"\", _xlfn.LET( _xlpm.comp, MPM_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] * $J$31 / SQRT(MPM_T[[#This Row],[Paine\nPa]]), _xlpm.filt, _xlfn._xlws.FILTER( Tietokanta_yksinkertainen_tulo[], (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[Tyyppi]=MPM_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) * (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[Koko]=MPM_T[[#This Row],[Koko\n Ød]]) * (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[asento]=MPM_T[[#This Row],[Avaus\nmm]]) ), _xlpm.colIndex, MATCH(\"k-arvo\", Tietokanta_yksinkertainen_tulo[#Headers], 0), _xlpm.kValues, INDEX(_xlpm.filt, 0, _xlpm.colIndex), _xlpm.diffs, ABS(_xlpm.kValues - _xlpm.comp), _xlpm.minDiff, MIN(_xlpm.diffs), INDEX(_xlpm.kValues, MATCH(_xlpm.minDiff, _xlpm.diffs, 0)) ) )","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Paine\nPa]]), ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]])), \"\",MPM_T[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]]*SQRT(MPM_T[[#This Row],[Paine\nPa]])),\"\")","v":""},null,{"$f":"_xlfn.LET(_xlpm.h, INDIRECT(\"H\"&ROW()), _xlpm.i, INDIRECT(\"I\"&ROW()), IF(OR(_xlpm.h=\"\", _xlpm.i=\"\", _xlpm.i=0), \" \", (_xlpm.h/_xlpm.i)))","v":" "}," ",""]
[null,null,null,null,null,{"$f":"säätöasento_tulo(MPM_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]],MPM_T[[#This Row],[Koko\n Ød]],MPM_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$31,MPM_T[[#This Row],[Paine\nPa]],Tietokanta_yksinkertainen_tulo[])","v":""},{"$f":"IF(OR( ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]), ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Koko\n Ød]]), ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Avaus\nmm]]), ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Paine\nPa]]) ), \"\", _xlfn.LET( _xlpm.comp, MPM_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] * $J$31 / SQRT(MPM_T[[#This Row],[Paine\nPa]]), _xlpm.filt, _xlfn._xlws.FILTER( Tietokanta_yksinkertainen_tulo[], (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[Tyyppi]=MPM_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) * (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[Koko]=MPM_T[[#This Row],[Koko\n Ød]]) * (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[asento]=MPM_T[[#This Row],[Avaus\nmm]]) ), _xlpm.colIndex, MATCH(\"k-arvo\", Tietokanta_yksinkertainen_tulo[#Headers], 0), _xlpm.kValues, INDEX(_xlpm.filt, 0, _xlpm.colIndex), _xlpm.diffs, ABS(_xlpm.kValues - _xlpm.comp), _xlpm.minDiff, MIN(_xlpm.diffs), INDEX(_xlpm.kValues, MATCH(_xlpm.minDiff, _xlpm.diffs, 0)) ) )","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Paine\nPa]]), ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]])), \"\",MPM_T[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]]*SQRT(MPM_T[[#This Row],[Paine\nPa]])),\"\")","v":""},null,{"$f":"_xlfn.LET(_xlpm.h, INDIRECT(\"H\"&ROW()), _xlpm.i, INDIRECT(\"I\"&ROW()), IF(OR(_xlpm.h=\"\", _xlpm.i=\"\", _xlpm.i=0), \" \", (_xlpm.h/_xlpm.i)))","v":" "}," ",""]
[null,null,null,null,null,{"$f":"säätöasento_tulo(MPM_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]],MPM_T[[#This Row],[Koko\n Ød]],MPM_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$31,MPM_T[[#This Row],[Paine\nPa]],Tietokanta_yksinkertainen_tulo[])","v":""},{"$f":"IF(OR( ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]), ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Koko\n Ød]]), ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Avaus\nmm]]), ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Paine\nPa]]) ), \"\", _xlfn.LET( _xlpm.comp, MPM_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] * $J$31 / SQRT(MPM_T[[#This Row],[Paine\nPa]]), _xlpm.filt, _xlfn._xlws.FILTER( Tietokanta_yksinkertainen_tulo[], (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[Tyyppi]=MPM_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) * (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[Koko]=MPM_T[[#This Row],[Koko\n Ød]]) * (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[asento]=MPM_T[[#This Row],[Avaus\nmm]]) ), _xlpm.colIndex, MATCH(\"k-arvo\", Tietokanta_yksinkertainen_tulo[#Headers], 0), _xlpm.kValues, INDEX(_xlpm.filt, 0, _xlpm.colIndex), _xlpm.diffs, ABS(_xlpm.kValues - _xlpm.comp), _xlpm.minDiff, MIN(_xlpm.diffs), INDEX(_xlpm.kValues, MATCH(_xlpm.minDiff, _xlpm.diffs, 0)) ) )","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Paine\nPa]]), ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]])), \"\",MPM_T[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]]*SQRT(MPM_T[[#This Row],[Paine\nPa]])),\"\")","v":""},null,{"$f":"_xlfn.LET(_xlpm.h, INDIRECT(\"H\"&ROW()), _xlpm.i, INDIRECT(\"I\"&ROW()), IF(OR(_xlpm.h=\"\", _xlpm.i=\"\", _xlpm.i=0), \" \", (_xlpm.h/_xlpm.i)))","v":" "}," ",""]
[null,null,null,null,null,{"$f":"säätöasento_tulo(MPM_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]],MPM_T[[#This Row],[Koko\n Ød]],MPM_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$31,MPM_T[[#This Row],[Paine\nPa]],Tietokanta_yksinkertainen_tulo[])","v":""},{"$f":"IF(OR( ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]), ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Koko\n Ød]]), ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Avaus\nmm]]), ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Paine\nPa]]) ), \"\", _xlfn.LET( _xlpm.comp, MPM_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] * $J$31 / SQRT(MPM_T[[#This Row],[Paine\nPa]]), _xlpm.filt, _xlfn._xlws.FILTER( Tietokanta_yksinkertainen_tulo[], (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[Tyyppi]=MPM_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) * (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[Koko]=MPM_T[[#This Row],[Koko\n Ød]]) * (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[asento]=MPM_T[[#This Row],[Avaus\nmm]]) ), _xlpm.colIndex, MATCH(\"k-arvo\", Tietokanta_yksinkertainen_tulo[#Headers], 0), _xlpm.kValues, INDEX(_xlpm.filt, 0, _xlpm.colIndex), _xlpm.diffs, ABS(_xlpm.kValues - _xlpm.comp), _xlpm.minDiff, MIN(_xlpm.diffs), INDEX(_xlpm.kValues, MATCH(_xlpm.minDiff, _xlpm.diffs, 0)) ) )","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Paine\nPa]]), ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]])), \"\",MPM_T[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]]*SQRT(MPM_T[[#This Row],[Paine\nPa]])),\"\")","v":""},null,{"$f":"_xlfn.LET(_xlpm.h, INDIRECT(\"H\"&ROW()), _xlpm.i, INDIRECT(\"I\"&ROW()), IF(OR(_xlpm.h=\"\", _xlpm.i=\"\", _xlpm.i=0), \" \", (_xlpm.h/_xlpm.i)))","v":" "}," ",""]
[null,null,null,null,null,{"$f":"säätöasento_tulo(MPM_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]],MPM_T[[#This Row],[Koko\n Ød]],MPM_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$31,MPM_T[[#This Row],[Paine\nPa]],Tietokanta_yksinkertainen_tulo[])","v":""},{"$f":"IF(OR( ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]), ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Koko\n Ød]]), ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Avaus\nmm]]), ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Paine\nPa]]) ), \"\", _xlfn.LET( _xlpm.comp, MPM_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] * $J$31 / SQRT(MPM_T[[#This Row],[Paine\nPa]]), _xlpm.filt, _xlfn._xlws.FILTER( Tietokanta_yksinkertainen_tulo[], (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[Tyyppi]=MPM_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) * (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[Koko]=MPM_T[[#This Row],[Koko\n Ød]]) * (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[asento]=MPM_T[[#This Row],[Avaus\nmm]]) ), _xlpm.colIndex, MATCH(\"k-arvo\", Tietokanta_yksinkertainen_tulo[#Headers], 0), _xlpm.kValues, INDEX(_xlpm.filt, 0, _xlpm.colIndex), _xlpm.diffs, ABS(_xlpm.kValues - _xlpm.comp), _xlpm.minDiff, MIN(_xlpm.diffs), INDEX(_xlpm.kValues, MATCH(_xlpm.minDiff, _xlpm.diffs, 0)) ) )","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Paine\nPa]]), ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]])), \"\",MPM_T[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]]*SQRT(MPM_T[[#This Row],[Paine\nPa]])),\"\")","v":""},null,{"$f":"_xlfn.LET(_xlpm.h, INDIRECT(\"H\"&ROW()), _xlpm.i, INDIRECT(\"I\"&ROW()), IF(OR(_xlpm.h=\"\", _xlpm.i=\"\", _xlpm.i=0), \" \", (_xlpm.h/_xlpm.i)))","v":" "}," ",""]
[null,null,null,null,null,{"$f":"säätöasento_tulo(MPM_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]],MPM_T[[#This Row],[Koko\n Ød]],MPM_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$31,MPM_T[[#This Row],[Paine\nPa]],Tietokanta_yksinkertainen_tulo[])","v":""},{"$f":"IF(OR( ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]), ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Koko\n Ød]]), ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Avaus\nmm]]), ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Paine\nPa]]) ), \"\", _xlfn.LET( _xlpm.comp, MPM_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] * $J$31 / SQRT(MPM_T[[#This Row],[Paine\nPa]]), _xlpm.filt, _xlfn._xlws.FILTER( Tietokanta_yksinkertainen_tulo[], (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[Tyyppi]=MPM_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) * (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[Koko]=MPM_T[[#This Row],[Koko\n Ød]]) * (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[asento]=MPM_T[[#This Row],[Avaus\nmm]]) ), _xlpm.colIndex, MATCH(\"k-arvo\", Tietokanta_yksinkertainen_tulo[#Headers], 0), _xlpm.kValues, INDEX(_xlpm.filt, 0, _xlpm.colIndex), _xlpm.diffs, ABS(_xlpm.kValues - _xlpm.comp), _xlpm.minDiff, MIN(_xlpm.diffs), INDEX(_xlpm.kValues, MATCH(_xlpm.minDiff, _xlpm.diffs, 0)) ) )","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Paine\nPa]]), ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]])), \"\",MPM_T[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]]*SQRT(MPM_T[[#This Row],[Paine\nPa]])),\"\")","v":""},null,{"$f":"_xlfn.LET(_xlpm.h, INDIRECT(\"H\"&ROW()), _xlpm.i, INDIRECT(\"I\"&ROW()), IF(OR(_xlpm.h=\"\", _xlpm.i=\"\", _xlpm.i=0), \" \", (_xlpm.h/_xlpm.i)))","v":" "},{"$f":"IFERROR(((IF(AND(H50>0,I50>0,H50<>I50),(H50-I50),\" \"))),\" \")","v":" "},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(H50), ISBLANK(I50)), \"\", IFERROR(IF(I50 = 0, \"\", IF(H50 = I50, \"0%\", (H50-I50) / I50)), \"\"))","v":""}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"säätöasento_tulo(MPM_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]],MPM_T[[#This Row],[Koko\n Ød]],MPM_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]*$J$31,MPM_T[[#This Row],[Paine\nPa]],Tietokanta_yksinkertainen_tulo[])","v":""},{"$f":"IF(OR( ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]), ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Koko\n Ød]]), ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Avaus\nmm]]), ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Paine\nPa]]) ), \"\", _xlfn.LET( _xlpm.comp, MPM_T[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]] * $J$31 / SQRT(MPM_T[[#This Row],[Paine\nPa]]), _xlpm.filt, _xlfn._xlws.FILTER( Tietokanta_yksinkertainen_tulo[], (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[Tyyppi]=MPM_T[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) * (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[Koko]=MPM_T[[#This Row],[Koko\n Ød]]) * (Tietokanta_yksinkertainen_tulo[asento]=MPM_T[[#This Row],[Avaus\nmm]]) ), _xlpm.colIndex, MATCH(\"k-arvo\", Tietokanta_yksinkertainen_tulo[#Headers], 0), _xlpm.kValues, INDEX(_xlpm.filt, 0, _xlpm.colIndex), _xlpm.diffs, ABS(_xlpm.kValues - _xlpm.comp), _xlpm.minDiff, MIN(_xlpm.diffs), INDEX(_xlpm.kValues, MATCH(_xlpm.minDiff, _xlpm.diffs, 0)) ) )","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Paine\nPa]]), ISBLANK(MPM_T[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]])), \"\",MPM_T[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]]*SQRT(MPM_T[[#This Row],[Paine\nPa]])),\"\")","v":""},null,{"$f":"_xlfn.LET(_xlpm.h, INDIRECT(\"H\"&ROW()), _xlpm.i, INDIRECT(\"I\"&ROW()), IF(OR(_xlpm.h=\"\", _xlpm.i=\"\", _xlpm.i=0), \" \", (_xlpm.h/_xlpm.i)))","v":" "},{"$f":"IFERROR(((IF(AND(H51>0,I51>0,H51<>I51),(H51-I51),\" \"))),\" \")","v":" "},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(H51), ISBLANK(I51)), \"\", IFERROR(IF(I51 = 0, \"\", IF(H51 = I51, \"0%\", (H51-I51) / I51)), \"\"))","v":""}]

{"sheet":"k-arvo tietokanta","index":3,"n_rows":12100,"n_cols":14,"rows_kept":4500,"cut":true,"hidden":true,"merged":[],"bounds":{"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0}}
[{"$error":"#VALUE!"}]
[{"$error":"#VALUE!"}]
[{"$error":"#VALUE!"}]
[{"$error":"#VALUE!"}]
[{"$error":"#VALUE!"}]
[{"$error":"#VALUE!"},null,"Tietokanta pvm"]
[{"$error":"#VALUE!"},null,"2025-03-13"]
["Valmistaja","Päätelaite + valmistusvuosi","Koko + K-arvon määritysvaatimukset \n(puh.kulma/sektori, suojaet., osa…)","Säätö-asento","k-arvo",null,null,null,null,"Valmistaja","Päätelaite + valmistusvuosi","Koko + K-arvon määritysvaatimukset \n(puh.kulma/sektori, suojaet., osa…)","Säätö-asento","k-arvo"]
["valmistaja","Tyyppi","Koko","asento","k-arvo",null,null,null,null,"valmistaja","Tyyppi","Koko","asento","k-arvo"]
["Climecon","LINEi",100,0,3.4,null,null,null,null,"Climecon","CLIK",100,0,3.6]
["Climecon","LINEi",100,1,2.89,null,null,null,null,"Climecon","CLIK",100,1,3.4]
["Climecon","LINEi",100,2,2.52,null,null,null,null,"Climecon","CLIK",100,2,3.1]
["Climecon","LINEi",100,3,2.14,null,null,null,null,"Climecon","CLIK",100,3,2.9]
["Climecon","LINEi",100,4,1.78,null,null,null,null,"Climecon","CLIK",100,4,2.6]
["Climecon","LINEi",125,0,4.9000000000000004,null,null,null,null,"Climecon","CLIK",100,5,2.4]
["Climecon","LINEi",125,1,4.55,null,null,null,null,"Climecon","CLIK",100,6,2.2000000000000002]
["Climecon","LINEi",125,2,4.0999999999999996,null,null,null,null,"Climecon","CLIK",100,7,1.9]
["Climecon","LINEi",125,3,3.8,null,null,null,null,"Climecon","CLIK",100,8,1.7]
["Climecon","LINEi",125,4,3.4,null,null,null,null,"Climecon","CLIK",100,9,1.4]
["Climecon","LINEi",125,5,3.04,null,null,null,null,"Climecon","CLIK",100,10,1.2]
["Climecon","LINEi",125,6,2.68,null,null,null,null,"Climecon","CLIK",100,11,1]
["Climecon","OKE-P",100,0,2.5,null,null,null,null,"Climecon","CLIK",100,12,0.7]
["Climecon","OKE-P",100,1,2.2000000000000002,null,null,null,null,"Climecon","CLIK",100,13,0.5]
["Climecon","OKE-P",100,2,1.8,null,null,null,null,"Climecon","CLIK",125,0,3.6]
["Climecon","OKE-P",100,3,1.4,null,null,null,null,"Climecon","CLIK",125,1,3.4]
["Climecon","OKE-P",100,4,1.2,null,null,null,null,"Climecon","CLIK",125,2,3.1]
["Climecon","OKE-P",125,0,3.6,null,null,null,null,"Climecon","CLIK",125,3,2.9]
["Climecon","OKE-P",125,1,3.2,null,null,null,null,"Climecon","CLIK",125,4,2.6]
["Climecon","OKE-P",125,2,2.7,null,null,null,null,"Climecon","CLIK",125,5,2.4]
["Climecon","OKE-P",125,3,2.2999999999999998,null,null,null,null,"Climecon","CLIK",125,6,2.2000000000000002]
["Climecon","OKE-P",125,4,1.9,null,null,null,null,"Climecon","CLIK",125,7,1.9]
["Climecon","PINODq",100,0,2.5,null,null,null,null,"Climecon","CLIK",125,8,1.7]
["Climecon","PINODq",100,1,2,null,null,null,null,"Climecon","CLIK",125,9,1.4]
["Climecon","PINODq",100,2,1.5,null,null,null,null,"Climecon","CLIK",125,10,1.2]
["Climecon","PINODq",100,3,1,null,null,null,null,"Climecon","CLIK",125,11,1]
["Climecon","PINODq",100,4,0.5,null,null,null,null,"Climecon","CLIK",125,12,0.7]
["Climecon","PINODq",125,0,3.1,null,null,null,null,"Climecon","CLIK",125,13,0.5]
["Climecon","PINODq",125,1,2.6,null,null,null,null,"Climecon","CLIK-S",100,0,2]
["Climecon","PINODq",125,2,2.1,null,null,null,null,"Climecon","CLIK-S",100,1,1.8]
["Climecon","PINODq",125,3,1.5,null,null,null,null,"Climecon","CLIK-S",100,2,1.5]
["Climecon","PINODq",125,4,1,null,null,null,null,"Climecon","CLIK-S",100,3,1.2]
["Climecon","PINODq",125,5,0.5,null,null,null,null,"Climecon","CLIK-S",100,4,1]
["Climecon","PINODq",160,0,6.2,null,null,null,null,"Climecon","CLIK-S",100,5,0.8]
["Climecon","PINODq",160,1,5.4,null,null,null,null,"Climecon","CLIK-S",100,6,0.5]
["Climecon","PINODq",160,2,4.7,null,null,null,null,"Climecon","CLIK-S",125,0,2]
["Climecon","PINODq",160,3,3.9,null,null,null,null,"Climecon","CLIK-S",125,1,1.8]
["Climecon","PINODq",160,4,3.1,null,null,null,null,"Climecon","CLIK-S",125,2,1.5]
["Climecon","PINODq",160,5,2.2999999999999998,null,null,null,null,"Climecon","CLIK-S",125,3,1.2]
["Climecon","RINOi",100,0,2.9,null,null,null,null,"Climecon","CLIK-S",125,4,1]
["Climecon","RINOi",100,0.5,2.65,null,null,null,null,"Climecon","CLIK-S",125,5,0.8]
["Climecon","RINOi",100,1,2.4,null,null,null,null,"Climecon","CLIK-S",125,6,0.5]
["Climecon","RINOi",100,1.5,2.2000000000000002,null,null,null,null,"Climecon","FINO",100,0,3.3]
["Climecon","RINOi",100,2,2,null,null,null,null,"Climecon","FINO",100,1,3.1]
["Climecon","RINOi",100,2.5,1.8,null,null,null,null,"Climecon","FINO",100,2,2.75]
["Climecon","RINOi",100,3,1.6,null,null,null,null,"Climecon","FINO",100,3,2.4]
["Climecon","RINOi",100,3.5,1.4,null,null,null,null,"Climecon","FINO",100,4,2.15]
["Climecon","RINOi",100,4,1.2,null,null,null,null,"Climecon","FINO",100,5,1.9]
["Climecon","RINOi",125,0,4.5999999999999996,null,null,null,null,"Climecon","FINO",100,6,1.65]
["Climecon","RINOi",125,0.5,4.4000000000000004,null,null,null,null,"Climecon","FINO",100,7,1.4]
["Climecon","RINOi",125,1,4.2,null,null,null,null,"Climecon","FINO",100,8,1.2]
["Climecon","RINOi",125,1.5,4,null,null,null,null,"Climecon","FINO",100,9,1]
["Climecon","RINOi",125,2,3.8,null,null,null,null,"Climecon","FINO",125,0,4.4000000000000004]
["Climecon","RINOi",125,2.5,3.6,null,null,null,null,"Climecon","FINO",125,1,4.0999999999999996]
["Climecon","RINOi",125,3,3.4,null,null,null,null,"Climecon","FINO",125,2,3.85]
["Climecon","RINOi",125,3.5,3.2,null,null,null,null,"Climecon","FINO",125,3,3.6]
["Climecon","RINOi",125,4,3,null,null,null,null,"Climecon","FINO",125,4,3.35]
["Climecon","RINOi",125,4.5,2.85,null,null,null,null,"Climecon","FINO",125,5,3.1]
["Climecon","RINOi",125,5,2.7,null,null,null,null,"Climecon","FINO",125,6,2.8]
["Climecon","RINOi",125,5.5,2.5,null,null,null,null,"Climecon","FINO",125,7,2.5]
["Climecon","RINOi",125,6,2.2999999999999998,null,null,null,null,"Climecon","FINO",125,8,2.25]
["Climecon","SET",100,0,2.4,null,null,null,null,"Climecon","FINO",125,9,2]
["Climecon","SET",125,0,3.6,null,null,null,null,"Climecon","FINO",125,10,1.75]
["Climecon","SET",160,0,6.7,null,null,null,null,"Climecon","FINO",125,11,1.5]
["Climecon","SET",200,0,11.1,null,null,null,null,"Climecon","FINO",125,12,1.25]
["Climecon","SET",250,0,16.600000000000001,null,null,null,null,"Climecon","FINO",125,13,1]
["Climecon","SET",315,0,27.2,null,null,null,null,"Climecon","FINO",160,0,5.9]
["Climecon","SET",400,0,45.2,null,null,null,null,"Climecon","FINO",160,1,5.65]
["Climecon","VIP",100,-12,0.7,null,null,null,null,"Climecon","FINO",160,2,5.4]
["Climecon","VIP",100,-11,0.75,null,null,null,null,"Climecon","FINO",160,3,5.0999999999999996]
["Climecon","VIP",100,-10,0.8,null,null,null,null,"Climecon","FINO",160,4,4.8]
["Climecon","VIP",100,-9,0.85,null,null,null,null,"Climecon","FINO",160,5,4.55]
["Climecon","VIP",100,-8,0.9,null,null,null,null,"Climecon","FINO",160,6,4.3]
["Climecon","VIP",100,-7,1,null,null,null,null,"Climecon","FINO",160,7,4.05]
["Climecon","VIP",100,-6,1.1000000000000001,null,null,null,null,"Climecon","FINO",160,8,3.8]
["Climecon","VIP",100,-5,1.2,null,null,null,null,"Climecon","FINO",160,9,3.5]
["Climecon","VIP",100,-4,1.27,null,null,null,null,"Climecon","FINO",160,10,3.2]
["Climecon","VIP",100,-3,1.33,null,null,null,null,"Climecon","FINO",160,11,2.9]
["Climecon","VIP",100,-2,1.4,null,null,null,null,"Climecon","FINO",160,12,2.6]
["Climecon","VIP",100,-1,1.5,null,null,null,null,"Climecon","FINO",160,13,2.33]
["Climecon","VIP",100,0,1.6,null,null,null,null,"Climecon","FINO",160,14,2.0499999999999998]
["Climecon","VIP",100,1,1.67,null,null,null,null,"Climecon","FINO",160,15,1.78]
["Climecon","VIP",100,2,1.73,null,null,null,null,"Climecon","FINO",160,16,1.5]
["Climecon","VIP",100,3,1.8,null,null,null,null,"Climecon","FINO",160,17,1.25]
["Climecon","VIP",100,4,1.9,null,null,null,null,"Climecon","FINO",160,18,1]
["Climecon","VIP",100,5,2,null,null,null,null,"Climecon","FINO",160,19,0.75]
["Climecon","VIP",100,6,2.08,null,null,null,null,"Climecon","FINO",160,20,0.5]
["Climecon","VIP",100,7,2.15,null,null,null,null,"Climecon","LINE",100,0,3.14]
["Climecon","VIP",100,8,2.2000000000000002,null,null,null,null,"Climecon","LINE",100,1,2.73]
["Climecon","VIP",100,9,2.2999999999999998,null,null,null,null,"Climecon","LINE",100,2,2.31]
["Climecon","VIP",100,10,2.4,null,null,null,null,"Climecon","LINE",100,3,1.96]
["Climecon","VIP",100,11,2.4500000000000002,null,null,null,null,"Climecon","LINE",100,4,1.59]
["Climecon","VIP",100,12,2.5,null,null,null,null,"Climecon","LINE",125,0,4.4800000000000004]
["Climecon","VIP",100,13,2.5299999999999998,null,null,null,null,"Climecon","LINE",125,1,4.05]
["Climecon","VIP",100,14,2.57,null,null,null,null,"Climecon","LINE",125,2,3.7]
["Climecon","VIP",100,15,2.6,null,null,null,null,"Climecon","LINE",125,3,3.41]
["Climecon","VIP",100,20,3.2,null,null,null,null,"Climecon","LINE",125,4,3.04]
["Climecon","VIP",125,-12,0.5,null,null,null,null,"Climecon","LINE",125,5,2.72]
["Climecon","VIP",125,-11,0.6,null,null,null,null,"Climecon","LINE",125,6,2.44]
["Climecon","VIP",125,-10,0.7,null,null,null,null,"Climecon","RINO",100,0,2.9]
["Climecon","VIP",125,-9,0.8,null,null,null,null,"Climecon","RINO",100,0.5,2.65]
["Climecon","VIP",125,-8,0.9,null,null,null,null,"Climecon","RINO",100,1,2.4]
["Climecon","VIP",125,-7,1,null,null,null,null,"Climecon","RINO",100,1.5,2.2000000000000002]
["Climecon","VIP",125,-6,1.1000000000000001,null,null,null,null,"Climecon","RINO",100,2,2]
["Climecon","VIP",125,-5,1.2,null,null,null,null,"Climecon","RINO",100,2.5,1.8]
["Climecon","VIP",125,-4,1.33,null,null,null,null,"Climecon","RINO",100,3,1.6]
["Climecon","VIP",125,-3,1.47,null,null,null,null,"Climecon","RINO",100,3.5,1.4]
["Climecon","VIP",125,-2,1.6,null,null,null,null,"Climecon","RINO",100,4,1.2]
["Climecon","VIP",125,-1,1.7,null,null,null,null,"Climecon","RINO",125,0,4.8]
["Climecon","VIP",125,0,1.8,null,null,null,null,"Climecon","RINO",125,0.5,4.5999999999999996]
["Climecon","VIP",125,1,1.9,null,null,null,null,"Climecon","RINO",125,1,4.4000000000000004]
["Climecon","VIP",125,2,2,null,null,null,null,"Climecon","RINO",125,1.5,4.2]
["Climecon","VIP",125,3,2.1,null,null,null,null,"Climecon","RINO",125,2,4]
["Climecon","VIP",125,4,2.2000000000000002,null,null,null,null,"Climecon","RINO",125,2.5,3.85]
["Climecon","VIP",125,5,2.2999999999999998,null,null,null,null,"Climecon","RINO",125,3,3.7]
["Climecon","VIP",125,6,2.4300000000000002,null,null,null,null,"Climecon","RINO",125,3.5,3.45]
["Climecon","VIP",125,7,2.57,null,null,null,null,"Climecon","RINO",125,4,3.2]
["Climecon","VIP",125,8,2.7,null,null,null,null,"Climecon","RINO",125,4.5,3]
["Climecon","VIP",125,9,2.8,null,null,null,null,"Climecon","RINO",125,5,2.8]
["Climecon","VIP",125,10,2.9,null,null,null,null,"Climecon","RINO",125,5.5,2.5499999999999998]
["Climecon","VIP",125,11,3,null,null,null,null,"Climecon","RINO",125,6,2.2999999999999998]
["Climecon","VIP",125,12,3.1,null,null,null,null,"Climecon","RINO",160,0,7.9]
["Climecon","VIP",125,13,3.2,null,null,null,null,"Climecon","RINO",160,0.5,7.7]
["Climecon","VIP",125,14,3.3,null,null,null,null,"Climecon","RINO",160,1,7.5]
["Climecon","VIP",125,15,3.4,null,null,null,null,"Climecon","RINO",160,1.5,7.3]
["Climecon","VIP",125,16,3.52,null,null,null,null,"Climecon","RINO",160,2,7.1]
["Climecon","VIP",125,17,3.64,null,null,null,null,"Climecon","RINO",160,2.5,6.9]
["Climecon","VIP",125,18,3.76,null,null,null,null,"Climecon","RINO",160,3,6.7]
["Climecon","VIP",125,19,3.88,null,null,null,null,"Climecon","RINO",160,3.5,6.55]
["Climecon","VIP",125,20,4,null,null,null,null,"Climecon","RINO",160,4,6.4]
["Climecon","VIP",125,21,4.0999999999999996,null,null,null,null,"Climecon","RINO",160,4.5,6.2]
["Climecon","VIP",125,22,4.2,null,null,null,null,"Climecon","RINO",160,5,6]
["Climecon","VIP",125,23,4.3,null,null,null,null,"Climecon","RINO",160,5.5,5.8]
["Climecon","VIP",125,24,4.4000000000000004,null,null,null,null,"Climecon","RINO",160,6,5.6]
["Climecon","VIP",125,25,4.5,null,null,null,null,"Climecon","RINO",160,6.5,5.4]
["Climecon","VIP",160,-12,1.3,null,null,null,null,"Climecon","RINO",160,7,5.2]
["Climecon","VIP",160,-11,1.4,null,null,null,null,"Climecon","RINO",160,7.5,5]
["Climecon","VIP",160,-10,1.5,null,null,null,null,"Climecon","RINO",160,8,4.8]
["Climecon","VIP",160,-9,1.6,null,null,null,null,"Climecon","RINO",160,8.5,4.5999999999999996]
["Climecon","VIP",160,-8,1.7,null,null,null,null,"Climecon","RINO",160,9,4.4000000000000004]
["Climecon","VIP",160,-7,1.9,null,null,null,null,"Climecon","RINO",160,9.5,4.2]
["Climecon","VIP",160,-6,2.1,null,null,null,null,"Climecon","RINO",160,10,4]
["Climecon","VIP",160,-5,2.2999999999999998,null,null,null,null,"Climecon","RINO",160,10.5,3.75]
["Climecon","VIP",160,-4,2.4700000000000002,null,null,null,null,"Climecon","RINO",160,11,3.5]
["Climecon","VIP",160,-3,2.63,null,null,null,null,"Climecon","RINO",160,11.5,3.3]
["Climecon","VIP",160,-2,2.8,null,null,null,null,"Climecon","RINO",160,12,3.1]
["Climecon","VIP",160,-1,3.05,null,null,null,null,"Climecon","RINO-S",100,0,1.8]
["Climecon","VIP",160,0,3.3,null,null,null,null,"Climecon","RINO-S",100,0.5,1.6]
["Climecon","VIP",160,1,3.43,null,null,null,null,"Climecon","RINO-S",100,1,1.4]
["Climecon","VIP",160,2,3.57,null,null,null,null,"Climecon","RINO-S",100,1.5,1.25]
["Climecon","VIP",160,3,3.7,null,null,null,null,"Climecon","RINO-S",100,2,1.1000000000000001]
["Climecon","VIP",160,4,3.85,null,null,null,null,"Climecon","TINO","100P",0,3.8]
["Climecon","VIP",160,5,4,null,null,null,null,"Climecon","TINO","100P",1,3.5]
["Climecon","VIP",160,6,4.17,null,null,null,null,"Climecon","TINO","100P",2,3.2]
["Climecon","VIP",160,7,4.33,null,null,null,null,"Climecon","TINO","100P",3,2.85]
["Climecon","VIP",160,8,4.5,null,null,null,null,"Climecon","TINO","100P",4,2.5]
["Climecon","VIP",160,9,4.6500000000000004,null,null,null,null,"Climecon","TINO","100P",5,2.2000000000000002]
["Climecon","VIP",160,10,4.8,null,null,null,null,"Climecon","TINO","100P",6,1.9]
["Climecon","VIP",160,11,4.9000000000000004,null,null,null,null,"Climecon","TINO","100P",7,1.6]
["Climecon","VIP",160,12,5,null,null,null,null,"Climecon","TINO","100P",8,1.3]
["Climecon","VIP",160,13,5.17,null,null,null,null,"Climecon","TINO","100P",9,0.95]
["Climecon","VIP",160,14,5.33,null,null,null,null,"Climecon","TINO","100P",10,0.6]
["Climecon","VIP",160,15,5.5,null,null,null,null,"Climecon","TINO","125P",0,3.8]
["Climecon","VIP",160,16,5.66,null,null,null,null,"Climecon","TINO","125P",1,3.5]
["Climecon","VIP",160,17,5.82,null,null,null,null,"Climecon","TINO","125P",2,3.2]
["Climecon","VIP",160,18,5.98,null,null,null,null,"Climecon","TINO","125P",3,2.85]
["Climecon","VIP",160,19,6.14,null,null,null,null,"Climecon","TINO","125P",4,2.5]
["Climecon","VIP",160,20,6.3,null,null,null,null,"Climecon","TINO","125P",5,2.2000000000000002]
["Climecon","VIP",160,21,6.42,null,null,null,null,"Climecon","TINO","125P",6,1.9]
["Climecon","VIP",160,22,6.54,null,null,null,null,"Climecon","TINO","125P",7,1.6]
["Climecon","VIP",160,23,6.66,null,null,null,null,"Climecon","TINO","125P",8,1.3]
["Climecon","VIP",160,24,6.78,null,null,null,null,"Climecon","TINO","125P",9,0.95]
["Climecon","VIP",160,25,6.9,null,null,null,null,"Climecon","TINO","125P",10,0.6]
["Climecon","VIP",200,5,1.5,null,null,null,null,"Climecon","TINO",125,0,5.6]
["Climecon","VIP",200,8,2.2999999999999998,null,null,null,null,"Climecon","TINO",125,2,4.9000000000000004]
["Climecon","VIP",200,10,2.7,null,null,null,null,"Climecon","TINO",125,4,4.3]
["Climecon","VIP",200,12,3.2,null,null,null,null,"Climecon","TINO",125,6,3.6]
["Climecon","VIP",200,15,3.9,null,null,null,null,"Climecon","TINO",125,8,2.9]
["Climecon","VIP",200,20,5.0999999999999996,null,null,null,null,"Climecon","TINO",125,10,2.2999999999999998]
["Climecon","VIP",200,25,6.3,null,null,null,null,"Climecon","TINO",125,12,1.6]
["Climecon","VIP",200,28,7.1,null,null,null,null,"Climecon","TINO",160,0,9.1999999999999993]
["Climecon","VIP",200,30,7.1,null,null,null,null,"Climecon","TINO",160,1,8.8000000000000007]
["Climecon","VIP-S",100,-15,0.5,null,null,null,null,"Climecon","TINO",160,2,8.4]
["Climecon","VIP-S",100,-14,0.6,null,null,null,null,"Climecon","TINO",160,3,8]
["Climecon","VIP-S",100,-13,0.7,null,null,null,null,"Climecon","TINO",160,4,7.6]
["Climecon","VIP-S",100,-12,0.8,null,null,null,null,"Climecon","TINO",160,5,7.2]
["Climecon","VIP-S",100,-11,0.9,null,null,null,null,"Climecon","TINO",160,6,6.8]
["Climecon","VIP-S",100,-10,1,null,null,null,null,"Climecon","TINO",160,7,6.4]
["Climecon","VIP-S",100,-9,1.08,null,null,null,null,"Climecon","TINO",160,8,6]
["Climecon","VIP-S",100,-8,1.1599999999999999,null,null,null,null,"Climecon","TINO",160,9,5.6]
["Climecon","VIP-S",100,-7,1.24,null,null,null,null,"Climecon","TINO",160,10,5.2]
["Climecon","VIP-S",100,-6,1.32,null,null,null,null,"Climecon","TINO",160,11,4.8]
["Climecon","VIP-S",100,-5,1.4,null,null,null,null,"Climecon","TINO",160,12,4.4000000000000004]
["Climecon","VIP-S",100,-4,1.5,null,null,null,null,"Climecon","TINO",160,13,4]
["Climecon","VIP-S",100,-3,1.6,null,null,null,null,"Climecon","TINO",160,14,3.6]
["Climecon","VIP-S",100,-2,1.7,null,null,null,null,"Climecon","TINO",160,15,3.2]
["Climecon","VIP-S",100,-1,1.8,null,null,null,null,"Climecon","TINO",160,16,2.8]
["Climecon","VIP-S",100,0,1.9,null,null,null,null,"Climecon","TINO",200,0,14.2]
["Climecon","VIP-S",100,1,1.98,null,null,null,null,"Climecon","TINO",200,1,13.7]
["Climecon","VIP-S",100,2,2.06,null,null,null,null,"Climecon","TINO",200,2,13.2]
["Climecon","VIP-S",100,3,2.14,null,null,null,null,"Climecon","TINO",200,3,12.7]
["Climecon","VIP-S",100,4,2.2200000000000002,null,null,null,null,"Climecon","TINO",200,4,12.2]
["Climecon","VIP-S",100,5,2.2999999999999998,null,null,null,null,"Climecon","TINO",200,5,11.75]
["Climecon","VIP-S",100,6,2.4,null,null,null,null,"Climecon","TINO",200,6,11.3]
["Climecon","VIP-S",100,7,2.5,null,null,null,null,"Climecon","TINO",200,7,10.8]
["Climecon","VIP-S",100,8,2.6,null,null,null,null,"Climecon","TINO",200,8,10.3]
["Climecon","VIP-S",100,9,2.7,null,null,null,null,"Climecon","TINO",200,9,9.8000000000000007]
["Climecon","VIP-S",100,10,2.8,null,null,null,null,"Climecon","TINO",200,10,9.3000000000000007]
["Climecon","VIP-S",125,-10,1.5,null,null,null,null,"Climecon","TINO",200,11,8.8000000000000007]
["Climecon","VIP-S",125,-5,2.1,null,null,null,null,"Climecon","TINO",200,12,8.3000000000000007]
["Climecon","VIP-S",125,0,2.7,null,null,null,null,"Climecon","TINO",200,13,7.8]
["Climecon","VIP-S",125,5,3.3,null,null,null,null,"Climecon","TINO",200,14,7.3]
["Climecon","VIP-S",125,10,4,null,null,null,null,"Climecon","TINO",200,15,6.85]
["EH-muovi","EHP","100",4,0.48,null,null,null,null,"Climecon","TINO",200,16,6.4]
["EH-muovi","EHP","100",5,0.6,null,null,null,null,"Climecon","TINO",200,17,5.8]
["EH-muovi","EHP","100",6,0.72,null,null,null,null,"Climecon","TINO",200,18,5.2]
["EH-muovi","EHP","100",7,0.83,null,null,null,null,"Climecon","LINO",100,0,4.2]
["EH-muovi","EHP","100",8,0.95,null,null,null,null,"Climecon","LINO",100,1,3.9]
["EH-muovi","EHP","100",9,0.95,null,null,null,null,"Climecon","LINO",100,2,3.6]
["EH-muovi","EHP","100",10,1.18,null,null,null,null,"Climecon","LINO",100,3,3.3]
["EH-muovi","EHP","100",11,1.3,null,null,null,null,"Climecon","LINO",100,4,3]
["EH-muovi","EHP","100",12,1.41,null,null,null,null,"Climecon","LINO",100,5,2.6]
["EH-muovi","EHP","100",13,1.53,null,null,null,null,"Climecon","LINO",100,6,2.2000000000000002]
["EH-muovi","EHP","100",14,1.65,null,null,null,null,"Climecon","LINO",100,7,1.9]
["EH-muovi","EHP","100",15,1.76,null,null,null,null,"Climecon","LINO",100,8,1.6]
["EH-muovi","EHP","100",16,1.88,null,null,null,null,"Climecon","LINO",100,9,1.35]
["EH-muovi","EHP","100",17,1.99,null,null,null,null,"Climecon","LINO",100,10,1.1000000000000001]
["EH-muovi","EHP","100",18,2.09,null,null,null,null,"Climecon","LINO",100,11,0.8]
["EH-muovi","EHP","100",19,2.2000000000000002,null,null,null,null,"Climecon","LINO",125,12,0.5]
["EH-muovi","EHP","100",20,2.2999999999999998,null,null,null,null,"Climecon","LINO",125,0,4.2]
["EH-muovi","EHP","125",4,0.55000000000000004,null,null,null,null,"Climecon","LINO",125,1,3.9]
["EH-muovi","EHP","125",5,0.7,null,null,null,null,"Climecon","LINO",125,2,3.6]
["EH-muovi","EHP","125",6,0.85,null,null,null,null,"Climecon","LINO",125,3,3.3]
["EH-muovi","EHP","125",7,0.99,null,null,null,null,"Climecon","LINO",125,4,3]
["EH-muovi","EHP","125",8,1.1399999999999999,null,null,null,null,"Climecon","LINO",125,5,2.6]
["EH-muovi","EHP","125",9,1.29,null,null,null,null,"Climecon","LINO",125,6,2.2000000000000002]
["EH-muovi","EHP","125",10,1.44,null,null,null,null,"Climecon","LINO",125,7,1.9]
["EH-muovi","EHP","125",11,1.58,null,null,null,null,"Climecon","LINO",125,8,1.6]
["EH-muovi","EHP","125",12,1.73,null,null,null,null,"Climecon","LINO",125,9,1.35]
["EH-muovi","EHP","125",13,1.87,null,null,null,null,"Climecon","LINO",125,10,1.1000000000000001]
["EH-muovi","EHP","125",14,2.02,null,null,null,null,"Climecon","LINO",125,11,0.8]
["EH-muovi","EHP","125",15,2.16,null,null,null,null,"Climecon","LINO",125,12,0.5]
["EH-muovi","EHP","125",16,2.2999999999999998,null,null,null,null,"Climecon","MIK",100,1,2]
["EH-muovi","EHP","125",17,2.44,null,null,null,null,"Climecon","MIK",100,2,2.5]
["EH-muovi","EHP","125",18,2.58,null,null,null,null,"Climecon","MIK",100,3,3]
["EH-muovi","EHP","125",19,2.72,null,null,null,null,"Climecon","MIK",100,4,3.6]
["EH-muovi","EHP","125",20,2.86,null,null,null,null,"Climecon","MIK",100,5,4]
["EH-muovi","EHP","125",21,3,null,null,null,null,"Climecon","MIK",100,6,4.5999999999999996]
["EH-muovi","EHP","125",22,3.13,null,null,null,null,"Climecon","MIS",100,1,2]
["EH-muovi","EHP","125",23,3.27,null,null,null,null,"Climecon","MIS",100,2,2.5]
["EH-muovi","EHP","125",24,3.4,null,null,null,null,"Climecon","MIS",100,3,3]
["ETS Nord","DEP","125+SKDM 100/125",1,2.12,null,null,null,null,"Climecon","MIS",100,4,3.6]
["ETS Nord","DEP","125+SKDM 100/125",2,4.07,null,null,null,null,"Climecon","MIS",100,5,4]
["ETS Nord","DEP","125+SKDM 100/125",3,6.08,null,null,null,null,"Climecon","MIS",100,6,4.5999999999999996]
["ETS Nord","DEP","125+SKDM 100/125",4,8.16,null,null,null,null,"Climecon","RAN",100,1,2]
["ETS Nord","DEP","160+SKDM 125/160",1,2.2200000000000002,null,null,null,null,"Climecon","RAN",100,2,2.5]
["ETS Nord","DEP","160+SKDM 125/160",2,4.1900000000000004,null,null,null,null,"Climecon","RAN",100,3,3]
["ETS Nord","DEP","160+SKDM 125/160",3,6.33,null,null,null,null,"Climecon","RAN",100,4,3.6]
["ETS Nord","DEP","160+SKDM 125/160",4,8.65,null,null,null,null,"Climecon","RAN",100,5,4]
["ETS Nord","DEP","160+SKDM 125/160",5,11.2,null,null,null,null,"Climecon","RAN",100,6,4.5999999999999996]
["ETS Nord","DEP","160+SKDM 125/160",6,13.2,null,null,null,null,"Climecon","RON",100,1,2]
["ETS Nord","DEP","200+SKDM 160/200",1,3.37,null,null,null,null,"Climecon","RON",100,2,2.5]
["ETS Nord","DEP","200+SKDM 160/200",2,6.73,null,null,null,null,"Climecon","RON",100,3,3]
["ETS Nord","DEP","200+SKDM 160/200",3,10.4,null,null,null,null,"Climecon","RON",100,4,3.6]
["ETS Nord","DEP","200+SKDM 160/200",4,14.1,null,null,null,null,"Climecon","RON",100,5,4]
["ETS Nord","DEP","200+SKDM 160/200",5,17.899999999999999,null,null,null,null,"Climecon","RON",100,6,4.5999999999999996]
["ETS Nord","DEP","200+SKDM 160/200",6,21,null,null,null,null,"Climecon","MIK",125,1,3.1]
["ETS Nord","DEP","250+SKDM 200/250",1,5.16,null,null,null,null,"Climecon","MIK",125,2,3.8]
["ETS Nord","DEP","250+SKDM 200/250",2,9.83,null,null,null,null,"Climecon","MIK",125,3,4.5]
["ETS Nord","DEP","250+SKDM 200/250",3,14.2,null,null,null,null,"Climecon","MIK",125,4,5.2]
["ETS Nord","DEP","250+SKDM 200/250",4,17.899999999999999,null,null,null,null,"Climecon","MIK",125,5,5.9]
["ETS Nord","DEP","250+SKDM 200/250",5,20.8,null,null,null,null,"Climecon","MIK",125,6,6.5]
["ETS Nord","DEP","250+SKDM 200/250",6,22.3,null,null,null,null,"Climecon","MIS",125,1,3.1]
["ETS Nord","DEP","315+SKDM 250/315",1,6.73,null,null,null,null,"Climecon","MIS",125,2,3.8]
["ETS Nord","DEP","315+SKDM 250/315",2,12.3,null,null,null,null,"Climecon","MIS",125,3,4.5]
["ETS Nord","DEP","315+SKDM 250/315",3,18.5,null,null,null,null,"Climecon","MIS",125,4,5.2]
["ETS Nord","DEP","315+SKDM 250/315",4,24.4,null,null,null,null,"Climecon","MIS",125,5,5.9]
["ETS Nord","DEP","315+SKDM 250/315",5,30.3,null,null,null,null,"Climecon","MIS",125,6,6.5]
["ETS Nord","DEP","315+SKDM 250/315",6,32.4,null,null,null,null,"Climecon","RAN",125,1,3.1]
["ETS Nord","DEP","400+SKDM 315/400",1,5.76,null,null,null,null,"Climecon","RAN",125,2,3.8]
["ETS Nord","DEP","400+SKDM 315/400",2,14.8,null,null,null,null,"Climecon","RAN",125,3,4.5]
["ETS Nord","DEP","400+SKDM 315/400",3,21.5,null,null,null,null,"Climecon","RAN",125,4,5.2]
["ETS Nord","DEP","400+SKDM 315/400",4,28.3,null,null,null,null,"Climecon","RAN",125,5,5.9]
["ETS Nord","DEP","400+SKDM 315/400",5,34.799999999999997,null,null,null,null,"Climecon","RAN",125,6,6.5]
["ETS Nord","DEP","400+SKDM 315/400",6,40.6,null,null,null,null,"Climecon","RON",125,1,3.1]
["ETS Nord","DEP","400+SKDM 315/400",7,45.2,null,null,null,null,"Climecon","RON",125,2,3.8]
["ETS Nord","DEP","400+SKDM 315/400",8,48.1,null,null,null,null,"Climecon","RON",125,3,4.5]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",100,-9,0.55000000000000004,null,null,null,null,"Climecon","RON",125,4,5.2]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",100,-8,0.65,null,null,null,null,"Climecon","RON",125,5,5.9]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",100,-7,0.76,null,null,null,null,"Climecon","RON",125,6,6.5]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",100,-6,0.86,null,null,null,null,"Climecon","MIK",160,1,4.8]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",100,-5,0.97,null,null,null,null,"Climecon","MIK",160,2,5.8]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",100,-4,1.07,null,null,null,null,"Climecon","MIK",160,3,6.7]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",100,-3,1.18,null,null,null,null,"Climecon","MIK",160,4,7.6]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",100,-2,1.28,null,null,null,null,"Climecon","MIK",160,5,8.5]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",100,-1,1.37,null,null,null,null,"Climecon","MIK",160,6,9.4]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",100,0,1.47,null,null,null,null,"Climecon","MIK",160,7,10.3]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",100,1,1.56,null,null,null,null,"Climecon","MIK",160,8,11.2]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",100,2,1.66,null,null,null,null,"Climecon","MIS",160,1,4.8]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",100,3,1.75,null,null,null,null,"Climecon","MIS",160,2,5.8]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",100,4,1.86,null,null,null,null,"Climecon","MIS",160,3,6.7]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",100,5,1.97,null,null,null,null,"Climecon","MIS",160,4,7.6]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",100,6,2.08,null,null,null,null,"Climecon","MIS",160,5,8.5]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",100,7,2.19,null,null,null,null,"Climecon","MIS",160,6,9.4]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",100,8,2.31,null,null,null,null,"Climecon","MIS",160,7,10.3]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",100,9,2.42,null,null,null,null,"Climecon","MIS",160,8,11.2]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",100,10,2.5099999999999998,null,null,null,null,"Climecon","RAN",160,1,4.8]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",100,11,2.59,null,null,null,null,"Climecon","RAN",160,2,5.8]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",100,12,2.68,null,null,null,null,"Climecon","RAN",160,3,6.7]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",125,-9,1.1000000000000001,null,null,null,null,"Climecon","RAN",160,4,7.6]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",125,-8,1.2,null,null,null,null,"Climecon","RAN",160,5,8.5]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",125,-7,1.31,null,null,null,null,"Climecon","RAN",160,6,9.4]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",125,-6,1.41,null,null,null,null,"Climecon","RAN",160,7,10.3]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",125,-5,1.54,null,null,null,null,"Climecon","RAN",160,8,11.2]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",125,-4,1.68,null,null,null,null,"Climecon","RON",160,1,4.8]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",125,-3,1.81,null,null,null,null,"Climecon","RON",160,2,5.8]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",125,-2,1.92,null,null,null,null,"Climecon","RON",160,3,6.7]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",125,-1,2.02,null,null,null,null,"Climecon","RON",160,4,7.6]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",125,0,2.13,null,null,null,null,"Climecon","RON",160,5,8.5]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",125,1,2.2799999999999998,null,null,null,null,"Climecon","RON",160,6,9.4]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",125,2,2.4300000000000002,null,null,null,null,"Climecon","RON",160,7,10.3]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",125,3,2.58,null,null,null,null,"Climecon","RON",160,8,11.2]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",125,4,2.71,null,null,null,null,"Climecon","MIK",200,1,9.5]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",125,5,2.83,null,null,null,null,"Climecon","MIK",200,2,10.7]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",125,6,2.96,null,null,null,null,"Climecon","MIK",200,3,11.9]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",125,7,3.09,null,null,null,null,"Climecon","MIK",200,4,13]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",125,8,3.23,null,null,null,null,"Climecon","MIK",200,5,14]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",125,9,3.36,null,null,null,null,"Climecon","MIK",200,6,15]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",125,10,3.49,null,null,null,null,"Climecon","MIK",200,7,16]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",125,11,3.61,null,null,null,null,"Climecon","MIK",200,8,17]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",125,12,3.74,null,null,null,null,"Climecon","MIS",200,1,9.5]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",160,-12,1.1200000000000001,null,null,null,null,"Climecon","MIS",200,2,10.7]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",160,-11,1.27,null,null,null,null,"Climecon","MIS",200,3,11.9]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",160,-10,1.41,null,null,null,null,"Climecon","MIS",200,4,13]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",160,-9,1.56,null,null,null,null,"Climecon","MIS",200,5,14]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",160,-8,1.71,null,null,null,null,"Climecon","MIS",200,6,15]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",160,-7,1.87,null,null,null,null,"Climecon","MIS",200,7,16]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",160,-6,2.02,null,null,null,null,"Climecon","MIS",200,8,17]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",160,-5,2.2000000000000002,null,null,null,null,"Climecon","RAN",200,1,9.5]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",160,-4,2.39,null,null,null,null,"Climecon","RAN",200,2,10.7]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",160,-3,2.57,null,null,null,null,"Climecon","RAN",200,3,11.9]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",160,-2,2.73,null,null,null,null,"Climecon","RAN",200,4,13]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",160,-1,2.89,null,null,null,null,"Climecon","RAN",200,5,14]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",160,0,3.05,null,null,null,null,"Climecon","RAN",200,6,15]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",160,1,3.23,null,null,null,null,"Climecon","RAN",200,7,16]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",160,2,3.4,null,null,null,null,"Climecon","RAN",200,8,17]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",160,3,3.58,null,null,null,null,"Climecon","RON",200,1,9.5]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",160,4,3.73,null,null,null,null,"Climecon","RON",200,2,10.7]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",160,5,3.88,null,null,null,null,"Climecon","RON",200,3,11.9]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",160,6,4.03,null,null,null,null,"Climecon","RON",200,4,13]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",160,7,4.22,null,null,null,null,"Climecon","RON",200,5,14]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",160,8,4.41,null,null,null,null,"Climecon","RON",200,6,15]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",160,9,4.59,null,null,null,null,"Climecon","RON",200,7,16]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",160,10,4.75,null,null,null,null,"Climecon","RON",200,8,17]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",160,11,4.91,null,null,null,null,"Climecon","OKE",100,0,3.5]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",160,12,5.07,null,null,null,null,"Climecon","OKE",100,1,3.1]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",160,13,5.28,null,null,null,null,"Climecon","OKE",100,2,2.7]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",160,14,5.48,null,null,null,null,"Climecon","OKE",100,3,2.4]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",160,15,5.69,null,null,null,null,"Climecon","OKE",100,4,2]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",200,-6,0.93,null,null,null,null,"Climecon","OKE",100,5,1.6]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",200,-5,1.18,null,null,null,null,"Climecon","OKE",125,0,6]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",200,-4,1.42,null,null,null,null,"Climecon","OKE",125,1,5.5]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",200,-3,1.67,null,null,null,null,"Climecon","OKE",125,2,5]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",200,-2,1.91,null,null,null,null,"Climecon","OKE",125,3,4.5]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",200,-1,2.16,null,null,null,null,"Climecon","OKE",125,4,4]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",200,0,2.4,null,null,null,null,"Climecon","OKE",125,5,3.5]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",200,1,2.65,null,null,null,null,"Climecon","OKE",125,6,3]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",200,2,2.9,null,null,null,null,"Climecon","OKE",160,0,9.8000000000000007]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",200,3,3.15,null,null,null,null,"Climecon","OKE",160,1,9.1999999999999993]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",200,4,3.4,null,null,null,null,"Climecon","OKE",160,2,8.5]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",200,5,3.65,null,null,null,null,"Climecon","OKE",160,3,7.9]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",200,6,3.9,null,null,null,null,"Climecon","OKE",160,4,7.2]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",200,7,4.1500000000000004,null,null,null,null,"Climecon","OKE",160,5,6.6]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",200,8,4.3899999999999997,null,null,null,null,"Climecon","OKE",160,6,5.9]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",200,9,4.6399999999999997,null,null,null,null,"Climecon","OKE",160,7,5.3]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",200,10,4.88,null,null,null,null,"Climecon","OKE",200,0,15]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",200,11,5.03,null,null,null,null,"Climecon","OKE",200,1,14.2]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",200,12,5.37,null,null,null,null,"Climecon","OKE",200,2,13.4]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",200,13,5.62,null,null,null,null,"Climecon","OKE",200,3,12.6]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",200,14,5.88,null,null,null,null,"Climecon","OKE",200,4,11.8]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",200,15,6.13,null,null,null,null,"Climecon","OKE",200,5,11]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",200,16,6.41,null,null,null,null,"Climecon","OKE",200,6,10.199999999999999]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",200,17,6.68,null,null,null,null,"Climecon","OKE",200,7,9.4]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",200,18,6.96,null,null,null,null,"Climecon","OKE",200,8,8.6999999999999993]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",200,19,7.1,null,null,null,null,"Climecon","RONDO",125,0,4.2]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",200,20,7.29,null,null,null,null,"Climecon","RONDO",125,1,4.05]
["ETS Nord","DVS",100,-9,0.45,null,null,null,null,"Climecon","RONDO",125,2,3.9]
["ETS Nord","DVS",100,-8,0.56999999999999995,null,null,null,null,"Climecon","RONDO",125,3,3.75]
["ETS Nord","DVS",100,-7,0.68,null,null,null,null,"Climecon","RONDO",125,4,3.6]
["ETS Nord","DVS",100,-6,0.8,null,null,null,null,"Climecon","RONDO",125,5,3.45]
["ETS Nord","DVS",100,-5,0.93,null,null,null,null,"Climecon","RONDO",125,6,3.3]
["ETS Nord","DVS",100,-4,1.07,null,null,null,null,"EH-muovi","EHKTS","100/180˚",2,0.9]
["ETS Nord","DVS",100,-3,1.2,null,null,null,null,"EH-muovi","EHKTS","100/180˚",3,1.25]
["ETS Nord","DVS",100,-2,1.3,null,null,null,null,"EH-muovi","EHKTS","100/180˚",4,1.6]
["ETS Nord","DVS",100,-1,1.4,null,null,null,null,"EH-muovi","EHKTS","100/180˚",5,1.95]
["ETS Nord","DVS",100,0,1.5,null,null,null,null,"EH-muovi","EHKTS","100/180˚",6,2.2999999999999998]
["ETS Nord","DVS",100,1,1.6,null,null,null,null,"EH-muovi","EHKTS","100/180˚",7,2.5]
["ETS Nord","DVS",100,2,1.7,null,null,null,null,"EH-muovi","EHKTS","100/180˚",8,2.7]
["ETS Nord","DVS",100,3,1.8,null,null,null,null,"EH-muovi","EHKTS","100/180˚",9,2.9]
["ETS Nord","DVS",100,4,1.95,null,null,null,null,"EH-muovi","EHKTS","100/180˚",10,2.93]
["ETS Nord","DVS",100,5,2.1,null,null,null,null,"EH-muovi","EHKTS","100/180˚",11,2.97]
["ETS Nord","DVS",100,6,2.25,null,null,null,null,"EH-muovi","EHKTS","100/180˚",12,3]
["ETS Nord","DVS",100,7,2.38,null,null,null,null,"EH-muovi","EHKTS","100/360˚",2,0.9]
["ETS Nord","DVS",100,8,2.52,null,null,null,null,"EH-muovi","EHKTS","100/360˚",3,1.35]
["ETS Nord","DVS",100,9,2.65,null,null,null,null,"EH-muovi","EHKTS","100/360˚",4,1.8]
["ETS Nord","DVS",100,10,2.75,null,null,null,null,"EH-muovi","EHKTS","100/360˚",5,2.0499999999999998]
["ETS Nord","DVS",100,11,2.85,null,null,null,null,"EH-muovi","EHKTS","100/360˚",6,2.2999999999999998]
["ETS Nord","DVS",100,12,2.95,null,null,null,null,"EH-muovi","EHKTS","100/360˚",7,2.7]
["ETS Nord","DVS",125,-12,0.8,null,null,null,null,"EH-muovi","EHKTS","100/360˚",8,3.1]
["ETS Nord","DVS",125,-11,0.95,null,null,null,null,"EH-muovi","EHKTS","100/360˚",9,3.5]
["ETS Nord","DVS",125,-10,1.1000000000000001,null,null,null,null,"EH-muovi","EHKTS","100/360˚",10,3.83]
["ETS Nord","DVS",125,-9,1.25,null,null,null,null,"EH-muovi","EHKTS","100/360˚",11,4.17]
["ETS Nord","DVS",125,-8,1.38,null,null,null,null,"EH-muovi","EHKTS","100/360˚",12,4.5]
["ETS Nord","DVS",125,-7,1.52,null,null,null,null,"EH-muovi","EHKTS","100/360˚",13,4.5999999999999996]
["ETS Nord","DVS",125,-6,1.65,null,null,null,null,"EH-muovi","EHKTS","100/360˚",14,4.7]
["ETS Nord","DVS",125,-5,1.8,null,null,null,null,"EH-muovi","EHKTS","100/360˚",15,4.8]
["ETS Nord","DVS",125,-4,1.95,null,null,null,null,"EH-muovi","EHKTS","125/180˚",2,0.9]
["ETS Nord","DVS",125,-3,2.1,null,null,null,null,"EH-muovi","EHKTS","125/180˚",3,1.45]
["ETS Nord","DVS",125,-2,2.27,null,null,null,null,"EH-muovi","EHKTS","125/180˚",4,2]
["ETS Nord","DVS",125,-1,2.4300000000000002,null,null,null,null,"EH-muovi","EHKTS","125/180˚",5,2.35]
["ETS Nord","DVS",125,0,2.6,null,null,null,null,"EH-muovi","EHKTS","125/180˚",6,2.7]
["ETS Nord","DVS",125,1,2.73,null,null,null,null,"EH-muovi","EHKTS","125/180˚",7,3]
["ETS Nord","DVS",125,2,2.87,null,null,null,null,"EH-muovi","EHKTS","125/180˚",8,3.3]
["ETS Nord","DVS",125,3,3,null,null,null,null,"EH-muovi","EHKTS","125/180˚",9,3.6]
["ETS Nord","DVS",125,4,3.15,null,null,null,null,"EH-muovi","EHKTS","125/180˚",10,3.77]
["ETS Nord","DVS",125,5,3.3,null,null,null,null,"EH-muovi","EHKTS","125/180˚",11,3.93]
["ETS Nord","DVS",125,6,3.45,null,null,null,null,"EH-muovi","EHKTS","125/180˚",12,4.0999999999999996]
["ETS Nord","DVS",125,7,3.63,null,null,null,null,"EH-muovi","EHKTS","125/180˚",13,4.17]
["ETS Nord","DVS",125,8,3.82,null,null,null,null,"EH-muovi","EHKTS","125/180˚",14,4.2300000000000004]
["ETS Nord","DVS",125,9,4,null,null,null,null,"EH-muovi","EHKTS","125/180˚",15,4.3]
["ETS Nord","DVS",125,10,4.17,null,null,null,null,"EH-muovi","EHKTS","125/360˚",2,0.9]
["ETS Nord","DVS",125,11,4.33,null,null,null,null,"EH-muovi","EHKTS","125/360˚",3,1.45]
["ETS Nord","DVS",125,12,4.5,null,null,null,null,"EH-muovi","EHKTS","125/360˚",4,2]
["ETS Nord","DVS",160,-12,2.1,null,null,null,null,"EH-muovi","EHKTS","125/360˚",5,2.5]
["ETS Nord","DVS",160,-11,2.1800000000000002,null,null,null,null,"EH-muovi","EHKTS","125/360˚",6,3]
["ETS Nord","DVS",160,-10,2.27,null,null,null,null,"EH-muovi","EHKTS","125/360˚",7,3.47]
["ETS Nord","DVS",160,-9,2.35,null,null,null,null,"EH-muovi","EHKTS","125/360˚",8,3.93]
["ETS Nord","DVS",160,-8,2.57,null,null,null,null,"EH-muovi","EHKTS","125/360˚",9,4.4000000000000004]
["ETS Nord","DVS",160,-7,2.78,null,null,null,null,"EH-muovi","EHKTS","125/360˚",10,4.5]
["ETS Nord","DVS",160,-6,3,null,null,null,null,"EH-muovi","EHKTS","125/360˚",11,4.5999999999999996]
["ETS Nord","DVS",160,-5,3.23,null,null,null,null,"EH-muovi","EHKTS","125/360˚",12,4.7]
["ETS Nord","DVS",160,-4,3.47,null,null,null,null,"EH-muovi","EHKTS","125/360˚",13,5.47]
["ETS Nord","DVS",160,-3,3.7,null,null,null,null,"EH-muovi","EHKTS","125/360˚",14,6.23]
["ETS Nord","DVS",160,-2,3.87,null,null,null,null,"EH-muovi","EHKTS","125/360˚",15,7]
["ETS Nord","DVS",160,-1,4.03,null,null,null,null,"EH-muovi","EHS","125/360˚",4,1.5]
["ETS Nord","DVS",160,0,4.2,null,null,null,null,"EH-muovi","EHS","125/360˚",5,1.75]
["ETS Nord","DVS",160,1,4.45,null,null,null,null,"EH-muovi","EHS","125/360˚",6,2]
["ETS Nord","DVS",160,2,4.7,null,null,null,null,"EH-muovi","EHS","125/360˚",7,2.25]
["ETS Nord","DVS",160,3,4.95,null,null,null,null,"EH-muovi","EHS","125/360˚",8,2.5]
["ETS Nord","DVS",160,4,5.12,null,null,null,null,"EH-muovi","EHS","125/360˚",9,2.85]
["ETS Nord","DVS",160,5,5.28,null,null,null,null,"EH-muovi","EHS","125/360˚",10,3.2]
["ETS Nord","DVS",160,6,5.45,null,null,null,null,"EH-muovi","EHS","125/360˚",11,3.55]
["ETS Nord","DVS",160,7,5.72,null,null,null,null,"EH-muovi","EHS","125/360˚",12,3.9]
["ETS Nord","DVS",160,8,5.98,null,null,null,null,"EH-muovi","EHS","125/360˚",13,4.05]
["ETS Nord","DVS",160,9,6.25,null,null,null,null,"EH-muovi","EHS","125/360˚",14,4.2]
["ETS Nord","DVS",160,10,6.37,null,null,null,null,"EH-muovi","EHS","125/360˚",15,4.3499999999999996]
["ETS Nord","DVS",160,11,6.58,null,null,null,null,"EH-muovi","EHS","125/360˚",16,4.5]
["ETS Nord","DVS",160,12,6.9,null,null,null,null,"EH-muovi","EHS","100/360˚",4,1.2]
["ETS Nord","DVS",200,-12,3.15,null,null,null,null,"EH-muovi","EHS","100/360˚",5,1.3]
["ETS Nord","DVS",200,-11,3.4,null,null,null,null,"EH-muovi","EHS","100/360˚",6,1.4]
["ETS Nord","DVS",200,-10,3.65,null,null,null,null,"EH-muovi","EHS","100/360˚",7,1.5]
["ETS Nord","DVS",200,-9,3.9,null,null,null,null,"EH-muovi","EHS","100/360˚",8,1.6]
["ETS Nord","DVS",200,-8,4.18,null,null,null,null,"EH-muovi","EHS","100/360˚",9,1.75]
["ETS Nord","DVS",200,-7,4.47,null,null,null,null,"EH-muovi","EHS","100/360˚",10,1.9]
["ETS Nord","DVS",200,-6,4.75,null,null,null,null,"EH-muovi","EHS","100/360˚",11,2.0499999999999998]
["ETS Nord","DVS",200,-5,4.88,null,null,null,null,"EH-muovi","EHS","100/360˚",12,2.2000000000000002]
["ETS Nord","DVS",200,-4,5.0199999999999996,null,null,null,null,"EH-muovi","EHS","100/360˚",13,2.2999999999999998]
["ETS Nord","DVS",200,-3,5.15,null,null,null,null,"EH-muovi","EHS","100/360˚",14,2.4]
["ETS Nord","DVS",200,-2,5.52,null,null,null,null,"EH-muovi","EHS","100/360˚",15,2.5]
["ETS Nord","DVS",200,-1,5.88,null,null,null,null,"EH-muovi","EHS","100/360˚",16,2.6]
["ETS Nord","DVS",200,0,6.25,null,null,null,null,"EH-muovi","EHS","100/360˚",17,2.75]
["ETS Nord","DVS",200,1,6.63,null,null,null,null,"EH-muovi","EHS","100/360˚",18,2.9]
["ETS Nord","DVS",200,2,7.02,null,null,null,null,"EH-muovi","EHS","100/360˚",19,3.05]
["ETS Nord","DVS",200,3,7.4,null,null,null,null,"EH-muovi","EHS","100/360˚",20,3.2]
["ETS Nord","DVS",200,4,7.68,null,null,null,null,"EH-muovi","EHS","125/180˚",2,1.5]
["ETS Nord","DVS",200,5,7.97,null,null,null,null,"EH-muovi","EHS","125/180˚",3,1.85]
["ETS Nord","DVS",200,6,8.25,null,null,null,null,"EH-muovi","EHS","125/180˚",4,2.2000000000000002]
["ETS Nord","DVS",200,7,8.48,null,null,null,null,"EH-muovi","EHS","125/180˚",5,2.6]
["ETS Nord","DVS",200,8,8.7200000000000006,null,null,null,null,"EH-muovi","EHS","125/180˚",6,3]
["ETS Nord","DVS",200,9,8.9499999999999993,null,null,null,null,"EH-muovi","EHS","125/180˚",7,3.2]
["ETS Nord","DVS",200,10,9.3000000000000007,null,null,null,null,"EH-muovi","EHS","125/180˚",8,3.4]
["ETS Nord","DVS",200,11,9.65,null,null,null,null,"EH-muovi","EHS","125/180˚",9,3.53]
["ETS Nord","DVS",200,12,10,null,null,null,null,"EH-muovi","EHS","125/180˚",10,3.63]
["ETS Nord","DVS",250,-12,5.85,null,null,null,null,"EH-muovi","EHS","125/180˚",11,3.78]
["ETS Nord","DVS",250,-11,6.22,null,null,null,null,"EH-muovi","EHS","125/180˚",12,3.9]
["ETS Nord","DVS",250,-10,6.58,null,null,null,null,"EH-muovi","EHSS","100/180˚",4,1.2]
["ETS Nord","DVS",250,-9,6.95,null,null,null,null,"EH-muovi","EHSS","100/180˚",5,1.45]
["ETS Nord","DVS",250,-8,7.32,null,null,null,null,"EH-muovi","EHSS","100/180˚",6,1.7]
["ETS Nord","DVS",250,-7,7.69,null,null,null,null,"EH-muovi","EHSS","100/180˚",7,1.9]
["ETS Nord","DVS",250,-6,8.0500000000000007,null,null,null,null,"EH-muovi","EHSS","100/180˚",8,2.1]
["ETS Nord","DVS",250,-5,8.52,null,null,null,null,"EH-muovi","EHSS","100/180˚",9,2.2000000000000002]
["ETS Nord","DVS",250,-4,8.98,null,null,null,null,"EH-muovi","EHSS","100/180˚",10,2.2999999999999998]
["ETS Nord","DVS",250,-3,9.4499999999999993,null,null,null,null,"EH-muovi","EHSS","100/180˚",11,2.4]
["ETS Nord","DVS",250,-2,9.73,null,null,null,null,"EH-muovi","EHSS","100/180˚",12,2.5]
["ETS Nord","DVS",250,-1,10.199999999999999,null,null,null,null,"EH-muovi","EHTH","100",1,1]
["ETS Nord","DVS",250,0,10.3,null,null,null,null,"EH-muovi","EHTH","100",2,1.3]
["ETS Nord","DVS",250,1,10.48,null,null,null,null,"EH-muovi","EHTH","100",3,1.7]
["ETS Nord","DVS",250,2,10.67,null,null,null,null,"EH-muovi","EHTH","100",4,2.1]
["ETS Nord","DVS",250,3,10.85,null,null,null,null,"EH-muovi","EHTH","100",5,2.5]
["ETS Nord","DVS",250,4,11.35,null,null,null,null,"EH-muovi","EHTH","100",6,2.7]
["ETS Nord","DVS",250,5,11.85,null,null,null,null,"EH-muovi","EHTH","100",7,3]
["ETS Nord","DVS",250,6,12.35,null,null,null,null,"EH-muovi","EHTH","100",8,3.2]
["ETS Nord","DVS",250,7,12.82,null,null,null,null,"EH-muovi","EHTH","100",9,3.5]
["ETS Nord","DVS",250,8,13.28,null,null,null,null,"EH-muovi","EHTH","100",10,3.8]
["ETS Nord","DVS",250,9,13.75,null,null,null,null,"EH-muovi","EHTH","100",11,4]
["ETS Nord","DVS",250,10,14.33,null,null,null,null,"EH-muovi","EHTH","100",1,0.9]
["ETS Nord","DVS",250,11,14.92,null,null,null,null,"EH-muovi","EHTH","100",2,1.1000000000000001]
["ETS Nord","DVS",250,12,15.5,null,null,null,null,"EH-muovi","EHTH","100",3,1.4]
["ETS Nord","KRI",100,1,8.3000000000000007,null,null,null,null,"EH-muovi","EHTH","100",4,1.8]
["ETS Nord","KRI",100,2,6.69,null,null,null,null,"EH-muovi","EHTH","100",5,2.1]
["ETS Nord","KRI",100,3,5.56,null,null,null,null,"EH-muovi","EHTH","100",6,2.6]
["ETS Nord","KRI",100,4,3.95,null,null,null,null,"EH-muovi","EHTH","100",7,2.8]
["ETS Nord","KRI",100,5,3.1,null,null,null,null,"EH-muovi","EHTH","100",8,3.2]
["ETS Nord","KRI",100,6,2.44,null,null,null,null,"EH-muovi","EHTH","100",9,3.4]
["ETS Nord","KRI",100,7,1.7,null,null,null,null,"EH-muovi","EHTH","100",10,3.6]
["ETS Nord","KRI",100,8,1.28,null,null,null,null,"EH-muovi","EHTH","100",11,3.9]
["ETS Nord","KRI",125,1,13.36,null,null,null,null,"EH-muovi","EHTH","125",1,1]
["ETS Nord","KRI",125,2,9.2100000000000009,null,null,null,null,"EH-muovi","EHTH","125",2,1.3]
["ETS Nord","KRI",125,3,7.28,null,null,null,null,"EH-muovi","EHTH","125",3,1.6]
["ETS Nord","KRI",125,4,5.33,null,null,null,null,"EH-muovi","EHTH","125",4,2]
["ETS Nord","KRI",125,5,4.07,null,null,null,null,"EH-muovi","EHTH","125",5,2.4]
["ETS Nord","KRI",125,6,3.13,null,null,null,null,"EH-muovi","EHTH","125",6,2.8]
["ETS Nord","KRI",125,7,1.87,null,null,null,null,"EH-muovi","EHTH","125",7,3.1]
["ETS Nord","KRI",160,1,24.59,null,null,null,null,"EH-muovi","EHTH","125",8,3.3]
["ETS Nord","KRI",160,2,17.13,null,null,null,null,"EH-muovi","EHTH","125",9,3.6]
["ETS Nord","KRI",160,3,14.75,null,null,null,null,"EH-muovi","EHTH","125",10,3.9]
["ETS Nord","KRI",160,4,12.32,null,null,null,null,"EH-muovi","EHTH","125",11,4.0999999999999996]
["ETS Nord","KRI",160,5,9.6300000000000008,null,null,null,null,"EH-muovi","EHTH","125",1,0.8]
["ETS Nord","KRI",160,6,7.68,null,null,null,null,"EH-muovi","EHTH","125",2,1.1000000000000001]
["ETS Nord","KRI",160,7,5.62,null,null,null,null,"EH-muovi","EHTH","125",3,1.5]
["ETS Nord","KRI",160,8,4.5199999999999996,null,null,null,null,"EH-muovi","EHTH","125",4,1.9]
["ETS Nord","KRI",200,1,50.06,null,null,null,null,"EH-muovi","EHTH","125",5,2.1]
["ETS Nord","KRI",200,2,35.92,null,null,null,null,"EH-muovi","EHTH","125",6,2.5]
["ETS Nord","KRI",200,3,25.94,null,null,null,null,"EH-muovi","EHTH","125",7,2.8]
["ETS Nord","KRI",200,4,20.38,null,null,null,null,"EH-muovi","EHTH","125",8,3.1]
["ETS Nord","KRI",200,5,15.15,null,null,null,null,"EH-muovi","EHTH","125",9,3.4]
["ETS Nord","KRI",200,6,11.74,null,null,null,null,"EH-muovi","EHTH","125",10,3.8]
["ETS Nord","KRI",200,7,8.69,null,null,null,null,"EH-muovi","EHTH","125",11,4]
["ETS Nord","KRI",200,8,5.12,null,null,null,null,"ETS Nord","DSK-P",100,2,0.87]
["ETS Nord","KRI",250,1,71.290000000000006,null,null,null,null,"ETS Nord","DSK-P",100,3,1.3]
["ETS Nord","KRI",250,2,51.58,null,null,null,null,"ETS Nord","DSK-P",100,4,1.73]
["ETS Nord","KRI",250,3,43.48,null,null,null,null,"ETS Nord","DSK-P",100,5,2.15]
["ETS Nord","KRI",250,4,34.130000000000003,null,null,null,null,"ETS Nord","DSK-P",100,6,2.64]
["ETS Nord","KRI",250,5,25.96,null,null,null,null,"ETS Nord","DSK-P",100,7,3.12]
["ETS Nord","KRI",250,6,20.23,null,null,null,null,"ETS Nord","DSK-P",100,8,3.72]
["ETS Nord","KRI",250,7,15.43,null,null,null,null,"ETS Nord","DSK-P",100,9,4.32]
["ETS Nord","KRI",250,8,12.04,null,null,null,null,"ETS Nord","DSK-P",100,10,4.83]
["ETS Nord","KRI",315,1,120.63,null,null,null,null,"ETS Nord","DSK-P",100,11,5.34]
["ETS Nord","KRI",315,2,70.06,null,null,null,null,"ETS Nord","DSK-P2",100,2,0.49]
["ETS Nord","KRI",315,3,58.67,null,null,null,null,"ETS Nord","DSK-P2",100,3,0.65]
["ETS Nord","KRI",315,4,45.15,null,null,null,null,"ETS Nord","DSK-P2",100,4,0.87]
["ETS Nord","KRI",315,5,37.96,null,null,null,null,"ETS Nord","DSK-P2",100,5,1.08]
["ETS Nord","KRI",315,6,30.98,null,null,null,null,"ETS Nord","DSK-P2",100,6,1.32]
["ETS Nord","KRI",315,7,22.53,null,null,null,null,"ETS Nord","DSK-P2",100,7,1.56]
["ETS Nord","KRI",315,8,17.100000000000001,null,null,null,null,"ETS Nord","DSK-P2",100,8,3.72]
["ETS Nord","KRI",400,1,136.91999999999999,null,null,null,null,"ETS Nord","DSK-P2",100,9,2.16]
["ETS Nord","KRI",400,2,107.28,null,null,null,null,"ETS Nord","DSK-P",125,2,0.89]
["ETS Nord","KRI",400,3,92.46,null,null,null,null,"ETS Nord","DSK-P",125,3,1.3]
["ETS Nord","KRI",400,4,69.22,null,null,null,null,"ETS Nord","DSK-P",125,4,1.73]
["ETS Nord","KRI",400,5,54.08,null,null,null,null,"ETS Nord","DSK-P",125,5,2.16]
["ETS Nord","KRI",400,6,40.409999999999997,null,null,null,null,"ETS Nord","DSK-P",125,6,2.62]
["ETS Nord","KRI",400,7,32.29,null,null,null,null,"ETS Nord","DSK-P",125,7,3.08]
["ETS Nord","KRI",400,8,23.16,null,null,null,null,"ETS Nord","DSK-P",125,8,3.52]
["ETS Nord","KRI",500,1,232.76,null,null,null,null,"ETS Nord","DSK-P",125,9,3.95]
["ETS Nord","KRI",500,2,182.76,null,null,null,null,"ETS Nord","DSK-P",125,10,4.68]
["ETS Nord","KRI",500,3,151.46,null,null,null,null,"ETS Nord","DSK",160,2,1.59]
["ETS Nord","KRI",500,4,118.6,null,null,null,null,"ETS Nord","DSK",160,3,2.38]
["ETS Nord","KRI",500,5,94.41,null,null,null,null,"ETS Nord","DSK",160,4,3.17]
["ETS Nord","KRI",500,6,71.930000000000007,null,null,null,null,"ETS Nord","DSK",160,5,3.97]
["ETS Nord","KRI",500,7,55.31,null,null,null,null,"ETS Nord","DSK",160,6,4.76]
["ETS Nord","KRI",500,8,38.020000000000003,null,null,null,null,"ETS Nord","DSK",160,7,5.65]
["ETS Nord","KRI",630,1,456.76,null,null,null,null,"ETS Nord","DSK",160,8,6.54]
["ETS Nord","KRI",630,2,313.77,null,null,null,null,"ETS Nord","DSK",160,9,7.34]
["ETS Nord","KRI",630,3,254.76,null,null,null,null,"ETS Nord","DSK",160,10,8.1300000000000008]
["ETS Nord","KRI",630,4,172.55,null,null,null,null,"ETS Nord","DSK",160,11,8.99]
["ETS Nord","KRI",630,5,130.94999999999999,null,null,null,null,"ETS Nord","DSK",160,12,9.85]
["ETS Nord","KRI",630,6,97.35,null,null,null,null,"ETS Nord","DSK",160,13,10.72]
["ETS Nord","KRI",630,7,74.27,null,null,null,null,"ETS Nord","DSK",160,14,11.59]
["ETS Nord","KRI",630,8,56.13,null,null,null,null,"ETS Nord","DSK",160,15,12.59]
["ETS Nord","KRI",800,1,523.64,null,null,null,null,"ETS Nord","DSK",160,16,13.58]
["ETS Nord","KRI",800,2,438.36,null,null,null,null,"ETS Nord","DSK",200,4,3.47]
["ETS Nord","KRI",800,3,368.57,null,null,null,null,"ETS Nord","DSK",200,5,4.34]
["ETS Nord","KRI",800,4,314.43,null,null,null,null,"ETS Nord","DSK",200,6,5.22]
["ETS Nord","KRI",800,5,228.73,null,null,null,null,"ETS Nord","DSK",200,7,6.09]
["ETS Nord","KRI",800,6,177.91,null,null,null,null,"ETS Nord","DSK",200,8,7.03]
["ETS Nord","KRI",800,7,137.22999999999999,null,null,null,null,"ETS Nord","DSK",200,9,7.98]
["ETS Nord","KRI",800,8,104.82,null,null,null,null,"ETS Nord","DSK",200,10,8.92]
["ETS Nord","RSP","1000x200+SKRM",1,75.5,null,null,null,null,"ETS Nord","DSK",200,11,9.85]
["ETS Nord","RSP","1000x200+SKRM",2,59.4,null,null,null,null,"ETS Nord","DSK",200,12,10.79]
["ETS Nord","RSP","1000x200+SKRM",3,41.4,null,null,null,null,"ETS Nord","DSK",200,13,11.72]
["ETS Nord","RSP","1000x200+SKRM",4,28.4,null,null,null,null,"ETS Nord","DSK",200,14,12.8]
["ETS Nord","RSP","200x100+SKRM",1,6.9,null,null,null,null,"ETS Nord","DSK",200,15,13.87]
["ETS Nord","RSP","200x100+SKRM",2,5.6,null,null,null,null,"ETS Nord","DSK",200,16,14.95]
["ETS Nord","RSP","200x100+SKRM",3,4.2,null,null,null,null,"ETS Nord","DSK",200,17,15.79]
["ETS Nord","RSP","200x100+SKRM",4,3.2,null,null,null,null,"ETS Nord","DSK",200,18,16.63]
["ETS Nord","RSP","200x150+SKRM",1,10.5,null,null,null,null,"ETS Nord","DSK",200,19,17.47]
["ETS Nord","RSP","200x150+SKRM",2,8.4,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS until 06.2024",100,3,1.3]
["ETS Nord","RSP","200x150+SKRM",3,6.1,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS until 06.2024",100,4,1.7]
["ETS Nord","RSP","200x150+SKRM",4,4.5,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS until 06.2024",100,5,2.1]
["ETS Nord","RSP","300x100+SKRM",1,10.5,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS until 06.2024",100,6,2.5]
["ETS Nord","RSP","300x100+SKRM",2,8.5,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS until 06.2024",100,7,2.9]
["ETS Nord","RSP","300x100+SKRM",3,6.2,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS until 06.2024",100,8,3.4]
["ETS Nord","RSP","300x100+SKRM",4,4.5999999999999996,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS until 06.2024",100,9,3.8]
["ETS Nord","RSP","300x150+SKRM",1,16.2,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS until 06.2024",100,10,4.2]
["ETS Nord","RSP","300x150+SKRM",2,12.9,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS until 06.2024",100,11,4.5999999999999996]
["ETS Nord","RSP","300x150+SKRM",3,9.1999999999999993,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS until 06.2024",100,12,5]
["ETS Nord","RSP","300x150+SKRM",4,6.6,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS until 06.2024",100,13,5.0999999999999996]
["ETS Nord","RSP","300x200+SKRM",1,22.3,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS until 06.2024",100,14,5.2]
["ETS Nord","RSP","300x200+SKRM",2,17.7,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS until 06.2024",100,15,5.3]
["ETS Nord","RSP","300x200+SKRM",3,12.5,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS until 06.2024","100+sector",3,1.2]
["ETS Nord","RSP","300x200+SKRM",4,8.9,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS until 06.2024","100+sector",4,1.4]
["ETS Nord","RSP","400x100+SKRM",1,14.2,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS until 06.2024","100+sector",5,1.7]
["ETS Nord","RSP","400x100+SKRM",2,11.3,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS until 06.2024","100+sector",6,1.9]
["ETS Nord","RSP","400x100+SKRM",3,8.1999999999999993,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS until 06.2024","100+sector",7,2]
["ETS Nord","RSP","400x100+SKRM",4,6,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS until 06.2024","100+sector",8,2.2000000000000002]
["ETS Nord","RSP","400x150+SKRM",1,22,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS until 06.2024","100+sector",9,2.2999999999999998]
["ETS Nord","RSP","400x150+SKRM",2,17.399999999999999,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS until 06.2024","100+sector",10,2.4]
["ETS Nord","RSP","400x150+SKRM",3,12.3,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS until 06.2024","100+sector",11,2.6]
["ETS Nord","RSP","400x150+SKRM",4,8.6999999999999993,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS until 06.2024","100+sector",12,2.7]
["ETS Nord","RSP","400x200+SKRM",1,30.1,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS until 06.2024","100+sector",13,2.9]
["ETS Nord","RSP","400x200+SKRM",2,23.8,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS until 06.2024","100+sector",14,3]
["ETS Nord","RSP","400x200+SKRM",3,16.8,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS until 06.2024","100+sector",15,3.2]
["ETS Nord","RSP","400x200+SKRM",4,11.7,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS until 06.2024",125,3,1.6]
["ETS Nord","RSP","500x150+SKRM",1,27.7,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS until 06.2024",125,4,2.2000000000000002]
["ETS Nord","RSP","500x150+SKRM",2,21.9,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS until 06.2024",125,5,2.7]
["ETS Nord","RSP","500x150+SKRM",3,15.4,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS until 06.2024",125,6,3.3]
["ETS Nord","RSP","500x150+SKRM",4,10.8,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS until 06.2024",125,7,3.8]
["ETS Nord","RSP","500x200+SKRM",1,38,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS until 06.2024",125,8,4.4000000000000004]
["ETS Nord","RSP","500x200+SKRM",2,30,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS until 06.2024",125,9,4.9000000000000004]
["ETS Nord","RSP","500x200+SKRM",3,21,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS until 06.2024",125,10,5.4]
["ETS Nord","RSP","500x200+SKRM",4,14.6,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS until 06.2024",125,11,5.8]
["ETS Nord","RSP","600x150+SKRM",1,32.200000000000003,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS until 06.2024",125,12,6.3]
["ETS Nord","RSP","600x150+SKRM",2,25.5,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS until 06.2024",125,13,6.9]
["ETS Nord","RSP","600x150+SKRM",3,17.899999999999999,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS until 06.2024",125,14,7.5]
["ETS Nord","RSP","600x150+SKRM",4,12.5,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS until 06.2024",125,15,8.1]
["ETS Nord","RSP","600x200+SKRM",1,44,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS until 06.2024","125+sector",3,1.5]
["ETS Nord","RSP","600x200+SKRM",2,34.799999999999997,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS until 06.2024","125+sector",4,1.9]
["ETS Nord","RSP","600x200+SKRM",3,24.4,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS until 06.2024","125+sector",5,2.2999999999999998]
["ETS Nord","RSP","600x200+SKRM",4,16.899999999999999,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS until 06.2024","125+sector",6,2.7]
["ETS Nord","RSP","800x150+SKRM",1,43.7,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS until 06.2024","125+sector",7,2.9]
["ETS Nord","RSP","800x150+SKRM",2,34.5,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS until 06.2024","125+sector",8,3.1]
["ETS Nord","RSP","800x150+SKRM",3,24.2,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS until 06.2024","125+sector",9,3.3]
["ETS Nord","RSP","800x150+SKRM",4,16.8,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS until 06.2024","125+sector",10,3.6]
["ETS Nord","RSP","800x200+SKRM",1,59.8,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS until 06.2024","125+sector",11,3.9]
["ETS Nord","RSP","800x200+SKRM",2,47.1,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS until 06.2024","125+sector",12,4.2]
["ETS Nord","RSP","800x200+SKRM",3,32.9,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS until 06.2024","125+sector",13,4.3]
["ETS Nord","RSP","800x200+SKRM",4,22.6,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS until 06.2024","125+sector",14,4.5]
["ETS Nord","SFU",100,6,1.9,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS until 06.2024","125+sector",15,4.5999999999999996]
["ETS Nord","SFU",100,7,2.25,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS until 06.2024",160,3,1.8]
["ETS Nord","SFU",100,8,2.6,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS until 06.2024",160,4,2.6]
["ETS Nord","SFU",100,9,2.95,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS until 06.2024",160,5,3.3]
["ETS Nord","SFU",100,10,3.3,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS until 06.2024",160,6,4.0999999999999996]
["ETS Nord","SFU",100,11,3.65,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS until 06.2024",160,7,4.8]
["ETS Nord","SFU",100,12,4,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS until 06.2024",160,8,5.5]
["ETS Nord","SFU",100,13,4.12,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS until 06.2024",160,9,6.2]
["ETS Nord","SFU",100,14,4.2300000000000004,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS until 06.2024",160,10,6.9]
["ETS Nord","SFU",100,15,4.3499999999999996,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS until 06.2024",160,11,7.5]
["ETS Nord","SFU",100,16,4.37,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS until 06.2024",160,12,8.1999999999999993]
["ETS Nord","SFU",100,17,4.38,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS until 06.2024",160,13,9]
["ETS Nord","SFU",100,18,4.4000000000000004,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS until 06.2024",160,14,9.8000000000000007]
["ETS Nord","SFU",125,6,2.15,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS until 06.2024",160,15,10.6]
["ETS Nord","SFU",125,7,2.63,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS until 06.2024","160+sector",3,2.2999999999999998]
["ETS Nord","SFU",125,8,3.12,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS until 06.2024","160+sector",4,2.8]
["ETS Nord","SFU",125,9,3.6,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS until 06.2024","160+sector",5,3.4]
["ETS Nord","SFU",125,10,3.8,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS until 06.2024","160+sector",6,3.9]
["ETS Nord","SFU",125,11,4,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS until 06.2024","160+sector",7,4.2]
["ETS Nord","SFU",125,12,4.2,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS until 06.2024","160+sector",8,4.5999999999999996]
["ETS Nord","SFU",125,13,4.57,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS until 06.2024","160+sector",9,4.9000000000000004]
["ETS Nord","SFU",125,14,4.93,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS until 06.2024","160+sector",10,5.2]
["ETS Nord","SFU",125,15,5.3,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS until 06.2024","160+sector",11,5.5]
["ETS Nord","SFU",125,16,5.65,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS until 06.2024","160+sector",12,5.8]
["ETS Nord","SFU",125,17,6,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS until 06.2024","160+sector",13,6.1]
["ETS Nord","SFU",125,18,6.35,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS until 06.2024","160+sector",14,6.3]
["ETS Nord","SFU",160,6,3.55,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS until 06.2024","160+sector",15,6.6]
["ETS Nord","SFU",160,7,4.03,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS from 06.2024",100,3,1.69]
["ETS Nord","SFU",160,8,4.5199999999999996,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS from 06.2024",100,4,1.98]
["ETS Nord","SFU",160,9,5,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS from 06.2024",100,5,2.2599999999999998]
["ETS Nord","SFU",160,10,5.47,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS from 06.2024",100,6,2.5499999999999998]
["ETS Nord","SFU",160,11,5.93,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS from 06.2024",100,7,2.95]
["ETS Nord","SFU",160,12,6.4,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS from 06.2024",100,8,3.36]
["ETS Nord","SFU",160,13,6.8,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS from 06.2024",100,9,3.76]
["ETS Nord","SFU",160,14,7.2,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS from 06.2024",100,10,4.03]
["ETS Nord","SFU",160,15,7.6,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS from 06.2024",100,11,4.3]
["ETS Nord","SFU",160,16,7.92,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS from 06.2024",100,12,4.5599999999999996]
["ETS Nord","SFU",160,17,8.23,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS from 06.2024",100,13,4.76]
["ETS Nord","SFU",160,18,8.5500000000000007,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS from 06.2024",100,14,4.95]
["ETS Nord","SFU",200,6,4.3,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS from 06.2024",100,15,5.15]
["ETS Nord","SFU",200,7,5.0999999999999996,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS from 06.2024","100+sector",3,1.34]
["ETS Nord","SFU",200,8,5.9,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS from 06.2024","100+sector",4,1.57]
["ETS Nord","SFU",200,9,6.7,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS from 06.2024","100+sector",5,1.8]
["ETS Nord","SFU",200,10,7.08,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS from 06.2024","100+sector",6,2.0299999999999998]
["ETS Nord","SFU",200,11,7.47,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS from 06.2024","100+sector",7,2.16]
["ETS Nord","SFU",200,12,7.85,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS from 06.2024","100+sector",8,2.29]
["ETS Nord","SFU",200,13,8.48,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS from 06.2024","100+sector",9,2.42]
["ETS Nord","SFU",200,14,9.1199999999999992,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS from 06.2024","100+sector",10,2.56]
["ETS Nord","SFU",200,15,9.75,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS from 06.2024","100+sector",11,2.69]
["ETS Nord","SFU",200,16,10.23,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS from 06.2024","100+sector",12,2.83]
["ETS Nord","SFU",200,17,10.72,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS from 06.2024","100+sector",13,2.93]
["ETS Nord","SFU",200,18,11.2,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS from 06.2024","100+sector",14,3.02]
["FläktGroup","DVKF","160",0,16,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS from 06.2024","100+sector",15,3.12]
["FläktGroup","DVKF","200",0,27,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS from 06.2024",125,3,2.02]
["FläktGroup","DVKF","250",0,40.4,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS from 06.2024",125,4,2.5099999999999998]
["FläktGroup","EHC","300x150",0,1.9,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS from 06.2024",125,5,3]
["FläktGroup","EHC","300x150",1,2.6,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS from 06.2024",125,6,3.49]
["FläktGroup","EHC","300x150",2,4,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS from 06.2024",125,7,3.91]
["FläktGroup","EHC","300x150",3,5.7,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS from 06.2024",125,8,4.34]
["FläktGroup","EHC","300x150",4,7.1,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS from 06.2024",125,9,4.76]
["FläktGroup","EHC","300x150",5,8.9,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS from 06.2024",125,10,5.2]
["FläktGroup","EHC","300x150",6,10.8,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS from 06.2024",125,11,5.65]
["FläktGroup","EHC","300x150",7,12.4,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS from 06.2024",125,12,6.09]
["FläktGroup","EHC","500x150",0,3.5,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS from 06.2024",125,13,6.54]
["FläktGroup","EHC","500x150",1,5.8,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS from 06.2024",125,14,6.99]
["FläktGroup","EHC","500x150",2,8.5,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS from 06.2024",125,15,7.44]
["FläktGroup","EHC","500x150",3,11.2,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS from 06.2024","125+sector",3,1.79]
["FläktGroup","EHC","500x150",4,14,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS from 06.2024","125+sector",4,2.19]
["FläktGroup","EHC","500x150",5,16.399999999999999,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS from 06.2024","125+sector",5,2.59]
["FläktGroup","EHC","500x150",6,19,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS from 06.2024","125+sector",6,2.99]
["FläktGroup","EHC","500x150",7,21,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS from 06.2024","125+sector",7,3.17]
["FläktGroup","EHC","800x150",0,6,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS from 06.2024","125+sector",8,3.36]
["FläktGroup","EHC","800x150",1,10.8,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS from 06.2024","125+sector",9,3.54]
["FläktGroup","EHC","800x150",2,14.6,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS from 06.2024","125+sector",10,3.74]
["FläktGroup","EHC","800x150",3,19,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS from 06.2024","125+sector",11,3.94]
["FläktGroup","EHC","800x150",4,23.9,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS from 06.2024","125+sector",12,4.1399999999999997]
["FläktGroup","EHC","800x150",5,28.3,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS from 06.2024","125+sector",13,4.3099999999999996]
["FläktGroup","EHC","800x150",6,32.9,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS from 06.2024","125+sector",14,4.49]
["FläktGroup","EHC","800x150",7,35.4,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS from 06.2024","125+sector",15,4.66]
["FläktGroup","HPKB","160 / 425, 0 mm",0,11.2,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS from 06.2024",160,3,2.4500000000000002]
["FläktGroup","HPKB","160 / 425, 12 mm",0,12.9,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS from 06.2024",160,4,3.17]
["FläktGroup","HPKB","160 / 535, 0 mm",0,14.5,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS from 06.2024",160,5,3.89]
["FläktGroup","HPKB","160 / 535, 12 mm",0,16,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS from 06.2024",160,6,4.6100000000000003]
["FläktGroup","HPKB","160 / 595, 0 mm",0,12.1,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS from 06.2024",160,7,4.2]
["FläktGroup","HPKB","160 / 595, 12 mm",0,13.3,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS from 06.2024",160,8,4.8]
["FläktGroup","HPKB","200 / 425, 0 mm",0,15.2,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS from 06.2024",160,9,6.39]
["FläktGroup","HPKB","200 / 425, 12 mm",0,21.5,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS from 06.2024",160,10,7.04]
["FläktGroup","HPKB","200 / 535, 0 mm",0,19.2,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS from 06.2024",160,11,7.66]
["FläktGroup","HPKB","200 / 535, 12 mm",0,22.1,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS from 06.2024",160,12,8.3000000000000007]
["FläktGroup","HPKB","200 / 595, 0 mm",0,19,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS from 06.2024",160,13,8.9]
["FläktGroup","HPKB","200 / 595, 12 mm",0,21.4,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS from 06.2024",160,14,9.5]
["FläktGroup","HPKB","250 / 535, 0 mm",0,23.4,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS from 06.2024",160,15,10.1]
["FläktGroup","HPKB","250 / 535, 12 mm",0,28.5,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS from 06.2024","160+sector",3,2.25]
["FläktGroup","HPKB","250 / 595, 0 mm",0,24.3,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS from 06.2024","160+sector",4,2.73]
["FläktGroup","HPKB","250 / 595, 12 mm",0,28.3,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS from 06.2024","160+sector",5,3.22]
["FläktGroup","HPKB","315 / 535, 0 mm",0,28.5,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS from 06.2024","160+sector",6,3.7]
["FläktGroup","HPKB","315 / 535, 12 mm",0,38.1,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS from 06.2024","160+sector",7,4.08]
["FläktGroup","HPKB","315 / 595, 0 mm",0,32.1,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS from 06.2024","160+sector",8,4.45]
["FläktGroup","HPKB","315 / 595, 12 mm",0,39.1,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS from 06.2024","160+sector",9,4.83]
["FläktGroup","HPKB","400 / 595, 0 mm",0,36.700000000000003,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS from 06.2024","160+sector",10,5.2]
["FläktGroup","HPKB","400 / 595, 12 mm",0,48.6,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS from 06.2024","160+sector",11,5.57]
["FläktGroup","IRIS","100",1,10.4,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS from 06.2024","160+sector",12,5.94]
["FläktGroup","IRIS","100",1.5,7.9,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS from 06.2024","160+sector",13,6.11]
["FläktGroup","IRIS","100",2,7.5,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS from 06.2024","160+sector",14,6.28]
["FläktGroup","IRIS","100",2.5,7.3,null,null,null,null,"ETS Nord","DSS from 06.2024","160+sector",15,6.45]
["FläktGroup","IRIS","100",3,6,null,null,null,null,"ETS Nord","DVP",100,0,1.45]
["FläktGroup","IRIS","100",3.5,5.2,null,null,null,null,"ETS Nord","DVP",100,1,1.8]
["FläktGroup","IRIS","100",4,4.5,null,null,null,null,"ETS Nord","DVP",100,2,2.15]
["FläktGroup","IRIS","100",4.5,3.8,null,null,null,null,"ETS Nord","DVP",100,3,2.5]
["FläktGroup","IRIS","100",5,3.4,null,null,null,null,"ETS Nord","DVP",100,4,2.7]
["FläktGroup","IRIS","100",5.5,2.9,null,null,null,null,"ETS Nord","DVP",100,5,2.9]
["FläktGroup","IRIS","100",6,2.5,null,null,null,null,"ETS Nord","DVP",100,6,3.1]
["FläktGroup","IRIS","100",6.5,2.1,null,null,null,null,"ETS Nord","DVP",100,7,3.38]
["FläktGroup","IRIS","100",7,1.7,null,null,null,null,"ETS Nord","DVP",100,8,3.67]
["FläktGroup","IRIS","100",7.5,1.2,null,null,null,null,"ETS Nord","DVP",100,9,3.95]
["FläktGroup","IRIS","100",8,0.9,null,null,null,null,"ETS Nord","DVP",100,10,4]
["FläktGroup","IRIS","125",1,13.8,null,null,null,null,"ETS Nord","DVP",100,11,4.05]
["FläktGroup","IRIS","125",1.5,10.4,null,null,null,null,"ETS Nord","DVP",100,12,4.0999999999999996]
["FläktGroup","IRIS","125",2,8.8000000000000007,null,null,null,null,"ETS Nord","DVP",125,0,2.5]
["FläktGroup","IRIS","125",2.5,7.3,null,null,null,null,"ETS Nord","DVP",125,1,2.88]
["FläktGroup","IRIS","125",3,6.5,null,null,null,null,"ETS Nord","DVP",125,2,3.27]
["FläktGroup","IRIS","125",3.5,5.5,null,null,null,null,"ETS Nord","DVP",125,3,3.65]
["FläktGroup","IRIS","125",4,4.7,null,null,null,null,"ETS Nord","DVP",125,4,3.9]
["FläktGroup","IRIS","125",4.5,4,null,null,null,null,"ETS Nord","DVP",125,5,3.15]
["FläktGroup","IRIS","125",5,3.5,null,null,null,null,"ETS Nord","DVP",125,6,4.4000000000000004]
["FläktGroup","IRIS","125",5.5,3.1,null,null,null,null,"ETS Nord","DVP",125,7,4.75]
["FläktGroup","IRIS","125",6,2.7,null,null,null,null,"ETS Nord","DVP",125,8,5.0999999999999996]
["FläktGroup","IRIS","125",6.5,2.2000000000000002,null,null,null,null,"ETS Nord","DVP",125,9,5.45]
["FläktGroup","IRIS","125",7,1.5,null,null,null,null,"ETS Nord","DVP",125,10,5.77]
["FläktGroup","IRIS","150",1,24.1,null,null,null,null,"ETS Nord","DVP",125,11,6.08]
["FläktGroup","IRIS","150",1.5,20,null,null,null,null,"ETS Nord","DVP",125,12,6.4]
["FläktGroup","IRIS","150",2,16.5,null,null,null,null,"ETS Nord","DVP",125,13,6.75]
["FläktGroup","IRIS","150",2.5,14.9,null,null,null,null,"ETS Nord","DVP",125,14,7.1]
["FläktGroup","IRIS","150",3,13.4,null,null,null,null,"ETS Nord","DVP",125,15,7.45]
["FläktGroup","IRIS","150",3.5,12,null,null,null,null,"ETS Nord","DVP",160,0,4.4000000000000004]
["FläktGroup","IRIS","150",4,11,null,null,null,null,"ETS Nord","DVP",160,1,4.7]
["FläktGroup","IRIS","150",4.5,10,null,null,null,null,"ETS Nord","DVP",160,2,5]
["FläktGroup","IRIS","150",5,8.9,null,null,null,null,"ETS Nord","DVP",160,3,5.3]
["FläktGroup","IRIS","150",5.5,7.9,null,null,null,null,"ETS Nord","DVP",160,4,5.97]
["FläktGroup","IRIS","150",6,6.9,null,null,null,null,"ETS Nord","DVP",160,5,6.63]
["FläktGroup","IRIS","150",6.5,6,null,null,null,null,"ETS Nord","DVP",160,6,7.3]
["FläktGroup","IRIS","150",7,5.2,null,null,null,null,"ETS Nord","DVP",160,7,7.77]
["FläktGroup","IRIS","150",7.5,4.4000000000000004,null,null,null,null,"ETS Nord","DVP",160,8,8.1999999999999993]
["FläktGroup","IRIS","150",8,3.7,null,null,null,null,"ETS Nord","DVP",160,9,8.6999999999999993]
["FläktGroup","IRIS","160",1,22.1,null,null,null,null,"ETS Nord","DVP",160,10,9.1199999999999992]
["FläktGroup","IRIS","160",1.5,17.2,null,null,null,null,"ETS Nord","DVP",160,11,9.5299999999999994]
["FläktGroup","IRIS","160",2,14.8,null,null,null,null,"ETS Nord","DVP",160,12,9.9499999999999993]
["FläktGroup","IRIS","160",2.5,13.4,null,null,null,null,"ETS Nord","DVP",160,13,10.58]
["FläktGroup","IRIS","160",3,12.5,null,null,null,null,"ETS Nord","DVP",160,14,11.22]
["FläktGroup","IRIS","160",3.5,11.5,null,null,null,null,"ETS Nord","DVP",160,15,11.85]
["FläktGroup","IRIS","160",4,10.7,null,null,null,null,"ETS Nord","DVP",200,0,4.05]
["FläktGroup","IRIS","160",4.5,9.5,null,null,null,null,"ETS Nord","DVP",200,1,4.72]
["FläktGroup","IRIS","160",5,8.5,null,null,null,null,"ETS Nord","DVP",200,2,5.38]
["FläktGroup","IRIS","160",5.5,7.5,null,null,null,null,"ETS Nord","DVP",200,3,6.05]
["FläktGroup","IRIS","160",6,6.8,null,null,null,null,"ETS Nord","DVP",200,4,6.78]
["FläktGroup","IRIS","160",6.5,5.6,null,null,null,null,"ETS Nord","DVP",200,5,7.52]
["FläktGroup","IRIS","160",7,4.9000000000000004,null,null,null,null,"ETS Nord","DVP",200,6,8.25]
["FläktGroup","IRIS","160",7.5,4,null,null,null,null,"ETS Nord","DVP",200,7,8.92]
["FläktGroup","IRIS","160",8,3.5,null,null,null,null,"ETS Nord","DVP",200,8,9.58]
["FläktGroup","IRIS","200",1,44.2,null,null,null,null,"ETS Nord","DVP",200,9,10.25]
["FläktGroup","IRIS","200",1.5,36.6,null,null,null,null,"ETS Nord","DVP",200,10,10.83]
["FläktGroup","IRIS","200",2,30.9,null,null,null,null,"ETS Nord","DVP",200,11,11.42]
["FläktGroup","IRIS","200",2.5,26.9,null,null,null,null,"ETS Nord","DVP",200,12,12]
["FläktGroup","IRIS","200",3,23.2,null,null,null,null,"ETS Nord","DVP",200,13,13.1]
["FläktGroup","IRIS","200",3.5,20.6,null,null,null,null,"ETS Nord","DVP",200,14,14.2]
["FläktGroup","IRIS","200",4,18.2,null,null,null,null,"ETS Nord","DVP",200,15,15.3]
["FläktGroup","IRIS","200",4.5,15.9,null,null,null,null,"ETS Nord","DVP",200,16,16.02]
["FläktGroup","IRIS","200",5,14,null,null,null,null,"ETS Nord","DVP",200,17,16.73]
["FläktGroup","IRIS","200",5.5,12.3,null,null,null,null,"ETS Nord","DVP",200,18,17.45]
["FläktGroup","IRIS","200",6,11,null,null,null,null,"ETS Nord","DVP",250,0,6.15]
["FläktGroup","IRIS","200",6.5,9.6,null,null,null,null,"ETS Nord","DVP",250,1,7.07]
["FläktGroup","IRIS","200",7,8.4,null,null,null,null,"ETS Nord","DVP",250,2,7.98]
["FläktGroup","IRIS","200",7.5,6.5,null,null,null,null,"ETS Nord","DVP",250,3,8.9]
["FläktGroup","IRIS","200",8,5,null,null,null,null,"ETS Nord","DVP",250,4,9.57]
["FläktGroup","IRIS","250",1,64.400000000000006,null,null,null,null,"ETS Nord","DVP",250,5,10.23]
["FläktGroup","IRIS","250",1.5,53.5,null,null,null,null,"ETS Nord","DVP",250,6,10.9]
["FläktGroup","IRIS","250",2,45.6,null,null,null,null,"ETS Nord","DVP",250,7,11.58]
["FläktGroup","IRIS","250",2.5,41.8,null,null,null,null,"ETS Nord","DVP",250,8,12.27]
["FläktGroup","IRIS","250",3,38.700000000000003,null,null,null,null,"ETS Nord","DVP",250,9,12.95]
["FläktGroup","IRIS","250",3.5,34.5,null,null,null,null,"ETS Nord","DVP",250,10,13.72]
["FläktGroup","IRIS","250",4,30.7,null,null,null,null,"ETS Nord","DVP",250,11,14.48]
["FläktGroup","IRIS","250",4.5,27.3,null,null,null,null,"ETS Nord","DVP",250,12,15.25]
["FläktGroup","IRIS","250",5,24.1,null,null,null,null,"ETS Nord","DVP",250,13,16.18]
["FläktGroup","IRIS","250",5.5,21.4,null,null,null,null,"ETS Nord","DVP",250,14,17.22]
["FläktGroup","IRIS","250",6,18.399999999999999,null,null,null,null,"ETS Nord","DVP",250,15,18.05]
["FläktGroup","IRIS","250",6.5,15.8,null,null,null,null,"ETS Nord","DVP",250,16,18.95]
["FläktGroup","IRIS","250",7,12.8,null,null,null,null,"ETS Nord","DVP",250,17,19.850000000000001]
["FläktGroup","IRIS","250",7.5,10.9,null,null,null,null,"ETS Nord","DVP",250,18,20.75]
["FläktGroup","IRIS","250",8,8.9,null,null,null,null,"ETS Nord","DVP",250,19,21.78]
["FläktGroup","IRIS","315",1,118,null,null,null,null,"ETS Nord","DVP",250,20,22.82]
["FläktGroup","IRIS","315",1.5,88.3,null,null,null,null,"ETS Nord","DVP",250,21,23.85]
["FläktGroup","IRIS","315",2,70,null,null,null,null,"ETS Nord","SFU",100,6,2.4]
["FläktGroup","IRIS","315",2.5,64.5,null,null,null,null,"ETS Nord","SFU",100,7,2.83]
["FläktGroup","IRIS","315",3,58.7,null,null,null,null,"ETS Nord","SFU",100,8,3.27]
["FläktGroup","IRIS","315",3.5,53,null,null,null,null,"ETS Nord","SFU",100,9,3.7]
["FläktGroup","IRIS","315",4,45.1,null,null,null,null,"ETS Nord","SFU",100,10,3.88]
["FläktGroup","IRIS","315",4.5,42.4,null,null,null,null,"ETS Nord","SFU",100,11,4.07]
["FläktGroup","IRIS","315",5,37,null,null,null,null,"ETS Nord","SFU",100,12,4.25]
["FläktGroup","IRIS","315",5.5,33.299999999999997,null,null,null,null,"ETS Nord","SFU",125,6,2.4500000000000002]
["FläktGroup","IRIS","315",6,30,null,null,null,null,"ETS Nord","SFU",125,7,2.9]
["FläktGroup","IRIS","315",6.5,25.9,null,null,null,null,"ETS Nord","SFU",125,8,3.35]
["FläktGroup","IRIS","315",7,21.8,null,null,null,null,"ETS Nord","SFU",125,9,3.8]
["FläktGroup","IRIS","315",7.5,19,null,null,null,null,"ETS Nord","SFU",125,10,4.0999999999999996]
["FläktGroup","IRIS","315",8,15.8,null,null,null,null,"ETS Nord","SFU",125,11,4.4000000000000004]
["FläktGroup","IRIS","400",1,131,null,null,null,null,"ETS Nord","SFU",125,12,4.7]
["FläktGroup","IRIS","400",1.5,119.9,null,null,null,null,"ETS Nord","SFU",125,13,5]
["FläktGroup","IRIS","400",2,102,null,null,null,null,"ETS Nord","SFU",125,14,5.3]
["FläktGroup","IRIS","400",2.5,97.7,null,null,null,null,"ETS Nord","SFU",125,15,5.6]
["FläktGroup","IRIS","400",3,88.3,null,null,null,null,"ETS Nord","SFU",125,16,6.02]
["FläktGroup","IRIS","400",3.5,76.2,null,null,null,null,"ETS Nord","SFU",125,17,6.43]
["FläktGroup","IRIS","400",4,67.3,null,null,null,null,"ETS Nord","SFU",125,18,6.85]
["FläktGroup","IRIS","400",4.5,59.6,null,null,null,null,"ETS Nord","SFU",160,6,3.5]
["FläktGroup","IRIS","400",5,52.7,null,null,null,null,"ETS Nord","SFU",160,7,4.18]
["FläktGroup","IRIS","400",5.5,43.7,null,null,null,null,"ETS Nord","SFU",160,8,4.87]
["FläktGroup","IRIS","400",6,38.5,null,null,null,null,"ETS Nord","SFU",160,9,5.55]
["FläktGroup","IRIS","400",6.5,34.700000000000003,null,null,null,null,"ETS Nord","SFU",160,10,5.93]
["FläktGroup","IRIS","400",7,28.4,null,null,null,null,"ETS Nord","SFU",160,11,6.32]
["FläktGroup","IRIS","400",7.5,19.100000000000001,null,null,null,null,"ETS Nord","SFU",160,12,6.7]
["FläktGroup","IRIS","400",8,15.5,null,null,null,null,"ETS Nord","SFU",160,13,7.32]
["FläktGroup","IRIS","500",1,230,null,null,null,null,"ETS Nord","SFU",160,14,7.93]
["FläktGroup","IRIS","500",1.5,208.1,null,null,null,null,"ETS Nord","SFU",160,15,8.5500000000000007]
["FläktGroup","IRIS","500",2,177,null,null,null,null,"ETS Nord","SFU",160,16,8.9700000000000006]
["FläktGroup","IRIS","500",2.5,161.5,null,null,null,null,"ETS Nord","SFU",160,17,9.3800000000000008]
["FläktGroup","IRIS","500",3,146,null,null,null,null,"ETS Nord","SFU",160,18,9.8000000000000007]
["FläktGroup","IRIS","500",3.5,126.8,null,null,null,null,"ETS Nord","SFU",200,6,4.75]
["FläktGroup","IRIS","500",4,112,null,null,null,null,"ETS Nord","SFU",200,7,5.52]
["FläktGroup","IRIS","500",4.5,100.1,null,null,null,null,"ETS Nord","SFU",200,8,6.28]
["FläktGroup","IRIS","500",5,88.5,null,null,null,null,"ETS Nord","SFU",200,9,7.05]
["FläktGroup","IRIS","500",5.5,75.599999999999994,null,null,null,null,"ETS Nord","SFU",200,10,7.53]
["FläktGroup","IRIS","500",6,66.599999999999994,null,null,null,null,"ETS Nord","SFU",200,11,8.02]
["FläktGroup","IRIS","500",6.5,58.7,null,null,null,null,"ETS Nord","SFU",200,12,8.5]
["FläktGroup","IRIS","500",7,48,null,null,null,null,"ETS Nord","SFU",200,13,8.92]
["FläktGroup","IRIS","500",7.5,37,null,null,null,null,"ETS Nord","SFU",200,14,9.33]
["FläktGroup","IRIS","500",8,30,null,null,null,null,"ETS Nord","SFU",200,15,9.75]
["FläktGroup","IRIS","630",1,451,null,null,null,null,"ETS Nord","SFU",200,16,10.18]
["FläktGroup","IRIS","630",1.5,349.1,null,null,null,null,"ETS Nord","SFU",200,17,10.62]
["FläktGroup","IRIS","630",2,297,null,null,null,null,"ETS Nord","SFU",200,18,11.05]
["FläktGroup","IRIS","630",2.5,263.3,null,null,null,null,"ETS Nord","DEK","100+SKDM 100/100",1,2]
["FläktGroup","IRIS","630",3,238,null,null,null,null,"ETS Nord","DEK","100+SKDM 100/100",2,3.8]
["FläktGroup","IRIS","630",3.5,191.3,null,null,null,null,"ETS Nord","DEK","100+SKDM 100/100",3,5.4]
["FläktGroup","IRIS","630",4,169,null,null,null,null,"ETS Nord","DEK","100+SKDM 100/100",4,6.6]
["FläktGroup","IRIS","630",4.5,143.6,null,null,null,null,"ETS Nord","DEK","125+SKDM 100/125",1,2]
["FläktGroup","IRIS","630",5,127,null,null,null,null,"ETS Nord","DEK","125+SKDM 100/125",2,3.8]
["FläktGroup","IRIS","630",5.5,104,null,null,null,null,"ETS Nord","DEK","125+SKDM 100/125",3,5.4]
["FläktGroup","IRIS","630",6,91.6,null,null,null,null,"ETS Nord","DEK","125+SKDM 100/125",4,6.6]
["FläktGroup","IRIS","630",6.5,76.8,null,null,null,null,"ETS Nord","DEK","160+SKDM 125/160",1,2.1]
["FläktGroup","IRIS","630",7,62.8,null,null,null,null,"ETS Nord","DEK","160+SKDM 125/160",2,4]
["FläktGroup","IRIS","630",7.5,43.2,null,null,null,null,"ETS Nord","DEK","160+SKDM 125/160",3,5.8]
["FläktGroup","IRIS","630",8,35.1,null,null,null,null,"ETS Nord","DEK","160+SKDM 125/160",4,7.4]
["FläktGroup","IRIS","80",1,6.1,null,null,null,null,"ETS Nord","DEK","160+SKDM 125/160",5,8.8000000000000007]
["FläktGroup","IRIS","80",2,4.0999999999999996,null,null,null,null,"ETS Nord","DEK","160+SKDM 125/160",6,10]
["FläktGroup","IRIS","80",3,3.2,null,null,null,null,"ETS Nord","DEK","200+SKDM 160/200",1,3.5]
["FläktGroup","IRIS","80",4,2.2999999999999998,null,null,null,null,"ETS Nord","DEK","200+SKDM 160/200",2,6.7]
["FläktGroup","IRIS","80",5,1.4,null,null,null,null,"ETS Nord","DEK","200+SKDM 160/200",3,9.6]
["FläktGroup","IRIS","80",6,0.9,null,null,null,null,"ETS Nord","DEK","200+SKDM 160/200",4,12.2]
["FläktGroup","IRIS","80",7,0.6,null,null,null,null,"ETS Nord","DEK","200+SKDM 160/200",5,14.6]
["FläktGroup","IRIS","800",1,489,null,null,null,null,"ETS Nord","DEK","200+SKDM 160/200",6,16.7]
["FläktGroup","IRIS","800",1.5,472.6,null,null,null,null,"ETS Nord","DEK","250+SKDM 200/250",1,5.5]
["FläktGroup","IRIS","800",2,402,null,null,null,null,"ETS Nord","DEK","250+SKDM 200/250",2,10.5]
["FläktGroup","IRIS","800",2.5,380.6,null,null,null,null,"ETS Nord","DEK","250+SKDM 200/250",3,15.1]
["FläktGroup","IRIS","800",3,344,null,null,null,null,"ETS Nord","DEK","250+SKDM 200/250",4,19.2]
["FläktGroup","IRIS","800",3.5,302.2,null,null,null,null,"ETS Nord","DEK","250+SKDM 200/250",5,22.9]
["FläktGroup","IRIS","800",4,267,null,null,null,null,"ETS Nord","DEK","250+SKDM 200/250",6,26.1]
["FläktGroup","IRIS","800",4.5,245.4,null,null,null,null,"ETS Nord","DEK","315+SKDM 250/315",1,6.4]
["FläktGroup","IRIS","800",5,217,null,null,null,null,"ETS Nord","DEK","315+SKDM 250/315",2,12.5]
["FläktGroup","IRIS","800",5.5,193,null,null,null,null,"ETS Nord","DEK","315+SKDM 250/315",3,18.100000000000001]
["FläktGroup","IRIS","800",6,170,null,null,null,null,"ETS Nord","DEK","315+SKDM 250/315",4,23.4]
["FläktGroup","IRIS","800",6.5,149.30000000000001,null,null,null,null,"ETS Nord","DEK","315+SKDM 250/315",5,28.3]
["FläktGroup","IRIS","800",7,122,null,null,null,null,"ETS Nord","DEK","315+SKDM 250/315",6,32.799999999999997]
["FläktGroup","IRIS","800",7.5,90.8,null,null,null,null,"ETS Nord","DEK","400+SKDM 315/400",1,7.5]
["FläktGroup","IRIS","800",8,73.7,null,null,null,null,"ETS Nord","DEK","400+SKDM 315/400",2,14.7]
["FläktGroup","KSO","100",-15,0.5,null,null,null,null,"ETS Nord","DEK","400+SKDM 315/400",3,21.5]
["FläktGroup","KSO","100",-14,0.6,null,null,null,null,"ETS Nord","DEK","400+SKDM 315/400",4,28]
["FläktGroup","KSO","100",-13,0.7,null,null,null,null,"ETS Nord","DEK","400+SKDM 315/400",5,34.200000000000003]
["FläktGroup","KSO","100",-12,0.8,null,null,null,null,"ETS Nord","DEK","400+SKDM 315/400",6,40.1]
["FläktGroup","KSO","100",-11,0.9,null,null,null,null,"ETS Nord","DEK","400+SKDM 315/400",7,45.8]
["FläktGroup","KSO","100",-10,1,null,null,null,null,"ETS Nord","DEK","400+SKDM 315/400",8,50.9]
["FläktGroup","KSO","100",-9,1.08,null,null,null,null,"ETS Nord","DEP","125+SKDM 100/125",1,2.15]
["FläktGroup","KSO","100",-8,1.1599999999999999,null,null,null,null,"ETS Nord","DEP","125+SKDM 100/125",2,3.92]
["FläktGroup","KSO","100",-7,1.24,null,null,null,null,"ETS Nord","DEP","125+SKDM 100/125",3,5.43]
["FläktGroup","KSO","100",-6,1.32,null,null,null,null,"ETS Nord","DEP","125+SKDM 100/125",4,6.46]
["FläktGroup","KSO","100",-5,1.4,null,null,null,null,"ETS Nord","DEP","160+SKDM 125/160",1,2.38]
["FläktGroup","KSO","100",-4,1.5,null,null,null,null,"ETS Nord","DEP","160+SKDM 125/160",2,4.18]
["FläktGroup","KSO","100",-3,1.6,null,null,null,null,"ETS Nord","DEP","160+SKDM 125/160",3,5.86]
["FläktGroup","KSO","100",-2,1.7,null,null,null,null,"ETS Nord","DEP","160+SKDM 125/160",4,7.26]
["FläktGroup","KSO","100",-1,1.8,null,null,null,null,"ETS Nord","DEP","160+SKDM 125/160",5,8.43]
["FläktGroup","KSO","100",0,1.9,null,null,null,null,"ETS Nord","DEP","160+SKDM 125/160",6,9.2200000000000006]
["FläktGroup","KSO","100",1,1.98,null,null,null,null,"ETS Nord","DEP","200+SKDM 160/200",1,3.6]
["FläktGroup","KSO","100",2,2.06,null,null,null,null,"ETS Nord","DEP","200+SKDM 160/200",2,6.68]
["FläktGroup","KSO","100",3,2.14,null,null,null,null,"ETS Nord","DEP","200+SKDM 160/200",3,9.4499999999999993]
["FläktGroup","KSO","100",4,2.2200000000000002,null,null,null,null,"ETS Nord","DEP","200+SKDM 160/200",4,11.7]
["FläktGroup","KSO","100",5,2.2999999999999998,null,null,null,null,"ETS Nord","DEP","200+SKDM 160/200",5,13.8]
["FläktGroup","KSO","100",6,2.4,null,null,null,null,"ETS Nord","DEP","200+SKDM 160/200",6,15.5]
["FläktGroup","KSO","100",7,2.5,null,null,null,null,"ETS Nord","DEP","250+SKDM 200/250",1,4.8499999999999996]
["FläktGroup","KSO","100",8,2.6,null,null,null,null,"ETS Nord","DEP","250+SKDM 200/250",2,9.51]
["FläktGroup","KSO","100",9,2.7,null,null,null,null,"ETS Nord","DEP","250+SKDM 200/250",3,14.4]
["FläktGroup","KSO","100",10,2.8,null,null,null,null,"ETS Nord","DEP","250+SKDM 200/250",4,19.3]
["FläktGroup","KSO","125",-10,1.5,null,null,null,null,"ETS Nord","DEP","250+SKDM 200/250",5,23.8]
["FläktGroup","KSO","125",-9,1.62,null,null,null,null,"ETS Nord","DEP","250+SKDM 200/250",6,27.6]
["FläktGroup","KSO","125",-8,1.74,null,null,null,null,"ETS Nord","DEP","315+SKDM 250/315",1,6.69]
["FläktGroup","KSO","125",-7,1.86,null,null,null,null,"ETS Nord","DEP","315+SKDM 250/315",2,12.4]
["FläktGroup","KSO","125",-6,1.98,null,null,null,null,"ETS Nord","DEP","315+SKDM 250/315",3,17.899999999999999]
["FläktGroup","KSO","125",-5,2.1,null,null,null,null,"ETS Nord","DEP","315+SKDM 250/315",4,22.7]
["FläktGroup","KSO","125",-4,2.2200000000000002,null,null,null,null,"ETS Nord","DEP","315+SKDM 250/315",5,26.4]
["FläktGroup","KSO","125",-3,2.34,null,null,null,null,"ETS Nord","DEP","315+SKDM 250/315",6,29]
["FläktGroup","KSO","125",-2,2.46,null,null,null,null,"ETS Nord","DEP","400+SKDM 315/400",1,6.98]
["FläktGroup","KSO","125",-1,2.58,null,null,null,null,"ETS Nord","DEP","400+SKDM 315/400",2,14]
["FläktGroup","KSO","125",0,2.7,null,null,null,null,"ETS Nord","DEP","400+SKDM 315/400",3,20.6]
["FläktGroup","KSO","125",1,2.82,null,null,null,null,"ETS Nord","DEP","400+SKDM 315/400",4,26.9]
["FläktGroup","KSO","125",2,2.94,null,null,null,null,"ETS Nord","DEP","400+SKDM 315/400",5,31.9]
["FläktGroup","KSO","125",3,3.06,null,null,null,null,"ETS Nord","DEP","400+SKDM 315/400",6,36.5]
["FläktGroup","KSO","125",4,3.18,null,null,null,null,"ETS Nord","DEP","400+SKDM 315/400",7,40.1]
["FläktGroup","KSO","125",5,3.3,null,null,null,null,"ETS Nord","DEP","400+SKDM 315/400",8,43.2]
["FläktGroup","KSO","125",6,3.44,null,null,null,null,"ETS Nord","DEN",100,1,2.2000000000000002]
["FläktGroup","KSO","125",7,3.57,null,null,null,null,"ETS Nord","DEN",100,2,3.7]
["FläktGroup","KSO","125",8,3.71,null,null,null,null,"ETS Nord","DEN",100,3,5.4]
["FläktGroup","KSO","125",9,3.86,null,null,null,null,"ETS Nord","DEN",100,4,6.7]
["FläktGroup","KSO","125",10,4,null,null,null,null,"ETS Nord","DEN",125,1,1.85]
["FläktGroup","KSO","160",-10,2,null,null,null,null,"ETS Nord","DEN",125,2,3.65]
["FläktGroup","KSO","160",-9,2.16,null,null,null,null,"ETS Nord","DEN",125,3,5.35]
["FläktGroup","KSO","160",-8,2.3199999999999998,null,null,null,null,"ETS Nord","DEN",125,4,7.25]
["FläktGroup","KSO","160",-7,2.48,null,null,null,null,"ETS Nord","DEN",125,5,8.6]
["FläktGroup","KSO","160",-6,2.64,null,null,null,null,"ETS Nord","DEN",125,6,9.8000000000000007]
["FläktGroup","KSO","160",-5,2.8,null,null,null,null,"ETS Nord","DEN",160,1,3.3]
["FläktGroup","KSO","160",-4,2.96,null,null,null,null,"ETS Nord","DEN",160,2,5.6]
["FläktGroup","KSO","160",-3,3.12,null,null,null,null,"ETS Nord","DEN",160,3,9.1]
["FläktGroup","KSO","160",-2,3.28,null,null,null,null,"ETS Nord","DEN",160,4,13]
["FläktGroup","KSO","160",-1,3.44,null,null,null,null,"ETS Nord","DEN",160,5,14.7]
["FläktGroup","KSO","160",0,3.6,null,null,null,null,"ETS Nord","DEN",160,6,17]
["FläktGroup","KSO","160",1,3.76,null,null,null,null,"ETS Nord","DEN",200,1,5.2]
["FläktGroup","KSO","160",2,3.92,null,null,null,null,"ETS Nord","DEN",200,2,10]
["FläktGroup","KSO","160",3,4.08,null,null,null,null,"ETS Nord","DEN",200,3,15.1]
["FläktGroup","KSO","160",4,4.24,null,null,null,null,"ETS Nord","DEN",200,4,21.3]
["FläktGroup","KSO","160",5,4.4000000000000004,null,null,null,null,"ETS Nord","DEN",200,5,26.1]
["FläktGroup","KSO","160",6,4.5599999999999996,null,null,null,null,"ETS Nord","DEN",200,6,29.3]
["FläktGroup","KSO","160",7,4.72,null,null,null,null,"ETS Nord","DEN",250,1,8.6999999999999993]
["FläktGroup","KSO","160",8,4.88,null,null,null,null,"ETS Nord","DEN",250,2,16.600000000000001]
["FläktGroup","KSO","160",9,5.04,null,null,null,null,"ETS Nord","DEN",250,3,24.2]
["FläktGroup","KSO","160",10,5.3,null,null,null,null,"ETS Nord","DEN",250,4,33.700000000000003]
["FläktGroup","KSO","160",11,5.48,null,null,null,null,"ETS Nord","DEN",250,5,40.6]
["FläktGroup","KSO","160",12,5.66,null,null,null,null,"ETS Nord","DEN",250,6,43.5]
["FläktGroup","KSO","160",13,5.84,null,null,null,null,"ETS Nord","DEN",315,1,7.8]
["FläktGroup","KSO","160",14,6.02,null,null,null,null,"ETS Nord","DEN",315,2,18]
["FläktGroup","KSO","160",15,6.2,null,null,null,null,"ETS Nord","DEN",315,3,27.9]
["FläktGroup","KSO","200",-3,1.8,null,null,null,null,"ETS Nord","DEN",315,4,36.1]
["FläktGroup","KSO","200",-2,2,null,null,null,null,"ETS Nord","DEN",315,5,47.5]
["FläktGroup","KSO","200",-1,2.2000000000000002,null,null,null,null,"ETS Nord","DEN",315,6,56.5]
["FläktGroup","KSO","200",0,2.4,null,null,null,null,"ETS Nord","DEN",315,7,86.4]
["FläktGroup","KSO","200",1,2.68,null,null,null,null,"ETS Nord","DEN",315,8,91.3]
["FläktGroup","KSO","200",2,2.96,null,null,null,null,"ETS Nord","DEZ",100,1,2]
["FläktGroup","KSO","200",3,3.24,null,null,null,null,"ETS Nord","DEZ",100,2,4]
["FläktGroup","KSO","200",4,3.52,null,null,null,null,"ETS Nord","DEZ",100,3,5.9]
["FläktGroup","KSO","200",5,3.8,null,null,null,null,"ETS Nord","DEZ",100,4,7.5]
["FläktGroup","KSO","200",6,4.04,null,null,null,null,"ETS Nord","DEZ",125,1,2.1]
["FläktGroup","KSO","200",7,4.28,null,null,null,null,"ETS Nord","DEZ",125,2,4.0999999999999996]
["FläktGroup","KSO","200",8,4.5199999999999996,null,null,null,null,"ETS Nord","DEZ",125,3,6]
["FläktGroup","KSO","200",9,4.76,null,null,null,null,"ETS Nord","DEZ",125,4,7.9]
["FläktGroup","KSO","200",10,5,null,null,null,null,"ETS Nord","DEZ",125,5,9.5]
["FläktGroup","KSO","200",11,5.26,null,null,null,null,"ETS Nord","DEZ",125,6,10.7]
["FläktGroup","KSO","200",12,5.52,null,null,null,null,"ETS Nord","DEZ",160,1,3.5]
["FläktGroup","KSO","200",13,5.78,null,null,null,null,"ETS Nord","DEZ",160,2,6.7]
["FläktGroup","KSO","200",14,6.04,null,null,null,null,"ETS Nord","DEZ",160,3,9.9]
["FläktGroup","KSO","200",15,6.3,null,null,null,null,"ETS Nord","DEZ",160,4,12.9]
["FläktGroup","KSO","200",16,6.56,null,null,null,null,"ETS Nord","DEZ",160,5,15.6]
["FläktGroup","KSO","200",17,6.82,null,null,null,null,"ETS Nord","DEZ",160,6,17.7]
["FläktGroup","KSO","200",18,7.08,null,null,null,null,"ETS Nord","DEZ",200,1,5.0999999999999996]
["FläktGroup","KSO","200",19,7.34,null,null,null,null,"ETS Nord","DEZ",200,2,9.9]
["FläktGroup","KSO","200",20,7.5,null,null,null,null,"ETS Nord","DEZ",200,3,14.7]
["FläktGroup","KSO","200",21,7.72,null,null,null,null,"ETS Nord","DEZ",200,4,19.399999999999999]
["FläktGroup","KSO","200",22,7.94,null,null,null,null,"ETS Nord","DEZ",200,5,23.6]
["FläktGroup","KSO","200",23,8.16,null,null,null,null,"ETS Nord","DEZ",200,6,26.8]
["FläktGroup","KSO","200",24,8.3800000000000008,null,null,null,null,"ETS Nord","DEZ",250,1,6.3]
["FläktGroup","KSO","200",25,8.6,null,null,null,null,"ETS Nord","DEZ",250,2,12.5]
["FläktGroup","TGE (AVS)","125, 200x100 / sivulta (A)",0,9,null,null,null,null,"ETS Nord","DEZ",250,3,18.5]
["FläktGroup","TGE (AVS)","125, 200x100 / takaa (B)",0,11,null,null,null,null,"ETS Nord","DEZ",250,4,24.4]
["FläktGroup","TGE (AVS)","125, 200x100 / ylä/ala (C)",0,10,null,null,null,null,"ETS Nord","DEZ",250,5,30]
["FläktGroup","TGE (AVS)","160, 300x100 / sivulta (A)",0,15,null,null,null,null,"ETS Nord","DEZ",250,6,35.299999999999997]
["FläktGroup","TGE (AVS)","160, 300x100 / takaa (B)",0,17,null,null,null,null,"ETS Nord","DEZ",315,1,7.4]
["FläktGroup","TGE (AVS)","160, 300x100 / ylä/ala (C)",0,16,null,null,null,null,"ETS Nord","DEZ",315,2,14.2]
["FläktGroup","TGE (AVS)","160, 400x100 / sivulta (A)",0,22,null,null,null,null,"ETS Nord","DEZ",315,3,21.5]
["FläktGroup","TGE (AVS)","160, 400x100 / takaa (B)",0,22,null,null,null,null,"ETS Nord","DEZ",315,4,29]
["FläktGroup","TGE (AVS)","160, 400x100 / ylä/ala (C)",0,22,null,null,null,null,"ETS Nord","DEZ",315,5,36]
["FläktGroup","TGE (AVS)","200, 300x150 / sivulta (A)",0,25,null,null,null,null,"ETS Nord","DEZ",315,6,43.1]
["FläktGroup","TGE (AVS)","200, 300x150 / takaa (B)",0,27,null,null,null,null,"ETS Nord","DEZ",315,7,50]
["FläktGroup","TGE (AVS)","200, 300x150 / ylä/ala (C)",0,20,null,null,null,null,"ETS Nord","DEZ",315,8,56.4]
["FläktGroup","TGE (AVS)","200, 500x100 / sivulta (A)",0,34,null,null,null,null,"ETS Nord","DKZ","125+SKDM 100/125",1,2.1]
["FläktGroup","TGE (AVS)","200, 500x100 / takaa (B)",0,28,null,null,null,null,"ETS Nord","DKZ","125+SKDM 100/125",2,3.8]
["FläktGroup","TGE (AVS)","200, 500x100 / ylä/ala (C)",0,25,null,null,null,null,"ETS Nord","DKZ","125+SKDM 100/125",3,5.2]
["FläktGroup","TGE (AVS)","250, 1000x100 / sivulta (A)",0,63,null,null,null,null,"ETS Nord","DKZ","125+SKDM 100/125",4,6.3]
["FläktGroup","TGE (AVS)","250, 1000x100 / takaa (B)",0,59,null,null,null,null,"ETS Nord","DKZ","160+SKDM 125/160",1,2.2000000000000002]
["FläktGroup","TGE (AVS)","250, 1000x100 / ylä/ala (C)",0,60,null,null,null,null,"ETS Nord","DKZ","160+SKDM 125/160",2,4.0999999999999996]
["FläktGroup","TGE (AVS)","250, 400x150 / sivulta (A)",0,32,null,null,null,null,"ETS Nord","DKZ","160+SKDM 125/160",3,5.8]
["FläktGroup","TGE (AVS)","250, 400x150 / takaa (B)",0,34,null,null,null,null,"ETS Nord","DKZ","160+SKDM 125/160",4,7.3]
["FläktGroup","TGE (AVS)","250, 400x150 / ylä/ala (C)",0,36,null,null,null,null,"ETS Nord","DKZ","160+SKDM 125/160",5,8.5]
["FläktGroup","TGE (AVS)","250, 400x200 / sivulta (A)",0,45,null,null,null,null,"ETS Nord","DKZ","160+SKDM 125/160",6,9.6]
["FläktGroup","TGE (AVS)","250, 400x200 / takaa (B)",0,52,null,null,null,null,"ETS Nord","DKZ","200+SKDM 160/200",1,3.6]
["FläktGroup","TGE (AVS)","250, 400x200 / ylä/ala (C)",0,43,null,null,null,null,"ETS Nord","DKZ","200+SKDM 160/200",2,6.8]
["FläktGroup","TGE (AVS)","250, 500x150 / sivulta (A)",0,43,null,null,null,null,"ETS Nord","DKZ","200+SKDM 160/200",3,9.6]
["FläktGroup","TGE (AVS)","250, 500x150 / takaa (B)",0,47,null,null,null,null,"ETS Nord","DKZ","200+SKDM 160/200",4,12.1]
["FläktGroup","TGE (AVS)","250, 500x150 / ylä/ala (C)",0,42,null,null,null,null,"ETS Nord","DKZ","200+SKDM 160/200",5,14.2]
["FläktGroup","TGE (AVS)","250, 600x100 / sivulta (A)",0,36,null,null,null,null,"ETS Nord","DKZ","200+SKDM 160/200",6,15.9]
["FläktGroup","TGE (AVS)","250, 600x100 / takaa (B)",0,32,null,null,null,null,"ETS Nord","DKZ","250+SKDM 200/250",1,5.6]
["FläktGroup","TGE (AVS)","250, 600x100 / ylä/ala (C)",0,36,null,null,null,null,"ETS Nord","DKZ","250+SKDM 200/250",2,10.7]
["FläktGroup","TGE (AVS)","250, 600x150 / sivulta (A)",0,53,null,null,null,null,"ETS Nord","DKZ","250+SKDM 200/250",3,15.1]
["FläktGroup","TGE (AVS)","250, 600x150 / takaa (B)",0,53,null,null,null,null,"ETS Nord","DKZ","250+SKDM 200/250",4,19]
["FläktGroup","TGE (AVS)","250, 600x150 / ylä/ala (C)",0,53,null,null,null,null,"ETS Nord","DKZ","250+SKDM 200/250",5,22.2]
["FläktGroup","TGE (AVS)","250, 800x100 / sivulta (A)",0,53,null,null,null,null,"ETS Nord","DKZ","250+SKDM 200/250",6,24.9]
["FläktGroup","TGE (AVS)","250, 800x100 / takaa (B)",0,47,null,null,null,null,"ETS Nord","DKZ","315+SKDM 250/315",1,6.6]
["FläktGroup","TGE (AVS)","250, 800x100 / ylä/ala (C)",0,46,null,null,null,null,"ETS Nord","DKZ","315+SKDM 250/315",2,12.8]
["FläktGroup","TGE (AVS)","315, 1000x150 / sivulta (A)",0,109,null,null,null,null,"ETS Nord","DKZ","315+SKDM 250/315",3,18.399999999999999]
["FläktGroup","TGE (AVS)","315, 1000x150 / takaa (B)",0,91,null,null,null,null,"ETS Nord","DKZ","315+SKDM 250/315",4,23.5]
["FläktGroup","TGE (AVS)","315, 1000x150 / ylä/ala (C)",0,96,null,null,null,null,"ETS Nord","DKZ","315+SKDM 250/315",5,28.1]
["FläktGroup","TGE (AVS)","315, 1000x200 / sivulta (A)",0,176,null,null,null,null,"ETS Nord","DKZ","315+SKDM 250/315",6,32.1]
["FläktGroup","TGE (AVS)","315, 1000x200 / takaa (B)",0,124,null,null,null,null,"ETS Nord","DKZ","400+SKDM 315/400",1,7.8]
["FläktGroup","TGE (AVS)","315, 1000x200 / ylä/ala (C)",0,139,null,null,null,null,"ETS Nord","DKZ","400+SKDM 315/400",2,15.1]
["FläktGroup","TGE (AVS)","315, 500x200 / sivulta (A)",0,60,null,null,null,null,"ETS Nord","DKZ","400+SKDM 315/400",3,22]
["FläktGroup","TGE (AVS)","315, 500x200 / takaa (B)",0,63,null,null,null,null,"ETS Nord","DKZ","400+SKDM 315/400",4,28.4]
["FläktGroup","TGE (AVS)","315, 500x200 / ylä/ala (C)",0,63,null,null,null,null,"ETS Nord","DKZ","400+SKDM 315/400",5,34.5]
["FläktGroup","TGE (AVS)","315, 600x200 / sivulta (A)",0,75,null,null,null,null,"ETS Nord","DKZ","400+SKDM 315/400",6,40.1]
["FläktGroup","TGE (AVS)","315, 600x200 / takaa (B)",0,77,null,null,null,null,"ETS Nord","DKZ","400+SKDM 315/400",7,45.2]
["FläktGroup","TGE (AVS)","315, 600x200 / ylä/ala (C)",0,71,null,null,null,null,"ETS Nord","DKZ","400+SKDM 315/400",8,49.9]
["FläktGroup","TGE (AVS)","315, 800x150 / sivulta (A)",0,74,null,null,null,null,"ETS Nord","DOZ","125+SKDM 100/125",1,2.19]
["FläktGroup","TGE (AVS)","315, 800x150 / takaa (B)",0,77,null,null,null,null,"ETS Nord","DOZ","125+SKDM 100/125",2,3.93]
["FläktGroup","TGE (AVS)","315, 800x150 / ylä/ala (C)",0,73,null,null,null,null,"ETS Nord","DOZ","125+SKDM 100/125",3,5.43]
["FläktGroup","TGE (AVS)","315, 800x200 / sivulta (A)",0,82,null,null,null,null,"ETS Nord","DOZ","125+SKDM 100/125",4,6.38]
["FläktGroup","TGE (AVS)","315, 800x200 / takaa (B)",0,107,null,null,null,null,"ETS Nord","DOZ","160+SKDM 125/160",1,2.39]
["FläktGroup","TGE (AVS)","315, 800x200 / ylä/ala (C)",0,104,null,null,null,null,"ETS Nord","DOZ","160+SKDM 125/160",2,4.17]
["FläktGroup","TGE (SV1)","125, 200x100 / sivulta (A)",0,10,null,null,null,null,"ETS Nord","DOZ","160+SKDM 125/160",3,5.87]
["FläktGroup","TGE (SV1)","125, 200x100 / takaa (B)",0,8,null,null,null,null,"ETS Nord","DOZ","160+SKDM 125/160",4,7.27]
["FläktGroup","TGE (SV1)","125, 200x100 / ylä/ala (C)",0,10,null,null,null,null,"ETS Nord","DOZ","160+SKDM 125/160",5,8.44]
["FläktGroup","TGE (SV1)","160, 300x100 / sivulta (A)",0,16,null,null,null,null,"ETS Nord","DOZ","160+SKDM 125/160",6,9.11]
["FläktGroup","TGE (SV1)","160, 300x100 / takaa (B)",0,15,null,null,null,null,"ETS Nord","DOZ","200+SKDM 160/200",1,3.25]
["FläktGroup","TGE (SV1)","160, 300x100 / ylä/ala (C)",0,16,null,null,null,null,"ETS Nord","DOZ","200+SKDM 160/200",2,6.57]
["FläktGroup","TGE (SV1)","160, 400x100 / sivulta (A)",0,22,null,null,null,null,"ETS Nord","DOZ","200+SKDM 160/200",3,9.3800000000000008]
["FläktGroup","TGE (SV1)","160, 400x100 / takaa (B)",0,21,null,null,null,null,"ETS Nord","DOZ","200+SKDM 160/200",4,11.9]
["FläktGroup","TGE (SV1)","160, 400x100 / ylä/ala (C)",0,22,null,null,null,null,"ETS Nord","DOZ","200+SKDM 160/200",5,13.9]
["FläktGroup","TGE (SV1)","200, 300x150 / sivulta (A)",0,25,null,null,null,null,"ETS Nord","DOZ","200+SKDM 160/200",6,15]
["FläktGroup","TGE (SV1)","200, 300x150 / takaa (B)",0,22,null,null,null,null,"ETS Nord","DOZ","250+SKDM 200/250",1,5.44]
["FläktGroup","TGE (SV1)","200, 300x150 / ylä/ala (C)",0,24,null,null,null,null,"ETS Nord","DOZ","250+SKDM 200/250",2,9.9499999999999993]
["FläktGroup","TGE (SV1)","200, 500x100 / sivulta (A)",0,28,null,null,null,null,"ETS Nord","DOZ","250+SKDM 200/250",3,14.3]
["FläktGroup","TGE (SV1)","200, 500x100 / takaa (B)",0,25,null,null,null,null,"ETS Nord","DOZ","250+SKDM 200/250",4,18.3]
["FläktGroup","TGE (SV1)","200, 500x100 / ylä/ala (C)",0,27,null,null,null,null,"ETS Nord","DOZ","250+SKDM 200/250",5,21.4]
["FläktGroup","TGE (SV1)","250, 1000x100 / sivulta (A)",0,71,null,null,null,null,"ETS Nord","DOZ","250+SKDM 200/250",6,23.3]
["FläktGroup","TGE (SV1)","250, 1000x100 / takaa (B)",0,64,null,null,null,null,"ETS Nord","DOZ","315+SKDM 250/315",1,6.03]
["FläktGroup","TGE (SV1)","250, 1000x100 / ylä/ala (C)",0,69,null,null,null,null,"ETS Nord","DOZ","315+SKDM 250/315",2,12.4]
["FläktGroup","TGE (SV1)","250, 400x150 / sivulta (A)",0,32,null,null,null,null,"ETS Nord","DOZ","315+SKDM 250/315",3,17.7]
["FläktGroup","TGE (SV1)","250, 400x150 / takaa (B)",0,30,null,null,null,null,"ETS Nord","DOZ","315+SKDM 250/315",4,22.9]
["FläktGroup","TGE (SV1)","250, 400x150 / ylä/ala (C)",0,32,null,null,null,null,"ETS Nord","DOZ","315+SKDM 250/315",5,27]
["FläktGroup","TGE (SV1)","250, 400x200 / sivulta (A)",0,44,null,null,null,null,"ETS Nord","DOZ","315+SKDM 250/315",6,29.5]
["FläktGroup","TGE (SV1)","250, 400x200 / takaa (B)",0,42,null,null,null,null,"ETS Nord","DOZ","400+SKDM 315/400",1,8.09]
["FläktGroup","TGE (SV1)","250, 400x200 / ylä/ala (C)",0,45,null,null,null,null,"ETS Nord","DOZ","400+SKDM 315/400",2,14.4]
["FläktGroup","TGE (SV1)","250, 500x150 / sivulta (A)",0,37,null,null,null,null,"ETS Nord","DOZ","400+SKDM 315/400",3,21]
["FläktGroup","TGE (SV1)","250, 500x150 / takaa (B)",0,38,null,null,null,null,"ETS Nord","DOZ","400+SKDM 315/400",4,27]
["FläktGroup","TGE (SV1)","250, 500x150 / ylä/ala (C)",0,40,null,null,null,null,"ETS Nord","DOZ","400+SKDM 315/400",5,32.6]
["FläktGroup","TGE (SV1)","250, 600x100 / sivulta (A)",0,33,null,null,null,null,"ETS Nord","DOZ","400+SKDM 315/400",6,37.200000000000003]
["FläktGroup","TGE (SV1)","250, 600x100 / takaa (B)",0,30,null,null,null,null,"ETS Nord","DOZ","400+SKDM 315/400",7,40.5]
["FläktGroup","TGE (SV1)","250, 600x100 / ylä/ala (C)",0,33,null,null,null,null,"ETS Nord","DOZ","400+SKDM 315/400",8,43.7]
["FläktGroup","TGE (SV1)","250, 600x150 / sivulta (A)",0,50,null,null,null,null,"ETS Nord","DRZ","400x150",1,2.1]
["FläktGroup","TGE (SV1)","250, 600x150 / takaa (B)",0,44,null,null,null,null,"ETS Nord","DRZ","400x150",2,3.8]
["FläktGroup","TGE (SV1)","250, 600x150 / ylä/ala (C)",0,49,null,null,null,null,"ETS Nord","DRZ","400x150",3,5.4]
["FläktGroup","TGE (SV1)","250, 800x100 / sivulta (A)",0,"-",null,null,null,null,"ETS Nord","DRZ","400x150",4,6.9]
["FläktGroup","TGE (SV1)","250, 800x100 / takaa (B)",0,"-",null,null,null,null,"ETS Nord","DRZ","400x200",1,2.2000000000000002]
["FläktGroup","TGE (SV1)","250, 800x100 / ylä/ala (C)",0,"-",null,null,null,null,"ETS Nord","DRZ","400x200",2,4]
["FläktGroup","TGE (SV1)","315, 1000x150 / sivulta (A)",0,"-",null,null,null,null,"ETS Nord","DRZ","400x200",3,5.7]
["FläktGroup","TGE (SV1)","315, 1000x150 / takaa (B)",0,"-",null,null,null,null,"ETS Nord","DRZ","400x200",4,7.3]
["FläktGroup","TGE (SV1)","315, 1000x150 / ylä/ala (C)",0,"-",null,null,null,null,"ETS Nord","DRZ","400x200",5,8.9]
["FläktGroup","TGE (SV1)","315, 1000x200 / sivulta (A)",0,147,null,null,null,null,"ETS Nord","DRZ","400x200",6,10.4]
["FläktGroup","TGE (SV1)","315, 1000x200 / takaa (B)",0,109,null,null,null,null,"ETS Nord","DRZ","500x200",1,3.6]
["FläktGroup","TGE (SV1)","315, 1000x200 / ylä/ala (C)",0,126,null,null,null,null,"ETS Nord","DRZ","500x200",2,6.7]
["FläktGroup","TGE (SV1)","315, 500x200 / sivulta (A)",0,59,null,null,null,null,"ETS Nord","DRZ","500x200",3,9.5]
["FläktGroup","TGE (SV1)","315, 500x200 / takaa (B)",0,54,null,null,null,null,"ETS Nord","DRZ","500x200",4,12.2]
["FläktGroup","TGE (SV1)","315, 500x200 / ylä/ala (C)",0,58,null,null,null,null,"ETS Nord","DRZ","500x200",5,14.8]
["FläktGroup","TGE (SV1)","315, 600x200 / sivulta (A)",0,74,null,null,null,null,"ETS Nord","DRZ","500x200",6,17.2]
["FläktGroup","TGE (SV1)","315, 600x200 / takaa (B)",0,63,null,null,null,null,"ETS Nord","DRZ","600x250",1,5.5]
["FläktGroup","TGE (SV1)","315, 600x200 / ylä/ala (C)",0,69,null,null,null,null,"ETS Nord","DRZ","600x250",2,10]
["FläktGroup","TGE (SV1)","315, 800x150 / sivulta (A)",0,63,null,null,null,null,"ETS Nord","DRZ","600x250",3,14.2]
["FläktGroup","TGE (SV1)","315, 800x150 / takaa (B)",0,59,null,null,null,null,"ETS Nord","DRZ","600x250",4,18.2]
["FläktGroup","TGE (SV1)","315, 800x150 / ylä/ala (C)",0,65,null,null,null,null,"ETS Nord","DRZ","600x250",5,22.1]
["FläktGroup","TGE (SV1)","315, 800x200 / sivulta (A)",0,99,null,null,null,null,"ETS Nord","DRZ","600x250",6,25.8]
["FläktGroup","TGE (SV1)","315, 800x200 / takaa (B)",0,85,null,null,null,null,"ETS Nord","DRZ","750x300",1,6.9]
["FläktGroup","TGE (SV1)","315, 800x200 / ylä/ala (C)",0,94,null,null,null,null,"ETS Nord","DRZ","750x300",2,12.7]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","125, 200x100 / sivulta (A)",0,11,null,null,null,null,"ETS Nord","DRZ","750x300",3,18.100000000000001]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","125, 200x100 / takaa (B)",0,13,null,null,null,null,"ETS Nord","DRZ","750x300",4,23.2]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","125, 200x100 / ylä/ala (C)",0,11,null,null,null,null,"ETS Nord","DRZ","750x300",5,28.1]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","160, 300x100 / sivulta (A)",0,19,null,null,null,null,"ETS Nord","DRZ","750x300",6,32.9]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","160, 300x100 / takaa (B)",0,21,null,null,null,null,"ETS Nord","LTF",160,0,18.3]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","160, 300x100 / ylä/ala (C)",0,19,null,null,null,null,"ETS Nord","LTF",200,0,34.6]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","160, 400x100 / sivulta (A)",0,25,null,null,null,null,"ETS Nord","LTF",250,0,58.9]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","160, 400x100 / takaa (B)",0,31,null,null,null,null,"ETS Nord","LTF",315,0,84.2]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","160, 400x100 / ylä/ala (C)",0,26,null,null,null,null,"ETS Nord","LTF",400,0,157]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","200, 300x150 / sivulta (A)",0,25,null,null,null,null,"ETS Nord","LDC",125,0,12.5]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","200, 300x150 / takaa (B)",0,34,null,null,null,null,"ETS Nord","LDC",160,0,20.7]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","200, 300x150 / ylä/ala (C)",0,24,null,null,null,null,"ETS Nord","LDC",200,0,35.700000000000003]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","200, 500x100 / sivulta (A)",0,34,null,null,null,null,"ETS Nord","LDC",250,0,53.9]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","200, 500x100 / takaa (B)",0,37,null,null,null,null,"ETS Nord","LDC",315,0,99.3]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","200, 500x100 / ylä/ala (C)",0,36,null,null,null,null,"ETS Nord","LDC",400,0,144]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","250, 1000x100 / sivulta (A)",0,62,null,null,null,null,"ETS Nord","LDW",125,0,12.6]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","250, 1000x100 / takaa (B)",0,62,null,null,null,null,"ETS Nord","LDW",160,0,21.9]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","250, 1000x100 / ylä/ala (C)",0,63,null,null,null,null,"ETS Nord","LDW",200,0,36.4]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","250, 400x150 / sivulta (A)",0,45,null,null,null,null,"ETS Nord","LDW",250,0,55.9]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","250, 400x150 / takaa (B)",0,46,null,null,null,null,"ETS Nord","LDW",315,0,103]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","250, 400x150 / ylä/ala (C)",0,39,null,null,null,null,"ETS Nord","LDW",400,0,166]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","250, 400x200 / sivulta (A)",0,47,null,null,null,null,"ETS Nord","KRI","100 - Tulo",1,8.3000000000000007]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","250, 400x200 / takaa (B)",0,63,null,null,null,null,"ETS Nord","KRI","100 - Tulo",2,6.69]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","250, 400x200 / ylä/ala (C)",0,45,null,null,null,null,"ETS Nord","KRI","100 - Tulo",3,5.56]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","250, 500x150 / sivulta (A)",0,50,null,null,null,null,"ETS Nord","KRI","100 - Tulo",4,3.95]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","250, 500x150 / takaa (B)",0,52,null,null,null,null,"ETS Nord","KRI","100 - Tulo",5,3.1]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","250, 500x150 / ylä/ala (C)",0,48,null,null,null,null,"ETS Nord","KRI","100 - Tulo",6,2.44]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","250, 600x100 / sivulta (A)",0,38,null,null,null,null,"ETS Nord","KRI","100 - Tulo",7,1.7]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","250, 600x100 / takaa (B)",0,35,null,null,null,null,"ETS Nord","KRI","100 - Tulo",8,1.28]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","250, 600x100 / ylä/ala (C)",0,39,null,null,null,null,"ETS Nord","KRI","125 - Tulo",1,13.36]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","250, 600x150 / sivulta (A)",0,65,null,null,null,null,"ETS Nord","KRI","125 - Tulo",2,9.2100000000000009]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","250, 600x150 / takaa (B)",0,92,null,null,null,null,"ETS Nord","KRI","125 - Tulo",3,7.28]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","250, 600x150 / ylä/ala (C)",0,62,null,null,null,null,"ETS Nord","KRI","125 - Tulo",4,5.33]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","250, 800x100 / sivulta (A)",0,60,null,null,null,null,"ETS Nord","KRI","125 - Tulo",5,4.07]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","250, 800x100 / takaa (B)",0,50,null,null,null,null,"ETS Nord","KRI","125 - Tulo",6,3.13]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","250, 800x100 / ylä/ala (C)",0,51,null,null,null,null,"ETS Nord","KRI","125 - Tulo",7,1.87]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","315, 1000x150 / sivulta (A)",0,118,null,null,null,null,"ETS Nord","KRI","160 - Tulo",1,24.59]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","315, 1000x150 / takaa (B)",0,106,null,null,null,null,"ETS Nord","KRI","160 - Tulo",2,17.13]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","315, 1000x150 / ylä/ala (C)",0,103,null,null,null,null,"ETS Nord","KRI","160 - Tulo",3,14.75]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","315, 1000x200 / sivulta (A)",0,177,null,null,null,null,"ETS Nord","KRI","160 - Tulo",4,12.32]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","315, 1000x200 / takaa (B)",0,154,null,null,null,null,"ETS Nord","KRI","160 - Tulo",5,9.6300000000000008]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","315, 1000x200 / ylä/ala (C)",0,151,null,null,null,null,"ETS Nord","KRI","160 - Tulo",6,7.68]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","315, 500x200 / sivulta (A)",0,74,null,null,null,null,"ETS Nord","KRI","160 - Tulo",7,5.62]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","315, 500x200 / takaa (B)",0,74,null,null,null,null,"ETS Nord","KRI","160 - Tulo",8,4.5199999999999996]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","315, 500x200 / ylä/ala (C)",0,61,null,null,null,null,"ETS Nord","KRI","200 - Tulo",1,50.06]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","315, 600x200 / sivulta (A)",0,80,null,null,null,null,"ETS Nord","KRI","200 - Tulo",2,35.92]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","315, 600x200 / takaa (B)",0,89,null,null,null,null,"ETS Nord","KRI","200 - Tulo",3,25.94]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","315, 600x200 / ylä/ala (C)",0,70,null,null,null,null,"ETS Nord","KRI","200 - Tulo",4,20.38]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","315, 800x150 / sivulta (A)",0,86,null,null,null,null,"ETS Nord","KRI","200 - Tulo",5,15.15]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","315, 800x150 / takaa (B)",0,90,null,null,null,null,"ETS Nord","KRI","200 - Tulo",6,11.74]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","315, 800x150 / ylä/ala (C)",0,82,null,null,null,null,"ETS Nord","KRI","200 - Tulo",7,8.69]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","315, 800x200 / sivulta (A)",0,105,null,null,null,null,"ETS Nord","KRI","200 - Tulo",8,5.12]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","315, 800x200 / takaa (B)",0,131,null,null,null,null,"ETS Nord","KRI","250 - Tulo",1,71.290000000000006]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","315, 800x200 / ylä/ala (C)",0,107,null,null,null,null,"ETS Nord","KRI","250 - Tulo",2,51.58]
["Halton","DCS-POISTO/A",125,0,9.6999999999999993,null,null,null,null,"ETS Nord","KRI","250 - Tulo",3,43.48]
["Halton","DCS-POISTO/A",160,0,17.600000000000001,null,null,null,null,"ETS Nord","KRI","250 - Tulo",4,34.130000000000003]
["Halton","DCS-POISTO/A",250,0,27.9,null,null,null,null,"ETS Nord","KRI","250 - Tulo",5,25.96]
["Halton","DCS-POISTO/A",340,0,32.299999999999997,null,null,null,null,"ETS Nord","KRI","250 - Tulo",6,20.23]
["Halton","DCS-POISTO/C",125,0,11.1,null,null,null,null,"ETS Nord","KRI","250 - Tulo",7,15.43]
["Halton","DCS-POISTO/C",160,0,21.4,null,null,null,null,"ETS Nord","KRI","250 - Tulo",8,12.04]
["Halton","DCS-POISTO/C",250,0,47.2,null,null,null,null,"ETS Nord","KRI","315 - Tulo",1,120.63]
["Halton","DCS-POISTO/C",340,0,69.599999999999994,null,null,null,null,"ETS Nord","KRI","315 - Tulo",2,70.06]
["Halton","DCS-POISTO/J",125,0,8,null,null,null,null,"ETS Nord","KRI","315 - Tulo",3,58.67]
["Halton","DCS-POISTO/J",160,0,13.6,null,null,null,null,"ETS Nord","KRI","315 - Tulo",4,45.15]
["Halton","DCS-POISTO/J",250,0,21.2,null,null,null,null,"ETS Nord","KRI","315 - Tulo",5,37.96]
["Halton","DCS-POISTO/J",340,0,28.9,null,null,null,null,"ETS Nord","KRI","315 - Tulo",6,30.98]
["Halton","DCS-POISTO/N",16,0,12.9,null,null,null,null,"ETS Nord","KRI","315 - Tulo",7,22.53]
["Halton","DCS-POISTO/N",36,0,27.2,null,null,null,null,"ETS Nord","KRI","315 - Tulo",8,17.100000000000001]
["Halton","DCS-POISTO/N",80,0,52.8,null,null,null,null,"ETS Nord","KRI","400 - Tulo",1,136.91999999999999]
["Halton","DCS-POISTO/P",125,0,12,null,null,null,null,"ETS Nord","KRI","400 - Tulo",2,107.28]
["Halton","DCS-POISTO/P",160,0,23.2,null,null,null,null,"ETS Nord","KRI","400 - Tulo",3,92.46]
["Halton","DCS-POISTO/P",250,0,51.8,null,null,null,null,"ETS Nord","KRI","400 - Tulo",4,69.22]
["Halton","DCS-POISTO/P",340,0,79.3,null,null,null,null,"ETS Nord","KRI","400 - Tulo",5,54.08]
["Halton","DSS-POISTO/C","ALL",0,89.7,null,null,null,null,"ETS Nord","KRI","400 - Tulo",6,40.409999999999997]
["Halton","DSS-POISTO/P","ALL",0,1.9,null,null,null,null,"ETS Nord","KRI","400 - Tulo",7,32.29]
["Halton","DSS-TULO/P",0,0,70.900000000000006,null,null,null,null,"ETS Nord","KRI","400 - Tulo",8,23.16]
["Halton","EVA","300x150",1,2.68,null,null,null,null,"ETS Nord","KRI","500 - Tulo",1,232.76]
["Halton","EVA","300x150",2,4.0199999999999996,null,null,null,null,"ETS Nord","KRI","500 - Tulo",2,182.76]
["Halton","EVA","300x150",3,5.77,null,null,null,null,"ETS Nord","KRI","500 - Tulo",3,151.46]
["Halton","EVA","300x150",4,7.07,null,null,null,null,"ETS Nord","KRI","500 - Tulo",4,118.6]
["Halton","EVA","300x150",5,9,null,null,null,null,"ETS Nord","KRI","500 - Tulo",5,94.41]
["Halton","EVA","300x150",6,10.61,null,null,null,null,"ETS Nord","KRI","500 - Tulo",6,71.930000000000007]
["Halton","EVA","300x150",7,12.5,null,null,null,null,"ETS Nord","KRI","500 - Tulo",7,55.31]
["Halton","EVA","500x150",0,3.54,null,null,null,null,"ETS Nord","KRI","500 - Tulo",8,38.020000000000003]
["Halton","EVA","500x150",1,5.66,null,null,null,null,"ETS Nord","KRI","630 - Tulo",1,456.76]
["Halton","EVA","500x150",2,8.49,null,null,null,null,"ETS Nord","KRI","630 - Tulo",2,313.77]
["Halton","EVA","500x150",3,11.18,null,null,null,null,"ETS Nord","KRI","630 - Tulo",3,254.76]
["Halton","EVA","500x150",4,14.14,null,null,null,null,"ETS Nord","KRI","630 - Tulo",4,172.55]
["Halton","EVA","500x150",5,16.43,null,null,null,null,"ETS Nord","KRI","630 - Tulo",5,130.94999999999999]
["Halton","EVA","500x150",6,18.97,null,null,null,null,"ETS Nord","KRI","630 - Tulo",6,97.35]
["Halton","EVA","500x150",7,21,null,null,null,null,"ETS Nord","KRI","630 - Tulo",7,74.27]
["Halton","EVA","800x150",0,6,null,null,null,null,"ETS Nord","KRI","630 - Tulo",8,56.13]
["Halton","EVA","800x150",1,10.95,null,null,null,null,"ETS Nord","KRI","800 - Tulo",1,523.64]
["Halton","EVA","800x150",2,14.61,null,null,null,null,"ETS Nord","KRI","800 - Tulo",2,438.36]
["Halton","EVA","800x150",3,18.260000000000002,null,null,null,null,"ETS Nord","KRI","800 - Tulo",3,368.57]
["Halton","EVA","800x150",4,23.57,null,null,null,null,"ETS Nord","KRI","800 - Tulo",4,314.43]
["Halton","EVA","800x150",5,28,null,null,null,null,"ETS Nord","KRI","800 - Tulo",5,228.73]
["Halton","EVA","800x150",6,32.270000000000003,null,null,null,null,"ETS Nord","KRI","800 - Tulo",6,177.91]
["Halton","EVA","800x150",7,35,null,null,null,null,"ETS Nord","KRI","800 - Tulo",7,137.22999999999999]
["Halton","PRA",100,1,1.8,null,null,null,null,"ETS Nord","KRI","800 - Tulo",8,104.82]
["Halton","PRA",100,"1,5",2.1,null,null,null,null,"ETS Nord","RSP","200x100+SKRM",1,10.5]
["Halton","PRA",100,2,2.4,null,null,null,null,"ETS Nord","RSP","200x100+SKRM",2,7.7]
["Halton","PRA",100,"2,5",2.7,null,null,null,null,"ETS Nord","RSP","200x100+SKRM",3,5.0999999999999996]
["Halton","PRA",100,3,3.1,null,null,null,null,"ETS Nord","RSP","200x100+SKRM",4,3.7]
["Halton","PRA",100,"3,5",3.6,null,null,null,null,"ETS Nord","RSP","200x150+SKRM",1,16.100000000000001]
["Halton","PRA",100,4,4.0999999999999996,null,null,null,null,"ETS Nord","RSP","200x150+SKRM",2,11.5]
["Halton","PRA",100,"4,5",4.7,null,null,null,null,"ETS Nord","RSP","200x150+SKRM",3,7.3]
["Halton","PRA",100,5,5.5,null,null,null,null,"ETS Nord","RSP","200x150+SKRM",4,5]
["Halton","PRA",100,"5,5",6.4,null,null,null,null,"ETS Nord","RSP","300x100+SKRM",1,16.2]
["Halton","PRA",100,6,7.8,null,null,null,null,"ETS Nord","RSP","300x100+SKRM",2,11.6]
["Halton","PRA",125,1,2.5,null,null,null,null,"ETS Nord","RSP","300x100+SKRM",3,7.5]
["Halton","PRA",125,"1,5",2.9,null,null,null,null,"ETS Nord","RSP","300x100+SKRM",4,5.2]
["Halton","PRA",125,2,3.3,null,null,null,null,"ETS Nord","RSP","300x150+SKRM",1,25.3]
["Halton","PRA",125,"2,5",3.8,null,null,null,null,"ETS Nord","RSP","300x150+SKRM",2,17.899999999999999]
["Halton","PRA",125,3,4.4000000000000004,null,null,null,null,"ETS Nord","RSP","300x150+SKRM",3,11.1]
["Halton","PRA",125,"3,5",5,null,null,null,null,"ETS Nord","RSP","300x150+SKRM",4,7.3]
["Halton","PRA",125,4,5.9,null,null,null,null,"ETS Nord","RSP","300x200+SKRM",1,35.299999999999997]
["Halton","PRA",125,"4,5",6.8,null,null,null,null,"ETS Nord","RSP","300x200+SKRM",2,24.8]
["Halton","PRA",125,5,7.9,null,null,null,null,"ETS Nord","RSP","300x200+SKRM",3,15.2]
["Halton","PRA",125,"5,5",9.5,null,null,null,null,"ETS Nord","RSP","300x200+SKRM",4,9.9]
["Halton","PRA",125,6,11.6,null,null,null,null,"ETS Nord","RSP","400x100+SKRM",1,21.9]
["Halton","PRA",160,1,4.0999999999999996,null,null,null,null,"ETS Nord","RSP","400x100+SKRM",2,15.6]
["Halton","PRA",160,"1,5",4.7,null,null,null,null,"ETS Nord","RSP","400x100+SKRM",3,9.9]
["Halton","PRA",160,2,5.5,null,null,null,null,"ETS Nord","RSP","400x100+SKRM",4,6.7]
["Halton","PRA",160,"2,5",6.4,null,null,null,null,"ETS Nord","RSP","400x150+SKRM",1,34.6]
["Halton","PRA",160,3,7.6,null,null,null,null,"ETS Nord","RSP","400x150+SKRM",2,24.3]
["Halton","PRA",160,"3,5",9,null,null,null,null,"ETS Nord","RSP","400x150+SKRM",3,14.9]
["Halton","PRA",160,4,10.6,null,null,null,null,"ETS Nord","RSP","400x150+SKRM",4,9.6999999999999993]
["Halton","PRA",160,"4,5",12.6,null,null,null,null,"ETS Nord","RSP","400x200+SKRM",1,48.2]
["Halton","PRA",160,5,15,null,null,null,null,"ETS Nord","RSP","400x200+SKRM",2,33.6]
["Halton","PRA",160,"5,5",18.2,null,null,null,null,"ETS Nord","RSP","400x200+SKRM",3,20.399999999999999]
["Halton","PRA",160,6,22.9,null,null,null,null,"ETS Nord","RSP","400x200+SKRM",4,13.1]
["Halton","PRA",200,1,7.1,null,null,null,null,"ETS Nord","RSP","500x150+SKRM",1,43.9]
["Halton","PRA",200,"1,5",8,null,null,null,null,"ETS Nord","RSP","500x150+SKRM",2,30.7]
["Halton","PRA",200,2,8.8000000000000007,null,null,null,null,"ETS Nord","RSP","500x150+SKRM",3,18.7]
["Halton","PRA",200,"2,5",10,null,null,null,null,"ETS Nord","RSP","500x150+SKRM",4,12]
["Halton","PRA",200,3,11.4,null,null,null,null,"ETS Nord","RSP","500x200+SKRM",1,61]
["Halton","PRA",200,"3,5",13.1,null,null,null,null,"ETS Nord","RSP","500x200+SKRM",2,42.4]
["Halton","PRA",200,4,15.1,null,null,null,null,"ETS Nord","RSP","500x200+SKRM",3,25.6]
["Halton","PRA",200,"4,5",17.5,null,null,null,null,"ETS Nord","RSP","500x200+SKRM",4,16.2]
["Halton","PRA",200,5,20.5,null,null,null,null,"ETS Nord","RSP","600x150+SKRM",1,49.9]
["Halton","PRA",200,"5,5",24.2,null,null,null,null,"ETS Nord","RSP","600x150+SKRM",2,35]
["Halton","PRA",200,6,29,null,null,null,null,"ETS Nord","RSP","600x150+SKRM",3,21.4]
["Halton","PRA",250,1,10.5,null,null,null,null,"ETS Nord","RSP","600x150+SKRM",4,13.8]
["Halton","PRA",250,"1,5",11.9,null,null,null,null,"ETS Nord","RSP","600x200+SKRM",1,69.400000000000006]
["Halton","PRA",250,2,13.8,null,null,null,null,"ETS Nord","RSP","600x200+SKRM",2,48.4]
["Halton","PRA",250,"2,5",16.100000000000001,null,null,null,null,"ETS Nord","RSP","600x200+SKRM",3,29.4]
["Halton","PRA",250,3,18.899999999999999,null,null,null,null,"ETS Nord","RSP","600x200+SKRM",4,18.7]
["Halton","PRA",250,"3,5",22,null,null,null,null,"ETS Nord","RSP","800x150+SKRM",1,68.5]
["Halton","PRA",250,4,25.6,null,null,null,null,"ETS Nord","RSP","800x150+SKRM",2,47.8]
["Halton","PRA",250,"4,5",30.1,null,null,null,null,"ETS Nord","RSP","800x150+SKRM",3,29]
["Halton","PRA",250,5,35.799999999999997,null,null,null,null,"ETS Nord","RSP","800x150+SKRM",4,18.5]
["Halton","PRA",250,"5,5",42.9,null,null,null,null,"ETS Nord","RSP","800x200+SKRM",1,95.1]
["Halton","PRA",250,6,52.8,null,null,null,null,"ETS Nord","RSP","800x200+SKRM",2,66]
["Halton","PRA",315,1,18.3,null,null,null,null,"ETS Nord","RSP","800x200+SKRM",3,39.799999999999997]
["Halton","PRA",315,"1,5",21.8,null,null,null,null,"ETS Nord","RSP","800x200+SKRM",4,25]
["Halton","PRA",315,2,26,null,null,null,null,"ETS Nord","RSP","1000x200+SKRM",1,120.8]
["Halton","PRA",315,"2,5",30.7,null,null,null,null,"ETS Nord","RSP","1000x200+SKRM",2,83.6]
["Halton","PRA",315,3,36.5,null,null,null,null,"ETS Nord","RSP","1000x200+SKRM",3,50.2]
["Halton","PRA",315,"3,5",43.3,null,null,null,null,"ETS Nord","RSP","1000x200+SKRM",4,31.4]
["Halton","PRA",315,4,51.3,null,null,null,null,"FläktGroup","Activent","200, 2x60°",0,2.83]
["Halton","PRA",315,"4,5",61.5,null,null,null,null,"FläktGroup","Activent","200, 180°",0,4.24]
["Halton","PRA",315,5,74.3,null,null,null,null,"FläktGroup","Activent","200, 2x90°",0,4.24]
["Halton","PRA",315,"5,5",92.6,null,null,null,null,"FläktGroup","Activent","200, 240°",0,5.66]
["Halton","PRA",315,6,120.2,null,null,null,null,"FläktGroup","Activent","200, 2x120°",0,6.66]
["Halton","PRA",350,1,17.600000000000001,null,null,null,null,"FläktGroup","Activent","200, 300°",0,7]
["Halton","PRA",350,2,24.3,null,null,null,null,"FläktGroup","Activent","200, 360°",0,8.49]
["Halton","PRA",350,3,35.200000000000003,null,null,null,null,"FläktGroup","Activent","250, 2x60°",0,3.38]
["Halton","PRA",350,4,50,null,null,null,null,"FläktGroup","Activent","250, 180°",0,5]
["Halton","PRA",350,5,71.599999999999994,null,null,null,null,"FläktGroup","Activent","250, 2x90°",0,5]
["Halton","PRA",350,6,99,null,null,null,null,"FläktGroup","Activent","250, 240°",0,6.76]
["Halton","PRA",400,1,20.5,null,null,null,null,"FläktGroup","Activent","250, 2x120°",0,6.76]
["Halton","PRA",400,2,26.5,null,null,null,null,"FläktGroup","Activent","250, 300°",0,8.27]
["Halton","PRA",400,3,36,null,null,null,null,"FläktGroup","Activent","250, 360°",0,10.14]
["Halton","PRA",400,4,55,null,null,null,null,"FläktGroup","Activent","315, 2x60°",0,4.47]
["Halton","PRA",400,5,86,null,null,null,null,"FläktGroup","Activent","315, 180°",0,6.71]
["Halton","PRA",400,6,137,null,null,null,null,"FläktGroup","Activent","315, 2x90°",0,6.71]
["Halton","PRA",500,1,27.5,null,null,null,null,"FläktGroup","Activent","315, 240°",0,8.94]
["Halton","PRA",500,2,39,null,null,null,null,"FläktGroup","Activent","315, 2x120°",0,8.94]
["Halton","PRA",500,3,59,null,null,null,null,"FläktGroup","Activent","315, 300°",0,11.31]
["Halton","PRA",500,4,86,null,null,null,null,"FläktGroup","Activent","315, 360°",0,13.42]
["Halton","PRA",500,5,123,null,null,null,null,"FläktGroup","Activent","400, 2x60°",0,5.66]
["Halton","PRA",500,6,175,null,null,null,null,"FläktGroup","Activent","400, 180°",0,8.4499999999999993]
["Halton","PRA",630,1,65,null,null,null,null,"FläktGroup","Activent","400, 2x90°",0,8.4499999999999993]
["Halton","PRA",630,2,90,null,null,null,null,"FläktGroup","Activent","400, 240°",0,11.31]
["Halton","PRA",630,3,115,null,null,null,null,"FläktGroup","Activent","400, 2x120°",0,11.31]
["Halton","PRA",630,4,154,null,null,null,null,"FläktGroup","Activent","400, 300°",0,14]
["Halton","PRA",630,5,202,null,null,null,null,"FläktGroup","Activent","400, 360°",0,16.899999999999999]
["Halton","PRA",630,6,295,null,null,null,null,"FläktGroup","Activent","500, 2x60°",0,6.76]
["Halton","PRA",800,1,98,null,null,null,null,"FläktGroup","Activent","500, 180°",0,10.14]
["Halton","PRA",800,2,137,null,null,null,null,"FläktGroup","Activent","500, 2x90°",0,10.14]
["Halton","PRA",800,3,198,null,null,null,null,"FläktGroup","Activent","500, 240°",0,13.52]
["Halton","PRA",800,4,280,null,null,null,null,"FläktGroup","Activent","500, 2x120°",0,13.52]
["Halton","PRA",800,5,393,null,null,null,null,"FläktGroup","Activent","500, 300°",0,16.899999999999999]
["Halton","PRA",800,6,570,null,null,null,null,"FläktGroup","Activent","500, 360°",0,20.28]
["Halton","PRA",1000,1,144,null,null,null,null,"FläktGroup","ATTD/ATTS","100 / 0xD1",0,6]
["Halton","PRA",1000,2,220,null,null,null,null,"FläktGroup","ATTD/ATTS","125 / 0xD1",0,10.1]
["Halton","PRA",1000,3,310,null,null,null,null,"FläktGroup","ATTD/ATTS","160 / 0xD1",0,17.100000000000001]
["Halton","PRA",1000,4,440,null,null,null,null,"FläktGroup","ATTD/ATTS","200 / 0xD1",0,27]
["Halton","PRA",1000,5,620,null,null,null,null,"FläktGroup","ATTD/ATTS","250 / 0xD1",0,40.9]
["Halton","PRA",1000,6,890,null,null,null,null,"FläktGroup","ATTD/ATTS","315 / 0xD1",0,65.900000000000006]
["Halton","PRA-OLD",80,1,0.86,null,null,null,null,"FläktGroup","ATTD/ATTS","100 / 1-7xD1",0,6.3]
["Halton","PRA-OLD",80,2,1.3,null,null,null,null,"FläktGroup","ATTD/ATTS","125 / 1-7xD1",0,10.6]
["Halton","PRA-OLD",80,3,2,null,null,null,null,"FläktGroup","ATTD/ATTS","160 / 1-7xD1",0,19.899999999999999]
["Halton","PRA-OLD",80,4,3.1,null,null,null,null,"FläktGroup","ATTD/ATTS","200 / 1-7xD1",0,30.8]
["Halton","PRA-OLD",80,5,4.7,null,null,null,null,"FläktGroup","ATTD/ATTS","250 / 1-7xD1",0,42.7]
["Halton","PRA-OLD",80,6,7.4,null,null,null,null,"FläktGroup","ATTD/ATTS","315 / 1-7xD1",0,67.2]
["Halton","PRA-OLD","1000-78->",0,182,null,null,null,null,"FläktGroup","ATTD/ATTS","100 / >7xD1",0,5.9]
["Halton","PRA-OLD","1000-78->","0,5",202,null,null,null,null,"FläktGroup","ATTD/ATTS","125 / >7xD1",0,10.1]
["Halton","PRA-OLD","1000-78->",1,236,null,null,null,null,"FläktGroup","ATTD/ATTS","160 / >7xD1",0,17.3]
["Halton","PRA-OLD","1000-78->","1,5",273,null,null,null,null,"FläktGroup","ATTD/ATTS","200 / >7xD1",0,27.9]
["Halton","PRA-OLD","1000-78->",2,313,null,null,null,null,"FläktGroup","ATTD/ATTS","250 / >7xD1",0,39.9]
["Halton","PRA-OLD","1000-78->","2,5",348,null,null,null,null,"FläktGroup","ATTD/ATTS","315 / >7xD1",0,64.099999999999994]
["Halton","PRA-OLD","1000-78->",3,405,null,null,null,null,"FläktGroup","DVHA","100",0,8]
["Halton","PRA-OLD","1000-78->","3,5",495,null,null,null,null,"FläktGroup","DVHA","125",0,13]
["Halton","PRA-OLD","1000-78->",4,585,null,null,null,null,"FläktGroup","DVHA","160",0,21]
["Halton","PRA-OLD","1000-78->","4,5",712,null,null,null,null,"FläktGroup","DVHA","200",0,38]
["Halton","PRA-OLD","1000-78->",5,875,null,null,null,null,"FläktGroup","DVHA","250",0,53]
["Halton","PRA-OLD","1000-78->","5,5",1080,null,null,null,null,"FläktGroup","DVHA","315",0,89]
["Halton","PRA-OLD","1000-78->",6,1340,null,null,null,null,"FläktGroup","DVHA","400",0,132]
["Halton","PRA-OLD","1000-84->",1,144,null,null,null,null,"FläktGroup","DVHA","500",0,208]
["Halton","PRA-OLD","1000-84->",2,220,null,null,null,null,"FläktGroup","DVKF","160 / <-03.01",0,25.3]
["Halton","PRA-OLD","1000-84->",3,310,null,null,null,null,"FläktGroup","DVKF","200 / <-03.01",0,38]
["Halton","PRA-OLD","1000-84->",4,440,null,null,null,null,"FläktGroup","DVKF","250 / <-03.01",0,63.5]
["Halton","PRA-OLD","1000-84->",5,620,null,null,null,null,"FläktGroup","DVKF","160 / 03.01 ->",0,21.5]
["Halton","PRA-OLD","1000-84->",6,890,null,null,null,null,"FläktGroup","DVKF","200 / 03.01 ->",0,36]
["Halton","PRA-OLD","100-78->",1,1,null,null,null,null,"FläktGroup","DVKF","250 / 03.01 ->",0,63.5]
["Halton","PRA-OLD","100-78->",2,1.4,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","80 - Tulo",1,6.1]
["Halton","PRA-OLD","100-78->",3,2.2000000000000002,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","80 - Tulo",2,4.0999999999999996]
["Halton","PRA-OLD","100-78->",4,3.4,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","80 - Tulo",3,3.2]
["Halton","PRA-OLD","100-78->",5,5.8,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","80 - Tulo",4,2.2999999999999998]
["Halton","PRA-OLD","100-78->",6,11.2,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","80 - Tulo",5,1.4]
["Halton","PRA-OLD","100-84->",1,1.8,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","80 - Tulo",6,0.9]
["Halton","PRA-OLD","100-84->",2,2.5499999999999998,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","80 - Tulo",7,0.6]
["Halton","PRA-OLD","100-84->",3,3.6,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","100 - Tulo",1,10.4]
["Halton","PRA-OLD","100-84->",4,5.0999999999999996,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","100 - Tulo",1.5,7.9]
["Halton","PRA-OLD","100-84->",5,7.1,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","100 - Tulo",2,7.5]
["Halton","PRA-OLD","100-84->",6,9.9,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","100 - Tulo",2.5,7.3]
["Halton","PRA-OLD","125-78->",1,1.8,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","100 - Tulo",3,6]
["Halton","PRA-OLD","125-78->",2,2,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","100 - Tulo",3.5,5.2]
["Halton","PRA-OLD","125-78->",3,3.1,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","100 - Tulo",4,4.5]
["Halton","PRA-OLD","125-78->",4,5,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","100 - Tulo",4.5,3.8]
["Halton","PRA-OLD","125-78->",5,8.6,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","100 - Tulo",5,3.4]
["Halton","PRA-OLD","125-78->",6,14.9,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","100 - Tulo",5.5,2.9]
["Halton","PRA-OLD","125-84->",1,2.6,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","100 - Tulo",6,2.5]
["Halton","PRA-OLD","125-84->",2,3.7,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","100 - Tulo",6.5,2.1]
["Halton","PRA-OLD","125-84->",3,5.2,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","100 - Tulo",7,1.7]
["Halton","PRA-OLD","125-84->",4,7.2,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","100 - Tulo",7.5,1.2]
["Halton","PRA-OLD","125-84->",5,10,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","100 - Tulo",8,0.9]
["Halton","PRA-OLD","125-84->",6,13.9,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","125 - Tulo",1,13.8]
["Halton","PRA-OLD","150-78->",1,1.8,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","125 - Tulo",1.5,10.4]
["Halton","PRA-OLD","150-78->",3,2.6,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","125 - Tulo",2,8.8000000000000007]
["Halton","PRA-OLD","150-78->",4,4,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","125 - Tulo",2.5,7.3]
["Halton","PRA-OLD","150-78->",5,5.8,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","125 - Tulo",3,6.5]
["Halton","PRA-OLD","150-78->",6,8.1999999999999993,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","125 - Tulo",3.5,5.5]
["Halton","PRA-OLD","150-78->",7,11.2,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","125 - Tulo",4,4.7]
["Halton","PRA-OLD","150-78->",8,15,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","125 - Tulo",4.5,4]
["Halton","PRA-OLD","150-78->",9,27.5,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","125 - Tulo",5,3.5]
["Halton","PRA-OLD","150-84->",1,3.8,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","125 - Tulo",5.5,3.1]
["Halton","PRA-OLD","150-84->",2,5.3,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","125 - Tulo",6,2.7]
["Halton","PRA-OLD","150-84->",3,7.5,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","125 - Tulo",6.5,2.2000000000000002]
["Halton","PRA-OLD","150-84->",4,10.4,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","125 - Tulo",7,1.5]
["Halton","PRA-OLD","150-84->",5,14.4,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","150 - Tulo",1,24.1]
["Halton","PRA-OLD","150-84->",6,19.600000000000001,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","150 - Tulo",1.5,20]
["Halton","PRA-OLD","160-78->",1,2.2999999999999998,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","150 - Tulo",2,16.5]
["Halton","PRA-OLD","160-78->",2,2.8,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","150 - Tulo",2.5,14.9]
["Halton","PRA-OLD","160-78->",3,3.5,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","150 - Tulo",3,13.4]
["Halton","PRA-OLD","160-78->",4,4.7,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","150 - Tulo",3.5,12]
["Halton","PRA-OLD","160-78->",5,6.5,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","150 - Tulo",4,11]
["Halton","PRA-OLD","160-78->",6,9.3000000000000007,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","150 - Tulo",4.5,10]
["Halton","PRA-OLD","160-78->",7,12.7,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","150 - Tulo",5,8.9]
["Halton","PRA-OLD","160-78->",8,18.2,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","150 - Tulo",5.5,7.9]
["Halton","PRA-OLD","160-78->",9,27.5,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","150 - Tulo",6,6.9]
["Halton","PRA-OLD","160-84->",1,4.5,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","150 - Tulo",6.5,6]
["Halton","PRA-OLD","160-84->",2,6.3,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","150 - Tulo",7,5.2]
["Halton","PRA-OLD","160-84->",3,8.6999999999999993,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","150 - Tulo",7.5,4.4000000000000004]
["Halton","PRA-OLD","160-84->",4,11.8,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","150 - Tulo",8,3.7]
["Halton","PRA-OLD","160-84->",5,16.2,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","160- Tulo",1,22.1]
["Halton","PRA-OLD","160-84->",6,22.4,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","160- Tulo",1.5,17.2]
["Halton","PRA-OLD","200-78->",1,3.7,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","160- Tulo",2,14.8]
["Halton","PRA-OLD","200-78->",3,4,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","160- Tulo",2.5,13.4]
["Halton","PRA-OLD","200-78->",4,5.0999999999999996,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","160- Tulo",3,12.5]
["Halton","PRA-OLD","200-78->",5,6.9,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","160- Tulo",3.5,11.5]
["Halton","PRA-OLD","200-78->",6,9,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","160- Tulo",4,10.7]
["Halton","PRA-OLD","200-78->",7,12.5,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","160- Tulo",4.5,9.5]
["Halton","PRA-OLD","200-78->",8,16.100000000000001,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","160- Tulo",5,8.5]
["Halton","PRA-OLD","200-78->",9,22,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","160- Tulo",5.5,7.5]
["Halton","PRA-OLD","200-78->",10,30.5,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","160- Tulo",6,6.8]
["Halton","PRA-OLD","200-84->",1,6.6,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","160- Tulo",6.5,5.6]
["Halton","PRA-OLD","200-84->",2,9.1999999999999993,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","160- Tulo",7,4.9000000000000004]
["Halton","PRA-OLD","200-84->",3,13,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","160- Tulo",7.5,4]
["Halton","PRA-OLD","200-84->",4,18.100000000000001,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","160- Tulo",8,3.5]
["Halton","PRA-OLD","200-84->",5,25.3,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","200-Tulo",1,44.2]
["Halton","PRA-OLD","200-84->",6,35,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","200-Tulo",1.5,36.6]
["Halton","PRA-OLD","250-78->",1,5,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","200-Tulo",2,30.9]
["Halton","PRA-OLD","250-78->",3,8,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","200-Tulo",2.5,26.9]
["Halton","PRA-OLD","250-78->",4,10,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","200-Tulo",3,23.2]
["Halton","PRA-OLD","250-78->",5,14.5,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","200-Tulo",3.5,20.6]
["Halton","PRA-OLD","250-78->",6,21,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","200-Tulo",4,18.2]
["Halton","PRA-OLD","250-78->",7,29,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","200-Tulo",4.5,15.9]
["Halton","PRA-OLD","250-78->",8,36,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","200-Tulo",5,14]
["Halton","PRA-OLD","250-78->",9,50,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","200-Tulo",5.5,12.3]
["Halton","PRA-OLD","250-78->",10,65,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","200-Tulo",6,11]
["Halton","PRA-OLD","250-78->",11,80,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","200-Tulo",6.5,9.6]
["Halton","PRA-OLD","250-84->",1,9.6999999999999993,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","200-Tulo",7,8.4]
["Halton","PRA-OLD","250-84->",2,13.8,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","200-Tulo",7.5,6.5]
["Halton","PRA-OLD","250-84->",3,19.399999999999999,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","200-Tulo",8,5]
["Halton","PRA-OLD","250-84->",4,26.8,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","250-Tulo",1,64.400000000000006]
["Halton","PRA-OLD","250-84->",5,37.5,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","250-Tulo",1.5,53.5]
["Halton","PRA-OLD","250-84->",6,52,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","250-Tulo",2,45.6]
["Halton","PRA-OLD","300-78->",1,7.9,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","250-Tulo",2.5,41.8]
["Halton","PRA-OLD","300-78->",3,10.4,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","250-Tulo",3,38.700000000000003]
["Halton","PRA-OLD","300-78->",4,14.5,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","250-Tulo",3.5,34.5]
["Halton","PRA-OLD","300-78->",5,20.5,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","250-Tulo",4,30.7]
["Halton","PRA-OLD","300-78->",6,27.5,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","250-Tulo",4.5,27.3]
["Halton","PRA-OLD","300-78->",7,39,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","250-Tulo",5,24.1]
["Halton","PRA-OLD","300-78->",8,52.5,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","250-Tulo",5.5,21.4]
["Halton","PRA-OLD","300-78->",9,72.5,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","250-Tulo",6,18.399999999999999]
["Halton","PRA-OLD","300-78->",10,97.5,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","250-Tulo",6.5,15.8]
["Halton","PRA-OLD","300-78->",11,128,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","250-Tulo",7,12.8]
["Halton","PRA-OLD","300-78->",12,156.5,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","250-Tulo",7.5,10.9]
["Halton","PRA-OLD","300-84->",1,15.5,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","250-Tulo",8,8.9]
["Halton","PRA-OLD","300-84->",2,21.5,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","315-Tulo",1,118]
["Halton","PRA-OLD","300-84->",3,30,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","315-Tulo",1.5,88.3]
["Halton","PRA-OLD","300-84->",4,41.5,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","315-Tulo",2,70]
["Halton","PRA-OLD","300-84->",5,58.5,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","315-Tulo",2.5,64.5]
["Halton","PRA-OLD","300-84->",6,81.5,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","315-Tulo",3,58.7]
["Halton","PRA-OLD","315-78->",1,10,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","315-Tulo",3.5,53]
["Halton","PRA-OLD","315-78->",3,12,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","315-Tulo",4,45.1]
["Halton","PRA-OLD","315-78->",4,16,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","315-Tulo",4.5,42.4]
["Halton","PRA-OLD","315-78->",5,21,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","315-Tulo",5,37]
["Halton","PRA-OLD","315-78->",6,29,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","315-Tulo",5.5,33.299999999999997]
["Halton","PRA-OLD","315-78->",7,37,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","315-Tulo",6,30]
["Halton","PRA-OLD","315-78->",8,49,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","315-Tulo",6.5,25.9]
["Halton","PRA-OLD","315-78->",9,65,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","315-Tulo",7,21.8]
["Halton","PRA-OLD","315-78->",10,90,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","315-Tulo",7.5,19]
["Halton","PRA-OLD","315-78->",11,145,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","315-Tulo",8,15.8]
["Halton","PRA-OLD","315-84->",1,16.2,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","400-Tulo",1,131]
["Halton","PRA-OLD","315-84->",2,22.5,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","400-Tulo",1.5,119.9]
["Halton","PRA-OLD","315-84->",3,31.5,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","400-Tulo",2,102]
["Halton","PRA-OLD","315-84->",4,44,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","400-Tulo",2.5,97.7]
["Halton","PRA-OLD","315-84->",5,61,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","400-Tulo",3,88.3]
["Halton","PRA-OLD","315-84->",6,86,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","400-Tulo",3.5,76.2]
["Halton","PRA-OLD","350-78->",0,8.1,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","400-Tulo",4,67.3]
["Halton","PRA-OLD","350-78->","0,5",12,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","400-Tulo",4.5,59.6]
["Halton","PRA-OLD","350-78->",1,16,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","400-Tulo",5,52.7]
["Halton","PRA-OLD","350-78->","1,5",26.5,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","400-Tulo",5.5,43.7]
["Halton","PRA-OLD","350-78->",2,47.5,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","400-Tulo",6,38.5]
["Halton","PRA-OLD","350-78->","2,5",82,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","400-Tulo",6.5,34.700000000000003]
["Halton","PRA-OLD","350-78->",3,200,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","400-Tulo",7,28.4]
["Halton","PRA-OLD","350-84->",1,17.3,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","400-Tulo",7.5,19.100000000000001]
["Halton","PRA-OLD","350-84->",2,24.5,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","400-Tulo",8,15.5]
["Halton","PRA-OLD","350-84->",3,35.4,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","500-Tulo",1,230]
["Halton","PRA-OLD","350-84->",4,50,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","500-Tulo",1.5,208.1]
["Halton","PRA-OLD","350-84->",5,70.7,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","500-Tulo",2,177]
["Halton","PRA-OLD","350-84->",6,100,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","500-Tulo",2.5,161.5]
["Halton","PRA-OLD","400-78->","0,5",19.8,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","500-Tulo",3,146]
["Halton","PRA-OLD","400-78->",1,27,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","500-Tulo",3.5,126.8]
["Halton","PRA-OLD","400-78->","1,5",37.5,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","500-Tulo",4,112]
["Halton","PRA-OLD","400-78->",2,54,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","500-Tulo",4.5,100.1]
["Halton","PRA-OLD","400-78->","2,5",82,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","500-Tulo",5,88.5]
["Halton","PRA-OLD","400-78->",3,132,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","500-Tulo",5.5,75.599999999999994]
["Halton","PRA-OLD","400-78->","3,5",225,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","500-Tulo",6,66.599999999999994]
["Halton","PRA-OLD","400-84->",1,20.5,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","500-Tulo",6.5,58.7]
["Halton","PRA-OLD","400-84->",2,26.5,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","500-Tulo",7,48]
["Halton","PRA-OLD","400-84->",3,36,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","500-Tulo",7.5,37]
["Halton","PRA-OLD","400-84->",4,55,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","500-Tulo",8,30]
["Halton","PRA-OLD","400-84->",5,86,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","630-Tulo",1,451]
["Halton","PRA-OLD","400-84->",6,137,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","630-Tulo",1.5,349.1]
["Halton","PRA-OLD","500-78->","0,5",27.5,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","630-Tulo",2,297]
["Halton","PRA-OLD","500-78->",1,39.5,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","630-Tulo",2.5,263.3]
["Halton","PRA-OLD","500-78->","1,5",59.5,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","630-Tulo",3,238]
["Halton","PRA-OLD","500-78->",2,88,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","630-Tulo",3.5,191.3]
["Halton","PRA-OLD","500-78->","2,5",128,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","630-Tulo",4,169]
["Halton","PRA-OLD","500-78->",3,180,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","630-Tulo",4.5,143.6]
["Halton","PRA-OLD","500-78->","3,5",260,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","630-Tulo",5,127]
["Halton","PRA-OLD","500-84->","0,5",41,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","630-Tulo",5.5,104]
["Halton","PRA-OLD","500-84->",1,63,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","630-Tulo",6,91.6]
["Halton","PRA-OLD","500-84->","1,5",89,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","630-Tulo",6.5,76.8]
["Halton","PRA-OLD","500-84->",2,120,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","630-Tulo",7,62.8]
["Halton","PRA-OLD","500-84->","2,5",155,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","630-Tulo",7.5,43.2]
["Halton","PRA-OLD","500-84->",3,205,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","630-Tulo",8,35.1]
["Halton","PRA-OLD","500-84->","3,5",285,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","800 - Tulo",1,489]
["Halton","PRA-OLD","500-84->",4,408,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","800 - Tulo",1.5,472.6]
["Halton","PRA-OLD","500-84->","4,5",633,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","800 - Tulo",2,402]
["Halton","PRA-OLD","600-78->","0,5",19.8,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","800 - Tulo",2.5,380.6]
["Halton","PRA-OLD","600-78->",1,27,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","800 - Tulo",3,344]
["Halton","PRA-OLD","600-78->","1,5",37.5,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","800 - Tulo",3.5,302.2]
["Halton","PRA-OLD","600-78->",2,54,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","800 - Tulo",4,267]
["Halton","PRA-OLD","600-78->","2,5",82,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","800 - Tulo",4.5,245.4]
["Halton","PRA-OLD","600-78->",3,132,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","800 - Tulo",5,217]
["Halton","PRA-OLD","600-78->","3,5",225,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","800 - Tulo",5.5,193]
["Halton","PRA-OLD","600-84->",1,20.5,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","800 - Tulo",6,170]
["Halton","PRA-OLD","600-84->",2,26.5,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","800 - Tulo",6.5,149.30000000000001]
["Halton","PRA-OLD","600-84->",3,36,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","800 - Tulo",7,122]
["Halton","PRA-OLD","600-84->",4,55,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","800 - Tulo",7.5,90.8]
["Halton","PRA-OLD","600-84->",5,86,null,null,null,null,"FläktGroup","IRIS","800 - Tulo",8,73.7]
["Halton","PRA-OLD","600-84->",6,137,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","100 / 180° pelti",2,0.9]
["Halton","PRA-OLD","630-78->","0,5",41.5,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","100 / 180° pelti",3,1.2]
["Halton","PRA-OLD","630-78->",1,64,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","100 / 180° pelti",4,1.5]
["Halton","PRA-OLD","630-78->","1,5",91,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","100 / 180° pelti",5,1.7]
["Halton","PRA-OLD","630-78->",2,119,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","100 / 180° pelti",6,1.9]
["Halton","PRA-OLD","630-78->","2,5",151,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","100 / 180° pelti",7,2.0299999999999998]
["Halton","PRA-OLD","630-78->",3,203,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","100 / 180° pelti",8,2.17]
["Halton","PRA-OLD","630-78->","3,5",265,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","100 / 180° pelti",9,2.2999999999999998]
["Halton","PRA-OLD","630-78->",4,405,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","100 / 180° pelti",10,2.4700000000000002]
["Halton","PRA-OLD","630-78->","4,5",566,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","100 / 180° pelti",11,2.63]
["Halton","PRA-OLD","630-84->",1,65,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","100 / 180° pelti",12,2.8]
["Halton","PRA-OLD","630-84->",2,90,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","100 / 180° pelti",13,2.97]
["Halton","PRA-OLD","630-84->",3,115,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","100 / 180° pelti",14,3.14]
["Halton","PRA-OLD","630-84->",4,154,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","100 / 180° pelti",15,3.3]
["Halton","PRA-OLD","630-84->",5,202,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","100 / 180° muovi",2,1]
["Halton","PRA-OLD","630-84->",6,265,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","100 / 180° muovi",3,1.3]
["Halton","PRA-OLD","800-78->",0,133,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","100 / 180° muovi",4,1.6]
["Halton","PRA-OLD","800-78->","0,5",160,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","100 / 180° muovi",5,1.95]
["Halton","PRA-OLD","800-78->",1,183,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","100 / 180° muovi",6,2.2999999999999998]
["Halton","PRA-OLD","800-78->","1,5",218,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","100 / 180° muovi",7,2.5]
["Halton","PRA-OLD","800-78->",2,255,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","100 / 180° muovi",8,2.7]
["Halton","PRA-OLD","800-78->","2,5",313,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","100 / 180° muovi",9,2.9]
["Halton","PRA-OLD","800-78->",3,395,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","100 / 180° muovi",10,3.03]
["Halton","PRA-OLD","800-78->","3,5",466,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","100 / 180° muovi",11,3.16]
["Halton","PRA-OLD","800-78->",4,600,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","100 / 180° muovi",12,3.3]
["Halton","PRA-OLD","800-78->","4,5",790,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","100 / 180° muovi",13,3.4]
["Halton","PRA-OLD","800-78->",5,1000,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","100 / 180° muovi",14,3.5]
["Halton","PRA-OLD","800-84->",1,98,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","100 / 180° muovi",15,3.6]
["Halton","PRA-OLD","800-84->",2,137,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","100 / 360°",2,1.1000000000000001]
["Halton","PRA-OLD","800-84->",3,198,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","100 / 360°",3,1.55]
["Halton","PRA-OLD","800-84->",4,280,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","100 / 360°",4,2]
["Halton","PRA-OLD","800-84->",5,393,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","100 / 360°",5,2.35]
["Halton","PRA-OLD","800-84->",6,570,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","100 / 360°",6,2.7]
["Halton","PRI/E-AGC","200x100",0,0,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","100 / 360°",7,3.13]
["Halton","PRI/E-AGC","300x100",0,17.899999999999999,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","100 / 360°",8,3.56]
["Halton","PRI/E-AGC","300x150",0,0,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","100 / 360°",9,4]
["Halton","PRI/E-AGC","400x100",0,0,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","100 / 360°",10,4.37]
["Halton","PRI/E-AGC","400x150",0,40.5,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","100 / 360°",11,4.74]
["Halton","PRI/E-AGC","400x200",0,58,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","100 / 360°",12,5.0999999999999996]
["Halton","PRI/E-AGC","500x100",0,30.8,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","125 / 180° pelti",4,2]
["Halton","PRI/E-AGC","500x150",0,0,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","125 / 180° pelti",5,2.2999999999999998]
["Halton","PRI/E-AGC","500x200",0,71.7,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","125 / 180° pelti",6,2.6]
["Halton","PRI/E-AGC","600x150",0,0,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","125 / 180° pelti",7,2.83]
["Halton","PRI/E-AGC","600x200",0,88.9,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","125 / 180° pelti",8,3.06]
["Halton","PRI/E-AGC","800x150",0,0,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","125 / 180° pelti",9,3.3]
["Halton","PRI/E-AGC","800x200",0,0,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","125 / 180° pelti",10,3.47]
["Halton","PRI/E-ALE","200x100",0,9.9,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","125 / 180° pelti",11,3.63]
["Halton","PRI/E-ALE","300x100",0,14.2,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","125 / 180° pelti",12,3.8]
["Halton","PRI/E-ALE","300x150",0,21.9,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","125 / 180° pelti",13,4]
["Halton","PRI/E-ALE","400x100",0,18.3,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","125 / 180° pelti",14,4.2]
["Halton","PRI/E-ALE","400x150",0,30.7,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","125 / 180° pelti",15,4.4000000000000004]
["Halton","PRI/E-ALE","400x200",0,39.9,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","125 / 180° muovi",4,1.9]
["Halton","PRI/E-ALE","500x100",0,19.100000000000001,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","125 / 180° muovi",5,2.25]
["Halton","PRI/E-ALE","500x150",0,39,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","125 / 180° muovi",6,2.6]
["Halton","PRI/E-ALE","500x200",0,62.9,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","125 / 180° muovi",7,2.87]
["Halton","PRI/E-ALE","600x150",0,52.6,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","125 / 180° muovi",8,3.14]
["Halton","PRI/E-ALE","600x200",0,72.3,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","125 / 180° muovi",9,3.4]
["Halton","PRI/E-ALE","800x150",0,54.9,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","125 / 180° muovi",10,3.63]
["Halton","PRI/E-ALE","800x200",0,84.2,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","125 / 180° muovi",11,3.86]
["Halton","PRI/E-WDD","200x100",0,12.4,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","125 / 180° muovi",12,4.0999999999999996]
["Halton","PRI/E-WDD","300x100",0,19.7,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","125 / 180° muovi",13,4.2]
["Halton","PRI/E-WDD","300x150",0,31.1,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","125 / 180° muovi",14,4.3]
["Halton","PRI/E-WDD","400x100",0,26.9,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","125 / 180° muovi",15,4.4000000000000004]
["Halton","PRI/E-WDD","400x150",0,43.3,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","125 / 360°",4,2.2000000000000002]
["Halton","PRI/E-WDD","400x200",0,53.7,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","125 / 360°",5,2.65]
["Halton","PRI/E-WDD","500x100",0,33.1,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","125 / 360°",6,3.1]
["Halton","PRI/E-WDD","500x150",0,54.5,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","125 / 360°",7,3.47]
["Halton","PRI/E-WDD","500x200",0,65.3,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","125 / 360°",8,3.84]
["Halton","PRI/E-WDD","600x150",0,61.9,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","125 / 360°",9,4.2]
["Halton","PRI/E-WDD","600x200",0,85.6,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","125 / 360°",10,4.63]
["Halton","PRI/E-WDD","800x150",0,86.9,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","125 / 360°",11,5.0599999999999996]
["Halton","PRI/E-WDD","800x200",0,116.4,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","125 / 360°",12,5.5]
["Halton","PRI/S->3xD","200x100",0,10.1,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","125 / 360°",13,6]
["Halton","PRI/S->3xD","300x100",0,17,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","125 / 360°",14,6.5]
["Halton","PRI/S->3xD","300x150",0,27.8,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","125 / 360°",15,7]
["Halton","PRI/S->3xD","400x100",0,17,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","160 / 180° pelti",4,2.7]
["Halton","PRI/S->3xD","400x150",0,47.2,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","160 / 180° pelti",5,3.05]
["Halton","PRI/S->3xD","400x200",0,51.2,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","160 / 180° pelti",6,3.4]
["Halton","PRI/S->3xD","500x100",0,27.7,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","160 / 180° pelti",7,3.75]
["Halton","PRI/S->3xD","500x150",0,46.2,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","160 / 180° pelti",8,4.0999999999999996]
["Halton","PRI/S->3xD","500x200",0,92.9,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","160 / 180° pelti",9,4.45]
["Halton","PRI/S->3xD","600x150",0,45.8,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","160 / 180° pelti",10,4.8]
["Halton","PRI/S->3xD","600x200",0,82.7,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","160 / 180° pelti",11,5]
["Halton","PRI/S->3xD","800x150",0,80.8,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","160 / 180° pelti",12,5.2]
["Halton","PRI/S->3xD","800x200",0,79.3,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","160 / 180° pelti",13,5.4]
["Halton","PRI/S-min3xD","200x100",0,12.6,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","160 / 180° pelti",14,5.6]
["Halton","PRI/S-min3xD","300x100",0,21.7,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","160 / 180° pelti",15,5.8]
["Halton","PRI/S-min3xD","300x150",0,33.9,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","160 / 180° pelti",16,6.04]
["Halton","PRI/S-min3xD","400x100",0,21.7,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","160 / 180° pelti",17,6.28]
["Halton","PRI/S-min3xD","400x150",0,55.5,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","160 / 180° pelti",18,6.52]
["Halton","PRI/S-min3xD","400x200",0,55.5,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","160 / 180° pelti",19,6.76]
["Halton","PRI/S-min3xD","500x100",0,33.9,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","160 / 180° pelti",20,7]
["Halton","PRI/S-min3xD","500x150",0,50.1,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","160 / 180° muovi",4,2.2999999999999998]
["Halton","PRI/S-min3xD","500x200",0,83.3,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","160 / 180° muovi",5,2.8]
["Halton","PRI/S-min3xD","600x150",0,51.1,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","160 / 180° muovi",6,3.3]
["Halton","PRI/S-min3xD","600x200",0,93.1,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","160 / 180° muovi",7,3.6]
["Halton","PRI/S-min3xD","800x150",0,83.3,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","160 / 180° muovi",8,3.9]
["Halton","PRI/S-min3xD","800x200",0,83.3,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","160 / 180° muovi",9,4.2]
["Halton","PRL-P/ALE","200x100",0,9.1999999999999993,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","160 / 180° muovi",10,4.5]
["Halton","PRL-P/ALE","300x100",0,14.3,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","160 / 180° muovi",11,4.88]
["Halton","PRL-P/ALE","300x150",0,23.8,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","160 / 180° muovi",12,5.26]
["Halton","PRL-P/ALE","400x100",0,20.2,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","160 / 180° muovi",13,5.64]
["Halton","PRL-P/ALE","400x150",0,30.4,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","160 / 180° muovi",14,6.02]
["Halton","PRL-P/ALE","400x200",0,42.9,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","160 / 180° muovi",15,6.4]
["Halton","PRL-P/ALE","500x100",0,25.8,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","160 / 180° muovi",16,6.56]
["Halton","PRL-P/ALE","500x150",0,38.6,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","160 / 180° muovi",17,6.72]
["Halton","PRL-P/ALE","500x200",0,56.1,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","160 / 180° muovi",18,6.88]
["Halton","PRL-P/ALE","800x150",0,67.099999999999994,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","160 / 180° muovi",19,7.04]
["Halton","PRL-P/ALE","800x200",0,92.4,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","160 / 180° muovi",20,7.2]
["Halton","PRL-P/WDD","200x100",0,13.4,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","160 / 360°",4,3]
["Halton","PRL-P/WDD","300x100",0,19.7,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","160 / 360°",5,3.6]
["Halton","PRL-P/WDD","300x150",0,32.700000000000003,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","160 / 360°",6,4.2]
["Halton","PRL-P/WDD","400x100",0,26.6,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","160 / 360°",7,4.75]
["Halton","PRL-P/WDD","400x150",0,39.9,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","160 / 360°",8,5.3]
["Halton","PRL-P/WDD","400x200",0,58.6,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","160 / 360°",9,5.85]
["Halton","PRL-P/WDD","500x100",0,34.799999999999997,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","160 / 360°",10,6.4]
["Halton","PRL-P/WDD","500x150",0,52.3,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","160 / 360°",11,6.9]
["Halton","PRL-P/WDD","500x200",0,77.7,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","160 / 360°",12,7.4]
["Halton","PRL-P/WDD","800x150",0,94.4,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","160 / 360°",13,7.9]
["Halton","PRL-P/WDD","800x200",0,130.80000000000001,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","160 / 360°",14,8.4]
["Halton","TBV",100,0,8.8000000000000007,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","160 / 360°",15,8.9]
["Halton","TBV",125,0,21.8,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","160 / 360°",16,9.36]
["Halton","TBV",160,0,21.8,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","160 / 360°",17,9.82]
["Halton","TBV",200,0,51.2,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","160 / 360°",18,10.28]
["Halton","TBV",250,0,53.2,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","160 / 360°",19,10.74]
["Halton","TCV",100,0,8.6999999999999993,null,null,null,null,"FläktGroup","KTS","160 / 360°",20,11.2]
["Halton","TCV",100,0,"8,7  ",null,null,null,null,"FläktGroup","STQA","100",2,0.6]
["Halton","TCV",125,0,21.6,null,null,null,null,"FläktGroup","STQA","100",3,0.9]
["Halton","TCV",125,0,"21,6 ",null,null,null,null,"FläktGroup","STQA","100",4,1.2]
["Halton","TCV",160,0,21.6,null,null,null,null,"FläktGroup","STQA","100",5,1.5]
["Halton","TCV",160,0,"21,6 ",null,null,null,null,"FläktGroup","STQA","100",6,1.8]
["Halton","TCV",200,0,53.1,null,null,null,null,"FläktGroup","STQA","100",7,2.1]
["Halton","TCV",200,0,"53,1 ",null,null,null,null,"FläktGroup","STQA","100",8,2.4]
["Halton","TCV",250,0,53.1,null,null,null,null,"FläktGroup","STQA","100",9,2.7]
["Halton","TCV",250,0,"53,1 ",null,null,null,null,"FläktGroup","STQA","100",10,3]
["Halton","TLB/C",100,0,8.1999999999999993,null,null,null,null,"FläktGroup","STQA","100",11,3.3]
["Halton","TLB/C",125,0,9.6999999999999993,null,null,null,null,"FläktGroup","STQA","100",12,3.6]
["Halton","TLB/C",160,0,12.1,null,null,null,null,"FläktGroup","STQA","100",13,3.9]
["Halton","TLB/C",200,0,21.5,null,null,null,null,"FläktGroup","STQA","100",14,4.2]
["Halton","TLB/C",250,0,31.1,null,null,null,null,"FläktGroup","STQA","125",2,0.6]
["Halton","TLB/F",100,0,8.1999999999999993,null,null,null,null,"FläktGroup","STQA","125",3,0.9]
["Halton","TLB/F",125,0,9.1999999999999993,null,null,null,null,"FläktGroup","STQA","125",4,1.2]
["Halton","TLB/F",160,0,13.4,null,null,null,null,"FläktGroup","STQA","125",5,1.5]
["Halton","TLB/F",200,0,23.5,null,null,null,null,"FläktGroup","STQA","125",6,1.8]
["Halton","TLB-POISTO",100,0,5.0999999999999996,null,null,null,null,"FläktGroup","STQA","125",7,2.1]
["Halton","TLB-POISTO",125,0,8.1999999999999993,null,null,null,null,"FläktGroup","STQA","125",8,2.4]
["Halton","TLB-POISTO",160,0,9.6999999999999993,null,null,null,null,"FläktGroup","STQA","125",9,2.7]
["Halton","TLB-POISTO",200,0,12.1,null,null,null,null,"FläktGroup","STQA","125",10,3]
["Halton","TLB-POISTO",250,0,21.5,null,null,null,null,"FläktGroup","STQA","125",11,3.3]
["Halton","TLC-POISTO",80,0,5.2,null,null,null,null,"FläktGroup","STQA","125",12,3.6]
["Halton","TLC-POISTO",100,0,8.1999999999999993,null,null,null,null,"FläktGroup","STQA","125",13,3.9]
["Halton","TLC-POISTO",125,0,9.1999999999999993,null,null,null,null,"FläktGroup","STQA","125",14,4.2]
["Halton","TLC-POISTO",160,0,13.4,null,null,null,null,"FläktGroup","SVQ (narut)","100 / 30 mm",0,6.8]
["Halton","TLC-POISTO",200,0,23.5,null,null,null,null,"FläktGroup","SVQ (narut)","125 / 30 mm",0,11.8]
["Halton","ULA ","100/90°käyrä",3,1.44,null,null,null,null,"FläktGroup","SVQ (narut)","160 / 30 mm",0,16.2]
["Halton","ULA ","100/90°käyrä",4,1.84,null,null,null,null,"FläktGroup","SVQ (narut)","200 / 30 mm",0,27.1]
["Halton","ULA ","100/90°käyrä",5,2.2400000000000002,null,null,null,null,"FläktGroup","SVQ (narut)","100 / 0 mm",0,5.8]
["Halton","ULA ","100/90°käyrä",6,2.64,null,null,null,null,"FläktGroup","SVQ (narut)","125 / 0 mm",0,9.6999999999999993]
["Halton","ULA ","100/90°käyrä",7,2.93,null,null,null,null,"FläktGroup","SVQ (narut)","160  / 0 mm",0,14.4]
["Halton","ULA ","100/90°käyrä",8,3.23,null,null,null,null,"FläktGroup","SVQ (narut)","200 / 0 mm",0,24.7]
["Halton","ULA ","100/90°käyrä",9,3.52,null,null,null,null,"FläktGroup","SVQ (vaijeri)","100",0,7.4]
["Halton","ULA ","100/90°käyrä",10,3.73,null,null,null,null,"FläktGroup","SVQ (vaijeri)","125",0,13]
["Halton","ULA ","100/90°käyrä",11,3.93,null,null,null,null,"FläktGroup","SVQ (vaijeri)","160",0,25.3]
["Halton","ULA ","100/90°käyrä",12,4.1399999999999997,null,null,null,null,"FläktGroup","SVQ (vaijeri)","200",0,38]
["Halton","ULA ","100/kanava",3,1.43,null,null,null,null,"FläktGroup","SVQ (vaijeri)","100 / 03.2001 ->",0,7.4]
["Halton","ULA ","100/kanava",4,1.83,null,null,null,null,"FläktGroup","SVQ (vaijeri)","125 / 03.2001 ->",0,13]
["Halton","ULA ","100/kanava",5,2.23,null,null,null,null,"FläktGroup","SVQ (vaijeri)","160 / 03.2001 ->",0,21.5]
["Halton","ULA ","100/kanava",6,2.63,null,null,null,null,"FläktGroup","SVQ (vaijeri)","200 / 03.2001 ->",0,36]
["Halton","ULA ","100/kanava",7,2.93,null,null,null,null,"FläktGroup","SVQ (vaijeri)","100 / 03.2003 ->",0,7.4]
["Halton","ULA ","100/kanava",8,3.22,null,null,null,null,"FläktGroup","SVQ (vaijeri)","125 / 03.2003 ->",0,13]
["Halton","ULA ","100/kanava",9,3.52,null,null,null,null,"FläktGroup","SVQ (vaijeri)","160 / 03.2003 ->",0,15.9]
["Halton","ULA ","100/kanava",10,3.73,null,null,null,null,"FläktGroup","SVQ (vaijeri)","200 / 03.2003 ->",0,24.5]
["Halton","ULA ","100/kanava",11,3.95,null,null,null,null,"FläktGroup","TG 10.2011->","125, 200x100 / 0xD",0,10.1]
["Halton","ULA ","100/kanava",12,4.16,null,null,null,null,"FläktGroup","TG 10.2011->","160, 300x100 / 0xD",0,17.100000000000001]
["Halton","ULA ","100/t-haara",3,1.45,null,null,null,null,"FläktGroup","TG 10.2011->","160, 400x100 / 0xD",0,17.100000000000001]
["Halton","ULA ","100/t-haara",4,1.84,null,null,null,null,"FläktGroup","TG 10.2011->","200, 500x100 / 0xD",0,27]
["Halton","ULA ","100/t-haara",5,2.2400000000000002,null,null,null,null,"FläktGroup","TG 10.2011->","250, 600x100 / 0xD",0,40.9]
["Halton","ULA ","100/t-haara",6,2.63,null,null,null,null,"FläktGroup","TG 10.2011->","250, 800x100 / 0xD",0,40.9]
["Halton","ULA ","100/t-haara",7,2.93,null,null,null,null,"FläktGroup","TG 10.2011->","250, 1000x100 / 0xD",0,40.9]
["Halton","ULA ","100/t-haara",8,3.23,null,null,null,null,"FläktGroup","TG 10.2011->","200, 300x150 / 0xD",0,27]
["Halton","ULA ","100/t-haara",9,3.53,null,null,null,null,"FläktGroup","TG 10.2011->","250, 400x150 / 0xD",0,40.9]
["Halton","ULA ","100/t-haara",10,3.74,null,null,null,null,"FläktGroup","TG 10.2011->","250, 500x150 / 0xD",0,40.9]
["Halton","ULA ","100/t-haara",11,3.96,null,null,null,null,"FläktGroup","TG 10.2011->","250, 600x150 / 0xD",0,40.9]
["Halton","ULA ","100/t-haara",12,4.17,null,null,null,null,"FläktGroup","TG 10.2011->","315, 800x150 / 0xD",0,65.900000000000006]
["Halton","ULA ","125/90°käyrä",3,1.65,null,null,null,null,"FläktGroup","TG 10.2011->","315, 1000x150 / 0xD",0,65.900000000000006]
["Halton","ULA ","125/90°käyrä",4,2.1,null,null,null,null,"FläktGroup","TG 10.2011->","250, 400x200 / 0xD",0,40.9]
["Halton","ULA ","125/90°käyrä",5,2.54,null,null,null,null,"FläktGroup","TG 10.2011->","315, 500x200 / 0xD",0,65.900000000000006]
["Halton","ULA ","125/90°käyrä",6,2.99,null,null,null,null,"FläktGroup","TG 10.2011->","315, 600x200 / 0xD",0,65.900000000000006]
["Halton","ULA ","125/90°käyrä",7,3.31,null,null,null,null,"FläktGroup","TG 10.2011->","315, 800x200 / 0xD",0,65.900000000000006]
["Halton","ULA ","125/90°käyrä",8,3.64,null,null,null,null,"FläktGroup","TG 10.2011->","315, 1000x200 / 0xD",0,65.900000000000006]
["Halton","ULA ","125/90°käyrä",9,3.96,null,null,null,null,"FläktGroup","TG 10.2011->","125, 200x100 / 1-7xD",0,10.6]
["Halton","ULA ","125/90°käyrä",10,4.28,null,null,null,null,"FläktGroup","TG 10.2011->","160, 300x100 / 1-7xD",0,19.899999999999999]
["Halton","ULA ","125/90°käyrä",11,4.59,null,null,null,null,"FläktGroup","TG 10.2011->","160, 400x100 / 1-7xD",0,19.899999999999999]
["Halton","ULA ","125/90°käyrä",12,4.91,null,null,null,null,"FläktGroup","TG 10.2011->","200, 500x100 / 1-7xD",0,30.8]
["Halton","ULA ","125/90°käyrä",13,5.22,null,null,null,null,"FläktGroup","TG 10.2011->","250, 600x100 / 1-7xD",0,42.7]
["Halton","ULA ","125/90°käyrä",14,5.54,null,null,null,null,"FläktGroup","TG 10.2011->","250, 800x100 / 1-7xD",0,42.7]
["Halton","ULA ","125/90°käyrä",15,5.85,null,null,null,null,"FläktGroup","TG 10.2011->","250, 1000x100 / 1-7xD",0,42.7]
["Halton","ULA ","125/kanava",3,1.65,null,null,null,null,"FläktGroup","TG 10.2011->","200, 300x150 / 1-7xD",0,30.8]
["Halton","ULA ","125/kanava",4,2.1,null,null,null,null,"FläktGroup","TG 10.2011->","250, 400x150 / 1-7xD",0,42.7]
["Halton","ULA ","125/kanava",5,2.54,null,null,null,null,"FläktGroup","TG 10.2011->","250, 500x150 / 1-7xD",0,42.7]
["Halton","ULA ","125/kanava",6,2.99,null,null,null,null,"FläktGroup","TG 10.2011->","250, 600x150 / 1-7xD",0,42.7]
["Halton","ULA ","125/kanava",7,3.31,null,null,null,null,"FläktGroup","TG 10.2011->","315, 800x150 / 1-7xD",0,67.2]
["Halton","ULA ","125/kanava",8,3.64,null,null,null,null,"FläktGroup","TG 10.2011->","315, 1000x150 / 1-7xD",0,67.2]
["Halton","ULA ","125/kanava",9,3.96,null,null,null,null,"FläktGroup","TG 10.2011->","250, 400x200 / 1-7xD",0,42.7]
["Halton","ULA ","125/kanava",10,4.28,null,null,null,null,"FläktGroup","TG 10.2011->","315, 500x200 / 1-7xD",0,67.2]
["Halton","ULA ","125/kanava",11,4.59,null,null,null,null,"FläktGroup","TG 10.2011->","315, 600x200 / 1-7xD",0,67.2]
["Halton","ULA ","125/kanava",12,4.91,null,null,null,null,"FläktGroup","TG 10.2011->","315, 800x200 / 1-7xD",0,67.2]
["Halton","ULA ","125/kanava",13,5.22,null,null,null,null,"FläktGroup","TG 10.2011->","315, 1000x200 / 1-7xD",0,67.2]
["Halton","ULA ","125/kanava",14,5.54,null,null,null,null,"FläktGroup","TG 10.2011->","125, 200x100 / >7xD",0,10.1]
["Halton","ULA ","125/kanava",15,5.85,null,null,null,null,"FläktGroup","TG 10.2011->","160, 300x100 / >7xD",0,17.3]
["Halton","ULA ","125/t-haara",3,1.65,null,null,null,null,"FläktGroup","TG 10.2011->","160, 400x100 / >7xD",0,17.3]
["Halton","ULA ","125/t-haara",4,2.1,null,null,null,null,"FläktGroup","TG 10.2011->","200, 500x100 / >7xD",0,27.9]
["Halton","ULA ","125/t-haara",5,2.54,null,null,null,null,"FläktGroup","TG 10.2011->","250, 600x100 / >7xD",0,39.9]
["Halton","ULA ","125/t-haara",6,2.99,null,null,null,null,"FläktGroup","TG 10.2011->","250, 800x100 / >7xD",0,39.9]
["Halton","ULA ","125/t-haara",7,3.31,null,null,null,null,"FläktGroup","TG 10.2011->","250, 1000x100 / >7xD",0,39.9]
["Halton","ULA ","125/t-haara",8,3.64,null,null,null,null,"FläktGroup","TG 10.2011->","200, 300x150 / >7xD",0,27.9]
["Halton","ULA ","125/t-haara",9,3.96,null,null,null,null,"FläktGroup","TG 10.2011->","250, 400x150 / >7xD",0,39.9]
["Halton","ULA ","125/t-haara",10,4.28,null,null,null,null,"FläktGroup","TG 10.2011->","250, 500x150 / >7xD",0,39.9]
["Halton","ULA ","125/t-haara",11,4.59,null,null,null,null,"FläktGroup","TG 10.2011->","250, 600x150 / >7xD",0,39.9]
["Halton","ULA ","125/t-haara",12,4.91,null,null,null,null,"FläktGroup","TG 10.2011->","315, 800x150 / >7xD",0,64.099999999999994]
["Halton","ULA ","125/t-haara",13,5.22,null,null,null,null,"FläktGroup","TG 10.2011->","315, 1000x150 / >7xD",0,64.099999999999994]
["Halton","ULA ","125/t-haara",14,5.54,null,null,null,null,"FläktGroup","TG 10.2011->","250, 400x200 / >7xD",0,39.9]
["Halton","ULA ","125/t-haara",15,5.85,null,null,null,null,"FläktGroup","TG 10.2011->","315, 500x200 / >7xD",0,64.099999999999994]
["Halton","ULA ","160/90°käyrä",3,1.54,null,null,null,null,"FläktGroup","TG 10.2011->","315, 600x200 / >7xD",0,64.099999999999994]
["Halton","ULA ","160/90°käyrä",4,2.23,null,null,null,null,"FläktGroup","TG 10.2011->","315, 800x200 / >7xD",0,64.099999999999994]
["Halton","ULA ","160/90°käyrä",5,2.91,null,null,null,null,"FläktGroup","TG 10.2011->","315, 1000x200 / >7xD",0,64.099999999999994]
["Halton","ULA ","160/90°käyrä",6,3.6,null,null,null,null,"Halton","BDR/>8xD",125,0,"9,9"]
["Halton","ULA ","160/90°käyrä",7,4.13,null,null,null,null,"Halton","BDR/>8xD",160,0,"16,9"]
["Halton","ULA ","160/90°käyrä",8,4.66,null,null,null,null,"Halton","BDR/>8xD",200,0,"28,3"]
["Halton","ULA ","160/90°käyrä",9,5.19,null,null,null,null,"Halton","BDR/>8xD",250,0,"47,9"]
["Halton","ULA ","160/90°käyrä",10,5.59,null,null,null,null,"Halton","BDR/>8xD",315,0,"78,6"]
["Halton","ULA ","160/90°käyrä",11,5.99,null,null,null,null,"Halton","BDR/>min3xD",125,0,"12,6"]
["Halton","ULA ","160/90°käyrä",12,6.39,null,null,null,null,"Halton","BDR/>min3xD",160,0,"21,9"]
["Halton","ULA ","160/90°käyrä",13,6.78,null,null,null,null,"Halton","BDR/>min3xD",200,0,"31,0"]
["Halton","ULA ","160/90°käyrä",14,7.18,null,null,null,null,"Halton","BDR/>min3xD",250,0,"51,5"]
["Halton","ULA ","160/90°käyrä",15,7.58,null,null,null,null,"Halton","BOS",100,10,1.6]
["Halton","ULA ","160/kanava",3,1.58,null,null,null,null,"Halton","BOS",100,9,1.8]
["Halton","ULA ","160/kanava",4,2.2599999999999998,null,null,null,null,"Halton","BOS",100,8,2.11]
["Halton","ULA ","160/kanava",5,2.93,null,null,null,null,"Halton","BOS",100,7,2.39]
["Halton","ULA ","160/kanava",6,3.61,null,null,null,null,"Halton","BOS",100,6,2.66]
["Halton","ULA ","160/kanava",7,4.1399999999999997,null,null,null,null,"Halton","BOS",100,5,2.91]
["Halton","ULA ","160/kanava",8,4.66,null,null,null,null,"Halton","BOS",100,4,3.22]
["Halton","ULA ","160/kanava",9,5.19,null,null,null,null,"Halton","BOS",100,3,3.45]
["Halton","ULA ","160/kanava",10,5.59,null,null,null,null,"Halton","BOS",100,"Auki",4.08]
["Halton","ULA ","160/kanava",11,5.98,null,null,null,null,"Halton","BOS",125,10,1.6]
["Halton","ULA ","160/kanava",12,6.38,null,null,null,null,"Halton","BOS",125,9,1.8]
["Halton","ULA ","160/kanava",13,6.77,null,null,null,null,"Halton","BOS",125,8,2.11]
["Halton","ULA ","160/kanava",14,7.16,null,null,null,null,"Halton","BOS",125,7,2.39]
["Halton","ULA ","160/kanava",15,7.56,null,null,null,null,"Halton","BOS",125,6,2.66]
["Halton","ULA ","160/t-haara",3,1.54,null,null,null,null,"Halton","BOS",125,5,2.91]
["Halton","ULA ","160/t-haara",4,2.23,null,null,null,null,"Halton","BOS",125,4,3.22]
["Halton","ULA ","160/t-haara",5,2.91,null,null,null,null,"Halton","BOS",125,3,3.45]
["Halton","ULA ","160/t-haara",6,3.6,null,null,null,null,"Halton","BOS",125,"Auki",4.08]
["Halton","ULA ","160/t-haara",7,4.13,null,null,null,null,"Halton","CBC/A",0,0,0.76]
["Halton","ULA ","160/t-haara",8,4.66,null,null,null,null,"Halton","CBC/B",0,0,1.04]
["Halton","ULA ","160/t-haara",9,5.19,null,null,null,null,"Halton","CBC/C",0,0,1.38]
["Halton","ULA ","160/t-haara",10,5.59,null,null,null,null,"Halton","CBC/D",0,0,2.08]
["Halton","ULA ","160/t-haara",11,5.99,null,null,null,null,"Halton","CBC/E,J",0,0,0.51]
["Halton","ULA ","160/t-haara",12,6.39,null,null,null,null,"Halton","CBC/F,K",0,0,0.71]
["Halton","ULA ","160/t-haara",13,6.78,null,null,null,null,"Halton","CBC/G,M",0,0,1.03]
["Halton","ULA ","160/t-haara",14,7.18,null,null,null,null,"Halton","CBC-OLD/A",0,0,0.83]
["Halton","ULA ","160/t-haara",15,7.58,null,null,null,null,"Halton","CBC-OLD/B",0,0,1.24]
["Halton","ULA ","200/90°käyrä",3,2.2799999999999998,null,null,null,null,"Halton","CBC-OLD/C",0,0,1.67]
["Halton","ULA ","200/90°käyrä",4,3.12,null,null,null,null,"Halton","CBC-OLD/D",0,0,2.29]
["Halton","ULA ","200/90°käyrä",5,3.96,null,null,null,null,"Halton","CBC-OLD/E,J",0,0,0.62]
["Halton","ULA ","200/90°käyrä",6,4.8,null,null,null,null,"Halton","CBC-OLD/F,K",0,0,0.84]
["Halton","ULA ","200/90°käyrä",7,5.38,null,null,null,null,"Halton","CBC-OLD/G,M",0,0,1.1499999999999999]
["Halton","ULA ","200/90°käyrä",8,5.97,null,null,null,null,"Halton","CBD/A",0,0,0.71]
["Halton","ULA ","200/90°käyrä",9,6.55,null,null,null,null,"Halton","CBD/B",0,0,0.99]
["Halton","ULA ","200/90°käyrä",10,7.15,null,null,null,null,"Halton","CBD/C",0,0,1.33]
["Halton","ULA ","200/90°käyrä",11,7.74,null,null,null,null,"Halton","CBD/D",0,0,2]
["Halton","ULA ","200/90°käyrä",12,8.34,null,null,null,null,"Halton","CBE/A",0,0,0.74]
["Halton","ULA ","200/90°käyrä",13,8.94,null,null,null,null,"Halton","CBE/B",0,0,0.98]
["Halton","ULA ","200/90°käyrä",14,9.5299999999999994,null,null,null,null,"Halton","CBE/C",0,0,1.28]
["Halton","ULA ","200/90°käyrä",15,10.130000000000001,null,null,null,null,"Halton","CBE/D",0,0,1.82]
["Halton","ULA ","200/kanava",3,2.5299999999999998,null,null,null,null,"Halton","CBE-OLD/A",0,0,0.63]
["Halton","ULA ","200/kanava",4,3.26,null,null,null,null,"Halton","CBE-OLD/B",0,0,0.98]
["Halton","ULA ","200/kanava",5,3.99,null,null,null,null,"Halton","CBE-OLD/C",0,0,1.28]
["Halton","ULA ","200/kanava",6,4.72,null,null,null,null,"Halton","CBE-OLD/D",0,0,1.82]
["Halton","ULA ","200/kanava",7,5.31,null,null,null,null,"Halton","CBH/F,K",0,0,0.73]
["Halton","ULA ","200/kanava",8,5.89,null,null,null,null,"Halton","CBH/G,M",0,0,1.04]
["Halton","ULA ","200/kanava",9,6.48,null,null,null,null,"Halton","CCC/A",0,0,0.76]
["Halton","ULA ","200/kanava",10,7.09,null,null,null,null,"Halton","CCC/B",0,0,1.04]
["Halton","ULA ","200/kanava",11,7.69,null,null,null,null,"Halton","CCC/C",0,0,1.38]
["Halton","ULA ","200/kanava",12,8.3000000000000007,null,null,null,null,"Halton","CCC/D",0,0,2.08]
["Halton","ULA ","200/kanava",13,8.9,null,null,null,null,"Halton","CCE/A",0,0,0.74]
["Halton","ULA ","200/kanava",14,9.5,null,null,null,null,"Halton","CCE/B",0,0,0.96]
["Halton","ULA ","200/kanava",15,10.11,null,null,null,null,"Halton","CCE/C",0,0,1.26]
["Halton","ULA ","200/t-haara",3,2.4,null,null,null,null,"Halton","CCE/D",0,0,1.78]
["Halton","ULA ","200/t-haara",4,3.18,null,null,null,null,"Halton","CDC",0,0,0.76]
["Halton","ULA ","200/t-haara",5,3.97,null,null,null,null,"Halton","CDC",0,0,1.38]
["Halton","ULA ","200/t-haara",6,4.75,null,null,null,null,"Halton","CHB/A-1000",0,0,2.14]
["Halton","ULA ","200/t-haara",7,5.37,null,null,null,null,"Halton","CHB/A-1200",0,0,2.83]
["Halton","ULA ","200/t-haara",8,5.98,null,null,null,null,"Halton","CHB/A-1400",0,0,3.59]
["Halton","ULA ","200/t-haara",9,6.6,null,null,null,null,"Halton","CHB/B-1000",0,0,2.93]
["Halton","ULA ","200/t-haara",10,7.19,null,null,null,null,"Halton","CHB/B-1200",0,0,3.9]
["Halton","ULA ","200/t-haara",11,7.78,null,null,null,null,"Halton","CHB/B-1400",0,0,4.97]
["Halton","ULA ","200/t-haara",12,8.36,null,null,null,null,"Halton","CHB/C-1000",0,0,4]
["Halton","ULA ","200/t-haara",13,8.9499999999999993,null,null,null,null,"Halton","CHB/C-1200",0,0,5.39]
["Halton","ULA ","200/t-haara",14,9.5399999999999991,null,null,null,null,"Halton","CHB/C-1400",0,0,6.94]
["Halton","ULA ","200/t-haara",15,10.130000000000001,null,null,null,null,"Halton","CHH/A",0,0,2.11]
["Halton","ULA-OLD-P","100/85-87",3,1.64,null,null,null,null,"Halton","CHH/B",0,0,3.03]
["Halton","ULA-OLD-P","100/85-87",4,2.12,null,null,null,null,"Halton","CHH/C",0,0,4.1500000000000004]
["Halton","ULA-OLD-P","100/85-87",5,2.6,null,null,null,null,"Halton","DCS-TULO/A",340,0,33.1]
["Halton","ULA-OLD-P","100/85-87",6,3.08,null,null,null,null,"Halton","DCS-TULO/A",250,0,26.6]
["Halton","ULA-OLD-P","100/85-87",7,3.39,null,null,null,null,"Halton","DCS-TULO/A",160,0,13.8]
["Halton","ULA-OLD-P","100/85-87",8,3.69,null,null,null,null,"Halton","DCS-TULO/A",125,0,8.1999999999999993]
["Halton","ULA-OLD-P","100/85-87",9,4,null,null,null,null,"Halton","DCS-TULO/A",340,0,27.7]
["Halton","ULA-OLD-P","100/85-87",10,4.17,null,null,null,null,"Halton","DCS-TULO/A",250,0,0]
["Halton","ULA-OLD-P","100/85-87",11,4.3499999999999996,null,null,null,null,"Halton","DCS-TULO/A",160,0,11.3]
["Halton","ULA-OLD-P","100/85-87",12,4.5199999999999996,null,null,null,null,"Halton","DCS-TULO/A",125,0,6.6]
["Halton","ULA-OLD-P","100/85-87",13,4.68,null,null,null,null,"Halton","DCS-TULO/C","340-R4",0,52.9]
["Halton","ULA-OLD-P","100/85-87",14,4.84,null,null,null,null,"Halton","DCS-TULO/C","340-R3",0,49.7]
["Halton","ULA-OLD-P","100/90˚/t-haara/88-01",3,1.36,null,null,null,null,"Halton","DCS-TULO/C","340-R2",0,44]
["Halton","ULA-OLD-P","100/90˚/t-haara/88-01",4,1.74,null,null,null,null,"Halton","DCS-TULO/C","250-R4",0,32]
["Halton","ULA-OLD-P","100/90˚/t-haara/88-01",5,2.13,null,null,null,null,"Halton","DCS-TULO/C","250-R3",0,32.6]
["Halton","ULA-OLD-P","100/90˚/t-haara/88-01",6,2.5099999999999998,null,null,null,null,"Halton","DCS-TULO/C","250-R2",0,29.2]
["Halton","ULA-OLD-P","100/90˚/t-haara/88-01",7,2.81,null,null,null,null,"Halton","DCS-TULO/C",160,0,14.5]
["Halton","ULA-OLD-P","100/90˚/t-haara/88-01",8,3.12,null,null,null,null,"Halton","DCS-TULO/C",125,0,8.3000000000000007]
["Halton","ULA-OLD-P","100/90˚/t-haara/88-01",9,3.42,null,null,null,null,"Halton","DCS-TULO/J",340,0,33.1]
["Halton","ULA-OLD-P","100/90˚/t-haara/88-01",10,3.69,null,null,null,null,"Halton","DCS-TULO/J",250,0,26.1]
["Halton","ULA-OLD-P","100/90˚/t-haara/88-01",11,3.96,null,null,null,null,"Halton","DCS-TULO/J",160,0,14.1]
["Halton","ULA-OLD-P","100/90˚/t-haara/88-01",12,4.2300000000000004,null,null,null,null,"Halton","DCS-TULO/J",125,0,8.4]
["Halton","ULA-OLD-P","100/90˚/t-haara/88-01",13,4.41,null,null,null,null,"Halton","DCS-TULO/J",340,0,26.3]
["Halton","ULA-OLD-P","100/90˚/t-haara/88-01",14,4.59,null,null,null,null,"Halton","DCS-TULO/J",250,0,0]
["Halton","ULA-OLD-P","100/90˚/t-haara/88-01",15,4.7699999999999996,null,null,null,null,"Halton","DCS-TULO/J",160,0,11.4]
["Halton","ULA-OLD-P","100/kanava/85-87",15,5,null,null,null,null,"Halton","DCS-TULO/J",125,0,6.6]
["Halton","ULA-OLD-P","100/kanava/88-01",3,1.3,null,null,null,null,"Halton","DCS-TULO/N","80-315",0,48.1]
["Halton","ULA-OLD-P","100/kanava/88-01",4,1.67,null,null,null,null,"Halton","DCS-TULO/N","80-200",0,40.5]
["Halton","ULA-OLD-P","100/kanava/88-01",5,2.04,null,null,null,null,"Halton","DCS-TULO/N",36,0,27.4]
["Halton","ULA-OLD-P","100/kanava/88-01",6,2.41,null,null,null,null,"Halton","DCS-TULO/N",16,0,13.2]
["Halton","ULA-OLD-P","100/kanava/88-01",7,2.7,null,null,null,null,"Halton","DCS-TULO/P","340-R4",0,50.6]
["Halton","ULA-OLD-P","100/kanava/88-01",8,2.99,null,null,null,null,"Halton","DCS-TULO/P","340-R3",0,47.7]
["Halton","ULA-OLD-P","100/kanava/88-01",9,3.28,null,null,null,null,"Halton","DCS-TULO/P","340-R2",0,46.3]
["Halton","ULA-OLD-P","100/kanava/88-01",10,3.54,null,null,null,null,"Halton","DCS-TULO/P","250-R4",0,30.3]
["Halton","ULA-OLD-P","100/kanava/88-01",11,3.8,null,null,null,null,"Halton","DCS-TULO/P","250-R3",0,29.6]
["Halton","ULA-OLD-P","100/kanava/88-01",12,4.0599999999999996,null,null,null,null,"Halton","DCS-TULO/P","250-R2",0,28.6]
["Halton","ULA-OLD-P","100/kanava/88-01",13,4.2300000000000004,null,null,null,null,"Halton","DCS-TULO/P",160,0,13.4]
["Halton","ULA-OLD-P","100/kanava/88-01",14,4.4000000000000004,null,null,null,null,"Halton","DCS-TULO/P",125,0,8]
["Halton","ULA-OLD-P","100/kanava/88-01",15,4.57,null,null,null,null,"Halton","DRV/>8xD",100,0,"6,0"]
["Halton","ULA-OLD-P","125/85-87",3,2.0099999999999998,null,null,null,null,"Halton","DRV/>8xD",125,0,"10,0"]
["Halton","ULA-OLD-P","125/85-87",4,2.5,null,null,null,null,"Halton","DRV/>8xD",160,0,"17,1"]
["Halton","ULA-OLD-P","125/85-87",5,2.99,null,null,null,null,"Halton","DRV/>8xD",200,0,"27,5"]
["Halton","ULA-OLD-P","125/85-87",6,3.48,null,null,null,null,"Halton","DRV/>8xD",250,0,"47,9"]
["Halton","ULA-OLD-P","125/85-87",7,3.82,null,null,null,null,"Halton","DRV/>min3xD",100,0,"8,5"]
["Halton","ULA-OLD-P","125/85-87",8,4.16,null,null,null,null,"Halton","DRV/>min3xD",125,0,"13,0"]
["Halton","ULA-OLD-P","125/85-87",9,4.5,null,null,null,null,"Halton","DRV/>min3xD",160,0,"22,8"]
["Halton","ULA-OLD-P","125/85-87",10,4.9000000000000004,null,null,null,null,"Halton","DRV/>min3xD",200,0,"32,1"]
["Halton","ULA-OLD-P","125/85-87",11,5.3,null,null,null,null,"Halton","DRV/>min3xD",250,0,"55,5"]
["Halton","ULA-OLD-P","125/85-87",12,5.7,null,null,null,null,"Halton","DSS-TULO/C",315,0,71.5]
["Halton","ULA-OLD-P","125/85-87",13,6.05,null,null,null,null,"Halton","DSS-TULO/C",250,0,67]
["Halton","ULA-OLD-P","125/85-87",14,6.4,null,null,null,null,"Halton","DSS-TULO/C",200,0,54.5]
["Halton","ULA-OLD-P","125/85-87",15,6.75,null,null,null,null,"Halton","DSS-TULO/P",315,0,52.9]
["Halton","ULA-OLD-P","125/90˚/t-haara/88-01",3,1.51,null,null,null,null,"Halton","DSS-TULO/P",250,0,25.1]
["Halton","ULA-OLD-P","125/90˚/t-haara/88-01",4,2.13,null,null,null,null,"Halton","DSS-TULO/P",200,0,45]
["Halton","ULA-OLD-P","125/90˚/t-haara/88-01",5,2.76,null,null,null,null,"Halton","Jaz JDS/>8xD",160,0,"18,0"]
["Halton","ULA-OLD-P","125/90˚/t-haara/88-01",6,3.38,null,null,null,null,"Halton","Jaz JDS/>8xD",200,0,"28,6"]
["Halton","ULA-OLD-P","125/90˚/t-haara/88-01",7,3.7,null,null,null,null,"Halton","Jaz JDS/>8xD",250,0,"44,6"]
["Halton","ULA-OLD-P","125/90˚/t-haara/88-01",8,4.03,null,null,null,null,"Halton","Jaz JDS/>8xD",125,0,"9,5"]
["Halton","ULA-OLD-P","125/90˚/t-haara/88-01",9,4.3499999999999996,null,null,null,null,"Halton","Jaz JDS/>min3xD",125,0,"12,6"]
["Halton","ULA-OLD-P","125/90˚/t-haara/88-01",10,4.6900000000000004,null,null,null,null,"Halton","Jaz JDS/>min3xD",160,0,"22,2"]
["Halton","ULA-OLD-P","125/90˚/t-haara/88-01",11,5.0199999999999996,null,null,null,null,"Halton","Jaz JDS/>min3xD",200,0,"32,9"]
["Halton","ULA-OLD-P","125/90˚/t-haara/88-01",12,5.36,null,null,null,null,"Halton","Jaz JDS/>min3xD",250,0,"46,0"]
["Halton","ULA-OLD-P","125/90˚/t-haara/88-01",13,5.73,null,null,null,null,"Halton","Jaz JTH/>8xD",125,0,"9,9"]
["Halton","ULA-OLD-P","125/90˚/t-haara/88-01",14,6.09,null,null,null,null,"Halton","Jaz JTH/>8xD",160,0,"16,9"]
["Halton","ULA-OLD-P","125/90˚/t-haara/88-01",15,6.46,null,null,null,null,"Halton","Jaz JTH/>8xD",200,0,"28,3"]
["Halton","ULA-OLD-P","125/kanava/88-01",3,1.48,null,null,null,null,"Halton","Jaz JTH/>8xD",250,0,"47,9"]
["Halton","ULA-OLD-P","125/kanava/88-01",4,2.09,null,null,null,null,"Halton","Jaz JTH/>min3xD",125,0,"12,6"]
["Halton","ULA-OLD-P","125/kanava/88-01",5,2.7,null,null,null,null,"Halton","Jaz JTH/>min3xD",160,0,"21,9"]
["Halton","ULA-OLD-P","125/kanava/88-01",6,3.31,null,null,null,null,"Halton","Jaz JTH/>min3xD",200,0,"32,0"]
["Halton","ULA-OLD-P","125/kanava/88-01",7,3.63,null,null,null,null,"Halton","Jaz JTH/>min3xD",250,0,"51,5"]
["Halton","ULA-OLD-P","125/kanava/88-01",8,3.94,null,null,null,null,"Halton","LOVAIR",200,0,47.14]
["Halton","ULA-OLD-P","125/kanava/88-01",9,4.26,null,null,null,null,"Halton","LOVAIR",250,0,68.819999999999993]
["Halton","ULA-OLD-P","125/kanava/88-01",10,4.59,null,null,null,null,"Halton","LOVAIR",315,0,109.11]
["Halton","ULA-OLD-P","125/kanava/88-01",11,4.92,null,null,null,null,"Halton","LOVAIR",400,0,180.74]
["Halton","ULA-OLD-P","125/kanava/88-01",12,5.25,null,null,null,null,"Halton","LVA/88",160,0,14.85]
["Halton","ULA-OLD-P","125/kanava/88-01",13,5.61,null,null,null,null,"Halton","LVA/88",200,0,28.87]
["Halton","ULA-OLD-P","125/kanava/88-01",14,5.97,null,null,null,null,"Halton","LVA/88",315,0,63.25]
["Halton","ULA-OLD-P","125/kanava/88-01",15,6.33,null,null,null,null,"Halton","LVA/88",400,0,106.9]
["Halton","ULA-OLD-P","160/85-87",3,2.2799999999999998,null,null,null,null,"Halton","LVA/92",200,0,48.11]
["Halton","ULA-OLD-P","160/85-87",4,2.9,null,null,null,null,"Halton","LVA/92",250,0,72.17]
["Halton","ULA-OLD-P","160/85-87",5,3.53,null,null,null,null,"Halton","LVA/92",315,0,115.47]
["Halton","ULA-OLD-P","160/85-87",6,4.1500000000000004,null,null,null,null,"Halton","LVA/92",400,0,187.08]
["Halton","ULA-OLD-P","160/85-87",7,4.76,null,null,null,null,"Halton","LVA/93",160,0,14.43]
["Halton","ULA-OLD-P","160/85-87",8,5.37,null,null,null,null,"Halton","LVA/93",200,0,48.11]
["Halton","ULA-OLD-P","160/85-87",9,5.98,null,null,null,null,"Halton","LVA/93",250,0,72.17]
["Halton","ULA-OLD-P","160/85-87",10,6.39,null,null,null,null,"Halton","LVA/93",315,0,115.47]
["Halton","ULA-OLD-P","160/85-87",11,6.81,null,null,null,null,"Halton","LVA/93",400,0,187.08]
["Halton","ULA-OLD-P","160/85-87",12,7.22,null,null,null,null,"Halton","PDA/>8xD",200,0,"28,0"]
["Halton","ULA-OLD-P","160/85-87",13,7.62,null,null,null,null,"Halton","PDA/>8xD",250,0,"49,0"]
["Halton","ULA-OLD-P","160/85-87",14,8.0299999999999994,null,null,null,null,"Halton","PDA/>8xD",315,0,"78,0"]
["Halton","ULA-OLD-P","160/85-87",15,8.43,null,null,null,null,"Halton","PDA/>min3xD",200,0,"32,0"]
["Halton","ULA-OLD-P","160/90˚/t-haara/88-01",3,1.77,null,null,null,null,"Halton","PDA/>min3xD",250,0,"51,0"]
["Halton","ULA-OLD-P","160/90˚/t-haara/88-01",4,2.4900000000000002,null,null,null,null,"Halton","PDF/>8xD",100,0,"6,0"]
["Halton","ULA-OLD-P","160/90˚/t-haara/88-01",5,3.21,null,null,null,null,"Halton","PDF/>8xD",125,0,"10,0"]
["Halton","ULA-OLD-P","160/90˚/t-haara/88-01",6,3.93,null,null,null,null,"Halton","PDF/>8xD",160,0,"19,0"]
["Halton","ULA-OLD-P","160/90˚/t-haara/88-01",7,4.29,null,null,null,null,"Halton","PDF/>8xD",200,0,"28,0"]
["Halton","ULA-OLD-P","160/90˚/t-haara/88-01",8,4.6500000000000004,null,null,null,null,"Halton","PDF/>8xD",250,0,"49,0"]
["Halton","ULA-OLD-P","160/90˚/t-haara/88-01",9,5.01,null,null,null,null,"Halton","PDF/>8xD",315,0,"78,0"]
["Halton","ULA-OLD-P","160/90˚/t-haara/88-01",10,5.42,null,null,null,null,"Halton","PDF/>min3xD",100,0,"7,0"]
["Halton","ULA-OLD-P","160/90˚/t-haara/88-01",11,5.84,null,null,null,null,"Halton","PDF/>min3xD",125,0,"12,0"]
["Halton","ULA-OLD-P","160/90˚/t-haara/88-01",12,6.25,null,null,null,null,"Halton","PDF/>min3xD",160,0,"22,0"]
["Halton","ULA-OLD-P","160/90˚/t-haara/88-01",13,6.57,null,null,null,null,"Halton","PDF/>min3xD",200,0,"32,0"]
["Halton","ULA-OLD-P","160/90˚/t-haara/88-01",14,6.88,null,null,null,null,"Halton","PDF/>min3xD",250,0,"51,0"]
["Halton","ULA-OLD-P","160/90˚/t-haara/88-01",15,7.2,null,null,null,null,"Halton","PLL+TLL/85-91","1200-1x200",1,13.42]
["Halton","ULA-OLD-P","160/kanava/88-01",3,1.85,null,null,null,null,"Halton","PLL+TLL/85-91","1200-1x200",2,17.89]
["Halton","ULA-OLD-P","160/kanava/88-01",4,2.61,null,null,null,null,"Halton","PLL+TLL/85-91","1200-1x200",4,23.6]
["Halton","ULA-OLD-P","160/kanava/88-01",5,3.36,null,null,null,null,"Halton","PLL+TLL/85-91","1200-1x200",6,27.04]
["Halton","ULA-OLD-P","160/kanava/88-01",6,4.12,null,null,null,null,"Halton","PLL+TLL/85-91","1200-1x200",7,27.04]
["Halton","ULA-OLD-P","160/kanava/88-01",7,4.5,null,null,null,null,"Halton","PLL+TLL/85-91","1200-1x200",8,27.04]
["Halton","ULA-OLD-P","160/kanava/88-01",8,4.88,null,null,null,null,"Halton","PLL+TLL/85-91","1200-1x200",9,27.04]
["Halton","ULA-OLD-P","160/kanava/88-01",9,5.26,null,null,null,null,"Halton","PLL+TLL/85-91","1200-1x200",10,27.04]
["Halton","ULA-OLD-P","160/kanava/88-01",10,5.69,null,null,null,null,"Halton","PLL+TLL/85-91","1200-2x200",3,28.46]
["Halton","ULA-OLD-P","160/kanava/88-01",11,6.13,null,null,null,null,"Halton","PLL+TLL/85-91","1200-2x200",4,37.270000000000003]
["Halton","ULA-OLD-P","160/kanava/88-01",12,6.56,null,null,null,null,"Halton","PLL+TLL/85-91","1200-2x200","(5-10)",49.5]
["Halton","ULA-OLD-P","160/kanava/88-01",13,6.89,null,null,null,null,"Halton","PLL+TLL/85-91","1200-2x200","(4-10)",59.16]
["Halton","ULA-OLD-P","160/kanava/88-01",14,7.22,null,null,null,null,"Halton","PLL+TLL/85-91","1500-1x200",1,14.23]
["Halton","ULA-OLD-P","160/kanava/88-01",15,7.55,null,null,null,null,"Halton","PLL+TLL/85-91","1500-1x200","2 (1)",21.54]
["Halton","ULA-OLD-P","200/85-87",3,2.2599999999999998,null,null,null,null,"Halton","PLL+TLL/85-91","1500-1x200","3.4 (2)",28.46]
["Halton","ULA-OLD-P","200/85-87",4,3,null,null,null,null,"Halton","PLL+TLL/85-91","1500-1x200","(6-10)",33.33]
["Halton","ULA-OLD-P","200/85-87",5,3.75,null,null,null,null,"Halton","PLL+TLL/85-91","1500-2x250",3,38.729999999999997]
["Halton","ULA-OLD-P","200/85-87",6,4.49,null,null,null,null,"Halton","PLL+TLL/85-91","1500-2x250",4,49.02]
["Halton","ULA-OLD-P","200/85-87",7,5.14,null,null,null,null,"Halton","PLL+TLL/85-91","1500-2x250","5.6 (3)",63.25]
["Halton","ULA-OLD-P","200/85-87",8,5.8,null,null,null,null,"Halton","PLL+TLL/85-91","1500-2x250","8.10 (4)",74.540000000000006]
["Halton","ULA-OLD-P","200/85-87",9,6.45,null,null,null,null,"Halton","PLL+TLL/85-91","1500-2x250","(5-10)",91.29]
["Halton","ULA-OLD-P","200/85-87",10,7.31,null,null,null,null,"Halton","PLL+TLL/85-91","1800-1x200",1,16.71]
["Halton","ULA-OLD-P","200/85-87",11,8.18,null,null,null,null,"Halton","PLL+TLL/85-91","1800-1x200","2 (1)",24.12]
["Halton","ULA-OLD-P","200/85-87",12,9.0399999999999991,null,null,null,null,"Halton","PLL+TLL/85-91","1800-1x200","3 (2)",29.81]
["Halton","ULA-OLD-P","200/85-87",13,10.01,null,null,null,null,"Halton","PLL+TLL/85-91","1800-1x200","(4-10)",34.299999999999997]
["Halton","ULA-OLD-P","200/85-87",14,10.98,null,null,null,null,"Halton","PLL+TLL/85-91","1800-2x250",3,49.5]
["Halton","ULA-OLD-P","200/85-87",15,11.95,null,null,null,null,"Halton","PLL+TLL/85-91","1800-2x250",4,63.64]
["Halton","ULA-OLD-P","200/90˚/t-haara/88-01",3,3.13,null,null,null,null,"Halton","PLL+TLL/85-91","1800-2x250","(5-6)",78.260000000000005]
["Halton","ULA-OLD-P","200/90˚/t-haara/88-01",4,3.92,null,null,null,null,"Halton","PLL+TLL/85-91","1800-2x250","8 (3)",100]
["Halton","ULA-OLD-P","200/90˚/t-haara/88-01",5,4.72,null,null,null,null,"Halton","PLL+TLL/85-91","1800-2x250","-4,5",118.32]
["Halton","ULA-OLD-P","200/90˚/t-haara/88-01",6,5.51,null,null,null,null,"Halton","PLL+TLL/85-91","1800-2x250","1 (6-10)",135.22]
["Halton","ULA-OLD-P","200/90˚/t-haara/88-01",7,6.15,null,null,null,null,"Halton","PLL+TLL/85-91","300-1x125",1,2.8]
["Halton","ULA-OLD-P","200/90˚/t-haara/88-01",8,6.8,null,null,null,null,"Halton","PLL+TLL/85-91","300-1x125",-1,3.81]
["Halton","ULA-OLD-P","200/90˚/t-haara/88-01",9,7.44,null,null,null,null,"Halton","PLL+TLL/85-91","300-1x125",3,4.24]
["Halton","ULA-OLD-P","200/90˚/t-haara/88-01",10,8.08,null,null,null,null,"Halton","PLL+TLL/85-91","300-1x125","2-3(2.3)",4.95]
["Halton","ULA-OLD-P","200/90˚/t-haara/88-01",11,8.73,null,null,null,null,"Halton","PLL+TLL/85-91","300-1x125",-4,5.98]
["Halton","ULA-OLD-P","200/90˚/t-haara/88-01",12,9.3699999999999992,null,null,null,null,"Halton","PLL+TLL/85-91","600-1x125",1,4.95]
["Halton","ULA-OLD-P","200/90˚/t-haara/88-01",13,10.19,null,null,null,null,"Halton","PLL+TLL/85-91","600-1x125",2,8.94]
["Halton","ULA-OLD-P","200/90˚/t-haara/88-01",14,11.01,null,null,null,null,"Halton","PLL+TLL/85-91","600-1x125","(3-4)",11.79]
["Halton","ULA-OLD-P","200/90˚/t-haara/88-01",15,11.83,null,null,null,null,"Halton","PLL+TLL/85-91","600-1x125","(6-10)",14.61]
["Halton","ULA-OLD-P","200/kanava/88-01",3,2.92,null,null,null,null,"Halton","PLL+TLL/85-91","600-1x200",3,16]
["Halton","ULA-OLD-P","200/kanava/88-01",4,3.66,null,null,null,null,"Halton","PLL+TLL/85-91","600-1x200",-4,20]
["Halton","ULA-OLD-P","200/kanava/88-01",5,4.4000000000000004,null,null,null,null,"Halton","PLL+TLL/85-91","600-1x200",-3,22.63]
["Halton","ULA-OLD-P","200/kanava/88-01",6,5.14,null,null,null,null,"Halton","PLL+TLL/85-91","600-1x200","5.6 (4)",25.46]
["Halton","ULA-OLD-P","200/kanava/88-01",7,5.74,null,null,null,null,"Halton","PLL+TLL/85-91","600-1x200","8.1(5-10)",30.43]
["Halton","ULA-OLD-P","200/kanava/88-01",8,6.34,null,null,null,null,"Halton","PLL+TLL/85-91","900-1x160",1,8.4]
["Halton","ULA-OLD-P","200/kanava/88-01",9,6.94,null,null,null,null,"Halton","PLL+TLL/85-91","900-1x160","2(1)",13.42]
["Halton","ULA-OLD-P","200/kanava/88-01",10,7.54,null,null,null,null,"Halton","PLL+TLL/85-91","900-1x160",3,16]
["Halton","ULA-OLD-P","200/kanava/88-01",11,8.14,null,null,null,null,"Halton","PLL+TLL/85-91","900-1x160","4 (2.3)",18.260000000000002]
["Halton","ULA-OLD-P","200/kanava/88-01",12,8.74,null,null,null,null,"Halton","PLL+TLL/85-91","900-1x160","(6-10)",20.83]
["Halton","ULA-OLD-P","200/kanava/88-01",13,9.5,null,null,null,null,"Halton","PLL+TLL/85-91","900-2x200",3,20.28]
["Halton","ULA-OLD-P","200/kanava/88-01",14,10.27,null,null,null,null,"Halton","PLL+TLL/85-91","900-2x200",4,25.56]
["Halton","ULA-OLD-P","200/kanava/88-01",15,11.03,null,null,null,null,"Halton","PLL+TLL/85-91","900-2x200","4.6 (3)",36.51]
["Halton","URA",100,-12,0.62,null,null,null,null,"Halton","PLL+TLL/85-91","900-2x200","8.1(4-10)",52.95]
["Halton","URA",100,-11,0.75,null,null,null,null,"Halton","PLL+TLL/92-96","1200-1x200",1,13.42]
["Halton","URA",100,-10,0.88,null,null,null,null,"Halton","PLL+TLL/92-96","1200-1x200",2,17.68]
["Halton","URA",100,-9,1.01,null,null,null,null,"Halton","PLL+TLL/92-96","1200-1x200",4,25.46]
["Halton","URA",100,-8,1.1399999999999999,null,null,null,null,"Halton","PLL+TLL/92-96","1200-1x200",6,30.43]
["Halton","URA",100,-7,1.27,null,null,null,null,"Halton","PLL+TLL/92-96","1200-1x200",7,30.43]
["Halton","URA",100,-6,1.4,null,null,null,null,"Halton","PLL+TLL/92-96","1200-1x200",8,30.43]
["Halton","URA",100,-5,1.52,null,null,null,null,"Halton","PLL+TLL/92-96","1200-1x200",9,30.43]
["Halton","URA",100,-4,1.63,null,null,null,null,"Halton","PLL+TLL/92-96","1200-1x200",10,30.43]
["Halton","URA",100,-2,1.9,null,null,null,null,"Halton","PLL+TLL/92-96","1200-2x200",4,36.74]
["Halton","URA",100,2,2.4,null,null,null,null,"Halton","PLL+TLL/92-96","1500-1x200","2 (1)",20.41]
["Halton","URA",100,7,2.84,null,null,null,null,"Halton","PLL+TLL/92-96","1500-2x250","5.6 (3)",63.9]
["Halton","URA",100,13,3.4,null,null,null,null,"Halton","PLL+TLL/92-96","1800-1x200","(4-10)",33.54]
["Halton","URA",150,-4,1.53,null,null,null,null,"Halton","PLL+TLL/92-96","1800-2x250","-4,5",109.54]
["Halton","URA",150,1,2.6,null,null,null,null,"Halton","PLL+TLL/92-96","300-1x125","2-3(2.3)",4.95]
["Halton","URA",150,6,3.4,null,null,null,null,"Halton","PLL+TLL/92-96","600-1x125","6-10 (3-10)",14.14]
["Halton","URA",150,11,4.5199999999999996,null,null,null,null,"Halton","PLL+TLL/92-96","600-1x200","8.1(5-10)",30]
["Halton","URA",200,7,2.64,null,null,null,null,"Halton","PLL+TLL/92-96","900-2x200",3,22.36]
["Halton","URA",200,12,4.1500000000000004,null,null,null,null,"Halton","Pop PDI/>8xD",125,0,"9,6"]
["Halton","URA",200,16,5.5,null,null,null,null,"Halton","Pop PDI/>8xD",315,0,"78,8"]
["Halton","URA",200,17,5.83,null,null,null,null,"Halton","Pop PDI/>min3xD",100,0,"7,5"]
["Halton","URA",200,22,7.87,null,null,null,null,"Halton","PRA","100 - Tulo",1,1.8]
["Halton","URH",100,-13,0.56999999999999995,null,null,null,null,"Halton","PRA","100 - Tulo","3,5",3.6]
["Halton","URH",100,-7,0.95,null,null,null,null,"Halton","PRA","1000 - Tulo",1,144]
["Halton","URH",100,-3,1.22,null,null,null,null,"Halton","PRA","1000 - Tulo",5,620]
["Halton","URH",100,3,1.65,null,null,null,null,"Halton","PRA","125 - Tulo",3,4.4000000000000004]
["Halton","URH",100,8,2.04,null,null,null,null,"Halton","PRA","125 - Tulo","5,5",9.5]
["Halton","URH",125,-15,0.65,null,null,null,null,"Halton","PRA","160 - Tulo","2,5",6.4]
["Halton","URH",125,-9,1.22,null,null,null,null,"Halton","PRA","160 - Tulo","5,5",18.2]
["Halton","URH",125,-6,1.53,null,null,null,null,"Halton","PRA","200 - Tulo","1,5",8]
["Halton","URH",125,1,2.2799999999999998,null,null,null,null,"Halton","PRA","200 - Tulo",5,20.5]
["Halton","URH",125,6,2.83,null,null,null,null,"Halton","PRA","250 - Tulo",2,13.8]
["Halton","URH",125,11,3.34,null,null,null,null,"Halton","PRA","250 - Tulo","4,5",30.1]
["Halton","URH",125,12,3.46,null,null,null,null,"Halton","PRA","250 - Tulo",5,35.799999999999997]
["Halton","URH",150,-9,1.53,null,null,null,null,"Halton","PRA","315 - Tulo",3,36.5]
["Halton","URH",150,-7,1.78,null,null,null,null,"Halton","PRA","315 - Tulo",4,51.3]
["Halton","URH",150,-1,2.6,null,null,null,null,"Halton","PRA","350 - Tulo",2,24.3]
["Halton","URH",150,4,3.3,null,null,null,null,"Halton","PRA","400 - Tulo",1,20.5]
["Halton","URH",150,10,4.16,null,null,null,null,"Halton","PRA","500 - Tulo",1,27.5]
["Halton","URH",150,16,5.01,null,null,null,null,"Halton","PRA","630 - Tulo",1,65]
["Halton","URH",160,-12,1.1599999999999999,null,null,null,null,"Halton","PRA","630 - Tulo",4,154]
["Halton","URH",160,-6,1.9,null,null,null,null,"Halton","PRA","800 - Tulo",4,280]
["Halton","URH",160,-1,2.6,null,null,null,null,"Halton","PRA-OLD","100-78-> Tulo",3,2.2000000000000002]
["Halton","URH",160,4,3.41,null,null,null,null,"Halton","PRA-OLD","100-84-> Tulo",2,2.5499999999999998]
["Halton","URH",160,6,3.73,null,null,null,null,"Halton","PRA-OLD","100-84-> Tulo",4,5.0999999999999996]
["Halton","URH",160,14,4.97,null,null,null,null,"Halton","PRA-OLD","1000-78-> Tulo","2,5",348]
["Halton","URH",160,15,5.12,null,null,null,null,"Halton","PRA-OLD","1000-78-> Tulo",3,405]
["Halton","URH",200,4,2.0099999999999998,null,null,null,null,"Halton","PRA-OLD","1000-78-> Tulo","5,5",1080]
["Halton","URH",200,9,3.24,null,null,null,null,"Halton","PRA-OLD","1000-84-> Tulo",4,440]
["Halton","URH",200,15,4.6900000000000004,null,null,null,null,"Halton","PRA-OLD","125-78-> Tulo",4,5]
["Halton","URH",200,19,5.64,null,null,null,null,"Halton","PRA-OLD","125-84-> Tulo",2,3.7]
["Halton","URH",200,25,6.95,null,null,null,null,"Halton","PRA-OLD","150-78-> Tulo",3,2.6]
["Halton","URH-OLD-P","100-78",-11,0.82,null,null,null,null,"Halton","PRA-OLD","150-78-> Tulo",8,15]
["Halton","URH-OLD-P","100-78",-6,1.18,null,null,null,null,"Halton","PRA-OLD","150-84-> Tulo",4,10.4]
["Halton","URH-OLD-P","100-78",-1,1.53,null,null,null,null,"Halton","PRA-OLD","160-78-> Tulo",3,3.5]
["Halton","URH-OLD-P","100-78",4,1.99,null,null,null,null,"Halton","PRA-OLD","160-78-> Tulo",8,18.2]
["Halton","URH-OLD-P","100-78",9,2.4300000000000002,null,null,null,null,"Halton","PRA-OLD","160-84-> Tulo",4,11.8]
["Halton","URH-OLD-P","100-88",-10,0.68,null,null,null,null,"Halton","PRA-OLD","200-78-> Tulo",5,6.9]
["Halton","URH-OLD-P","100-88",-5,1.04,null,null,null,null,"Halton","PRA-OLD","200-78-> Tulo",10,30.5]
["Halton","URH-OLD-P","100-88",-1,1.34,null,null,null,null,"Halton","PRA-OLD","200-84-> Tulo",4,18.100000000000001]
["Halton","URH-OLD-P","100-88",0,1.42,null,null,null,null,"Halton","PRA-OLD","200-84-> Tulo",5,25.3]
["Halton","URH-OLD-P","100-88",5,1.9,null,null,null,null,"Halton","PRA-OLD","250-78-> Tulo",5,14.5]
["Halton","URH-OLD-P","100-88",11,2.42,null,null,null,null,"Halton","PRA-OLD","250-78-> Tulo",11,80]
["Halton","URH-OLD-P","100-97",-12,0.63,null,null,null,null,"Halton","PRA-OLD","250-84-> Tulo",5,37.5]
["Halton","URH-OLD-P","100-97",-8,0.89,null,null,null,null,"Halton","PRA-OLD","300-78-> Tulo",4,14.5]
["Halton","URH-OLD-P","100-97",-2,1.29,null,null,null,null,"Halton","PRA-OLD","300-78-> Tulo",10,97.5]
["Halton","URH-OLD-P","100-97",3,1.65,null,null,null,null,"Halton","PRA-OLD","300-84-> Tulo",3,30]
["Halton","URH-OLD-P","100-97",9,2.11,null,null,null,null,"Halton","PRA-OLD","315-78-> Tulo",4,16]
["Halton","URH-OLD-P","125-80",-14,0.51,null,null,null,null,"Halton","PRA-OLD","315-78-> Tulo",9,65]
["Halton","URH-OLD-P","125-80",-11,0.8,null,null,null,null,"Halton","PRA-OLD","315-84-> Tulo",1,16.2]
["Halton","URH-OLD-P","125-80",-4,1.44,null,null,null,null,"Halton","PRA-OLD","350-78-> Tulo","0,5",12]
["Halton","URH-OLD-P","125-80",1,2.06,null,null,null,null,"Halton","PRA-OLD","350-78-> Tulo",3,200]
["Halton","URH-OLD-P","125-80",2,2.17,null,null,null,null,"Halton","PRA-OLD","350-84-> Tulo",1,17.3]
["Halton","URH-OLD-P","125-80",7,2.67,null,null,null,null,"Halton","PRA-OLD","350-84-> Tulo",6,100]
["Halton","URH-OLD-P","125-80",14,3.58,null,null,null,null,"Halton","PRA-OLD","400-78-> Tulo","3,5",225]
["Halton","URH-OLD-P","125-88",-10,0.84,null,null,null,null,"Halton","PRA-OLD","400-84-> Tulo",3,36]
["Halton","URH-OLD-P","125-88",-5,1.35,null,null,null,null,"Halton","PRA-OLD","500-78-> Tulo",1,39.5]
["Halton","URH-OLD-P","125-88",0,1.89,null,null,null,null,"Halton","PRA-OLD","500-78-> Tulo","3,5",260]
["Halton","URH-OLD-P","125-88",6,2.58,null,null,null,null,"Halton","PRA-OLD","500-84-> Tulo",3,205]
["Halton","URH-OLD-P","125-88",12,3.2,null,null,null,null,"Halton","PRA-OLD","600-78-> Tulo","1,5",37.5]
["Halton","URH-OLD-P","125-97",-15,0.41,null,null,null,null,"Halton","PRA-OLD","600-78-> Tulo","3,5",225]
["Halton","URH-OLD-P","125-97",-10,0.9,null,null,null,null,"Halton","PRA-OLD","600-84-> Tulo",5,86]
["Halton","URH-OLD-P","125-97",-5,1.35,null,null,null,null,"Halton","PRA-OLD","630-78-> Tulo",2,119]
["Halton","URH-OLD-P","125-97",1,2.06,null,null,null,null,"Halton","PRA-OLD","630-84-> Tulo",1,65]
["Halton","URH-OLD-P","125-97",2,2.17,null,null,null,null,"Halton","PRA-OLD","630-84-> Tulo",2,90]
["Halton","URH-OLD-P","125-97",6,2.56,null,null,null,null,"Halton","PRA-OLD","630-84-> Tulo",6,265]
["Halton","URH-OLD-P","125-97",11,3.12,null,null,null,null,"Halton","PRA-OLD","80 - Tulo",5,4.7]
["Halton","URH-OLD-P","150-90",-12,1.01,null,null,null,null,"Halton","PRA-OLD","800-78-> Tulo","1,5",218]
["Halton","URH-OLD-P","150-90",-6,1.75,null,null,null,null,"Halton","PRA-OLD","800-78-> Tulo","4,5",790]
["Halton","URH-OLD-P","150-90",-1,2.42,null,null,null,null,"Halton","PRA-OLD","800-84-> Tulo",4,280]
["Halton","URH-OLD-P","150-90",3,2.98,null,null,null,null,"Halton","PRG+TS+HV","300x100",0,14]
["Halton","URH-OLD-P","150-90",9,3.74,null,null,null,null,"Halton","PRG+TS+HV","800x150",0,58]
["Halton","URH-OLD-P","150-90",14,4.3899999999999997,null,null,null,null,"Halton","PRG-1+TS+HV/88-91","300x100",0,13.5]
["Halton","URH-OLD-P","150-97",-12,1.17,null,null,null,null,"Halton","PRG-1+TS+HV/88-91","600x150",0,45.6]
["Halton","URH-OLD-P","150-97",-8,1.66,null,null,null,null,"Halton","PRG-1+TS+HV/88-91","500x200",0,53.8]
["Halton","URH-OLD-P","150-97",-3,2.34,null,null,null,null,"Halton","PRG-1+TS+HV/92-96","300x100",0,14.14]
["Halton","URH-OLD-P","150-97",3,3.16,null,null,null,null,"Halton","PRG-1+TS+HV/92-96","600x150",0,50]
["Halton","URH-OLD-P","150-97",8,3.87,null,null,null,null,"Halton","PRG-1+TS+HV/92-96","600x200",0,56.92]
["Halton","URH-OLD-P","150-97",13,4.5999999999999996,null,null,null,null,"Halton","PRG-2+TS+HV/88-91","400x100",0,17.899999999999999]
["Halton","URH-OLD-P","150-97",17,5.14,null,null,null,null,"Halton","PRG-2+TS+HV/88-91","300x150",0,22.1]
["Halton","URH-OLD-P","150-97",18,5.28,null,null,null,null,"Halton","PRG-2+TS+HV/88-91","400x150",0,31.6]
["Halton","URH-OLD-P","160-78",-10,1.4,null,null,null,null,"Halton","PRG-2+TS+HV/88-91","600x200",0,63.9]
["Halton","URH-OLD-P","160-78",-5,2.12,null,null,null,null,"Halton","PRG-2+TS+HV/92-96","300x100",0,14.14]
["Halton","URH-OLD-P","160-78",0,2.75,null,null,null,null,"Halton","PRG-2+TS+HV/92-96","300x150",0,20.079999999999998]
["Halton","URH-OLD-P","160-78",4,3.37,null,null,null,null,"Halton","PRG-2+TS+HV/92-96","1000x150",0,76.06]
["Halton","URH-OLD-P","160-78",10,4.2300000000000004,null,null,null,null,"Halton","PRG-3+TS+HV/88-91","200x100",0,8]
["Halton","URH-OLD-P","160-88",-12,1,null,null,null,null,"Halton","PRG-3+TS+HV/88-91","500x150",0,35.4]
["Halton","URH-OLD-P","160-88",-7,1.51,null,null,null,null,"Halton","PRG-3+TS+HV/88-91","600x200",0,59.8]
["Halton","URH-OLD-P","160-88",-2,2.21,null,null,null,null,"Halton","PRG-3+TS+HV/92-96","200x100",0,8.2200000000000006]
["Halton","URH-OLD-P","160-88",1,2.62,null,null,null,null,"Halton","PRG-3+TS+HV/92-96","500x100",0,34.64]
["Halton","URH-OLD-P","160-88",8,3.63,null,null,null,null,"Halton","PRG-3+TS+HV/92-96","500x200",0,50]
["Halton","URH-OLD-P","160-88",13,4.5,null,null,null,null,"Halton","PRG-3+TS+HV/92-96","800x300",0,94.87]
["Halton","URH-OLD-P","160-88",14,4.6100000000000003,null,null,null,null,"Halton","PRH",100,0,4]
["Halton","URH-OLD-P","160-97",-12,1.1599999999999999,null,null,null,null,"Halton","PRH",315,0,43]
["Halton","URH-OLD-P","160-97",-5,2.04,null,null,null,null,"Halton","PRL/>8xD","400 x 150",0,"30,0"]
["Halton","URH-OLD-P","160-97",-2,2.46,null,null,null,null,"Halton","PRL/>8xD","400 x 200",0,"55,9"]
["Halton","URH-OLD-P","160-97",3,3.25,null,null,null,null,"Halton","PRL/>min3xD","400 x 100",0,"21,7"]
["Halton","URH-OLD-P","160-97",9,4.22,null,null,null,null,"Halton","PRL/>min3xD","400 x 200",0,"55,5"]
["Halton","URH-OLD-P","160-97",14,4.97,null,null,null,null,"Halton","PRL->3xD","400x100",0,17.68]
["Halton","URH-OLD-P","200-80",-17,1.26,null,null,null,null,"Halton","PRL->3xD","400x200",0,55.9]
["Halton","URH-OLD-P","200-80",-13,1.87,null,null,null,null,"Halton","PRL-min3xD","300x100",0,21.7]
["Halton","URH-OLD-P","200-80",-8,2.72,null,null,null,null,"Halton","PRL-min3xD","500x150",0,50.1]
["Halton","URH-OLD-P","200-80",-2,3.76,null,null,null,null,"Halton","Rex RE6","Suutin A",0,0.71]
["Halton","URH-OLD-P","200-80",3,4.5599999999999996,null,null,null,null,"Halton","Rex REE","Suutin B",0,0.99]
["Halton","URH-OLD-P","200-80",4,4.78,null,null,null,null,"Halton","Rex REE","Suutin C",0,1.36]
["Halton","URH-OLD-P","200-80",8,5.7,null,null,null,null,"Halton","SLL+PLL/1172/>6xD","1x200"," 2-3",28]
["Halton","URH-OLD-P","200-80",13,6.77,null,null,null,null,"Halton","SLL+PLL/1472/>6xD","1x160",1,19]
["Halton","URH-OLD-P","200-83",0,1,null,null,null,null,"Halton","SLL+PLL/1772/>6xD","1x160",1,19]
["Halton","URH-OLD-P","200-83",5,2.37,null,null,null,null,"Halton","SLL+PLL/1772/min3xD","1x250",4,51]
["Halton","URH-OLD-P","200-83",10,3.75,null,null,null,null,"Halton","SLL+PLL/572/min3xD","1x200"," 2-3",32]
["Halton","URH-OLD-P","200-83",15,5.3,null,null,null,null,"Halton","SLL+PLL/872/min3xD","1x160",1,22]
["Halton","URH-OLD-P","200-83",20,6.95,null,null,null,null,"Halton","TBV/>8xD",160,0,17.100000000000001]
["Halton","URH-OLD-P","200-83",25,8.25,null,null,null,null,"Halton","TBV/min3xD",160,0,22.8]
["Halton","URH-OLD-P","200-88",3,1.52,null,null,null,null,"Halton","TCV/>8xD",200,0,27.5]
["Halton","URH-OLD-P","200-88",7,2.29,null,null,null,null,"Halton","TCV/>8xD",160,0,"17,1"]
["Halton","URH-OLD-P","200-88",13,3.8,null,null,null,null,"Halton","TCV/>min3xD",200,0,"32,1"]
["Halton","URH-OLD-P","200-88",18,4.9800000000000004,null,null,null,null,"Halton","TCV/min3xD",200,0,32.1]
["Halton","URH-OLD-P","200-88",23,6.15,null,null,null,null,"Halton","TKA/85",160,0,13.2]
["Halton","URH-OLD-P","200-88",24,6.38,null,null,null,null,"Halton","TKA/85",200,0,20.9]
["Halton","URH-OLD-P","200-97",9,3.24,null,null,null,null,"Halton","TKB",80,0,8.8000000000000007]
["Halton","URH-OLD-P","200-97",11,3.73,null,null,null,null,"Halton","TKB",125,0,21.8]
["Halton","URH-OLD-P","200-97",16,4.93,null,null,null,null,"Halton","TKB/TKC/93",80,0,3.7]
["Halton","URH-OLD-P","200-97",21,6.09,null,null,null,null,"Halton","TKB/TKC/93",250,0,40.700000000000003]
["Halton","URS",100,-14,0.6,null,null,null,null,"Halton","TKB/TKC/94>3xD",250,0,48.8]
["Halton","URS",100,-11,0.9,null,null,null,null,"Halton","TKB/TKC/94min3xD",125,0,12.6]
["Halton","URS",100,-5,1.4,null,null,null,null,"Halton","TKB/TKC/99>3xD",160,0,16.899999999999999]
["Halton","URS",100,1,1.98,null,null,null,null,"Halton","TKB/TKC/99min3xD",160,0,21.9]
["Halton","URS",100,6,2.4,null,null,null,null,"Halton","TKC",100,0,8.8000000000000007]
["Halton","UVF","k(l/s)",3,41.4,null,null,null,null,"Halton","TLA/85","300x100",0,4]
["Halton","UVF","k(l/s)",5,68.900000000000006,null,null,null,null,"Halton","TLA/85","500x100",0,8.75]
["Lindab","AE11","VBX-1-200x100","auki",7.5,null,null,null,null,"Halton","TLA/90","500x200",0,12]
["Lindab","AE11","VBX-1-300x100","auki",11.9,null,null,null,null,"Halton","TLA/90","600x200",0,16.010000000000002]
["Lindab","AE11","VBX-1-500x100","auki",20.7,null,null,null,null,"Halton","TLB/B>8xD",200,0,"27,8"]
["Lindab","AE11","VBX-2-300x100","auki",11.5,null,null,null,null,"Halton","TLB/B>8xD",250,0,"45,7"]
["Lindab","AE11","VBX-2-500x150","auki",31.1,null,null,null,null,"Halton","TLB/min3xD",100,0,"6,8"]
["Lindab","AE11","VBX-2-600x200","auki",58.7,null,null,null,null,"Halton","TLB/min3xD",200,0,"32,9"]
["Lindab","AE11","VBX-4-400x200","auki",37.299999999999997,null,null,null,null,"Halton","TLB/TLC>8xD",200,0,27.8]
["Lindab","AE11","VBX-4-600x200","auki",56,null,null,null,null,"Halton","TLB/TLC>min3xD",200,0,32.9]
["Lindab","AIRY",100,9,2,null,null,null,null,"Halton","TLD/>8xD",100,0,"5,8"]
["Lindab","AIRY",100,15,3.52,null,null,null,null,"Halton","TLD/>min3xD",125,0,12.6]
["Lindab","AIRY",100,4,1.26,null,null,null,null,"Halton","TLD/>min3xD",125,0,"12,6"]
["Lindab","AIRY",100,10,3.12,null,null,null,null,"Halton","TRI/A>min3xD",200,0,32.6]
["Lindab","AIRY",100,15,4.5,null,null,null,null,"Halton","TRI/S>8xD",200,0,28.3]
["Lindab","AIRY",125,7,1.8,null,null,null,null,"Halton","TRI/S>min3xD",160,0,21.9]
["Lindab","AIRY",125,8,2.1,null,null,null,null,"Halton","TRI/S>min3xD",200,0,32]
["Lindab","AIRY",125,12,3.3,null,null,null,null,"Halton","ULA ","100/ 180° kanava",4,1.1000000000000001]
["Lindab","AIRY",125,17,4.5999999999999996,null,null,null,null,"Halton","ULA ","100/ 180° kanava",9,2.33]
["Lindab","AIRY",125,9,3.96,null,null,null,null,"Halton","ULA ","100/ 180° t-haara",5,1.39]
["Lindab","AIRY",125,14,5.22,null,null,null,null,"Halton","ULA ","100/ 180° t-haara",10,2.5099999999999998]
["Lindab","AIRY",160,6,1.47,null,null,null,null,"Halton","ULA ","100/ 180° 90°käyrä",5,1.39]
["Lindab","AIRY",160,11,3.33,null,null,null,null,"Halton","ULA ","100/ 180° 90°käyrä",10,2.52]
["Lindab","AIRY",160,16,5.62,null,null,null,null,"Halton","ULA ","100/ 360° kanava",5,2.5299999999999998]
["Lindab","AIRY",160,8,4.54,null,null,null,null,"Halton","ULA ","100/ 360° kanava",11,5.25]
["Lindab","AIRY",160,13,7,null,null,null,null,"Halton","ULA ","100/ 360° t-haara",6,3.06]
["Lindab","AL10","VBX-1-1000x100","auki",42.1,null,null,null,null,"Halton","ULA ","100/ 360° t-haara",10,4.6900000000000004]
["Lindab","AL10","VBX-1-300x200","auki",24.8,null,null,null,null,"Halton","ULA ","100/ 360° 90°käyrä",6,3.06]
["Lindab","AL10","VBX-1-500x150","auki",31.6,null,null,null,null,"Halton","ULA ","100/ 360° 90°käyrä",11,5.04]
["Lindab","AL10","VBX-1-500x200","auki",46.3,null,null,null,null,"Halton","ULA ","100/ 360° 90°käyrä",12,5.36]
["Lindab","AL10","VBX-1-800x100","auki",33.200000000000003,null,null,null,null,"Halton","ULA ","125/ 180° kanava",7,2.2599999999999998]
["Lindab","AL10","VBX-2-300x150","auki",17.2,null,null,null,null,"Halton","ULA ","125/ 180° t-haara",5,1.64]
["Lindab","AL10","VBX-2-400x100","auki",15.6,null,null,null,null,"Halton","ULA ","125/ 180° t-haara",7,2.25]
["Lindab","AL10","VBX-2-500x200","auki",46.1,null,null,null,null,"Halton","ULA ","125/ 180° t-haara",12,4.46]
["Lindab","AL10","VBX-2-800x150","auki",52.1,null,null,null,null,"Halton","ULA ","125/ 180° 90°käyrä",8,2.54]
["Lindab","AL10","VBX-4-200x100","auki",7.3,null,null,null,null,"Halton","ULA ","125/ 360° kanava",3,1.61]
["Lindab","AL10","VBX-4-300x200","auki",24.8,null,null,null,null,"Halton","ULA ","125/ 360° kanava",6,3.52]
["Lindab","AL10","VBX-4-600x100","auki",25.2,null,null,null,null,"Halton","ULA ","125/ 360° t-haara",3,1.6]
["Lindab","AL10","VBX-4-800x150","auki",52.1,null,null,null,null,"Halton","ULA ","125/ 360° t-haara",8,4.72]
["Lindab","AR11","VBX-1-400x100","auki",15.2,null,null,null,null,"Halton","ULA ","125/ 360° 90°käyrä",3,1.6]
["Lindab","AR11","VBX-1-600x150","auki",34.200000000000003,null,null,null,null,"Halton","ULA ","125/ 360° 90°käyrä",9,5.33]
["Lindab","AR11","VBX-2-200x100","auki",7.3,null,null,null,null,"Halton","ULA ","125/ 360° 90°käyrä",11,7.16]
["Lindab","AR11","VBX-2-400x100","auki",15.3,null,null,null,null,"Halton","ULA ","160/ 180° kanava",4,1.59]
["Lindab","AR11","VBX-2-500x200","auki",38.700000000000003,null,null,null,null,"Halton","ULA ","160/ 180° kanava",9,3.47]
["Lindab","AR11","VBX-4-300x150","auki",16.3,null,null,null,null,"Halton","ULA ","160/ 180° kanava",14,5.25]
["Lindab","AR11","VBX-4-500x200","auki",39,null,null,null,null,"Halton","ULA ","160/ 180° t-haara",4,1.63]
["Lindab","CRL","125+MBB-125-125-E",0,"",null,null,null,null,"Halton","ULA ","160/ 180° t-haara",10,3.74]
["Lindab","CRL","160+MBB-125-160-E",0,"",null,null,null,null,"Halton","ULA ","160/ 180° t-haara",14,5.15]
["Lindab","CRL","200+MBB-125-200-E",0,"",null,null,null,null,"Halton","ULA ","160/ 180° 90°käyrä",3,1.23]
["Lindab","CRL","200+MBE-200-200","auki",29.9,null,null,null,null,"Halton","ULA ","160/ 180° 90°käyrä",8,3.08]
["Lindab","CRL","250+MBE-250-250","auki",49.2,null,null,null,null,"Halton","ULA ","160/ 180° 90°käyrä",14,5.15]
["Lindab","CRL","315+MBE-250-315","auki",55.9,null,null,null,null,"Halton","ULA ","160/ 360° kanava",3,2]
["Lindab","CRL","400+MBE-250-400","auki",115.4,null,null,null,null,"Halton","ULA ","160/ 360° kanava",7,4.9400000000000004]
["Lindab","GS23","160+MBB-100-160-E",0,"",null,null,null,null,"Halton","ULA ","160/ 360° kanava",13,9.4700000000000006]
["Lindab","GS23","200+MBB-200-200-E",0,"",null,null,null,null,"Halton","ULA ","160/ 360° kanava",18,12.92]
["Lindab","GS23","250+MBB-160-250-E",0,"",null,null,null,null,"Halton","ULA ","160/ 360° t-haara",3,2.0099999999999998]
["Lindab","GS23","315+MBB-315-315-E",0,"",null,null,null,null,"Halton","ULA ","160/ 360° t-haara",8,5.9]
["Lindab","GS23","H-E-0-315",0,"",null,null,null,null,"Halton","ULA ","160/ 360° t-haara",12,8.86]
["Lindab","GS23","H-E-2-250","auki","",null,null,null,null,"Halton","ULA ","160/ 360° t-haara",18,12.85]
["Lindab","KSU","100 kanava >3D",-13,0.6,null,null,null,null,"Halton","ULA ","160/ 360° 90°käyrä",7,5.01]
["Lindab","KSU","100 kanava >3D",-7,1.1599999999999999,null,null,null,null,"Halton","ULA ","160/ 360° 90°käyrä",13,9.52]
["Lindab","KSU","100 kanava >3D",-3,1.54,null,null,null,null,"Halton","ULA ","160/ 360° 90°käyrä",17,12.18]
["Lindab","KSU","100 kanava >3D",2,2.02,null,null,null,null,"Halton","ULA ","200/ 180° kanava",6,2.96]
["Lindab","KSU","100 kanava >3D",8,2.59,null,null,null,null,"Halton","ULA ","200/ 180° kanava",12,5.78]
["Lindab","KSU","100 käyrä 90˚",-13,0.73,null,null,null,null,"Halton","ULA ","200/ 180° kanava",17,7.98]
["Lindab","KSU","100 käyrä 90˚",-8,1.1599999999999999,null,null,null,null,"Halton","ULA ","200/ 180° t-haara",4,1.98]
["Lindab","KSU","100 käyrä 90˚",-4,1.49,null,null,null,null,"Halton","ULA ","200/ 180° t-haara",8,3.93]
["Lindab","KSU","100 käyrä 90˚",2,2.06,null,null,null,null,"Halton","ULA ","200/ 180° t-haara",14,6.66]
["Lindab","KSU","100 käyrä 90˚",3,2.15,null,null,null,null,"Halton","ULA ","200/ 180° t-haara",15,7.09]
["Lindab","KSU","100 käyrä 90˚",8,2.6,null,null,null,null,"Halton","ULA ","200/ 180° t-haara",20,9.26]
["Lindab","KSU","100 T-haara",-13,0.76,null,null,null,null,"Halton","ULA ","200/ 180° 90°käyrä",7,3.49]
["Lindab","KSU","100 T-haara",-5,1.42,null,null,null,null,"Halton","ULA ","200/ 180° 90°käyrä",15,7.09]
["Lindab","KSU","100 T-haara",-3,1.61,null,null,null,null,"Halton","ULA ","200/ 180° 90°käyrä",17,7.96]
["Lindab","KSU","100 T-haara",2,2.0699999999999998,null,null,null,null,"Halton","ULA ","200/ 360° kanava",4,3.34]
["Lindab","KSU","100 T-haara",8,2.54,null,null,null,null,"Halton","ULA ","200/ 360° kanava",10,8.99]
["Lindab","KSU","125 kanava >3D",-8,1.55,null,null,null,null,"Halton","ULA ","200/ 360° kanava",15,13.56]
["Lindab","KSU","125 kanava >3D",-5,1.93,null,null,null,null,"Halton","ULA ","200/ 360° kanava",18,16.170000000000002]
["Lindab","KSU","125 kanava >3D",2,2.87,null,null,null,null,"Halton","ULA ","200/ 360° t-haara",7,6.11]
["Lindab","KSU","125 kanava >3D",7,3.54,null,null,null,null,"Halton","ULA ","200/ 360° t-haara",12,10.69]
["Lindab","KSU","125 käyrä 90˚",-8,1.5,null,null,null,null,"Halton","ULA ","200/ 360° t-haara",18,15.91]
["Lindab","KSU","125 käyrä 90˚",-3,2.1800000000000002,null,null,null,null,"Halton","ULA ","200/ 360° 90°käyrä",5,4.25]
["Lindab","KSU","125 käyrä 90˚",-1,2.4700000000000002,null,null,null,null,"Halton","ULA ","200/ 360° 90°käyrä",7,6.11]
["Lindab","KSU","125 käyrä 90˚",2,2.9,null,null,null,null,"Halton","ULA ","200/ 360° 90°käyrä",10,8.9]
["Lindab","KSU","125 käyrä 90˚",7,3.56,null,null,null,null,"Halton","ULA ","200/ 360° 90°käyrä",15,13.3]
["Lindab","KSU","125 T-haara",-8,1.8,null,null,null,null,"Halton","ULA-OLD-T","100-85/180˚",3,1.48]
["Lindab","KSU","125 T-haara",-3,2.4700000000000002,null,null,null,null,"Halton","ULA-OLD-T","100-85/180˚",8,2.17]
["Lindab","KSU","125 T-haara",3,3.2,null,null,null,null,"Halton","ULA-OLD-T","100-85/180˚",14,3.07]
["Lindab","KSU","125 T-haara",7,3.75,null,null,null,null,"Halton","ULA-OLD-T","100-85/360˚",5,2.67]
["Lindab","KSU","160 kanava >3D",-9,1.96,null,null,null,null,"Halton","ULA-OLD-T","100-85/360˚",10,4.3499999999999996]
["Lindab","KSU","160 kanava >3D",-3,3.02,null,null,null,null,"Halton","ULA-OLD-T","100-88/360˚-1",6,3.35]
["Lindab","KSU","160 kanava >3D",2,4,null,null,null,null,"Halton","ULA-OLD-T","100-88/360˚-1",11,4.3499999999999996]
["Lindab","KSU","160 kanava >3D",7,4.97,null,null,null,null,"Halton","ULA-OLD-T","100-88/360˚-2",3,1.48]
["Lindab","KSU","160 kanava >3D",12,5.93,null,null,null,null,"Halton","ULA-OLD-T","100-88/360˚-2",8,3.55]
["Lindab","KSU","160 käyrä 90˚",-9,1.7,null,null,null,null,"Halton","ULA-OLD-T","100-88/360˚-2",13,4.37]
["Lindab","KSU","160 käyrä 90˚",-4,2.7,null,null,null,null,"Halton","ULA-OLD-T","100-88/180˚-1",5,1.92]
["Lindab","KSU","160 käyrä 90˚",-3,2.89,null,null,null,null,"Halton","ULA-OLD-T","100-88/180˚-1",6,2.2000000000000002]
["Lindab","KSU","160 käyrä 90˚",2,3.89,null,null,null,null,"Halton","ULA-OLD-T","100-88/180˚-1",11,2.69]
["Lindab","KSU","160 käyrä 90˚",7,4.8600000000000003,null,null,null,null,"Halton","ULA-OLD-T","100-88/180˚-2",3,1.31]
["Lindab","KSU","160 käyrä 90˚",12,5.84,null,null,null,null,"Halton","ULA-OLD-T","100-88/180˚-2",8,2.2799999999999998]
["Lindab","KSU","160 T-haara",-9,2.2200000000000002,null,null,null,null,"Halton","ULA-OLD-T","100-88/180˚-2",13,2.74]
["Lindab","KSU","160 T-haara",-3,3.35,null,null,null,null,"Halton","ULA-OLD-T","125-85/360˚-1",6,4]
["Lindab","KSU","160 T-haara",1,4.16,null,null,null,null,"Halton","ULA-OLD-T","125-85/360˚-1",10,6.15]
["Lindab","KSU","160 T-haara",7,5.23,null,null,null,null,"Halton","ULA-OLD-T","125-85/360˚-2",3,1.67]
["Lindab","KSU","160 T-haara",12,6.15,null,null,null,null,"Halton","ULA-OLD-T","125-85/360˚-2",8,3.4]
["Lindab","KSU","200 kanava >3D",-2,2.25,null,null,null,null,"Halton","ULA-OLD-T","125-85/360˚-2",13,4.05]
["Lindab","KSU","200 kanava >3D",4,3.62,null,null,null,null,"Halton","ULA-OLD-T","125-88/360˚-1",6,3.68]
["Lindab","KSU","200 kanava >3D",7,4.3899999999999997,null,null,null,null,"Halton","ULA-OLD-T","125-88/360˚-1",9,5.16]
["Lindab","KSU","200 kanava >3D",13,5.87,null,null,null,null,"Halton","ULA-OLD-T","125-88/360˚-1",15,7.12]
["Lindab","KSU","200 kanava >3D",14,6.09,null,null,null,null,"Halton","ULA-OLD-T","125-88/360˚-2",3,2.4900000000000002]
["Lindab","KSU","200 kanava >3D",19,7.37,null,null,null,null,"Halton","ULA-OLD-T","125-88/360˚-2",8,4.47]
["Lindab","KSU","200 kanava >3D",25,8.7200000000000006,null,null,null,null,"Halton","ULA-OLD-T","125-88/360˚-2",14,6.69]
["Lindab","KSU","200 käyrä 90˚",3,3.27,null,null,null,null,"Halton","ULA-OLD-T","125-88/180˚-1",8,3.33]
["Lindab","KSU","200 käyrä 90˚",5,3.71,null,null,null,null,"Halton","ULA-OLD-T","125-88/180˚-1",10,3.67]
["Lindab","KSU","200 käyrä 90˚",11,5.38,null,null,null,null,"Halton","ULA-OLD-T","125-88/180˚-2",3,1.57]
["Lindab","KSU","200 T-haara",-3,2.11,null,null,null,null,"Halton","ULA-OLD-T","125-88/180˚-2",8,2.92]
["Lindab","KSU","200 T-haara",3,3.54,null,null,null,null,"Halton","ULA-OLD-T","125-88/180˚-2",14,3.8]
["Lindab","KSU","200 T-haara",5,3.9,null,null,null,null,"Halton","ULA-OLD-T","160-85/360˚",3,2.2799999999999998]
["Lindab","KSU","200 T-haara",12,5.89,null,null,null,null,"Halton","ULA-OLD-T","160-85/360˚",10,7.61]
["Lindab","KSUB","100 kanava >3D",-13,0.6,null,null,null,null,"Halton","ULA-OLD-T","160-85/360˚",16,11.76]
["Lindab","KSUB","100 kanava >3D",-8,1.06,null,null,null,null,"Halton","ULA-OLD-T","160-85/180˚",3,2.09]
["Lindab","KSUB","100 kanava >3D",-3,1.54,null,null,null,null,"Halton","ULA-OLD-T","160-85/180˚",8,3.79]
["Lindab","KSUB","100 kanava >3D",-1,1.73,null,null,null,null,"Halton","ULA-OLD-T","160-85/180˚",10,4.25]
["Lindab","KSUB","100 kanava >3D",2,2.02,null,null,null,null,"Halton","ULA-OLD-T","160-85/180˚",13,4.88]
["Lindab","KSUB","100 kanava >3D",8,2.59,null,null,null,null,"Halton","ULA-OLD-T","160-85/180˚",19,5.99]
["Lindab","KSUB","100 käyrä 90˚",-13,0.73,null,null,null,null,"Halton","ULA-OLD-T","160-88/360˚-1",6,4.47]
["Lindab","KSUB","100 käyrä 90˚",-8,1.1599999999999999,null,null,null,null,"Halton","ULA-OLD-T","160-88/360˚-1",11,8.1999999999999993]
["Lindab","KSUB","100 käyrä 90˚",-2,1.68,null,null,null,null,"Halton","ULA-OLD-T","160-88/360˚-1",17,12.1]
["Lindab","KSUB","100 käyrä 90˚",2,2.06,null,null,null,null,"Halton","ULA-OLD-T","160-88/360˚-2",3,2.52]
["Lindab","KSUB","100 käyrä 90˚",7,2.52,null,null,null,null,"Halton","ULA-OLD-T","160-88/360˚-2",8,5.89]
["Lindab","KSUB","100 T-haara",-13,0.76,null,null,null,null,"Halton","ULA-OLD-T","160-88/360˚-2",14,10.18]
["Lindab","KSUB","100 T-haara",-8,1.17,null,null,null,null,"Halton","ULA-OLD-T","160-88/360˚-2",19,12.71]
["Lindab","KSUB","100 T-haara",-3,1.61,null,null,null,null,"Halton","ULA-OLD-T","160-88/180˚-1",6,3]
["Lindab","KSUB","100 T-haara",2,2.0699999999999998,null,null,null,null,"Halton","ULA-OLD-T","160-88/180˚-1",11,4.45]
["Lindab","KSUB","100 T-haara",7,2.4700000000000002,null,null,null,null,"Halton","ULA-OLD-T","160-88/180˚-1",16,5.74]
["Lindab","KSUB","100 T-haara",8,2.54,null,null,null,null,"Halton","ULA-OLD-T","160-88/180˚-1",17,5.88]
["Lindab","KSUB","125 kanava >3D",-8,1.55,null,null,null,null,"Halton","ULA-OLD-T","160-88/180˚-2",4,2.19]
["Lindab","KSUB","125 kanava >3D",-3,2.19,null,null,null,null,"Halton","ULA-OLD-T","160-88/180˚-2",9,3.87]
["Lindab","KSUB","125 kanava >3D",2,2.87,null,null,null,null,"Halton","ULA-OLD-T","160-88/180˚-2",14,5.31]
["Lindab","KSUB","125 kanava >3D",7,3.54,null,null,null,null,"Halton","ULA-OLD-T","160-88/180˚-2",19,6.17]
["Lindab","KSUB","125 käyrä 90˚",-8,1.5,null,null,null,null,"Halton","ULA-OLD-T","200-85/360˚",7,5.87]
["Lindab","KSUB","125 käyrä 90˚",-3,2.1800000000000002,null,null,null,null,"Halton","ULA-OLD-T","200-85/360˚",12,10.24]
["Lindab","KSUB","125 käyrä 90˚",1,2.75,null,null,null,null,"Halton","ULA-OLD-T","200-85/360˚",16,13.24]
["Lindab","KSUB","125 käyrä 90˚",7,3.56,null,null,null,null,"Halton","ULA-OLD-T","200-85/180˚",4,2.79]
["Lindab","KSUB","125 T-haara",-9,1.66,null,null,null,null,"Halton","ULA-OLD-T","200-85/180˚",9,4.33]
["Lindab","KSUB","125 T-haara",-3,2.4700000000000002,null,null,null,null,"Halton","ULA-OLD-T","200-85/180˚",15,5.81]
["Lindab","KSUB","125 T-haara",2,3.09,null,null,null,null,"Halton","ULA-OLD-T","200-85/180˚",20,6.74]
["Lindab","KSUB","125 T-haara",5,3.41,null,null,null,null,"Halton","ULA-OLD-T","200-88/360˚-1",5,5.15]
["Lindab","KSUB","125 T-haara",7,3.75,null,null,null,null,"Halton","ULA-OLD-T","200-88/360˚-1",7,7.42]
["Lindab","KSUB","160 kanava >3D",-9,1.96,null,null,null,null,"Halton","ULA-OLD-T","200-88/360˚-1",12,11.18]
["Lindab","KSUB","160 kanava >3D",-3,3.02,null,null,null,null,"Halton","ULA-OLD-T","200-88/360˚-1",18,15.84]
["Lindab","KSUB","160 kanava >3D",2,4,null,null,null,null,"Halton","ULA-OLD-T","200-88/360˚-2",5,4.67]
["Lindab","KSUB","160 kanava >3D",9,5.38,null,null,null,null,"Halton","ULA-OLD-T","200-88/360˚-2",12,10.119999999999999]
["Lindab","KSUB","160 kanava >3D",12,5.93,null,null,null,null,"Halton","ULA-OLD-T","200-88/360˚-2",15,12.8]
["Lindab","KSUB","160 käyrä 90˚",-9,1.7,null,null,null,null,"Halton","ULA-OLD-T","200-88/360˚-2",20,15.36]
["Lindab","KSUB","160 käyrä 90˚",-4,2.7,null,null,null,null,"Halton","ULA-OLD-T","200-88/180˚-1",7,4.47]
["Lindab","KSUB","160 käyrä 90˚",2,3.89,null,null,null,null,"Halton","ULA-OLD-T","200-88/180˚-1",13,7.34]
["Lindab","KSUB","160 käyrä 90˚",4,4.3,null,null,null,null,"Halton","ULA-OLD-T","200-88/180˚-1",15,8.49]
["Lindab","KSUB","160 käyrä 90˚",12,5.84,null,null,null,null,"Halton","ULA-OLD-T","200-88/180˚-2",5,3.56]
["Lindab","KSUB","160 T-haara",-9,2.2200000000000002,null,null,null,null,"Halton","ULA-OLD-T","200-88/180˚-2",10,6.08]
["Lindab","KSUB","160 T-haara",-4,3.14,null,null,null,null,"Halton","ULA-OLD-T","200-88/180˚-2",15,8.57]
["Lindab","KSUB","160 T-haara",-3,3.35,null,null,null,null,"Halton","ULA-OLD-T","200-88/180˚-2",16,8.77]
["Lindab","KSUB","160 T-haara",3,4.49,null,null,null,null,"Halton","ULC",100,4,1.1100000000000001]
["Lindab","KSUB","160 T-haara",6,5.0199999999999996,null,null,null,null,"Halton","ULC",100,8,2.3199999999999998]
["Lindab","KSUB","160 T-haara",12,6.15,null,null,null,null,"Halton","ULE",100,4,1.05]
["Lindab","KSUB","200 kanava >3D",-2,2.25,null,null,null,null,"Halton","ULE",100,9,2.23]
["Lindab","KSUB","200 kanava >3D",4,3.62,null,null,null,null,"Halton","ULE",100,15,3.5]
["Lindab","KSUB","200 kanava >3D",9,4.92,null,null,null,null,"Halton","URH-OLD-T","100-78",-8,0.99]
["Lindab","KSUB","200 kanava >3D",13,5.87,null,null,null,null,"Halton","URH-OLD-T","100-78",-4,1.33]
["Lindab","KSUB","200 kanava >3D",19,7.37,null,null,null,null,"Halton","URH-OLD-T","100-78",2,2.12]
["Lindab","KSUB","200 kanava >3D",24,8.5,null,null,null,null,"Halton","URH-OLD-T","100-78",7,2.82]
["Lindab","KSUB","200 käyrä 90˚",1,2.84,null,null,null,null,"Halton","URH-OLD-T","125-78",-9,1.18]
["Lindab","KSUB","200 käyrä 90˚",5,3.71,null,null,null,null,"Halton","URH-OLD-T","125-78",-5,1.71]
["Lindab","KSUB","200 käyrä 90˚",10,5.21,null,null,null,null,"Halton","URH-OLD-T","125-78",0,2.3199999999999998]
["Lindab","KSUB","200 käyrä 90˚",11,5.38,null,null,null,null,"Halton","URH-OLD-T","125-78",1,2.5299999999999998]
["Lindab","KSUB","200 T-haara",-3,2.11,null,null,null,null,"Halton","URH-OLD-T","125-78",6,3.35]
["Lindab","KSUB","200 T-haara",2,3.36,null,null,null,null,"Halton","URH-OLD-T","125-78",11,3.9]
["Lindab","KSUB","200 T-haara",7,4.5199999999999996,null,null,null,null,"Halton","URH-OLD-T","160-78",-9,1.58]
["Lindab","KSUB","200 T-haara",12,5.89,null,null,null,null,"Halton","URH-OLD-T","160-78",-4,2.35]
["Lindab","KSUL","100 kanava >3D",-13,0.6,null,null,null,null,"Halton","URH-OLD-T","160-78",2,3.53]
["Lindab","KSUL","100 kanava >3D",-8,1.06,null,null,null,null,"Halton","URH-OLD-T","160-78",7,4.51]
["Lindab","KSUL","100 kanava >3D",-3,1.54,null,null,null,null,"Halton","URH-OLD-T","160-78",12,5.27]
["Lindab","KSUL","100 kanava >3D",1,1.92,null,null,null,null,"Halton","URH-OLD-T","200-78",-12,2.37]
["Lindab","KSUL","100 kanava >3D",7,2.5,null,null,null,null,"Halton","URH-OLD-T","200-78",-6,3.78]
["Lindab","KSUL","100 käyrä 90˚",-14,0.62,null,null,null,null,"Halton","URH-OLD-T","200-78",-1,4.5999999999999996]
["Lindab","KSUL","100 käyrä 90˚",-8,1.1599999999999999,null,null,null,null,"Halton","URH-OLD-T","200-78",5,6.05]
["Lindab","KSUL","100 käyrä 90˚",-3,1.58,null,null,null,null,"Halton","URH-OLD-T","200-78",10,7.39]
["Lindab","KSUL","100 käyrä 90˚",0,1.86,null,null,null,null,"Halton","URH-OLD-T","200-78",13,7.83]
["Lindab","KSUL","100 käyrä 90˚",2,2.06,null,null,null,null,"Halton","URH-OLD-T","200-78",15,8.25]
["Lindab","KSUL","100 käyrä 90˚",7,2.52,null,null,null,null,"Halton","URH-OLD-T","200-83",1,1.68]
["Lindab","KSUL","100 T-haara",-13,0.76,null,null,null,null,"Halton","URH-OLD-T","200-83",7,4.16]
["Lindab","KSUL","100 T-haara",-8,1.17,null,null,null,null,"Halton","URH-OLD-T","200-83",12,5.38]
["Lindab","KSUL","100 T-haara",-1,1.8,null,null,null,null,"Halton","URH-OLD-T","200-83",19,6.67]
["Lindab","KSUL","100 T-haara",2,2.0699999999999998,null,null,null,null,"Halton","URH-OLD-T","200-83",22,7.34]
["Lindab","KSUL","100 T-haara",7,2.4700000000000002,null,null,null,null,"Halton","VHB",200,0,"26,2"]
["Lindab","KSUL","125 kanava >3D",-8,1.55,null,null,null,null,"Halton","VHD",200,0,"26,2"]
["Lindab","KSUL","125 kanava >3D",-3,2.19,null,null,null,null,"Lindab","AD21","VBX-1-400x100","auki",15.9]
["Lindab","KSUL","125 kanava >3D",-1,2.46,null,null,null,null,"Lindab","AD21","VBX-1-400x200","auki",37.1]
["Lindab","KSUL","125 kanava >3D",7,3.54,null,null,null,null,"Lindab","AD21","VBX-2-300x150","auki",17.100000000000001]
["Lindab","KSUL","125 käyrä 90˚",-9,1.37,null,null,null,null,"Lindab","AD21","VBX-2-500x150","auki",31.3]
["Lindab","KSUL","125 käyrä 90˚",-8,1.5,null,null,null,null,"Lindab","AD21","VBX-2-500x200","auki",43.2]
["Lindab","KSUL","125 käyrä 90˚",-3,2.1800000000000002,null,null,null,null,"Lindab","AD21","VBX-4-300x150","auki",18.2]
["Lindab","KSUL","125 käyrä 90˚",3,3.04,null,null,null,null,"Lindab","AD21","VBX-4-500x200","auki",43]
["Lindab","KSUL","125 käyrä 90˚",7,3.56,null,null,null,null,"Lindab","AIRY",100,6,0.77]
["Lindab","KSUL","125 T-haara",-9,1.66,null,null,null,null,"Lindab","AIRY",100,11,2.2000000000000002]
["Lindab","KSUL","125 T-haara",-3,2.4700000000000002,null,null,null,null,"Lindab","AIRY",100,17,4.16]
["Lindab","KSUL","125 T-haara",2,3.09,null,null,null,null,"Lindab","AIRY",125,7,1.2]
["Lindab","KSUL","125 T-haara",7,3.75,null,null,null,null,"Lindab","AIRY",125,12,4]
["Lindab","KSUL","160 kanava >3D",-9,1.96,null,null,null,null,"Lindab","AIRY",125,17,5.9]
["Lindab","KSUL","160 kanava >3D",-4,2.82,null,null,null,null,"Lindab","AIRY",160,8,2.85]
["Lindab","KSUL","160 kanava >3D",1,3.81,null,null,null,null,"Lindab","AIRY",160,13,5.38]
["Lindab","KSUL","160 kanava >3D",7,4.97,null,null,null,null,"Lindab","AL10","VBX-1-1000x150","auki",66.900000000000006]
["Lindab","KSUL","160 kanava >3D",11,5.76,null,null,null,null,"Lindab","AL10","VBX-1-300x150","auki",17.899999999999999]
["Lindab","KSUL","160 kanava >3D",12,5.93,null,null,null,null,"Lindab","AL10","VBX-1-300x200","auki",25.2]
["Lindab","KSUL","160 käyrä 90˚",-9,1.7,null,null,null,null,"Lindab","AL10","VBX-1-500x150","auki",31.3]
["Lindab","KSUL","160 käyrä 90˚",-4,2.7,null,null,null,null,"Lindab","AL10","VBX-1-600x300","auki",82.5]
["Lindab","KSUL","160 käyrä 90˚",2,3.89,null,null,null,null,"Lindab","AL10","VBX-2-1000x200","auki",91.7]
["Lindab","KSUL","160 käyrä 90˚",6,4.68,null,null,null,null,"Lindab","AL10","VBX-2-300x200","auki",25.2]
["Lindab","KSUL","160 käyrä 90˚",11,5.62,null,null,null,null,"Lindab","AL10","VBX-2-500x150","auki",31.5]
["Lindab","KSUL","160 T-haara",-9,2.2200000000000002,null,null,null,null,"Lindab","AL10","VBX-2-800x100","auki",33.6]
["Lindab","KSUL","160 T-haara",-4,3.14,null,null,null,null,"Lindab","AL10","VBX-4-1000x200","auki",91.7]
["Lindab","KSUL","160 T-haara",2,4.32,null,null,null,null,"Lindab","AL10","VBX-4-400x150","auki",25.3]
["Lindab","KSUL","160 T-haara",5,4.8099999999999996,null,null,null,null,"Lindab","AL10","VBX-4-500x150","auki",31.8]
["Lindab","KSUL","160 T-haara",11,6.01,null,null,null,null,"Lindab","AL10","VBX-4-800x100","auki",33.6]
["Lindab","KSUL","200 kanava >3D",-2,2.25,null,null,null,null,"Lindab","CRL","125+MBB-125-125-S",0,""]
["Lindab","KSUL","200 kanava >3D",3,3.4,null,null,null,null,"Lindab","CRL","160+MBB-160-160-S",0,""]
["Lindab","KSUL","200 kanava >3D",4,3.62,null,null,null,null,"Lindab","CRL","160+MBC-100-160","auki",12.7]
["Lindab","KSUL","200 kanava >3D",11,5.42,null,null,null,null,"Lindab","CRL","200+MBC-160-200","auki",19.5]
["Lindab","KSUL","200 kanava >3D",13,5.87,null,null,null,null,"Lindab","CRL","250+MBB-160-250-S",0,""]
["Lindab","KSUL","200 kanava >3D",19,7.37,null,null,null,null,"Lindab","CRL","315+MBB-200-315-S",0,""]
["Lindab","KSUL","200 kanava >3D",24,8.5,null,null,null,null,"Lindab","CRL","315+MBC-315-315","auki",56.9]
["Lindab","KSUL","200 käyrä 90˚",0,2.62,null,null,null,null,"Lindab","DCS","100-a","auki",4.1399999999999997]
["Lindab","KSUL","200 käyrä 90˚",7,4.3099999999999996,null,null,null,null,"Lindab","DR24","300x100+WB-2-300x100","auki",6.05]
["Lindab","KSUL","200 käyrä 90˚",10,5.21,null,null,null,null,"Lindab","DR24","500x150+WB-1-500x150","auki",19.7]
["Lindab","KSUL","200 T-haara",-3,2.11,null,null,null,null,"Lindab","KIR","100/360˚",2,1.0900000000000001]
["Lindab","KSUL","200 T-haara",2,3.36,null,null,null,null,"Lindab","KIR","100/360˚",7,2.56]
["Lindab","KSUL","200 T-haara",7,4.5199999999999996,null,null,null,null,"Lindab","KIR","100/360˚",12,4.3099999999999996]
["Lindab","KSUL","200 T-haara",9,5.15,null,null,null,null,"Lindab","KIR","100/180˚",3,1.17]
["Lindab","KSUS","100 kanava >3D",-14,0.53,null,null,null,null,"Lindab","KIR","100/180˚",11,2.76]
["Lindab","KSUS","100 kanava >3D",-13,0.6,null,null,null,null,"Lindab","KIR","100/180˚",12,2.89]
["Lindab","KSUS","100 kanava >3D",-8,1.06,null,null,null,null,"Lindab","KIR","125/360˚",8,4.03]
["Lindab","KSUS","100 kanava >3D",-3,1.54,null,null,null,null,"Lindab","KIR","125/360˚",13,6.27]
["Lindab","KSUS","100 kanava >3D",3,2.12,null,null,null,null,"Lindab","KIR","125/180˚",7,2.9]
["Lindab","KSUS","100 kanava >3D",7,2.5,null,null,null,null,"Lindab","KIR","125/180˚",11,3.95]
["Lindab","KSUS","100 käyrä 90˚",-14,0.62,null,null,null,null,"Lindab","KIR","160/360˚",4,2.1]
["Lindab","KSUS","100 käyrä 90˚",-8,1.1599999999999999,null,null,null,null,"Lindab","KIR","160/360˚",10,5.83]
["Lindab","KSUS","100 käyrä 90˚",-3,1.58,null,null,null,null,"Lindab","KIR","160/360˚",15,9.66]
["Lindab","KSUS","100 käyrä 90˚",2,2.06,null,null,null,null,"Lindab","KIR","160/360˚",20,12.8]
["Lindab","KSUS","100 käyrä 90˚",7,2.52,null,null,null,null,"Lindab","KIR","160/180˚",8,3.73]
["Lindab","KSUS","100 T-haara",-14,0.67,null,null,null,null,"Lindab","KIR","160/180˚",13,5.31]
["Lindab","KSUS","100 T-haara",-8,1.17,null,null,null,null,"Lindab","KIR","160/180˚",19,7.07]
["Lindab","KSUS","100 T-haara",-3,1.61,null,null,null,null,"Lindab","KIRS","100/360˚",5,1.84]
["Lindab","KSUS","100 T-haara",1,1.98,null,null,null,null,"Lindab","KIRS","100/360˚",9,2.81]
["Lindab","KSUS","100 T-haara",2,2.0699999999999998,null,null,null,null,"Lindab","KIRS","100/360˚",10,3.56]
["Lindab","KSUS","100 T-haara",7,2.4700000000000002,null,null,null,null,"Lindab","KIRS","100/180˚",4,1.45]
["Lindab","KSUS","125 kanava >3D",-8,1.55,null,null,null,null,"Lindab","KIRS","100/180˚",10,2.62]
["Lindab","KSUS","125 kanava >3D",-3,2.19,null,null,null,null,"Lindab","KIRS","125/360˚",6,2.99]
["Lindab","KSUS","125 kanava >3D",1,2.73,null,null,null,null,"Lindab","KIRS","125/360˚",10,4.79]
["Lindab","KSUS","125 kanava >3D",7,3.54,null,null,null,null,"Lindab","KIRS","125/180˚",4,1.97]
["Lindab","KSUS","125 käyrä 90˚",-9,1.37,null,null,null,null,"Lindab","KIRS","125/180˚",9,3.4]
["Lindab","KSUS","125 käyrä 90˚",-3,2.1800000000000002,null,null,null,null,"Lindab","KIRS","125/180˚",15,4.7699999999999996]
["Lindab","KSUS","125 käyrä 90˚",2,2.9,null,null,null,null,"Lindab","LCA","125+MBB-125-125-S",0,""]
["Lindab","KSUS","125 käyrä 90˚",5,3.33,null,null,null,null,"Lindab","LCA","160+CBC-100-160","auki",9.5299999999999994]
["Lindab","KSUS","125 T-haara",-9,1.66,null,null,null,null,"Lindab","LCA","160+MBC-160-160","auki",11.4]
["Lindab","KSUS","125 T-haara",-4,2.34,null,null,null,null,"Lindab","LCA","200+MBB-200-200-S",0,""]
["Lindab","KSUS","125 T-haara",1,2.99,null,null,null,null,"Lindab","LCA","250+CBC-200-250","auki",19.07]
["Lindab","KSUS","125 T-haara",2,3.09,null,null,null,null,"Lindab","LCA","250+MBB-160-250-S",0,""]
["Lindab","KSUS","125 T-haara",9,4.0999999999999996,null,null,null,null,"Lindab","LCA","315+CBC-250-315","auki",23.38]
["Lindab","KSUS","160 kanava >3D",-9,1.96,null,null,null,null,"Lindab","LCA","315+MBB-315-315-S",0,""]
["Lindab","KSUS","160 kanava >3D",-4,2.82,null,null,null,null,"Lindab","LCA","400+CBC-315-400","auki",26.62]
["Lindab","KSUS","160 kanava >3D",1,3.81,null,null,null,null,"Lindab","LCC","125+CBC-100-125","auki",8.64]
["Lindab","KSUS","160 kanava >3D",7,4.97,null,null,null,null,"Lindab","LCC","160+CBC-125-160","auki",12.77]
["Lindab","KSUS","160 kanava >3D",13,6.11,null,null,null,null,"Lindab","LCC","160+MBC-160-160","auki",14.3]
["Lindab","KSUS","160 käyrä 90˚",-10,1.5,null,null,null,null,"Lindab","LCC","200+MBB-125-200-S",0,""]
["Lindab","KSUS","160 käyrä 90˚",-4,2.7,null,null,null,null,"Lindab","LCC","250+CBC-160-250","auki",20.63]
["Lindab","KSUS","160 käyrä 90˚",1,3.68,null,null,null,null,"Lindab","LCC","250+MBC-160-250","auki",26]
["Lindab","KSUS","160 käyrä 90˚",7,4.8600000000000003,null,null,null,null,"Lindab","LCC","315+MBB-250-315-S",0,""]
["Lindab","KSUS","160 käyrä 90˚",8,5.03,null,null,null,null,"Lindab","LCC","315+MBC-200-315","auki",27.2]
["Lindab","KSUS","160 T-haara",-10,2.04,null,null,null,null,"Lindab","LCC","200+MBC-200-200","auki",20.399999999999999]
["Lindab","KSUS","160 T-haara",-9,2.2200000000000002,null,null,null,null,"Lindab","LCC","250+MBB-160-250-S",0,""]
["Lindab","KSUS","160 T-haara",-4,3.14,null,null,null,null,"Lindab","LCC","250+MBC-250-250","auki",25.3]
["Lindab","KSUS","160 T-haara",2,4.32,null,null,null,null,"Lindab","LCC","200+MBB-125-200-S",0,""]
["Lindab","KSUS","160 T-haara",7,5.23,null,null,null,null,"Lindab","LCC","200+MBC-200-200","auki",20.399999999999999]
["Lindab","KSUS","160 T-haara",11,6.01,null,null,null,null,"Lindab","LCC","250+MBC-160-250","auki",26]
["Lindab","KSUS","200 kanava >3D",-2,2.25,null,null,null,null,"Lindab","LCC","315+MBC-250-315","auki",30.2]
["Lindab","KSUS","200 kanava >3D",3,3.4,null,null,null,null,"Lindab","LCC","125+MBC-125-125","auki",9.3000000000000007]
["Lindab","KSUS","200 kanava >3D",8,4.6500000000000004,null,null,null,null,"Lindab","LCC","160+MBC-125-160","auki",14.1]
["Lindab","KSUS","200 kanava >3D",13,5.87,null,null,null,null,"Lindab","LCC","200+MBC-125-200","auki",18.8]
["Lindab","KSUS","200 kanava >3D",18,7.11,null,null,null,null,"Lindab","LCC","250+MBB-250-250-S",0,""]
["Lindab","KSUS","200 kanava >3D",24,8.5,null,null,null,null,"Lindab","LCC","315+MBC-200-315","auki",27.2]
["Lindab","KSUS","200 käyrä 90˚",0,2.62,null,null,null,null,"Lindab","LCP","125+MBB-125-125-S",0,""]
["Lindab","KSUS","200 käyrä 90˚",5,3.71,null,null,null,null,"Lindab","LCP","160+MBB-100-160-S",0,""]
["Lindab","KSUS","200 käyrä 90˚",9,4.91,null,null,null,null,"Lindab","LCP","160+MBC-125-160","auki",14.1]
["Lindab","KSUS","200 käyrä 90˚",10,5.21,null,null,null,null,"Lindab","LCP","160+MBC-160-160","auki",14.3]
["Lindab","KSUS","200 käyrä 90˚",16,6.34,null,null,null,null,"Lindab","LCP","200+MBC-125-200","auki",18.8]
["Lindab","KSUS","200 käyrä 90˚",21,7.64,null,null,null,null,"Lindab","LCP","250+MBB-160-250-S",0,""]
["Lindab","KSUS","200 T-haara",-3,2.11,null,null,null,null,"Lindab","LCP","250+MBC-250-250","auki",25.3]
["Lindab","KSUS","200 T-haara",1,3.18,null,null,null,null,"Lindab","LCP","315+MBB-250-315-S",0,""]
["Lindab","KSUS","200 T-haara",7,4.5199999999999996,null,null,null,null,"Lindab","LCP","200+MBB-200-200-S",0,""]
["Lindab","KSUS","200 T-haara",12,5.89,null,null,null,null,"Lindab","LCP","250+MBB-200-250-S",0,""]
["Lindab","KSUS","200 T-haara",18,7.3,null,null,null,null,"Lindab","LCP","315+MBB-250-315-S",0,""]
["Lindab","KSUS","200 T-haara",23,8.4600000000000009,null,null,null,null,"Lindab","LCP","160+MBC-160-160","auki",14.3]
["Lindab","LCA","100+MBB-100-100-E",0,"",null,null,null,null,"Lindab","LCP","200+MBB-200-200-S",0,""]
["Lindab","LCA","160+CBE-100-160","auki",26.52,null,null,null,null,"Lindab","LCP","250+MBC-160-250","auki",26]
["Lindab","LCA","160+MBE-125-160","auki",16.5,null,null,null,null,"Lindab","LCP","315+MBC-200-315","auki",27.2]
["Lindab","LCA","160+MBE-160-160","auki",15.7,null,null,null,null,"Lindab","LCP","315+MBC-250-315","auki",30.2]
["Lindab","LCA","200+MBB-200-200-E",0,"",null,null,null,null,"Lindab","LCP","125+MBC-125-125","auki",9.3000000000000007]
["Lindab","LCA","250+MBB-200-250-E",0,"",null,null,null,null,"Lindab","LCP","200+MBB-125-200-S",0,""]
["Lindab","LCA","250+MBE-200-250","auki",32.299999999999997,null,null,null,null,"Lindab","LCP","200+MBC-125-200","auki",18.8]
["Lindab","LCA","315+MBB-250-315-E",0,"",null,null,null,null,"Lindab","LCP","250+MBB-250-250-S",0,""]
["Lindab","LCA","400+CBE-315-400","auki",40.270000000000003,null,null,null,null,"Lindab","LCP","315+MBC-200-315","auki",27.2]
["Lindab","LCC","125+CBE-100-125","auki",15.83,null,null,null,null,"Lindab","LCS","200-a","auki",19.5]
["Lindab","LCC","125+MBE-100-125","auki",11.5,null,null,null,null,"Lindab","LKA","125+MBC-100-125","auki",7.4]
["Lindab","LCC","160+CBE-125-160","auki",18.579999999999998,null,null,null,null,"Lindab","LKA","160+MBB-100-160-S",0,""]
["Lindab","LCC","160+MBB-160-160-E",0,"",null,null,null,null,"Lindab","LKA","160+MBC-160-160","auki",11.4]
["Lindab","LCC","200+CBE-125-200","auki",18.39,null,null,null,null,"Lindab","LKA","200+MBC-125-200","auki",12.8]
["Lindab","LCC","200+MBB-125-200-E",0,"",null,null,null,null,"Lindab","LKA","250+MBB-160-250-S",0,""]
["Lindab","LCC","200+MBB-160-200-E",0,"",null,null,null,null,"Lindab","LKA","250+MBB-200-250-S",0,""]
["Lindab","LCC","200+MBB-200-200-E",0,"",null,null,null,null,"Lindab","LKA","250+MBC-250-250","auki",20.100000000000001]
["Lindab","LCC","200+MBE-125-200","auki",19.100000000000001,null,null,null,null,"Lindab","LKA","315+MBB-315-315-S",0,""]
["Lindab","LCC","200+MBE-160-200","auki",18,null,null,null,null,"Lindab","LKA","400+CBC-315-400","auki",32.6]
["Lindab","LCC","250+CBE-160-250","auki",22.15,null,null,null,null,"Lindab","LKP","125+MBB-100-125-S",0,""]
["Lindab","LCC","250+MBB-160-250-E",0,"",null,null,null,null,"Lindab","LKP","160+CBC-125-160","auki",12.32]
["Lindab","LCC","250+MBB-250-250-E",0,"",null,null,null,null,"Lindab","LKP","160+MBC-125-160","auki",14.1]
["Lindab","LCC","250+MBE-160-250","auki",28.4,null,null,null,null,"Lindab","LKP","200+MBB-160-200-S",0,""]
["Lindab","LCC","250+MBE-200-250","auki",10.1,null,null,null,null,"Lindab","LKP","250+CBC-160-250","auki",21.58]
["Lindab","LCC","315+CBE-200-315","auki",29.64,null,null,null,null,"Lindab","LKP","250+MBC-200-250","auki",25]
["Lindab","LCC","315+MBB-200-315-E",0,"",null,null,null,null,"Lindab","LKP","315+MBB-200-315-S",0,""]
["Lindab","LCC","315+MBB-250-315-E",0,"",null,null,null,null,"Lindab","LKP","315+MBC-315-315","auki",27.8]
["Lindab","LCC","315+MBE-200-315","auki",29.7,null,null,null,null,"Lindab","LKP","200+MBC-200-200","auki",20.399999999999999]
["Lindab","LCC","315+MBE-250-315","auki",28.5,null,null,null,null,"Lindab","LKP","250+MBC-200-250","auki",25]
["Lindab","LCC","315+MBE-250-315","auki",28.5,null,null,null,null,"Lindab","LKP","250+MBC-250-250","auki",25.3]
["Lindab","LCP","125+MBB-125-125-E",0,"",null,null,null,null,"Lindab","LKP","200+MBB-200-200-S",0,""]
["Lindab","LCP","125+MBB-125-125-E",0,"",null,null,null,null,"Lindab","LKP","200+MBC-125-200","auki",18.8]
["Lindab","LCP","160+CBE-125-160","auki",18.579999999999998,null,null,null,null,"Lindab","LKP","250+MBC-160-250","auki",26]
["Lindab","LCP","160+MBB-160-160-E",0,"",null,null,null,null,"Lindab","LKP","315+MBB-315-315-S",0,""]
["Lindab","LCP","160+MBE-160-160","auki",15.3,null,null,null,null,"Lindab","LKP","125+MBC-100-125","auki",9.1999999999999993]
["Lindab","LCP","200+CBE-160-200","auki",19.98,null,null,null,null,"Lindab","LKP","160+MBB-125-160-S",0,""]
["Lindab","LCP","200+MBB-160-200-E",0,"",null,null,null,null,"Lindab","LKP","200+MBB-160-200-S",0,""]
["Lindab","LCP","200+MBB-200-200-E",0,"",null,null,null,null,"Lindab","LKP","250+MBB-200-250-S",0,""]
["Lindab","LCP","200+MBE-160-200","auki",18,null,null,null,null,"Lindab","LKP","315+MBB-200-315-S",0,""]
["Lindab","LCP","200+MBE-200-200","auki",17.899999999999999,null,null,null,null,"Lindab","LKP","315+MBC-315-315","auki",27.8]
["Lindab","LCP","250+CBE-160-250","auki",22.15,null,null,null,null,"Lindab","LTD","25-1-1101..2000+JB","auki",""]
["Lindab","LCP","250+MBB-200-250-E",0,"",null,null,null,null,"Lindab","LTD","25-1-300..800+NB","auki",""]
["Lindab","LCP","250+MBB-200-250-E",0,"",null,null,null,null,"Lindab","LTD","25-1-801..1100","auki",""]
["Lindab","LCP","250+MBB-250-250-E",0,"",null,null,null,null,"Lindab","LTD","25-2-1101..2000","auki",""]
["Lindab","LCP","250+MBE-200-250","auki",21.6,null,null,null,null,"Lindab","LTD","25-2-300..500","auki",""]
["Lindab","LCP","250+MBE-250-250","auki",18.899999999999999,null,null,null,null,"Lindab","LTD","25-2-501..1100+JB","auki",""]
["Lindab","LCP","315+MBB-200-315-E",0,"",null,null,null,null,"Lindab","LTD","25-3-1101..1300","auki",""]
["Lindab","LCP","315+MBB-250-315-E",0,"",null,null,null,null,"Lindab","LTD","25-3-1301..2000+GB","auki",""]
["Lindab","LCP","315+MBB-315-315-E",0,"",null,null,null,null,"Lindab","LTD","25-3-300..1100+GB","auki",""]
["Lindab","LCP","315+MBE-250-315","auki",28.5,null,null,null,null,"Lindab","LTD","25-4-1101..2000+GB","auki",""]
["Lindab","LCP","315+MBE-315-315","auki",28.5,null,null,null,null,"Lindab","LTD","25-4-300..800+JB","auki",""]
["Lindab","LKA","125+MBB-125-125-E",0,"",null,null,null,null,"Lindab","LTD","25-4-801..1100+GB","auki",""]
["Lindab","LKA","160+MBB-100-160-E",0,"",null,null,null,null,"Lindab","LTD","25-5-1101..2000+GB","auki",""]
["Lindab","LKA","200+CBE-160-200","auki",26.66,null,null,null,null,"Lindab","LTD","25-5-300..700+JB","auki",""]
["Lindab","LKA","200+MBE-160-200","auki",20.6,null,null,null,null,"Lindab","LTD","25-5-701..1100+JB","auki",""]
["Lindab","LKA","200+MBE-200-200","auki",19.899999999999999,null,null,null,null,"Lindab","LTD","25-5-701..1100+KB","auki",""]
["Lindab","LKA","250+MBB-200-250-E",0,"",null,null,null,null,"Lindab","LTD","25-6-1101..2000+JB","auki",""]
["Lindab","LKA","315+CBE-200-315","auki",53.07,null,null,null,null,"Lindab","LTD","25-6-300..500+JB","auki",""]
["Lindab","LKA","315+MBE-250-315","auki",29.5,null,null,null,null,"Lindab","LTD","25-6-501..1100+KB","auki",""]
["Lindab","LKA","400+MBB-315-400-E",0,"",null,null,null,null,"Lindab","LTDF","25-3-1101..1200+NBPF","auki",""]
["Lindab","LKP","125+MBB-100-125-E",0,"",null,null,null,null,"Lindab","LTDF","25-4-1101..1200+GBPF","auki",""]
["Lindab","LKP","125+MBE-125-125","auki",11.3,null,null,null,null,"Lindab","LTDF","25-4-600..800+JBPF","auki",""]
["Lindab","LKP","160+MBB-125-160-E",0,"",null,null,null,null,"Lindab","LTDF","25-4-801..1100+KBPF","auki",""]
["Lindab","LKP","200+CBE-125-200","auki",25.9,null,null,null,null,"Lindab","LTDF","25-5-600..700+GBPF","auki",""]
["Lindab","LKP","200+MBB-160-200-E",0,"",null,null,null,null,"Lindab","LTDF","25-5-701..1100+JBPF","auki",""]
["Lindab","LKP","200+MBB-200-200-E",0,"",null,null,null,null,"Lindab","LTDF","25-6-1101..1200+JBPF","auki",""]
["Lindab","LKP","200+MBE-200-200","auki",17.899999999999999,null,null,null,null,"Lindab","LTDF","25-6-600..1100+NBPF","auki",""]
["Lindab","LKP","250+MBB-160-250-E",0,"",null,null,null,null,"Lindab","LTDP","25-3-600..1100+GBPF","auki",""]
["Lindab","LKP","250+MBB-160-250-E",0,"",null,null,null,null,"Lindab","LTDP","25-3-600..1100+JBPF","auki",""]
["Lindab","LKP","250+MBB-250-250-E",0,"",null,null,null,null,"Lindab","LTDP","25-4-1101..1200+KBPF","auki",""]
["Lindab","LKP","315+CBE-250-315","auki",28.2,null,null,null,null,"Lindab","LTDP","25-4-801..1100+KBPF","auki",""]
["Lindab","LKP","315+MBB-200-315-E",0,"",null,null,null,null,"Lindab","LTDP","25-5-1101..1200+GBPF","auki",""]
["Lindab","LKP","315+MBB-250-315-E",0,"",null,null,null,null,"Lindab","LTDP","25-5-600..700+JBPF","auki",""]
["Lindab","LKP","315+MBB-315-315-E",0,"",null,null,null,null,"Lindab","LTDP","25-5-701..1100+KBPF","auki",""]
["Lindab","PC6","125+MBB-100-125-E",0,"",null,null,null,null,"Lindab","LTDP","25-6-600..1100+GBPF","auki",""]
["Lindab","PC6","160+MB160-160","auki",22.9,null,null,null,null,"Lindab","LTDP","25-6-600..1100+NBPF","auki",""]
["Lindab","PC6","200+MBB-160-200-E",0,"",null,null,null,null,"Lindab","NC19","160+MBB-160-160-S",0,""]
["Lindab","PC6","250+MBB-200-250-E",0,"",null,null,null,null,"Lindab","NC19","200+MBB-160-200-S",0,""]
["Lindab","PC6","315+MBB-200-315-E",0,"",null,null,null,null,"Lindab","NC19","250+MBB-160-250-S",0,""]
["Lindab","PCA","125+MBB-125-125-E",0,"",null,null,null,null,"Lindab","NC19","315+MBB-200-315-S",0,""]
["Lindab","PCA","125+MBE-125-125","auki",15.2,null,null,null,null,"Lindab","NC19","315+MBB-315-315-S",0,""]
["Lindab","PCA","160+MBB-100-160-E",0,"",null,null,null,null,"Lindab","NC19","315+MBC-315-315","auki",32.299999999999997]
["Lindab","PCA","200+CBE-125-200","auki",42.66,null,null,null,null,"Lindab","NQ19","200+CBC-125-200","auki",17.82]
["Lindab","PCA","200+MBE-160-200","auki",36.5,null,null,null,null,"Lindab","NQ19","250+CBC-200-250","auki",25.17]
["Lindab","PCA","250+MBB-250-250-E",0,"",null,null,null,null,"Lindab","NQ19","315+MBB-250-315-S",0,""]
["Lindab","PCA","315+MBB-250-315-E",0,"",null,null,null,null,"Lindab","NR19","300x100 + WB-2-300x100","auki",5.25]
["Lindab","PCA","315+MBE-250-315","auki",73.2,null,null,null,null,"Lindab","NR19","500x150 + WB-1-500x150","auki",13.9]
["Lindab","PCA","400+MBE-315-400","auki",78.8,null,null,null,null,"Lindab","NS19","H-S-2-125","auki",11.6]
["Lindab","PKA","125+MBE-125-125","auki",15.2,null,null,null,null,"Lindab","NS19","160+MBB-100-160-S",0,""]
["Lindab","PKA","160+MBE-125-160","auki",25.3,null,null,null,null,"Lindab","NS19","200+MBB-125-200-S",0,""]
["Lindab","PKA","200+MBB-160-200-E",0,"",null,null,null,null,"Lindab","NS19","200+MBC-200-200","auki",16.5]
["Lindab","PKA","250+CBE-160-250","auki",59.99,null,null,null,null,"Lindab","NS19","250+MBC-160-250","auki",21.7]
["Lindab","PKA","250+MBE-250-250","auki",44.1,null,null,null,null,"Lindab","NS19","315+MBC-315-315","auki",37.200000000000003]
["Lindab","PKA","315+MBB-315-315-E",0,"",null,null,null,null,"Lindab","PC6","160+MBB-100-160-S",0,""]
["Lindab","PKA","400+CBE-315-400","auki",103.77,null,null,null,null,"Lindab","PC6","160+MBC-160-160","auki",17.899999999999999]
["Lindab","PKA","400+MBB-250-400-E",0,"",null,null,null,null,"Lindab","PC6","200+MBB-125-200-S",0,""]
["Lindab","PKAL","125+MBB-125-125-E",0,"",null,null,null,null,"Lindab","PC6","200+MBC-160-200","auki",23.9]
["Lindab","PKAL","200+MBB-200-200-E",0,"",null,null,null,null,"Lindab","PC6","250+MBC-200-250","auki",28.3]
["Lindab","PS1","200+MBB-160-200-E",0,"",null,null,null,null,"Lindab","PC6","315+MBC-200-315","auki",48.5]
["Lindab","PS1","250+MBB-160-250-E",0,"",null,null,null,null,"Lindab","PC6","125+MBC-100-125","auki",7.8]
["Lindab","PS1","250+MBE-250-250","auki",51.5,null,null,null,null,"Lindab","PC6","160+MBC-100-160","auki",13.9]
["Lindab","PS1","315+MBE-250-315","auki",91.4,null,null,null,null,"Lindab","PC6","200+MBB-200-200-S",0,""]
["Lindab","RC14","160+MB100-160","auki",14.6,null,null,null,null,"Lindab","PC6","250+MBB-250-250-S",0,""]
["Lindab","RC14","160+MBB-160-160-E",0,"",null,null,null,null,"Lindab","PC6","315+MBB-250-315-S",0,""]
["Lindab","RC14","200+MBB-160-200-E",0,"",null,null,null,null,"Lindab","PC7","160+MBB-100-160-S",0,""]
["Lindab","RC14","250+MB250-250","auki",20.6,null,null,null,null,"Lindab","PC7","160+MBC-125-160","auki",13.1]
["Lindab","RC14","315+MB315-315","auki",30.7,null,null,null,null,"Lindab","PC7","200+MBC-160-200","auki",16.8]
["Lindab","RC15","160+MB160-160","auki",19.8,null,null,null,null,"Lindab","PC7","250+MBC-160-250","auki",23.8]
["Lindab","RC15","160+MBB-100-160-E",0,"",null,null,null,null,"Lindab","PC7","250+MBC-200-250","auki",26.4]
["Lindab","RC15","200+MBB-125-200-E",0,"",null,null,null,null,"Lindab","PC7","315+MBC-200-315","auki",30.3]
["Lindab","RC15","315+MB200-315","auki",58.8,null,null,null,null,"Lindab","PCA","125+MBC-100-125","auki",12.5]
["Lindab","RC15","315+MB315-315","auki",61.9,null,null,null,null,"Lindab","PCA","160+CBC-100-160","auki",11.1]
["Lindab","RS14","160+MBB-125-160-E",0,"",null,null,null,null,"Lindab","PCA","160+MBC-100-160","auki",10.4]
["Lindab","RS14","200+MBB-160-200-E",0,"",null,null,null,null,"Lindab","PCA","200+MBB-160-200-S",0,""]
["Lindab","RS14","250+MBB-160-250-E",0,"",null,null,null,null,"Lindab","PCA","250+CBC-160-250","auki",22.79]
["Lindab","RS14","250+MBE-160-250","auki",21.1,null,null,null,null,"Lindab","PCA","250+MBB-200-250-S",0,""]
["Lindab","RS14","315+MBE-250-315","auki",30,null,null,null,null,"Lindab","PCA","315+MBB-200-315-S",0,""]
["Lindab","RS14","H-E-2-250","auki",33.4,null,null,null,null,"Lindab","PCA","315+MBC-315-315","auki",34.6]
["Lindab","RS15","200+MBE-160-200","auki",26.8,null,null,null,null,"Lindab","PCA","400+MBC-315-400","auki",47.3]
["Lindab","RS15","250+MBE-160-250","auki",46.3,null,null,null,null,"Lindab","PCS","2-315-a","auki",54.3]
["Lindab","RS15","250+MBE-250-250","auki",45.2,null,null,null,null,"Lindab","PKA","125+MBB-100-125-S",0,""]
["Lindab","RS15","315+MBB-315-315-E",0,"",null,null,null,null,"Lindab","PKA","125+MBC-125-125","auki",11.4]
["Lindab","RS15","H-E-2-200","auki",28.4,null,null,null,null,"Lindab","PKA","160+MBB-160-160-S",0,""]
["Lindab","RS16","315+MBE-200-315","auki",70.599999999999994,null,null,null,null,"Lindab","PKA","200+MBB-125-200-S",0,""]
["Pisla","270K","100",-10,0.7,null,null,null,null,"Lindab","PKA","200+MBC-200-200","auki",16.899999999999999]
["Pisla","270K","100",-4,1.1000000000000001,null,null,null,null,"Lindab","PKA","250+MBC-160-250","auki",23.2]
["Pisla","270K","100",0,1.4,null,null,null,null,"Lindab","PKA","315+CBC-250-315","auki",32.42]
["Pisla","270K","100",5,1.81,null,null,null,null,"Lindab","PKA","315+MBC-250-315","auki",35.299999999999997]
["Pisla","270K","100",10,2.17,null,null,null,null,"Lindab","PKA","400+MBB-315-400-S",0,""]
["Pisla","270K","125",-5,0.96,null,null,null,null,"Lindab","PKAL","160+MBB-125-160-S",0,""]
["Pisla","270K","125",0,1.56,null,null,null,null,"Lindab","PKAL","250+MBB-160-250-S",0,""]
["Pisla","270K","125",5,2.08,null,null,null,null,"Lindab","PR1","400x150 + WB-1-400x150","auki",9.65]
["Pisla","270K","125",10,2.66,null,null,null,null,"Lindab","PR1","500x200 + WB-2-500x200","auki",15.2]
["Pisla","270K","125",15,3.17,null,null,null,null,"Lindab","PS1","H-L-2-250","auki",27.3]
["Pisla","270K","160",-10,1.33,null,null,null,null,"Lindab","PS1","H-L-2-315","auki",36.5]
["Pisla","270K","160",-5,1.93,null,null,null,null,"Lindab","PS1","200+MBB-125-200-S",0,""]
["Pisla","270K","160",0,2.71,null,null,null,null,"Lindab","PS1","200+MBC-200-200","auki",23.9]
["Pisla","270K","160",5,3.44,null,null,null,null,"Lindab","PS1","250+MBC-200-250","auki",34.6]
["Pisla","270K","160",10,4.2300000000000004,null,null,null,null,"Lindab","PS1","315+MBC-200-315","auki",55.3]
["Pisla","270K","160",16,5.0999999999999996,null,null,null,null,"Lindab","PS1","200+MBC-125-200","auki",19.399999999999999]
["Pisla","270K","160",20,5.63,null,null,null,null,"Lindab","PS1","250+MBB-200-250-S",0,""]
["Swegon","ALG","ALGc 300-100-F",0,"13,4",null,null,null,null,"Lindab","PS1","315+MBB-200-315-S",0,""]
["Swegon","ALG","ALGc 400-100-F",0,"18,2",null,null,null,null,"Lindab","PS8","H-S-2-125","auki",11.6]
["Swegon","ALG","ALGc 400-200-F",0,"41",null,null,null,null,"Lindab","PS8","160+MBB-100-160-S",0,""]
["Swegon","ALG","ALGc 500-150-F",0,"36,3",null,null,null,null,"Lindab","PS8","200+MBB-125-200-S",0,""]
["Swegon","ALG","ALGc 500-200-F",0,"56,1",null,null,null,null,"Lindab","PS8","200+MBC-125-200","auki",9.3000000000000007]
["Swegon","CDD","CDDb 100-20mm-F",0,"3,2",null,null,null,null,"Lindab","PS8","250+MBC-160-250","auki",20.2]
["Swegon","CDD","CDDb 125-20mm-F",0,"4,1",null,null,null,null,"Lindab","PS8","250+MBC-200-250","auki",18]
["Swegon","CDK","CDKa 100-20mm-F",0,"3,4",null,null,null,null,"Lindab","PS8","315+MBC-200-315","auki",31.1]
["Swegon","CDK","CDKa 315-30mm-F",0,"30,5",null,null,null,null,"Lindab","RC14","160+MBB-160-160-S",0,""]
["Swegon","CDR","CDRb 125-20mm-F",0,"3,8",null,null,null,null,"Lindab","RC14","200+MBC-200-200","auki",19.100000000000001]
["Swegon","CDR","CDRb 200-30mm-F",0,"10,8",null,null,null,null,"Lindab","RC14","250+MBB-200-250-S",0,""]
["Swegon","CDRc","CDRc 200-30mm-F",0,"10,8",null,null,null,null,"Lindab","RC14","315+MBB-250-315-S",0,""]
["Swegon","COLIBRI CC","COLIBRI CCb 160-600-F",0,"5,8",null,null,null,null,"Lindab","RC15","160+MBB-125-160-S",0,""]
["Swegon","COLIBRI CC","COLIBRI CCb 315-500-F",0,"14,2",null,null,null,null,"Lindab","RC15","200+MBB-125-200-S",0,""]
["Swegon","COLIBRI CC","COLIBRI CCb 400-600-F",0,"25,5",null,null,null,null,"Lindab","RC15","200+MBC-125-200","auki",12.7]
["Swegon","COLIBRI F","COLIBRI Fa 100-F",0,"5,1",null,null,null,null,"Lindab","RC15","250+MBC-200-250","auki",20.5]
["Swegon","COLIBRI F","COLIBRI Fa 400-F",0,"42,5",null,null,null,null,"Lindab","RC15","315+MBC-250-315","auki",27.7]
["Swegon","COLIBRI F","COLIBRI Fb 250-F",0,"26,2",null,null,null,null,"Lindab","RCG","125+MBC-125-125","auki",3.7]
["Swegon","EAGLE C","EAGLE Cb 315-500-F",0,"19,7",null,null,null,null,"Lindab","RCG","160+MBC-125-160","auki",6.7]
["Swegon","EAGLE C","EAGLE Cb 315-600-F",0,"26,4",null,null,null,null,"Lindab","RCG","200+MBB-125-200-S",0,""]
["Swegon","EAGLE CC","EAGLE CCa 250-600-F",0,"17",null,null,null,null,"Lindab","RCG","200+MBC-125-200","auki",10.3]
["Swegon","EAGLE CR","EAGLE CRa 250-500-F",0,"18,8",null,null,null,null,"Lindab","RCG","250+MBB-250-250-S",0,""]
["Swegon","EAGLE F","EAGLE Fe 100-F",0,"4,9",null,null,null,null,"Lindab","RCG","315+MBB-315-315-S",0,""]
["Swegon","EAGLE F","EAGLE Fe 250-F",0,"30",null,null,null,null,"Lindab","RCG","400+MBB-315-400-S",0,""]
["Swegon","EAGLE F","EAGLE Ff 200-F",0,"23,2",null,null,null,null,"Lindab","RS14","H-S-2-250","auki",31.6]
["Swegon","EAGLE F","EAGLE Fg 100-F",0,"5,7",null,null,null,null,"Lindab","RS14","160+MBB-160-160-S",0,""]
["Swegon","EAGLE F","EAGLE Fg 315-F",0,"49,4",null,null,null,null,"Lindab","RS14","200+MBB-160-200-S",0,""]
["Swegon","EXC","EXCa-100-(-12)-F",0,"0,8",null,null,null,null,"Lindab","RS14","250+MBB-200-250-S",0,""]
["Swegon","EXC","EXCa-125-(0)-F",0,"2,6",null,null,null,null,"Lindab","RS14","315+MBB-200-315-S",0,""]
["Swegon","EXC","EXCa-160-(+5)-F",0,"4,5",null,null,null,null,"Lindab","RS14","315+MBC-315-315","auki",32.1]
["Swegon","EXC","EXCa-200-(+15)-F",0,"6,4",null,null,null,null,"Lindab","RS15","200+MBB-125-200-S",0,""]
["Swegon","EXC","EXCa-200-(-3)-F",0,"1,8",null,null,null,null,"Lindab","RS15","200+MBC-200-200","auki",11.6]
["Swegon","EXF","EXFa-100-(0)-F",0,"2,2",null,null,null,null,"Lindab","RS15","250+MBB-160-250-S",0,""]
["Swegon","EXF","EXFa-100-(5)-F",0,"2,8",null,null,null,null,"Lindab","RS15","250+MBC-250-250","auki",17.899999999999999]
["Swegon","EXF","EXFa-125-(15)-F",0,"6,1",null,null,null,null,"Lindab","RS15","315+MBC-250-315","auki",29.5]
["Swegon","EXF","EXFa-160-(10)-F",0,"6,8",null,null,null,null,"Lindab","RS16","315+MBB-250-315-S",0,""]
["Swegon","EXF","EXFa-160-(-5)-F",0,"4,0",null,null,null,null,"Lindab","SHH",100,5,1.45]
["Swegon","EXP F","EXP Fa-315-F",0,"53",null,null,null,null,"Lindab","SHH",100,11,2.9]
["Swegon","EXP F","EXP Fb-200-F",0,"24,1",null,null,null,null,"Lindab","SHH",125,3,0.95]
["Swegon","GRCa","GRCa 100",0,"3",null,null,null,null,"Lindab","SHH",125,7,2.0499999999999998]
["Swegon","GRCa","GRCa 400",0,"59,6",null,null,null,null,"Lindab","SHH",125,13,3.6]
["Swegon","GRCb","GRCb 200",0,"12,7",null,null,null,null,"Lindab","VTTB","100, kanava, 360-ast",8,2.34]
["Swegon","GRL","GRLc-200-100-F",0,"7,7",null,null,null,null,"Lindab","VTTB","125, kanava, 360-ast",4,1.54]
["Swegon","GRL","GRLc-300-150-F",0,"19,2",null,null,null,null,"Lindab","VTTB","125, kanava, 360-ast",12,4.5199999999999996]
["Swegon","GRL","GRLc-400-100-F",0,"19,3",null,null,null,null,"Lindab","VTTB","160, kanava, 360-ast",7,3.71]
["Swegon","GRL","GRLc-400-100-F",0,"17,4",null,null,null,null,"Lindab","VTTB","160, kanava, 360-ast",6,3.23]
["Swegon","GRL","GRLc-400-200-F",0,"44,3",null,null,null,null,"Pisla",261,"100",2,0.89]
["Swegon","GRL","GRLc-500-150-F",0,"36,3",null,null,null,null,"Pisla",261,"100",7,2.98]
["Swegon","GRL","GRLc-600-200-F",0,"69,6",null,null,null,null,"Pisla",261,"125",4,2.06]
["Swegon","HAWK C","HAWK Ca-315-600-F",0,"25,4",null,null,null,null,"Pisla",261,"125",11,4.96]
["Swegon","KITE CC","KITE CCa 125-600-F",0,"4",null,null,null,null,"Pisla",261,"125",14,5.74]
["Swegon","KITE CC","KITE CCa 200-600-F",0,"8,1",null,null,null,null,"Pisla",261,"160",7,4.67]
["Swegon","KITE CC","KITE CCa 250-600-F",0,"14,3",null,null,null,null,"Pisla",261,"160",12,7.25]
["Swegon","KITE CC","KITE CCa 315-600-F",0,"16,5",null,null,null,null,"Pisla",261,"160",18,9.92]
["Swegon","KITE CR","KITE CRa 125-600-F",0,"4,2",null,null,null,null,"Pisla",261,"160",20,10.9]
["Swegon","KITE CR","KITE CRa 200-600-F",0,"7,8",null,null,null,null,"Swegon","ALC","ALCa-315",0,"42,6"]
["Swegon","KITE CR","KITE CRa 315-600-F",0,"19",null,null,null,null,"Swegon","ALG","ALGc 200-100-1v",0,"7,4"]
["Swegon","KITE Fa","KITE Fa 160-F",0,"14,9",null,null,null,null,"Swegon","ALG","ALGc 300-150-1v",0,"19,6"]
["Swegon","KITE Fa","KITE Fa 200-F",0,"21,9",null,null,null,null,"Swegon","ALG","ALGc 300-150-1v",0,"19,4"]
["Swegon","LPA","LPAa-315-F",0,"28,5",null,null,null,null,"Swegon","ALG","ALGc 400-150-1v",0,"27,3"]
["Swegon","PELICAN CE","PELICAN CEa 125-400-F",0,"4,6",null,null,null,null,"Swegon","ALG","ALGc 400-200-1v",0,"36,8"]
["Swegon","PELICAN CE","PELICAN CEa 250-600-F",0,"20,2",null,null,null,null,"Swegon","ALG","ALGc 500-150-1v",0,"34,5"]
["Swegon","PELICAN CE","PELICAN CEa 400-600-F",0,"41,6",null,null,null,null,"Swegon","ALG","ALGc 600-200-1v",0,"57,6"]
["Swegon","PELICAN CE HF","PELICAN CE HFa 250-600-F",0,"20,5",null,null,null,null,"Swegon","ATC","ATCb-200-30mm",0,"25,8"]
["Swegon","PML","PMLb-125-F",0,"8,0",null,null,null,null,"Swegon","ATC","ATCb-200-30mm",0,"28"]
["Swegon","PML","PMLb-315-F",0,"43,9",null,null,null,null,"Swegon","CBE","ALSd 100-125",0,"7,6"]
["Swegon","PML","PMLc-250-F",0,"23,1",null,null,null,null,"Swegon","CDD","CDDb 250-30mm",0,"24,4"]
["Swegon","PMT","PMTc-160-F",0,27.2,null,null,null,null,"Swegon","CDK","CDKa 200-30mm",0,"26,9"]
["Swegon","PMT","PMTd-125-F",0,"16,1",null,null,null,null,"Swegon","CDKb","CDKb 160-30mm",0,"16,3"]
["Swegon","SWAN","SWANa-2-1200-F",0,"16,6",null,null,null,null,"Swegon","CDR","CDRb 125-20mm",0,"7,1"]
["Swegon","SWAN","SWANa-4-1200-F",0,"22,5",null,null,null,null,"Swegon","CDRc","CDRc 100-20mm",0,"5"]
["Swegon","SWAN","SWANa-4-1200-F",0,"16,7",null,null,null,null,"Swegon","CDRc","CDRc 125-20mm",0,"7,1"]
["Swegon","VIREO C","VIREO Ca-250-600-F",0,"12,9",null,null,null,null,"Swegon","CDY","CDYb 100",0,"5"]
["Swegon","VIREO C","VIREO Ca-400-600-F",0,"38,2",null,null,null,null,"Swegon","CDY","CDYb 315",0,"67,1"]
["Systemair","CAP-C-250-SW","250",0,34.6,null,null,null,null,"Swegon","CKD","CKDa 1-250-D",0,"22,8"]
["Systemair","CAP-CT-160-SW","160",0,11.4,null,null,null,null,"Swegon","CKP","CKPa 100-20mm",0,"6,8"]
["Systemair","CAP-F-N-125-600-16-SW","THOR-F-100-125",0,9.1999999999999993,null,null,null,null,"Swegon","CKP","CKPa 315-30mm",0,"60,6"]
["Systemair","CAP-F-N-400-600-81-SW","THOR-F-315-400",0,50.5,null,null,null,null,"Swegon","COLIBRI CC","COLIBRI CCb 160-600",0,"9,8"]
["Systemair","KONIKA-A-160-SW","THOR-125-160",0,11.8,null,null,null,null,"Swegon","COLIBRI CC","COLIBRI CCb 200-500",0,"15,6"]
["Systemair","ODEN-F-1","200-100",1,0,null,null,null,null,"Swegon","COLIBRI CC","COLIBRI CCb 125-400",0,"7"]
["Systemair","ODEN-F-1","200-100",8,6.3116159999999999,null,null,null,null,"Swegon","COLIBRI CC","COLIBRI CCb 200-500",0,"14,5"]
["Systemair","ODEN-F-1","300-100",3,15.259554,null,null,null,null,"Swegon","COLIBRI CC","COLIBRI CCb 250-600",0,"22,8"]
["Systemair","ODEN-F-1","300-100",9,10.44528,null,null,null,null,"Swegon","COLIBRI CC","COLIBRI CCb 315-500",0,"21,3"]
["Systemair","ODEN-F-1","300-150",3,28.977318,null,null,null,null,"Swegon","COLIBRI CR","COLIBRI CRb 160-400",0,"10"]
["Systemair","ODEN-F-1","300-150",6,12.134304,null,null,null,null,"Swegon","COLIBRI CR","COLIBRI CRb 125-600",0,"7,4"]
["Systemair","ODEN-F-1","300-150",8,15.87627,null,null,null,null,"Swegon","COLIBRI CR","COLIBRI CRb 200-600",0,"17,7"]
["Systemair","ODEN-F-1","400-100",2,18.643158,null,null,null,null,"Swegon","COLIBRI CR","COLIBRI CRb 200-500",0,"16,7"]
["Systemair","ODEN-F-1","400-100",8,9.5896559999999997,null,null,null,null,"Swegon","COLIBRI CR","COLIBRI CRb 160-400",0,"9,2"]
["Systemair","ODEN-F-1","400-150",2,52.381968000000001,null,null,null,null,"Swegon","COLIBRI CR","COLIBRI CRb 200-600",0,"15,5"]
["Systemair","ODEN-F-1","400-150",9,30.010733999999999,null,null,null,null,"Swegon","COLIBRI CR","COLIBRI CRb 400-600",0,"37,7"]
["Systemair","ODEN-F-1","400-150",12,30.010733999999999,null,null,null,null,"Swegon","COLIBRI CR","COLIBRI CRb 315-500",0,"23,2"]
["Systemair","ODEN-F-1","500-100",5,21.626729999999998,null,null,null,null,"Swegon","COLIBRI F","COLIBRI Fa 250",0,"34,5"]
["Systemair","ODEN-F-1","500-100",11,18.87651,null,null,null,null,"Swegon","COLIBRI F","COLIBRI Fb 200",0,"24,1"]
["Systemair","ODEN-F-1","500-150",5,46.89264,null,null,null,null,"Swegon","COLIBRI Wa","COLIBRI Wa 300-150-open",0,"7,1"]
["Systemair","ODEN-F-1","500-150",7,46.89264,null,null,null,null,"Swegon","COLIBRI Wa","COLIBRI Wa 400-150-open",0,"9,4"]
["Systemair","ODEN-F-1","500-200",3,90.779483999999997,null,null,null,null,"Swegon","COLIBRI Wa","COLIBRI Wa 400-200-closed",0,"10,2"]
["Systemair","ODEN-F-1","500-200",8,48.295529999999999,null,null,null,null,"Swegon","COLIBRI Wa","COLIBRI Wa 550-250-closed",0,"16,9"]
["Systemair","ODEN-F-1","500-200",13,48.295529999999999,null,null,null,null,"Swegon","COLIBRI Wb","COLIBRI Wb 300-150-open",0,"7,1"]
["Systemair","ODEN-F-1","600-200",2,76.22554199999999,null,null,null,null,"Swegon","COLIBRI Wb","COLIBRI Wb 400-150-closed",0,"7,8"]
["Systemair","ODEN-F-1","600-200",8,44.970264,null,null,null,null,"Swegon","COLIBRI Wb","COLIBRI Wb 400-200-open",0,"12,7"]
["Systemair","ODEN-F-1","600-200",12,44.970264,null,null,null,null,"Swegon","COLIBRI Wb","COLIBRI Wb 550-250-closed",0,"16,5"]
["Systemair","ODEN-F-1","800-200",5,57.276803999999998,null,null,null,null,"Swegon","COLIBRI Wb","COLIBRI Wb 550-250-open",0,"20,5"]
["Systemair","ODEN-F-1","800-200",10,46.384265999999997,null,null,null,null,"Swegon","CVH","CVHb-1-160-Vert",0,"9,9"]
["Systemair","ODEN-F-2","300-100",4,11.23701,null,null,null,null,"Swegon","CVH","CVHb-1-315-Vert",0,"37,7"]
["Systemair","ODEN-F-2","300-100",9,9.8785679999999996,null,null,null,null,"Swegon","CVH","CVHb-1-500-Vert",0,"88,5"]
["Systemair","ODEN-F-2","300-150",3,29.244005999999999,null,null,null,null,"Swegon","DBC","DBCa-600-300",0,"185"]
["Systemair","ODEN-F-2","300-150",8,16.918019999999999,null,null,null,null,"Swegon","DCP","DCPe-125",0,"12,2"]
["Systemair","ODEN-F-2","400-100",2,19.609902000000002,null,null,null,null,"Swegon","DCP","DCPe-315",0,"88"]
["Systemair","ODEN-F-2","400-100",8,9.3313020000000009,null,null,null,null,"Swegon","DHC","DHCe-315",0,"84"]
["Systemair","ODEN-F-2","400-100",12,10.567511999999999,null,null,null,null,"Swegon","DHC","DHCe-800",0,"520"]
["Systemair","ODEN-F-2","400-150",6,34.613879999999995,null,null,null,null,"Swegon","DIR","DIRc-900",0,"46,8"]
["Systemair","ODEN-F-2","400-150",7,32.449818,null,null,null,null,"Swegon","DIR","DIRc-400",0,"13,1"]
["Systemair","ODEN-F-2","400-150",12,29.455134000000001,null,null,null,null,"Swegon","DOMO","DOMOc 100-R1",0,"1.3"]
["Systemair","ODEN-F-2","500-100",6,16.398534000000001,null,null,null,null,"Swegon","DRC","DRCe-200",0,"32"]
["Systemair","ODEN-F-2","500-100",10,16.398534000000001,null,null,null,null,"Swegon","DRC","DRCe-400",0,"130"]
["Systemair","ODEN-F-2","500-150",4,42.972881999999998,null,null,null,null,"Swegon","DRI","DRIf-315",0,"85"]
["Systemair","ODEN-F-2","500-150",10,31.949778000000002,null,null,null,null,"Swegon","EAGLE C","EAGLE Cb 200-500",0,"19,9"]
["Systemair","ODEN-F-2","500-200",3,98.521769999999989,null,null,null,null,"Swegon","EAGLE C","EAGLE Cb 125-600",0,"7,7"]
["Systemair","ODEN-F-2","500-200",8,48.403872,null,null,null,null,"Swegon","EAGLE C","EAGLE Cb 200-500",0,"17,6"]
["Systemair","ODEN-F-2","500-200",12,48.403872,null,null,null,null,"Swegon","EAGLE C","EAGLE Cb 250-600",0,"25,9"]
["Systemair","ODEN-F-2","600-200",6,51.012414,null,null,null,null,"Swegon","EAGLE C","EAGLE Cb 160-400",0,"11,5"]
["Systemair","ODEN-F-2","600-200",12,47.448239999999998,null,null,null,null,"Swegon","EAGLE C","EAGLE Cb 200-600",0,"17,9"]
["Systemair","ODEN-F-2","800-200",5,62.863361999999995,null,null,null,null,"Swegon","EAGLE C","EAGLE Cb 315-500",0,"33,2"]
["Systemair","ODEN-F-2","800-200",10,45.584201999999998,null,null,null,null,"Swegon","EAGLE CC","EAGLE CCa 125-400",0,"7,8"]
["Systemair","ODEN-F-2","800-200",13,45.584201999999998,null,null,null,null,"Swegon","EAGLE CC","EAGLE CCa 160-600",0,"12,2"]
["Systemair","SPI","100",2,2,null,null,null,null,"Swegon","EAGLE CC","EAGLE CCa 250-600",0,"25,3"]
["Systemair","SPI","125",2,2,null,null,null,null,"Swegon","EAGLE CC","EAGLE CCa 315-600",0,"32"]
["Systemair","SPI","125",5,5,null,null,null,null,"Swegon","EAGLE CC","EAGLE CCa 160-400",0,"11,3"]
["Systemair","SPI","150",4,4,null,null,null,null,"Swegon","EAGLE CC","EAGLE CCa 200-600",0,"16,1"]
["Systemair","SPI","150",20,20,null,null,null,null,"Swegon","EAGLE CC","EAGLE CCa 315-500",0,"32,9"]
["Systemair","SPI","160",6,6,null,null,null,null,"Swegon","EAGLE CR","EAGLE CRa 200-500",0,"19,9"]
["Systemair","SPI","160",18,18,null,null,null,null,"Swegon","EAGLE CR","EAGLE CRa 125-600",0,"7,7"]
["Systemair","SPI","200",14,14,null,null,null,null,"Swegon","EAGLE CR","EAGLE CRa 200-600",0,"17,6"]
["Systemair","SPI","250",9,9,null,null,null,null,"Swegon","EAGLE CR","EAGLE CRa 315-600",0,"33,5"]
["Systemair","SPI","250",14,14,null,null,null,null,"Swegon","EAGLE CR","EAGLE CRa 125-400",0,"7,6"]
["Systemair","SPI","300",26,26,null,null,null,null,"Swegon","EAGLE CR","EAGLE CRa 200-600",0,"17,9"]
["Systemair","SPI","315",16,16,null,null,null,null,"Swegon","EAGLE CR","EAGLE CRa 315-500",0,"33,2"]
["Systemair","SPI","315",20,20,null,null,null,null,"Swegon","EAGLE CR","EAGLE CRa 250-500",0,"28,6"]
["Systemair","SPI","315",53,53,null,null,null,null,"Swegon","EAGLE D","EAGLE Da 200",0,"22,2"]
["Systemair","SPI","400",56,56,null,null,null,null,"Swegon","EAGLE F","EAGLE Fa 160",0,"14,7"]
["Systemair","SPI","400",200,200,null,null,null,null,"Swegon","EAGLE F","EAGLE Fa 400",0,"103"]
["Systemair","SPI","500",85,85,null,null,null,null,"Swegon","EAGLE F","EAGLE Fe 250",0,"36,9"]
["Systemair","SPI","630",57,57,null,null,null,null,"Swegon","EAGLE F","EAGLE Fb 200",0,"24,5"]
["Systemair","SPI","630",222,222,null,null,null,null,"Swegon","EAGLE F","EAGLE Fc 125",0,"8,2"]
["Systemair","SPI","80",2,2,null,null,null,null,"Swegon","EAGLE F","EAGLE Fc 400",0,"101"]
["Systemair","SPI","800",122,122,null,null,null,null,"Swegon","EAGLE F","EAGLE Fd 250",0,"36,9"]
["Systemair","SPI","800",402,402,null,null,null,null,"Swegon","EAGLE F","EAGLE Ff 160",0,"14"]
["Systemair","TSF-F-315-SW","THOR-F-200-315",0,44.7,null,null,null,null,"Swegon","EAGLE F","EAGLE Fg 125",0,"8,3"]
["Systemair","TSN-F-315-600-SW","THOR-250-315 ",0,63.3,null,null,null,null,"Swegon","EAGLE F","EAGLE Fg 400",0,"101"]
["Uponor","UPK","100",6,0.95,null,null,null,null,"Swegon","EAGLE S","EAGLE Sb 250",0,"29,8"]
["Uponor","UPK","100",7,1.08,null,null,null,null,"Swegon","EAGLE S","EAGLE Sb 315",0,"42,3"]
["Uponor","UPK","100",12,1.7,null,null,null,null,"Swegon","EAGLE Wa","EAGLE Wa 550-250-closed",0,"24,4"]
["Uponor","UPK","100",17,2.2000000000000002,null,null,null,null,"Swegon","EAGLE Wa","EAGLE Wa 550-250-open",0,"26,8"]
["Uponor","UPK","125",6,1.2,null,null,null,null,"Swegon","EAGLE Wa","EAGLE Wa 400-200-closed",0,"14,8"]
["Uponor","UPK","125",10,1.8,null,null,null,null,"Swegon","EAGLE Wa","EAGLE Wa 550-300-closed",0,"31,1"]
["Uponor","UPK","125",16,2.7,null,null,null,null,"Swegon","EAGLE Wb","EAGLE Wb 550-300-closed",0,"30,5"]
["Uponor","UPK","125",21,3.27,null,null,null,null,"Swegon","EAGLE Wb","EAGLE Wb 550-300-open",0,"33,4"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","EAGLE Wb","EAGLE Wb 400-200-closed",0,"14,8"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","EIV","EIVa-100",0,"5,9"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","FALCON C","FALCON Ca-1-250-4V",0,"32,5"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","FALCON C","FALCON Ca-1-200-4V",0,"20,6"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","FALCON C","FALCON Ca-1-200-Vertical",0,"13,2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","GTH","TRGc-200-100-125-B",0,"7,4"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","GTH","TRGc-200-100-125-K",0,"7,2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","GTH","TRGc-300-100-160-K",0,"11,9"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","GTH","TRGc-300-150-200-L",0,"19,7"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","GTH","TRGc-400-100-160-B",0,"16,2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","GTH","TRGc-400-150-250-L",0,"27,9"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","GTH","TRGc-400-200-250-L",0,"41,2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","GTH","TRGc-500-100-200-K",0,"20,7"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","GTH","TRGc-500-100-200-L",0,"22,1"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","GTH","TRGc-500-150-250-L",0,"30,9"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","GTH","TRGc-500-200-315-B",0,"48"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","GTH","TRGc-600-200-315-B",0,"57,6"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","GTH","TRGc-600-200-315-L",0,"56,6"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","HAWK C","HAWK Ca-200-600",0,"18,2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","HAWK C","HAWK Ca-200-600",0,"19,1"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","HAWK C","HAWK Ca-250-600",0,"25,7"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","HAWK C","HAWK Ca-400-600",0,"50,9"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","HAWK C","HAWK Ca-250-500",0,"28,4"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","HAWK C","HAWK Ca-315-500",0,"31,8"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","IBIS","IBISb-250-bbbb-c",0,"36,1"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","ICP","ICPa-200",0,"22,9"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","ICP","ICPa-200",0,"24,4"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","INLINE","INLINEa-1V-1040-2",0,"15,7"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","IVC","IVCa-200",0,"22,8"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","IVC","IVCa-315",0,"57,2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","KITE CC","KITE CCa 250-600",0,"23,1"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","KITE CC","KITE CCa 160-600",0,"11,7"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","KITE CC","KITE CCa 250-600",0,"21,2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","KITE CC","KITE CCa 250-600",0,"21,8"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","KITE CR","KITE CRa 160-600",0,"13,9"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","KITE CR","KITE CRa 315-600",0,"30,1"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","KITE CR","KITE CRa 200-600",0,"16,4"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","KITE CR","KITE CRa 315-600",0,"24,6"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","KRK","KRKa-160-300",0,"13,2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","KRK","KRKa-200-400",0,"13,2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","KRK","KRKa-315-600",0,"31,6"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","KRK","KRKa-400-600",0,"63,9"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","LOCKZONE C","LOCKZONE Ca 125-400",0,"8,3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","LOCKZONE C","LOCKZONE Ca 200-500",0,"19,7"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","LOCKZONE C","LOCKZONE Ca 250-600",0,"30,9"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","LOCKZONE C","LOCKZONE Ca 250-600",0,"28,1"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","LOCKZONE C","LOCKZONE Ca 125-600",0,"7,8"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","LOCKZONE C","LOCKZONE Ca 160-400",0,"10,8"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","LOCKZONE C","LOCKZONE Ca 200-600",0,"16,9"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","LOCKZONE C","LOCKZONE Ca 250-500",0,"27,4"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","LOCKZONE C","LOCKZONE Ca 315-500",0,"33,2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","LOCKZONE C VF","LOCKZONE C VFa 250-600",0,"27.9"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","LOCKZONE F","LOCKZONE Fa 1-160-30",0,"25,7"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","LOCKZONE F","LOCKZONE Fa 1-250-30",0,"56,7"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","LOCKZONE W","LOCKZONE Wa 550-250",0,"26,3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","LOCKZONE W","LOCKZONE Wa 300-150",0,"6,9"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","LPA","LPAa-160",0,"11"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","LPA","LPAa-400",0,"58,7"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","LPC","LPCa-1-160-30",0,"25,7"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","LPC","LPCa-1-315-20",0,"74,5"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","LPK","LPKa-1-250-600-closed",0,"27,1"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","LPK","LPKa-1-315-600-open",0,"43,3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","LPK","LPKa-2-200-500-closed",0,"18,5"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","LPK","LPKa-2-315-600-closed",0,"37"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","LPV","LPVb-500-200",0,"18,1"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","LPV","LPVb-600-250",0,"24,6"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","PELICAN CS","PELICAN CSa 200-600",0,"18,1"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","PELICAN CS","PELICAN CSa 315-600",0,"44"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","PELICAN CS","PELICAN CSa 315-600",0,"38,1"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","PELICAN CS","PELICAN CSa 400-600",0,"68,2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","PELICAN W","PELICAN Wa 400-150",0,"10,9"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","PELICAN W","PELICAN Wa 400-150",0,"11,1"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","PML","PMLb-200",0,"14,1"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","PML","PMLb-250",0,"25"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","PML","PMLc-200",0,"13,8"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","PMS","PMSb-1200-150",0,"18,4"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","PMT","PMTc-250",0,"44,1"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","PMT","PMTd-200",0,"33,9"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","PMU","PMUb-250-open",0,"29"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","RDY","RDYa-1-160",0,"11,4"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","RDY","RDYa-1-315",0,"37,9"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","ROW","ROWa-400-150",0,"9,7"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","ROW","ROWa-500-200",0,"15,5"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","SLA","SLAT-1-600",0,"17,5"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","SRY","SRYb-1-1200-1",0,"5,3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","SRY","SRYb-1-1500-1",0,"5,8"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","SRY","SRYb-2-900-1",0,"8,6"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","SRY","SRYb-3-1200-2",0,"9,6"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","SRY","SRYb-2-1500-2",0,"7,8"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","SRY","SRYb-3-1800-2",0,"13"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","SRY","SRYb-3-900-1",0,"12,4"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","SRY","SRYb-4-1800-3",0,"12,4"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","SWAN","SWANa-2-1200",0,"23,4"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","SWAN","SWANa-4-1200",0,"35,4"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","SWAN","SWANa-3-1200",0,"25,8"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","SWIFT C","SWIFT Ca-250-500",0,"22,2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","TDY","TDYc-125-320-closed",0,"7,6"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","TDY","TDYc-125-320-open",0,"9,5"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","TDY","TDYc-200-400-open",0,"20,1"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","TDY","TDYc-K-125-600-closed",0,"7,6"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","TDY","TDYc-K-250-600-closed",0,"22,7"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","TRY","TRYa-2-125-320-open",0,"8,8"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","TRY","TRYa-3-160-320-open",0,"13,2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","TRY","TRYa-2-200-400-open",0,"20"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","TRY","TRYa-3-315-600-open",0,"44,6"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","TRY","TRYa-2K-125-600-open",0,"8,8"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","TRY","TRYa-2K-250-600-open",0,"31,6"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","TRY","TRYa-3K-125-600-open",0,"9"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","TRY","TRYa-3K-250-600-open",0,"32,7"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","VDY","ALVb-400-150-100-B",0,"7,19"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","VDY","ALVb-500-150-125-B",0,"9,22"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","VDY","ALVb-500-150-125-B",0,"11,9"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","VDY","VDYc-400-150-closed",0,"6,59"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","VDY","VDYc-600-200-open",0,"16,5"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","VIREO C","VIREO Ca-160-600",0,"11,6"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","VIREO C","VIREO Ca-160-600",0,"10,7"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","VOS","ALVb-700-250-200-B",0,"21,7"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","VOS","ALVb-500-150-125-K",0,"9,28"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","VRY","ALVb-400-150-100-B",0,"9,98"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","VRY","ALVb-700-250-200-B",0,"25,6"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","VRY","ALVb-500-150-125-K",0,"8,66"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","SDW","80","R1",6.6]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","SDW","80","R3",4.0999999999999996]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","SDW","100","R3",4.2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","SDW","100","R4",3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Swegon","SDW","125","R2",5.2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Systemair","KONIKA-200-SW","THOR-160-200",0,26]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Systemair","TST-250-SW","THOR-200-250 ",0,26]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Systemair","TSR","100-SW","20mm",7.5]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Systemair","TSR","125-SW","40mm",13.4]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Systemair","TSR","200-SW","10mm",12.2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Systemair","TSR","250-SW","20mm",19.600000000000001]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Systemair","TSO-F-250-SW","THOR-F-160-250",0,14.4]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Systemair","CAP-F-N-200-600-25-SW","THOR-F-125-200",0,8.1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Systemair","CAP-G-160-25-SW","THOR-125-160",0,9.1999999999999993]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Systemair","CAP-C-125-SW","125",0,7.5]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Systemair","CAP-C-400-SW","400",0,105.5]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Systemair","CAP-CT-100-SW","100",0,4.3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Systemair","CAP-CT-250-SW","250",0,34.6]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Systemair","BOR-C-100-SW","100-360º",3,2.2000000000000002]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Systemair","BOR-C-100-SW","100-120º",4,1.1000000000000001]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Systemair","BOR-C-125-SW","125-360º",4,3.1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Systemair","BOR-C-125-SW","125-120º",4,1.5]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Systemair","BOR-C-160-SW","160-360º",4,4.9000000000000004]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Systemair","BOR-C-160-SW","160-120º",4,2.8]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Systemair","BOR-S-100-SW","100",5,1.8]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Systemair","BOR-S-125-SW","125",2,3.1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Systemair","BOR-S-125-SW","125",6,2.2999999999999998]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Systemair","BOR-S-160-SW","160",4,5.2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Systemair","BOR-R-100-SW","100",1,2.6]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Systemair","BOR-R-100-SW","100",2,2.5]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Systemair","BOR-R-100-SW","100",7,1.8]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Systemair","BOR-R-125-SW","125",6,2.5]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Systemair","BOR-R-125-SW","125",8,2.2000000000000002]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Systemair","TEF-S-100-SW","100",4,17.8]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Systemair","TEF-S-160-SW","160",2,31.7]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Systemair","TEF-S-200-SW","200",3,56.9]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Systemair","ODEN-F-1","300-100",0,16]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Systemair","ODEN-F-2","500-100",0,25.3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Systemair","ODEN-F-1","500-200",0,68.8]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Systemair","KONIKA-A-160-SW","THOR-125-160",0,15.9]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Systemair","TSN-F-160-600-SW","THOR-125-160",0,9.9]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Systemair","TSN-F-250-600-SW","THOR-200-250 ",0,26.7]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Systemair","SPI","80 -Tulo",1,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Systemair","SPI","80 -Tulo",4,4]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Systemair","SPI","100 - Tulo",3,3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Systemair","SPI","125 - Tulo",3,3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Systemair","SPI","125 - Tulo",11,11]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Systemair","SPI","150 - Tulo",6,6]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Systemair","SPI","150 - Tulo",20,20]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Systemair","SPI","160 - Tulo",9,9]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Systemair","SPI","200 - Tulo",8,8]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Systemair","SPI","200 - Tulo",20,20]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Systemair","SPI","250 - Tulo",11,11]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Systemair","SPI","300 - Tulo",14,14]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Systemair","SPI","300 - Tulo",41,41]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Systemair","SPI","300 - Tulo",52,52]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Systemair","SPI","315 - Tulo",28,28]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Systemair","SPI","315 - Tulo",71,71]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Systemair","SPI","400 - Tulo",72,72]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Systemair","SPI","500 - Tulo",40,40]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Systemair","SPI","500 - Tulo",180,180]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Systemair","SPI","630 - Tulo",78,78]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Systemair","SPI","630 - Tulo",300,300]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Systemair","SPI","800 - Tulo",344,344]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Uponor","UTK","100/180˚",4,1.6]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Uponor","UTK","100/180˚",9,2.9]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Uponor","UTK","100/180˚",13,3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Uponor","UTK","100/360˚",5,2.0499999999999998]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Uponor","UTK","100/360˚",6,2.2999999999999998]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Uponor","UTK","100/360˚",11,4.17]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Uponor","UTK","125/180˚",2,0.9]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Uponor","UTK","125/180˚",10,3.77]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Uponor","UTK","125/180˚",12,4.0999999999999996]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Uponor","UTK","125/360˚",3,1.45]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Uponor","UTK","125/360˚",9,4.4000000000000004]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Uponor","UTK","125/360˚",14,6.57]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Lindab","LCA","100+MBC-100-100","auki",6.3]
["Lindab","LCA","125+CBC-100-125","auki",8.2200000000000006]
["Lindab","LCA","125+MBB-125-125-S",0]
["Lindab","LCA","160+CBC-100-160","auki",9.5299999999999994]
["Lindab","LCA","160+MBB-125-160-E",0]
["Lindab","LCA","160+MBB-160-160-S",0]
["Lindab","LCA","200+CBC-160-200","auki",12.57]
["Lindab","LCA","200+MBB-160-200-E",0]
["Lindab","LCA","200+MBC-160-200","auki",10.8]
["Lindab","LCA","250+CBC-200-250","auki",19.07]
["Lindab","LCA","250+CBE-200-250","auki",31.05]
["Lindab","LCA","250+MBB-200-250-E",0]
["Lindab","LCA","250+MBC-200-250","auki",21]
["Lindab","LCA","315+CBC-200-315","auki",26.33]
["Lindab","LCA","315+MBB-250-315-E",0]
["Lindab","LCA","315+MBC-315-315","auki",25.8]
["Lindab","LCA","315+MBE-315-315","auki",35.4]
["Lindab","LCA","400+MBB-250-400-S",0]
["Lindab","LCA","400+MBE-250-400","auki",35.799999999999997]
["Lindab","LCC","125+MBB-125-125-E",0]
["Lindab","LCC","125+MBE-125-125","auki",11.3]
["Lindab","LCC","160+CBE-125-160","auki",18.579999999999998]
["Lindab","LCC","160+MBB-160-160-S",0]
["Lindab","LCC","160+MBE-160-160","auki",15.3]
["Lindab","LCC","200+MBB-125-200-E",0]
["Lindab","LCC","200+MBB-125-200-S",0]
["Lindab","LCC","200+MBB-200-200-S",0]
["Lindab","LCC","200+MBE-200-200","auki",17.899999999999999]
["Lindab","LCC","250+MBB-160-250-E",0]
["Lindab","LCC","250+MBB-250-250-S",0]
["Lindab","LCC","250+MBE-200-250","auki",21.6]
["Lindab","LCC","315+CBE-250-315","auki",22.99]
["Lindab","LCC","315+MBC-200-315","auki",27.2]
["Lindab","LCC","315+MBE-315-315","auki",28.5]
["Lindab","LCC","200+MBB-200-200-E",0]
["Lindab","LCC","200+MBC-200-200","auki",20.399999999999999]
["Lindab","LCC","250+MBB-200-250-E",0]
["Lindab","LCC","250+MBC-200-250","auki",25]
["Lindab","LCC","250+MBC-250-250","auki",25.3]
["Lindab","LCC","315+MBB-200-315-S",0]
["Lindab","LCC","315+MBE-250-315","auki",28.5]
["Lindab","LCC","200+MBB-125-200-E",0]
["Lindab","LCC","200+MBB-200-200-S",0]
["Lindab","LCC","200+MBE-200-200","auki",17.899999999999999]
["Lindab","LCC","250+MBB-250-250-E",0]
["Lindab","LCC","250+MBC-200-250","auki",25]
["Lindab","LCC","315+MBB-250-315-E",0]
["Lindab","LCC","315+MBC-315-315","auki",27.8]
["Lindab","LCC","125+MBB-125-125-E",0]
["Lindab","LCC","125+MBE-125-125","auki",11.3]
["Lindab","LCC","160+MBB-100-160-S",0]
["Lindab","LCC","160+MBB-160-160-E",0]
["Lindab","LCC","160+MBE-125-160","auki",15.8]
["Lindab","LCC","200+MBB-200-200-E",0]
["Lindab","LCC","200+MBE-125-200","auki",19.100000000000001]
["Lindab","LCC","250+MBB-200-250-S",0]
["Lindab","LCC","250+MBC-200-250","auki",25]
["Lindab","LCC","315+MBB-200-315-E",0]
["Lindab","LCC","315+MBC-200-315","auki",27.2]
["Lindab","LCP","125+CBC-100-125","auki",8.64]
["Lindab","LCP","125+MBB-125-125-S",0]
["Lindab","LCP","160+CBC-100-160","auki",10.75]
["Lindab","LCP","160+MBB-100-160-S",0]
["Lindab","LCP","160+MBC-100-160","auki",13.6]
["Lindab","LCP","160+MBC-125-160","auki",14.1]
["Lindab","LCP","200+CBC-160-200","auki",18.260000000000002]
["Lindab","LCP","200+MBB-160-200-E",0]
["Lindab","LCP","200+MBC-160-200","auki",18.5]
["Lindab","LCP","250+CBC-160-250","auki",20.63]
["Lindab","LCP","250+MBB-200-250-E",0]
["Lindab","LCP","250+MBC-160-250","auki",26]
["Lindab","LCP","250+MBE-250-250","auki",18.899999999999999]
["Lindab","LCP","315+MBB-200-315-S",0]
["Lindab","LCP","315+MBC-250-315","auki",30.2]
["Lindab","LCP","200+MBB-125-200-S",0]
["Lindab","LCP","200+MBB-200-200-E",0]
["Lindab","LCP","200+MBE-160-200","auki",18]
["Lindab","LCP","200+MBE-200-200","auki",17.899999999999999]
["Lindab","LCP","250+MBB-250-250-E",0]
["Lindab","LCP","250+MBE-160-250","auki",28.4]
["Lindab","LCP","315+MBC-200-315","auki",27.2]
["Lindab","LCP","315+MBC-315-315","auki",27.8]
["Lindab","LCP","160+MBE-125-160","auki",15.8]
["Lindab","LCP","200+MBB-160-200-S",0]
["Lindab","LCP","200+MBC-200-200","auki",20.399999999999999]
["Lindab","LCP","200+MBE-200-200","auki",17.899999999999999]
["Lindab","LCP","250+MBC-160-250","auki",26]
["Lindab","LCP","315+MBB-200-315-E",0]
["Lindab","LCP","315+MBC-200-315","auki",27.2]
["Lindab","LCP","315+MBE-315-315","auki",28.5]
["Lindab","LCP","125+MBB-100-125-S",0]
["Lindab","LCP","125+MBC-100-125","auki",9.1999999999999993]
["Lindab","LCP","160+MBB-100-160-S",0]
["Lindab","LCP","160+MBC-125-160","auki",14.1]
["Lindab","LCP","200+MBB-125-200-S",0]
["Lindab","LCP","200+MBC-160-200","auki",18.5]
["Lindab","LCP","200+MBE-200-200","auki",17.899999999999999]
["Lindab","LCP","250+MBB-250-250-E",0]
["Lindab","LCP","250+MBE-200-250","auki",31]
["Lindab","LCP","315+MBB-250-315-S",0]
["Lindab","LCP","315+MBE-200-315","auki",29.7]
["Lindab","LCS","200-a","auki",19.5]
["Lindab","LKA","125+MBB-100-125-E",0]
["Lindab","LKA","125+MBB-100-125-S",0]
["Lindab","LKA","125+MBE-100-125","auki",12]
["Lindab","LKA","160+CBE-125-160","auki",17.989999999999998]
["Lindab","LKA","160+MBB-160-160-E",0]
["Lindab","LKA","160+MBE-125-160","auki",16.5]
["Lindab","LKA","200+MBB-125-200-E",0]
["Lindab","LKA","200+MBB-200-200-S",0]
["Lindab","LKA","200+MBE-125-200","auki",19]
["Lindab","LKA","250+CBE-200-250","auki",35.54]
["Lindab","LKA","250+MBB-250-250-E",0]
["Lindab","LKA","250+MBE-160-250","auki",31.2]
["Lindab","LKA","315+CBE-250-315","auki",43.6]
["Lindab","LKA","315+MBB-250-315-E",0]
["Lindab","LKA","315+MBB-315-315-E",0]
["Lindab","LKA","315+MBE-200-315","auki",68.900000000000006]
["Lindab","LKA","400+CBE-250-400","auki",47.57]
["Lindab","LKA","400+MBC-250-400","auki",27.1]
["Lindab","LKP","125+MBB-100-125-S",0]
["Lindab","LKP","125+MBC-100-125","auki",9.1999999999999993]
["Lindab","LKP","160+CBC-125-160","auki",12.32]
["Lindab","LKP","160+MBB-125-160-E",0]
["Lindab","LKP","160+MBC-160-160","auki",14.3]
["Lindab","LKP","160+MBE-160-160","auki",15.3]
["Lindab","LKP","200+MBB-160-200-E",0]
["Lindab","LKP","200+MBC-200-200","auki",20.399999999999999]
["Lindab","LKP","250+CBC-200-250","auki",24.6]
["Lindab","LKP","250+CBE-160-250","auki",25.65]
["Lindab","LKP","250+MBB-250-250-E",0]
["Lindab","LKP","250+MBC-200-250","auki",25]
["Lindab","LKP","315+CBC-250-315","auki",28.6]
["Lindab","LKP","315+MBB-250-315-E",0]
["Lindab","LKP","315+MBC-315-315","auki",27.8]
["Lindab","LKP","200+MBB-125-200-S",0]
["Lindab","LKP","200+MBB-200-200-S",0]
["Lindab","LKP","250+MBB-200-250-E",0]
["Lindab","LKP","250+MBC-200-250","auki",25]
["Lindab","LKP","315+MBB-250-315-S",0]
["Lindab","LKP","315+MBC-315-315","auki",27.8]
["Lindab","LKP","200+MBC-125-200","auki",18.8]
["Lindab","LKP","200+MBC-160-200","auki",18.5]
["Lindab","LKP","250+MBB-200-250-S",0]
["Lindab","LKP","250+MBC-250-250","auki",25.3]
["Lindab","LKP","315+MBB-315-315-E",0]
["Lindab","LKP","125+MBB-100-125-E",0]
["Lindab","LKP","125+MBC-125-125","auki",9.3000000000000007]
["Lindab","LKP","160+MBB-160-160-E",0]
["Lindab","LKP","200+MBB-125-200-E",0]
["Lindab","LKP","200+MBB-200-200-E",0]
["Lindab","LKP","250+MBB-160-250-S",0]
["Lindab","LKP","250+MBC-160-250","auki",26]
["Lindab","LKP","315+MBB-250-315-S",0]
["Lindab","LKP","315+MBC-315-315","auki",27.8]
["Lindab","LTD","25-1-1101..2000+JB","auki"]
["Lindab","LTD","25-1-1101..2000+NB","auki"]
["Lindab","LTD","25-1-300..800+NB","auki"]
["Lindab","LTD","25-2-1101..2000","auki"]
["Lindab","LTD","25-2-300..500","auki"]
["Lindab","LTD","25-2-501..1100+JB","auki"]
["Lindab","LTD","25-3-1101..1300","auki"]
["Lindab","LTD","25-3-1301..2000","auki"]
["Lindab","LTD","25-3-300..1100+GB","auki"]
["Lindab","LTD","25-4-1101..2000+GB","auki"]
["Lindab","LTD","25-4-1101..2000+KB","auki"]
["Lindab","LTD","25-4-801..1100+GB","auki"]
["Lindab","LTD","25-5-1101..2000+GB","auki"]
["Lindab","LTD","25-5-300..700+GB","auki"]
["Lindab","LTD","25-5-300..700+JB","auki"]
["Lindab","LTD","25-5-701..1100+KB","auki"]
["Lindab","LTD","25-6-1101..2000+JB","auki"]
["Lindab","LTD","25-6-300..500+JB","auki"]
["Lindab","LTD","25-6-501..1100+JB","auki"]
["Lindab","LTDF","25-3-1101..1200+NBPF","auki"]
["Lindab","LTDF","25-4-1101..1200+GBPF","auki"]
["Lindab","LTDF","25-4-600..800+JBPF","auki"]
["Lindab","LTDF","25-4-801..1100+KBPF","auki"]
["Lindab","LTDF","25-5-1101..1200+NBPF","auki"]
["Lindab","LTDF","25-5-701..1100+JBPF","auki"]
["Lindab","LTDF","25-6-1101..1200+JBPF","auki"]
["Lindab","LTDF","25-6-600..1100+KBPF","auki"]
["Lindab","LTDF","25-6-600..1100+NBPF","auki"]
["Lindab","LTDP","25-3-600..1100+GBPF","auki"]
["Lindab","LTDP","25-4-1101..1200+KBPF","auki"]
["Lindab","LTDP","25-4-600..800+KBPF","auki"]
["Lindab","LTDP","25-4-801..1100+NBPF","auki"]
["Lindab","LTDP","25-5-600..700+JBPF","auki"]
["Lindab","LTDP","25-5-701..1100+KBPF","auki"]
["Lindab","LTDP","25-6-600..1100+GBPF","auki"]
["Lindab","LTDP","25-6-600..1100+NBPF","auki"]
["Lindab","NC19","160+MBB-125-160-S",0]
["Lindab","NC19","200+MBB-160-200-S",0]
["Lindab","NC19","250+MBB-160-250-S",0]
["Lindab","NC19","250+MBC-250-250","auki",28.8]
["Lindab","NC19","315+MBB-315-315-S",0]
["Lindab","NC19","315+MBC-250-315","auki",34.299999999999997]
["Lindab","NQ19","200+CBC-125-200","auki",17.82]
["Lindab","NQ19","250+CBC-200-250","auki",25.17]
["Lindab","NQ19","315+MBB-200-315-S",0]
["Lindab","NR19","300x100 + WB-2-300x100","auki",5.25]
["Lindab","NR19","500x150 + WB-1-500x150","auki",13.9]
["Lindab","NR19","500x300 + WB-2-500x300","auki",22.9]
["Lindab","NS19","160+MBB-100-160-S",0]
["Lindab","NS19","160+MBC-160-160","auki",14.3]
["Lindab","NS19","200+MBB-160-200-S",0]
["Lindab","NS19","250+MBC-160-250","auki",21.7]
["Lindab","NS19","315+MBC-250-315","auki",35]
["Lindab","NS19","315+MBC-315-315","auki",37.200000000000003]
["Lindab","PC6","160+MBB-100-160-E",0]
["Lindab","PC6","200+MBB-160-200-E",0]
["Lindab","PC6","250+MBB-160-250-E",0]
["Lindab","PC6","315+MBB-200-315-E",0]
["Lindab","PC6","125+MBB-125-125-S",0]
["Lindab","PC6","160+MBB-160-160-S",0]
["Lindab","PC6","200+MBB-160-200-S",0]
["Lindab","PC6","250+MBB-160-250-S",0]
["Lindab","PC6","250+MBC-250-250","auki",40.799999999999997]
["Lindab","PC6","315+MBC-315-315","auki",57.6]
["Lindab","PC6","160+MBB-100-160-S",0]
["Lindab","PC6","160+MBC-125-160","auki",16.2]
["Lindab","PC6","160+MBC-160-160","auki",17]
["Lindab","PC6","200+MBC-160-200","auki",22.2]
["Lindab","PC6","250+MBC-160-250","auki",30.4]
["Lindab","PC6","315+MBC-200-315","auki",40.799999999999997]
["Lindab","PC7","160+MBB-125-160-S",0]
["Lindab","PC7","200+MBB-160-200-S",0]
["Lindab","PC7","250+MBB-160-250-S",0]
["Lindab","PC7","250+MBC-250-250","auki",24.5]
["Lindab","PC7","315+MBC-315-315","auki",29.9]
["Lindab","PCA","100+MBC-100-100","auki",9.6]
["Lindab","PCA","125+MBB-125-125-S",0]
["Lindab","PCA","160+CBC-100-160","auki",11.1]
["Lindab","PCA","160+MBB-100-160-S",0]
["Lindab","PCA","160+MBB-125-160-E",0]
["Lindab","PCA","160+MBE-125-160","auki",25.3]
["Lindab","PCA","200+CBC-125-200","auki",15.48]
["Lindab","PCA","200+MBB-160-200-E",0]
["Lindab","PCA","200+MBC-160-200","auki",15.5]
["Lindab","PCA","250+CBE-160-250","auki",40.15]
["Lindab","PCA","250+MBB-250-250-E",0]
["Lindab","PCA","250+MBC-200-250","auki",24.3]
["Lindab","PCA","315+CBE-200-315","auki",73.239999999999995]
["Lindab","PCA","315+MBB-250-315-S",0]
["Lindab","PCA","315+MBE-200-315","auki",67.7]
["Lindab","PCA","315+MBE-250-315","auki",73.2]
["Lindab","PCA","400+MBB-315-400-E",0]
["Lindab","PCA","400+MBB-315-400-S",0]
["Lindab","PCS","2-160-a","auki",15.2]
["Lindab","PKA","125+CBE-100-125","auki",25.38]
["Lindab","PKA","125+MBC-125-125","auki",11.4]
["Lindab","PKA","160+CBC-125-160","auki",12.53]
["Lindab","PKA","160+MBB-125-160-S",0]
["Lindab","PKA","160+MBC-160-160","auki",14.4]
["Lindab","PKA","200+CBE-125-200","auki",51.88]
["Lindab","PKA","200+MBB-160-200-S",0]
["Lindab","PKA","200+MBC-200-200","auki",16.899999999999999]
["Lindab","PKA","250+CBE-160-250","auki",59.99]
["Lindab","PKA","250+MBB-250-250-E",0]
["Lindab","PKA","250+MBE-200-250","auki",44.2]
["Lindab","PKA","315+CBE-200-315","auki",83.27]
["Lindab","PKA","315+CBE-250-315","auki",59.56]
["Lindab","PKA","315+MBB-315-315-E",0]
["Lindab","PKA","315+MBE-250-315","auki",73.2]
["Lindab","PKA","400+CBE-315-400","auki",103.77]
["Lindab","PKA","400+MBB-315-400-S",0]
["Lindab","PKAL","125+MBB-125-125-E",0]
["Lindab","PKAL","160+MBB-125-160-S",0]
["Lindab","PKAL","200+MBB-160-200-S",0]
["Lindab","PKAL","250+MBB-200-250-E",0]
["Lindab","PKAL","250+MBB-250-250-S",0]
["Lindab","PR1","500x200 + WB-1-500x200","auki",17.2]
["Lindab","PS1","H-E-2-200","auki",28.4]
["Lindab","PS1","H-E-2-250","auki",33.4]
["Lindab","PS1","H-L-2-315","auki",36.5]
["Lindab","PS1","200+MBB-200-200-E",0]
["Lindab","PS1","200+MBE-200-200","auki",33.6]
["Lindab","PS1","250+MBE-200-250","auki",52.1]
["Lindab","PS1","315+MBE-250-315","auki",91.4]
["Lindab","PS1","200+MBC-125-200","auki",19.399999999999999]
["Lindab","PS1","250+MBC-160-250","auki",30.6]
["Lindab","PS1","315+MBB-250-315-S",0]
["Lindab","PS1","200+MBB-125-200-S",0]
["Lindab","PS1","200+MBC-200-200","auki",22.7]
["Lindab","PS1","250+MBC-250-250","auki",33.1]
["Lindab","PS1","315+MBB-200-315-S",0]
["Lindab","PS1","315+MBC-250-315","auki",46.5]
["Lindab","PS8","H-S-2-250","auki",31.6]
["Lindab","PS8","160+MBC-100-160","auki",8.1999999999999993]
["Lindab","PS8","200+MBC-125-200","auki",9.3000000000000007]
["Lindab","PS8","250+MBB-250-250-S",0]
["Lindab","PS8","315+MBB-200-315-S",0]
["Lindab","RC14","160+MBB-100-160-E",0]
["Lindab","RC14","160+MB160-160","auki",12.9]
["Lindab","RC14","200+MB200-200","auki",17.600000000000001]
["Lindab","RC14","250+MB160-250","auki",21]
["Lindab","RC14","315+MBB-315-315-E",0]
["Lindab","RC14","160+MBB-160-160-S",0]
["Lindab","RC14","200+MBB-200-200-S",0]
["Lindab","RC14","200+MBC-125-200","auki",10.3]
["Lindab","RC14","250+MBC-250-250","auki",24.4]
["Lindab","RC14","315+MBB-200-315-S",0]
["Lindab","RC15","160+MBB-125-160-E",0]
["Lindab","RC15","200+MBB-160-200-E",0]
["Lindab","RC15","250+MBB-200-250-E",0]
["Lindab","RC15","315+MBB-200-315-E",0]
["Lindab","RC15","160+MBB-100-160-S",0]
["Lindab","RC15","200+MBB-125-200-S",0]
["Lindab","RC15","200+MBC-200-200","auki",16.600000000000001]
["Lindab","RC15","250+MBC-200-250","auki",20.5]
["Lindab","RC15","315+MBB-250-315-S",0]
["Lindab","RCG","125+MBC-100-125","auki",3.9]
["Lindab","RCG","160+MBC-100-160","auki",7.2]
["Lindab","RCG","160+MBC-125-160","auki",6.7]
["Lindab","RCG","200+MBC-125-200","auki",10.3]
["Lindab","RCG","250+MBC-200-250","auki",17.3]
["Lindab","RCG","315+MBB-250-315-S",0]
["Lindab","RCG","400+MBB-250-400-S",0]
["Lindab","RS14","H-E-2-200","auki",28.4]
["Lindab","RS14","H-S-2-200","auki",25.4]
["Lindab","RS14","160+MBE-100-160","auki",11.2]
["Lindab","RS14","200+MBB-160-200-E",0]
["Lindab","RS14","250+MBB-160-250-E",0]
["Lindab","RS14","315+MBB-200-315-E",0]
["Lindab","RS14","315+MBE-315-315","auki",29.9]
["Lindab","RS14","160+MBB-100-160-S",0]
["Lindab","RS14","160+MBC-125-160","auki",13.1]
["Lindab","RS14","200+MBC-125-200","auki",13.5]
["Lindab","RS14","250+MBC-160-250","auki",21.1]
["Lindab","RS14","315+MBB-315-315-S",0]
["Lindab","RS15","H-E-2-200","auki",28.4]
["Lindab","RS15","H-S-2-250","auki",31.6]
["Lindab","RS15","200+MBE-125-200","auki",27.8]
["Lindab","RS15","250+MBE-160-250","auki",46.3]
["Lindab","RS15","315+MBB-315-315-E",0]
["Lindab","RS15","200+MBB-125-200-S",0]
["Lindab","RS15","250+MBB-160-250-S",0]
["Lindab","RS15","250+MBC-250-250","auki",17.899999999999999]
["Lindab","RS15","315+MBC-250-315","auki",29.5]
["Lindab","RS15","315+MBC-315-315","auki",24.8]
["Lindab","RS16","315+MBE-200-315","auki",70.599999999999994]
["Lindab","RS16","315+MBE-315-315","auki",78.8]
["Lindab","SHH",100,3,0.95]
["Lindab","SHH",100,8,2.2999999999999998]
["Lindab","SHH",100,14,3.6]
["Lindab","SHH",125,4,1.2]
["Lindab","SHH",125,10,2.8]
["Lindab","VTTB","100, kanava, 360-ast",5,1.43]
["Lindab","VTTB","100, kanava, 360-ast",12,3.46]
["Lindab","VTTB","125, kanava, 360-ast",6,2.2799999999999998]
["Lindab","VTTB","125, kanava, 360-ast",12,4.5199999999999996]
["Lindab","VTTB","160, kanava, 360-ast",12,5.83]
["Lindab","VTTB","160, kanava, 360-ast",20,8.4]
["Swegon","ACD","ACDa-100-20mm",0,5.5]
["Swegon","ALC","ALCa-630",0,153]
["Swegon","ALG","ALGc 300-100-1v",0,12.2]
["Swegon","ALG","ALGc 300-150-1v",0,19.399999999999999]
["Swegon","ALG","ALGc 400-150-1v",0,27.3]
["Swegon","ALG","ALGc 500-100-1v",0,21.4]
["Swegon","ALG","ALGc 500-200-1v",0,50.8]
["Swegon","ALG","ALGc 200-100-F",0,7.7]
["Swegon","ALG","ALGc 300-100-F",0,13.4]
["Swegon","ALG","ALGc 400-100-F",0,18.2]
["Swegon","ALG","ALGc 400-200-F",0,41]
["Swegon","ALG","ALGc 500-100-F",0,23.2]
["Swegon","ALG","ALGc 500-150-F",0,36.299999999999997]
["Swegon","ALG","ALGc 500-200-F",0,51.5]
["Swegon","ATC","ATCb-100-20mm",0,5.5]
["Swegon","ATC","ATCb-100-20mm",0,7.25]
["Swegon","ATC","ATCb-315-30mm",0,55.3]
["Swegon","CDD","CDDb 125-20mm",0,8.1999999999999993]
["Swegon","CDD","CDDb 125-20mm-F",0,4.0999999999999996]
["Swegon","CDD","CDDb 100-20mm-F",0,3.2]
["Swegon","CDK","CDKa 315-30mm",0,57.6]
["Swegon","CDK","CDKa 250-30mm-F",0,21.3]
["Swegon","CDKb","CDKb 160-30mm",0,16.3]
["Swegon","CDKb","CDKb 160-30mm-F",0,8.3000000000000007]
["Swegon","CDR","CDRb 125-20mm",0,7.1]
["Swegon","CDR","CDRb 160-30mm",0,13.1]
["Swegon","CDR","CDRb 125-20mm-F",0,3.8]
["Swegon","CDRc","CDRc 200-30mm",0,18.399999999999999]
["Swegon","CDRc","CDRc 315-30mm",0,36.1]
["Swegon","CDRc","CDRc 250-30mm-F",0,14.9]
["Swegon","CDY","CDYb 250",0,39.4]
["Swegon","CKD","CKDa 1-250-K",0,21.1]
["Swegon","CKD","CKDa 1-315-D",0,34.700000000000003]
["Swegon","CKP","CKPa 250-30mm",0,39.799999999999997]
["Swegon","COLIBRI CC","COLIBRI CCb 200-600",0,16.8]
["Swegon","COLIBRI CC","COLIBRI CCb 160-600",0,9.3000000000000007]
["Swegon","COLIBRI CC","COLIBRI CCb 125-400",0,7]
["Swegon","COLIBRI CC","COLIBRI CCb 160-400",0,8.9]
["Swegon","COLIBRI CC","COLIBRI CCb 160-600",0,9.3000000000000007]
["Swegon","COLIBRI CC","COLIBRI CCb 250-600",0,21.7]
["Swegon","COLIBRI CC","COLIBRI CCb 400-600-F",0,25.5]
["Swegon","COLIBRI CC","COLIBRI CCb 315-500-F",0,14.2]
["Swegon","COLIBRI CC","COLIBRI CCb 200-600-F",0,7]
["Swegon","COLIBRI CC VF","COLIBRI CC VFa  315-600",0,"2025-06-28"]
["Swegon","COLIBRI CR","COLIBRI CRb 125-600",0,7.4]
["Swegon","COLIBRI CR","COLIBRI CRb 160-400",0,9.5]
["Swegon","COLIBRI CR","COLIBRI CRb 125-400",0,7.2]
["Swegon","COLIBRI CR","COLIBRI CRb 160-600",0,9.6]
["Swegon","COLIBRI CR","COLIBRI CRb 200-600",0,16.5]
["Swegon","COLIBRI CR","COLIBRI CRb 400-600-F",0,29.1]
["Swegon","COLIBRI CR","COLIBRI CRb 315-500",0,23.2]
["Swegon","COLIBRI CR","COLIBRI CRb 250-500-F",0,14.1]
["Swegon","COLIBRI F","COLIBRI Fa 160",0,13.6]
["Swegon","COLIBRI F","COLIBRI Fa 400",0,95.8]
["Swegon","COLIBRI F","COLIBRI Fa 315-F",0,36.6]
["Swegon","COLIBRI F","COLIBRI Fb 200",0,24.1]
["Swegon","COLIBRI F","COLIBRI Fb 160-F",0,12.8]
["Swegon","COLIBRI F","COLIBRI Fb 400-F",0,44.7]
["Swegon","COLIBRI Wa","COLIBRI Wa 400-150-open",0,9.9]
["Swegon","COLIBRI Wa","COLIBRI Wa 400-200-open",0,12.4]
["Swegon","COLIBRI Wa","COLIBRI Wa 550-300-open",0,23.5]
["Swegon","COLIBRI Wb","COLIBRI Wb 300-150-closed",0,5.4]
["Swegon","COLIBRI Wb","COLIBRI Wb 400-150-open",0,9.9]
["Swegon","COLIBRI Wb","COLIBRI Wb 400-200-open",0,12.4]
["Swegon","COLIBRI Wb","COLIBRI Wb 400-200-closed",0,10.199999999999999]
["Swegon","COLIBRI Wb","COLIBRI Wb 550-250-closed",0,16.899999999999999]
["Swegon","CVH","CVHb-1-125-Vert",0,8.3000000000000007]
["Swegon","CVH","CVHb-1-315-4V",0,52.4]
["Swegon","CVH","CVHb-1-400-4V",0,79.8]
["Swegon","DBC","DBCa-315",0,89.5]
["Swegon","DBR","DBRe-315",0,46.5]
["Swegon","DCP","DCPe-250",0,58]
["Swegon","DCP","DCPe-500",0,210]
["Swegon","DHC","DHCe-630",0,285]
["Swegon","DIR","DIRc-600",0,23.5]
["Swegon","DKC","DKCe-800",0,350]
["Swegon","DPG","DPGa-125-0",0,3.8]
["Swegon","DRC","DRCe-200",0,32]
["Swegon","DRC","DRCe-315",0,85]
["Swegon","DRI","DRIf-250",0,53]
["Swegon","DVC","DVCe-400",0,134]
["Swegon","EAGLE C","EAGLE Cb 125-400",0,7.8]
["Swegon","EAGLE C","EAGLE Cb 200-500",0,17.600000000000001]
["Swegon","EAGLE C","EAGLE Cb 250-600",0,25.9]
["Swegon","EAGLE C","EAGLE Cb 125-600",0,7.6]
["Swegon","EAGLE C","EAGLE Cb 200-600",0,16.7]
["Swegon","EAGLE C","EAGLE Cb 250-600-F",0,18.600000000000001]
["Swegon","EAGLE C","EAGLE Cb 315-500-F",0,19.7]
["Swegon","EAGLE CC","EAGLE CCa 250-600",0,28.6]
["Swegon","EAGLE CC","EAGLE CCa 160-600",0,12.2]
["Swegon","EAGLE CC","EAGLE CCa 315-600",0,35.9]
["Swegon","EAGLE CC","EAGLE CCa 160-600",0,11.3]
["Swegon","EAGLE CC","EAGLE CCa 125-400",0,7.8]
["Swegon","EAGLE CC","EAGLE CCa 160-600",0,11.3]
["Swegon","EAGLE CC","EAGLE CCa 400-600",0,49.5]
["Swegon","EAGLE CC","EAGLE CCa 250-500",0,28.5]
["Swegon","EAGLE CC","EAGLE CCa 315-500-F",0,19.7]
["Swegon","EAGLE CR","EAGLE CRa 250-600",0,28.2]
["Swegon","EAGLE CR","EAGLE CRa 315-600",0,35.200000000000003]
["Swegon","EAGLE CR","EAGLE CRa 160-600",0,11.8]
["Swegon","EAGLE CR","EAGLE CRa 125-400",0,7.6]
["Swegon","EAGLE CR","EAGLE CRa 200-500",0,16.899999999999999]
["Swegon","EAGLE CR","EAGLE CRa 200-500",0,17.899999999999999]
["Swegon","EAGLE CR","EAGLE CRa 250-500",0,28.6]
["Swegon","EAGLE CR","EAGLE CRa 315-500",0,31.2]
["Swegon","EAGLE CR","EAGLE CRa 315-500",0,33.200000000000003]
["Swegon","EAGLE D","EAGLE Da 315",0,50.4]
["Swegon","EAGLE F","EAGLE Fa 315",0,62.6]
["Swegon","EAGLE F","EAGLE Fe 100",0,5.2]
["Swegon","EAGLE F","EAGLE Fe 400",0,101]
["Swegon","EAGLE F","EAGLE Fe 200-F",0,21.5]
["Swegon","EAGLE F","EAGLE Fb 160",0,14.8]
["Swegon","EAGLE F","EAGLE Fb 250",0,36.9]
["Swegon","EAGLE F","EAGLE Fc 250",0,36.9]
["Swegon","EAGLE F","EAGLE Fd 200",0,24.5]
["Swegon","EAGLE F","EAGLE Ff 125",0,8]
["Swegon","EAGLE F","EAGLE Ff 400",0,101]
["Swegon","EAGLE F","EAGLE Ff 125-F",0,9.3000000000000007]
["Swegon","EAGLE F","EAGLE Ff 250-F",0,31.7]
["Swegon","EAGLE F","EAGLE Fg 200-F",0,24.3]
["Swegon","EAGLE F","EAGLE Fg 125",0,8.3000000000000007]
["Swegon","EAGLE F","EAGLE Fg 400",0,101]
["Swegon","EAGLE S","EAGLE Sb 400",0,67.8]
["Swegon","EAGLE Wa","EAGLE Wa 550-250-closed",0,24.4]
["Swegon","EAGLE Wa","EAGLE Wa 550-300-open",0,33.4]
["Swegon","EAGLE Wa","EAGLE Wa 400-200-closed",0,14.8]
["Swegon","EAGLE Wa","EAGLE Wa 550-300-open",0,33.9]
["Swegon","EAGLE Wb","EAGLE Wb 550-300-closed",0,30.5]
["Swegon","EAGLE Wb","EAGLE Wb 550-300-open",0,33.4]
["Swegon","EAGLE Wb","EAGLE Wb 400-200-closed",0,14.8]
["Swegon","EAGLE Wb","EAGLE Wb 400-200-open",0,17.100000000000001]
["Swegon","EIV","EIVa-100",0,5.9]
["Swegon","EXC","EXCa-100-(0)-F",0,1.8]
["Swegon","EXC","EXCa-100-(-12)-F",0,0.8]
["Swegon","EXC","EXCa-125-(+10)-F",0,3.9]
["Swegon","EXC","EXCa-160-(+15)-F",0,6.2]
["Swegon","EXC","EXCa-200-(+20)-F",0,7.5]
["Swegon","EXF","EXFa-100-(-5)-F",0,1.7]
["Swegon","EXF","EXFa-125-(-10)-F",0,2.2000000000000002]
["Swegon","EXF","EXFa-125-(15)-F",0,6.1]
["Swegon","EXF","EXFa-160-(10)-F",0,6.8]
["Swegon","EXP F","EXP Fa-200-F",0,21.9]
["Swegon","EXP F","EXP Fa-400-F",0,73.3]
["Swegon","EXP F","EXP Fb-125-F",0,8.6]
["Swegon","EXP F","EXP Fb-400-F",0,82.4]
["Swegon","FALCON C","FALCON Ca-1-315-Vertical",0,33.299999999999997]
["Swegon","FALCON C","FALCON Ca-1-125-Vertical",0,6.8]
["Swegon","GRCa","GRCa 200",0,12.7]
["Swegon","GRCa","GRCa 400",0,59.6]
["Swegon","GRCb","GRCb 200",0,12.7]
["Swegon","GRL","GRLc-200-100-F",0,7.7]
["Swegon","GRL","GRLc-300-150-F",0,19.2]
["Swegon","GRL","GRLc-300-150-F",0,21.4]
["Swegon","GRL","GRLc-400-200-F",0,44.3]
["Swegon","GRL","GRLc-500-150-F",0,36.299999999999997]
["Swegon","GRL","GRLc-500-200-F",0,56.3]
["Swegon","GRL","GRLc-600-200-F",0,69.599999999999994]
["Swegon","GTH","TRGc-200-100-125-B",0,7.4]
["Swegon","GTH","TRGc-300-100-160-L",0,12.1]
["Swegon","GTH","TRGc-300-150-200-K",0,18.8]
["Swegon","GTH","TRGc-300-150-200-B",0,19.399999999999999]
["Swegon","GTH","TRGc-400-100-160-B",0,15]
["Swegon","GTH","TRGc-400-150-250-B",0,25.4]
["Swegon","GTH","TRGc-400-200-250-B",0,38.1]
["Swegon","GTH","TRGc-500-100-200-L",0,21]
["Swegon","GTH","TRGc-500-150-250-L",0,32.9]
["Swegon","GTH","TRGc-500-200-315-K",0,48.4]
["Swegon","GTH","TRGc-600-200-315-B",0,60.2]
["Swegon","HAWK C","HAWK Ca-125-600",0,8.4]
["Swegon","HAWK C","HAWK Ca-125-600",0,8]
["Swegon","HAWK C","HAWK Ca-200-600",0,20.9]
["Swegon","HAWK C","HAWK Ca-250-600",0,28.5]
["Swegon","HAWK C","HAWK Ca-315-600",0,37]
["Swegon","HAWK C","HAWK Ca-315-600-F",0,25.4]
["Swegon","HAWK C","HAWK Ca-250-500",0,28.4]
["Swegon","HAWK C","HAWK Ca-315-500-F",0,20.7]
["Swegon","IBIS","IBISa-400-bbbb-c",0,96]
["Swegon","IBIS","IBISb-315-bbbb-c",0,61.2]
["Swegon","ICP","ICPa-315",0,54.4]
["Swegon","IHC","IHCa-200",0,22.9]
["Swegon","INLINE","INLINEa-2M-1640-2",0,25.2]
["Swegon","IVC","IVCa-250",0,39.200000000000003]
["Swegon","KITE CC","KITE CCa 125-600",0,9.6999999999999993]
["Swegon","KITE CC","KITE CCa 160-600",0,13.9]
["Swegon","KITE CC","KITE CCa 315-600",0,28.6]
["Swegon","KITE CC","KITE CCa 200-600",0,17.100000000000001]
["Swegon","KITE CC","KITE CCa 125-600-F",0,4.8]
["Swegon","KITE CC","KITE CCa 315-600-F",0,15.8]
["Swegon","KITE CC","KITE CCa 160-600-F",0,5.0999999999999996]
["Swegon","KITE CC","KITE CCa 250-600-F",0,14.4]
["Swegon","KITE CR","KITE CRa 200-600",0,18.600000000000001]
["Swegon","KITE CR","KITE CRa 315-600",0,30.1]
["Swegon","KITE CR","KITE CRa 160-600",0,11.2]
["Swegon","KITE CR","KITE CRa 125-600-F",0,4.9000000000000004]
["Swegon","KITE CR","KITE CRa 250-600-F",0,13.1]
["Swegon","KITE CR","KITE CRa 250-600-F",0,17]
["Swegon","KITE CR","KITE CRa 160-600-F",0,6.5]
["Swegon","KITE CR","KITE CRa 315-600-F",0,19.3]
["Swegon","KITE Fa","KITE Fa 250",0,36.1]
["Swegon","KITE Fa","KITE Fa 250-F",0,31.8]
["Swegon","KRK","KRKa-200-400",0,14.8]
["Swegon","KRK","KRKa-250-500",0,23.9]
["Swegon","KRK","KRKa-315-600",0,34.299999999999997]
["Swegon","LOCKZONE C","LOCKZONE Ca 125-400",0,8.3000000000000007]
["Swegon","LOCKZONE C","LOCKZONE Ca 160-600",0,11.2]
["Swegon","LOCKZONE C","LOCKZONE Ca 200-600",0,17.8]
["Swegon","LOCKZONE C","LOCKZONE Ca 315-600",0,36.5]
["Swegon","LOCKZONE C","LOCKZONE Ca 160-600",0,11.4]
["Swegon","LOCKZONE C","LOCKZONE Ca 200-500",0,18.399999999999999]
["Swegon","LOCKZONE C","LOCKZONE Ca 160-600",0,10.8]
["Swegon","LOCKZONE C","LOCKZONE Ca 400-600",0,56]
["Swegon","LOCKZONE C","LOCKZONE Ca 315-500-F",0,24.9]
["Swegon","LOCKZONE C","LOCKZONE Ca 160-600-F",0,7.8]
["Swegon","LOCKZONE F","LOCKZONE Fa 1-125-20",0,14.1]
["Swegon","LOCKZONE F","LOCKZONE Fa 1-200-30",0,38.6]
["Swegon","LOCKZONE W","LOCKZONE Wa 550-300",0,32.4]
["Swegon","LOCKZONE W","LOCKZONE Wa 300-150",0,7.4]
["Swegon","LOCKZONE W","LOCKZONE Wa 550-250",0,24.9]
["Swegon","LPA","LPAa-315",0,38]
["Swegon","LPC","LPCa-1-125-30",0,15.2]
["Swegon","LPC","LPCa-1-250-20",0,51.5]
["Swegon","LPC","LPCa-1-250-30",0,56.7]
["Swegon","LPK","LPKa-1-315-600-closed",0,37.299999999999997]
["Swegon","LPK","LPKa-1-125-400-open",0,8.35]
["Swegon","LPK","LPKa-2-160-400-closed",0,11.3]
["Swegon","LPK","LPKa-2-250-600-open",0,30.3]
["Swegon","LPV","LPVb-300-150",0,6.8]
["Swegon","LPV","LPVb-600-250",0,24.6]
["Swegon","PELICAN CE","PELICAN CEa 125-400-F",0,4.9000000000000004]
["Swegon","PELICAN CE","PELICAN CEa 200-600-F",0,12.6]
["Swegon","PELICAN CE","PELICAN CEa 315-500-F",0,30.2]
["Swegon","PELICAN CE HF","PELICAN CE HFa 315-600-F",0,32.1]
["Swegon","PELICAN CE HF","PELICAN CE HFa 315-500-F",0,22.8]
["Swegon","PELICAN CS","PELICAN CSa 160-400",0,10.6]
["Swegon","PELICAN CS","PELICAN CSa 250-600",0,25.7]
["Swegon","PELICAN CS","PELICAN CSa 160-400",0,11.8]
["Swegon","PELICAN CS","PELICAN CSa 250-600",0,27.1]
["Swegon","PELICAN W","PELICAN Wa 550-250",0,25.6]
["Swegon","PELICAN W","PELICAN Wa 300-150",0,8.8000000000000007]
["Swegon","PML","PMLb-125",0,6]
["Swegon","PML","PMLc-100",0,3.1]
["Swegon","PML","PMLc-315",0,38.9]
["Swegon","PML","PMLb-160-F",0,14]
["Swegon","PML","PMLc-125-F",0,5.5]
["Swegon","PML","PMLc-400-F",0,53]
["Swegon","PMT","PMTc-200-F",0,40]
["Swegon","PMT","PMTc-200",0,36.299999999999997]
["Swegon","PMT","PMTd-125-F",0,16.100000000000001]
["Swegon","PMT","PMTd-125",0,12.1]
["Swegon","PMT","PMTd-250-F",0,38.299999999999997]
["Swegon","PMU","PMUb-250-open",0,29]
["Swegon","RDY","RDYa-2-160",0,14.2]
["Swegon","RDY","RDYa-2-250",0,34.5]
["Swegon","ROC","ROCa-160",0,11.2]
["Swegon","ROW","ROWb-400-150",0,10]
["Swegon","SLA","SLAT-1-600",0,17.5]
["Swegon","SRY","SRYb-1-1200-1",0,5.3]
["Swegon","SRY","SRYb-2-1200-1",0,10.3]
["Swegon","SRY","SRYb-4-1200-1",0,19.8]
["Swegon","SRY","SRYb-1-1500-2",0,4.2]
["Swegon","SRY","SRYb-4-1500-2",0,15.6]
["Swegon","SRY","SRYb-3-1800-2",0,13]
["Swegon","SRY","SRYb-4-900-1",0,16.2]
["Swegon","SRY","SRYb-4-1500-2",0,14.3]
["Swegon","SWAN","SWANa-2-1200",0,21]
["Swegon","SWAN","SWANa-3-1200-F",0,22.8]
["Swegon","SWAN","SWANa-4-1200",0,25.1]
["Swegon","SWAN","SWANa-4-1200",0,39]
["Swegon","SWAN","SWANa-3-1200",0,25.8]
["Swegon","SWIFT C","SWIFT Ca-250-500",0,22.2]
["Swegon","SWIFT C","SWIFT Ca-250-600-F",0,15.9]
["Swegon","TDY","TDYc-160-320-closed",0,9.5]
["Swegon","TDY","TDYc-200-400-closed",0,14]
["Swegon","TDY","TDYc-K-160-600-closed",0,9.5]
["Swegon","TDY","TDYc-K-160-600-open",0,14.5]
["Swegon","TDY","TDYc-K-315-600-closed",0,27.7]
["Swegon","TRY","TRYa-2-160-320-open",0,13.5]
["Swegon","TRY","TRYa-2-200-400-closed",0,12.3]
["Swegon","TRY","TRYa-2-250-600-open",0,31.6]
["Swegon","TRY","TRYa-2-315-600-closed",0,30.1]
["Swegon","TRY","TRYa-2K-200-600-closed",0,12.3]
["Swegon","TRY","TRYa-2K-315-600-open",0,42.2]
["Swegon","TRY","TRYa-3K-200-600-closed",0,15]
["Swegon","TRY","TRYa-3K-315-600-open",0,44.6]
["Swegon","VDY","ALVb-700-250-200-B",0,23.9]
["Swegon","VDY","ALVb-700-250-200-K",0,27.2]
["Swegon","VDY","VDYc-400-150-open",0,8.33]
["Swegon","VIREO C","VIREO Ca-400-600",0,41.1]
["Swegon","VIREO C","VIREO Ca-400-600-F",0,29.8]
["Swegon","VIREO C","VIREO Ca-160-600",0,11.6]
["Swegon","VIREO C","VIREO Ca-315-600-F",0,26.4]
["Swegon","VOS","ALVb-300-125-80-B",0,4.7]
["Swegon","VOS","ALVb-700-250-200-B",0,21.7]
["Swegon","VRY","ALVb-300-125-80-B",0,4.6100000000000003]
["Swegon","VRY","ALVb-500-150-125-B",0,11.8]
["Swegon","VRY","ALVb-300-125-80-K",0,5.27]
["Swegon","VRY","ALVb-600-200-160-K",0,13.8]
["Swegon","SDW",80,"R0",8.6999999999999993]
["Swegon","SDW",100,"R0",6.2]
["Swegon","SDW",100,"R5",2]
["Swegon","SDW",100,"R6",1]
["Swegon","SDW",125,"R4",3]
["Swegon",0,0,0,0]
["Swegon",0,0,0,0]
["Systemair","KONIKA-160-SW","THOR-125-160",0,11.8]
["Systemair","TST-200-SW","THOR-160-200",0,15.9]
["Systemair","TSR","100-SW","30mm",8.8000000000000007]
["Systemair","TSR","160-SW","10mm",8.1]
["Systemair","TSR","200-SW","10mm",12.2]
["Systemair","TSR","250-SW","20mm",19.600000000000001]
["Systemair","TSF-F-250-SW","THOR-F-160-250",0,31.2]
["Systemair","TSO-F-250-SW","THOR-F-160-250",0,14.4]
["Systemair","TSO-F-315-SW","THOR-F-200-315",0,23.5]
["Systemair","CAP-F-N-250-600-49-SW","THOR-F-160-250",0,14.6]
["Systemair","CAP-F-N-160-600-16-SW","THOR-F-100-160",0,11.2]
["Systemair","CAP-F-N-400-600-81-SW","THOR-F-315-400",0,50.5]
["Systemair","CAP-C-100-SW",100,0,4.3]
["Systemair","CAP-C-315-SW",315,0,56.5]
["Systemair","CAP-C-200-SW",200,0,18.2]
["Systemair","CAP-CT-125-SW",125,0,7.5]
["Systemair","CAP-CT-400-SW",400,0,105.5]
["Systemair","CAP-CT-315-SW",315,0,41.8]
["Systemair","BOR-C-100-SW","100-360º",3,2.2000000000000002]
["Systemair","BOR-C-100-SW","100-120º",4,1.1000000000000001]
["Systemair","BOR-C-125-SW","125-360º",4,3.1]
["Systemair","BOR-C-125-SW","125-120º",4,1.5]
["Systemair","BOR-C-125-SW","125-120º",5,1.2]
["Systemair","BOR-C-160-SW","160-120º",3,3.3]
["Systemair","BOR-C-160-SW","160-120º",4,2.8]
["Systemair","BOR-S-100-SW",100,5,1.8]
["Systemair","BOR-S-125-SW",125,2,3.1]
["Systemair","BOR-S-125-SW",125,8,1.9]
["Systemair","BOR-S-160-SW",160,3,5.5]
["Systemair","BOR-R-100-SW",100,1,2.6]
["Systemair","BOR-R-100-SW",100,7,1.8]
["Systemair","BOR-R-125-SW",125,3,3]
["Systemair","BOR-R-125-SW",125,8,2.2000000000000002]
["Systemair","TEF-S-100-SW",100,2,14]
["Systemair","TEF-S-160-SW",160,1,19.399999999999999]
["Systemair","TEF-S-160-SW",160,2,31.7]
["Systemair","TEF-S-200-SW",200,3,56.9]
["Systemair","ODEN-F-1","200-100",4,8.57]
["Systemair","ODEN-F-1","200-100",11,6.31]
["Systemair","ODEN-F-1","300-100",3,15.26]
["Systemair","ODEN-F-1","300-100",9,10.45]
["Systemair","ODEN-F-2","300-100",2,14.47]
["Systemair","ODEN-F-2","300-100",7,9.8800000000000008]
["Systemair","ODEN-F-1","400-100",0,16]
["Systemair","ODEN-F-1","400-100",5,11.39]
["Systemair","ODEN-F-1","400-100",10,10.68]
["Systemair","ODEN-F-2","400-100",4,14.34]
["Systemair","ODEN-F-2","400-100",9,10.57]
["Systemair","ODEN-F-2","400-100",10,10.57]
["Systemair","ODEN-F-1","300-150",2,34.590000000000003]
["Systemair","ODEN-F-1","300-150",7,15.88]
["Systemair","ODEN-F-2","300-150",0,25.3]
["Systemair","ODEN-F-2","300-150",6,12.34]
["Systemair","ODEN-F-2","300-150",11,16.920000000000002]
["Systemair","ODEN-F-1","500-100",4,26.24]
["Systemair","ODEN-F-1","500-100",9,17.03]
["Systemair","ODEN-F-2","500-100",3,30.14]
["Systemair","ODEN-F-2","500-100",8,16.399999999999999]
["Systemair","ODEN-F-2","500-100",12,16.399999999999999]
["Systemair","ODEN-F-1","500-150",6,46.89]
["Systemair","ODEN-F-1","500-150",11,38.71]
["Systemair","ODEN-F-1","500-150",12,38.71]
["Systemair","ODEN-F-2","500-150",4,42.97]
["Systemair","ODEN-F-2","500-150",12,31.95]
["Systemair","ODEN-F-1","400-150",0,39.9]
["Systemair","ODEN-F-1","400-150",6,44.97]
["Systemair","ODEN-F-1","400-150",11,30.01]
["Systemair","ODEN-F-2","400-150",4,46.89]
["Systemair","ODEN-F-2","400-150",7,32.450000000000003]
["Systemair","ODEN-F-1","500-200",0,68.8]
["Systemair","ODEN-F-1","500-200",6,54.48]
["Systemair","ODEN-F-1","500-200",11,48.3]
["Systemair","ODEN-F-2","500-200",4,83.21]
["Systemair","ODEN-F-2","500-200",6,52.6]
["Systemair","ODEN-F-2","500-200",9,48.4]
["Systemair","ODEN-F-1","600-200",0,68.8]
["Systemair","ODEN-F-1","600-200",6,44.97]
["Systemair","ODEN-F-1","600-200",12,44.97]
["Systemair","ODEN-F-2","600-200",5,58.72]
["Systemair","ODEN-F-2","600-200",8,47.45]
["Systemair","ODEN-F-1","800-200",0,68.8]
["Systemair","ODEN-F-1","800-200",6,50.27]
["Systemair","ODEN-F-1","800-200",12,46.38]
["Systemair","ODEN-F-2","800-200",4,69.209999999999994]
["Systemair","ODEN-F-2","800-200",8,48.72]
["Systemair","KONIKA-A-160-SW","THOR-125-160",0,15.9]
["Systemair","KONIKA-A-200-SW","THOR-160-200",0,16.399999999999999]
["Systemair","KONIKA-A-250-SW","THOR-200-250 ",0,27.6]
["Systemair","TSN-F-250-600-SW","THOR-200-250 ",0,26.7]
["Systemair","TSN-F-160-600-SW","THOR-125-160",0,20.6]
["Systemair","SPI","80 -Tulo",1.5,1.5]
["Systemair","SPI","80 -Tulo",5,5]
["Systemair","SPI","100 - Tulo",4,4]
["Systemair","SPI","125 - Tulo",3,3]
["Systemair","SPI","125 - Tulo",8,8]
["Systemair","SPI","150 - Tulo",7,7]
["Systemair","SPI","160 - Tulo",4,4]
["Systemair","SPI","160 - Tulo",11,11]
["Systemair","SPI","200 - Tulo",7,7]
["Systemair","SPI","200 - Tulo",20,20]
["Systemair","SPI","250 - Tulo",14,14]
["Systemair","SPI","250 - Tulo",18,18]
["Systemair","SPI","300 - Tulo",18,18]
["Systemair","SPI","315 - Tulo",20,20]
["Systemair","SPI","315 - Tulo",28,28]
["Systemair","SPI","400 - Tulo",1,1]
["Systemair","SPI","400 - Tulo",96,96]
["Systemair","SPI","500 - Tulo",52,52]
["Systemair","SPI","500 - Tulo",108,108]
["Systemair","SPI","630 - Tulo",105,105]
["Systemair","SPI","630 - Tulo",370,370]
["Systemair","SPI","800 - Tulo",402,402]
["Systemair","SPI",80,2.5,2.5]
["Systemair","SPI",80,3,3]
["Systemair","SPI",80,4,4]
["Systemair","SPI",80,5,5]
["Systemair","SPI",100,1.5,1.5]
["Systemair","SPI",100,2,2]
["Systemair","SPI",100,2.5,2.5]
["Systemair","SPI",100,3,3]
["Systemair","SPI",100,4,4]
["Systemair","SPI",100,5,5]
["Systemair","SPI",100,6,6]
["Systemair","SPI",125,2,2]
["Systemair","SPI",125,2.5,2.5]
["Systemair","SPI",125,3,3]
["Systemair","SPI",125,3.5,3.5]
["Systemair","SPI",125,4,4]
["Systemair","SPI",125,5,5]
["Systemair","SPI",125,6,6]
["Systemair","SPI",125,8,8]
["Systemair","SPI",125,11,11]
["Systemair","SPI",150,3,3]
["Systemair","SPI",150,4,4]
["Systemair","SPI",150,5,5]
["Systemair","SPI",150,6,6]
["Systemair","SPI",150,7,7]
["Systemair","SPI",150,8,8]
["Systemair","SPI",150,10,10]
["Systemair","SPI",150,13,13]
["Systemair","SPI",150,20,20]
["Systemair","SPI",160,4,4]
["Systemair","SPI",160,5,5]
["Systemair","SPI",160,6,6]
["Systemair","SPI",160,7,7]
["Systemair","SPI",160,9,9]
["Systemair","SPI",160,11,11]
["Systemair","SPI",160,13,13]
["Systemair","SPI",160,18,18]
["Systemair","SPI",160,26,26]
["Systemair","SPI",200,7,7]
["Systemair","SPI",200,8,8]
["Systemair","SPI",200,10,10]
["Systemair","SPI",200,12,12]
["Systemair","SPI",200,14,14]
["Systemair","SPI",200,16,16]
["Systemair","SPI",200,20,20]
["Systemair","SPI",200,26,26]
["Systemair","SPI",200,34,34]
["Systemair","SPI",250,9,9]
["Systemair","SPI",250,11,11]
["Systemair","SPI",250,14,14]
["Systemair","SPI",250,18,18]
["Systemair","SPI",250,24,24]
["Systemair","SPI",250,32,32]
["Systemair","SPI",250,46,46]
["Systemair","SPI",300,14,14]
["Systemair","SPI",300,18,18]
["Systemair","SPI",300,22,22]
["Systemair","SPI",300,26,26]
["Systemair","SPI",300,32,32]
["Systemair","SPI",300,41,41]
["Systemair","SPI",300,52,52]
["Systemair","SPI",300,70,70]
["Systemair","SPI",315,16,16]
["Systemair","SPI",315,20,20]
["Systemair","SPI",315,24,24]
["Systemair","SPI",315,28,28]
["Systemair","SPI",315,34,34]
["Systemair","SPI",315,42,42]
["Systemair","SPI",315,53,53]
["Systemair","SPI",315,71,71]
["Systemair","SPI",400,1,1]
["Systemair","SPI",400,24,24]
["Systemair","SPI",400,33,33]
["Systemair","SPI",400,43,43]
["Systemair","SPI",400,56,56]
["Systemair","SPI",400,72,72]
["Systemair","SPI",400,96,96]
["Systemair","SPI",400,133,133]
["Systemair","SPI",400,200,200]
["Systemair","SPI",500,29,29]
["Systemair","SPI",500,40,40]
["Systemair","SPI",500,52,52]
["Systemair","SPI",500,67,67]
["Systemair","SPI",500,85,85]
["Systemair","SPI",500,108,108]
["Systemair","SPI",500,138,138]
["Systemair","SPI",500,180,180]
["Systemair","SPI",500,230,230]
["Systemair","SPI",630,40,40]
["Systemair","SPI",630,57,57]
["Systemair","SPI",630,78,78]
["Systemair","SPI",630,105,105]
["Systemair","SPI",630,136,136]
["Systemair","SPI",630,173,173]
["Systemair","SPI",630,222,222]
["Systemair","SPI",630,300,300]
["Systemair","SPI",630,370,370]
["Systemair","SPI",800,122,122]
["Systemair","SPI",800,170,170]
["Systemair","SPI",800,217,217]
["Systemair","SPI",800,267,267]
["Systemair","SPI",800,344,344]
["Systemair","SPI",800,402,402]
["Systemair","SPI",800,489,489]
["EH-muovi","EHKTS","100/180˚",2,0.9]
["EH-muovi","EHKTS","100/180˚",3,1.25]
["EH-muovi","EHKTS","100/180˚",4,1.6]
["EH-muovi","EHKTS","100/180˚",5,1.95]
["EH-muovi","EHKTS","100/180˚",6,2.2999999999999998]
["EH-muovi","EHKTS","100/180˚",7,2.5]
["EH-muovi","EHKTS","100/180˚",8,2.7]
["EH-muovi","EHKTS","100/180˚",9,2.9]
["EH-muovi","EHKTS","100/180˚",10,2.93]
["EH-muovi","EHKTS","100/180˚",11,2.97]
["EH-muovi","EHKTS","100/180˚",12,3]
["EH-muovi","EHKTS","100/360˚",2,0.9]
["EH-muovi","EHKTS","100/360˚",3,1.35]
["EH-muovi","EHKTS","100/360˚",4,1.8]
["EH-muovi","EHKTS","100/360˚",5,2.0499999999999998]
["EH-muovi","EHKTS","100/360˚",6,2.2999999999999998]
["EH-muovi","EHKTS","100/360˚",7,2.7]
["EH-muovi","EHKTS","100/360˚",8,3.1]
["EH-muovi","EHKTS","100/360˚",9,3.5]
["EH-muovi","EHKTS","100/360˚",10,3.83]
["EH-muovi","EHKTS","100/360˚",11,4.17]
["EH-muovi","EHKTS","100/360˚",12,4.5]
["EH-muovi","EHKTS","100/360˚",13,4.5999999999999996]
["EH-muovi","EHKTS","100/360˚",14,4.7]
["EH-muovi","EHKTS","100/360˚",15,4.8]
["EH-muovi","EHKTS","125/180˚",2,0.9]
["EH-muovi","EHKTS","125/180˚",3,1.45]
["EH-muovi","EHKTS","125/180˚",4,2]
["EH-muovi","EHKTS","125/180˚",5,2.35]
["EH-muovi","EHKTS","125/180˚",6,2.7]
["EH-muovi","EHKTS","125/180˚",7,3]
["EH-muovi","EHKTS","125/180˚",8,3.3]
["EH-muovi","EHKTS","125/180˚",9,3.6]
["EH-muovi","EHKTS","125/180˚",10,3.77]
["EH-muovi","EHKTS","125/180˚",11,3.93]
["EH-muovi","EHKTS","125/180˚",12,4.0999999999999996]
["EH-muovi","EHKTS","125/180˚",13,4.17]
["EH-muovi","EHKTS","125/180˚",14,4.2300000000000004]
["EH-muovi","EHKTS","125/180˚",15,4.3]
["EH-muovi","EHKTS","125/360˚",2,0.9]
["EH-muovi","EHKTS","125/360˚",3,1.45]
["EH-muovi","EHKTS","125/360˚",4,2]
["EH-muovi","EHKTS","125/360˚",5,2.5]
["EH-muovi","EHKTS","125/360˚",6,3]
["EH-muovi","EHKTS","125/360˚",7,3.47]
["EH-muovi","EHKTS","125/360˚",8,3.93]
["EH-muovi","EHKTS","125/360˚",9,4.4000000000000004]
["EH-muovi","EHKTS","125/360˚",10,4.5]
["EH-muovi","EHKTS","125/360˚",11,4.5999999999999996]
["EH-muovi","EHKTS","125/360˚",12,4.7]
["EH-muovi","EHKTS","125/360˚",13,5.47]
["EH-muovi","EHKTS","125/360˚",14,6.23]
["EH-muovi","EHKTS","125/360˚",15,7]
["EH-muovi","EHP",100,4,0.48]
["EH-muovi","EHP",100,5,0.6]
["EH-muovi","EHP",100,6,0.72]
["EH-muovi","EHP",100,7,0.83]
["EH-muovi","EHP",100,8,0.95]
["EH-muovi","EHP",100,9,0.95]
["EH-muovi","EHP",100,10,1.18]
["EH-muovi","EHP",100,11,1.3]
["EH-muovi","EHP",100,12,1.41]
["EH-muovi","EHP",100,13,1.53]
["EH-muovi","EHP",100,14,1.65]
["EH-muovi","EHP",100,15,1.76]
["EH-muovi","EHP",100,16,1.88]
["EH-muovi","EHP",100,17,1.99]
["EH-muovi","EHP",100,18,2.09]
["EH-muovi","EHP",100,19,2.2000000000000002]
["EH-muovi","EHP",100,20,2.2999999999999998]
["EH-muovi","EHP",125,4,0.55000000000000004]
["EH-muovi","EHP",125,5,0.7]
["EH-muovi","EHP",125,6,0.85]
["EH-muovi","EHP",125,7,0.99]
["EH-muovi","EHP",125,8,1.1399999999999999]
["EH-muovi","EHP",125,9,1.29]
["EH-muovi","EHP",125,10,1.44]
["EH-muovi","EHP",125,11,1.58]
["EH-muovi","EHP",125,12,1.73]
["EH-muovi","EHP",125,13,1.87]
["EH-muovi","EHP",125,14,2.02]
["EH-muovi","EHP",125,15,2.16]
["EH-muovi","EHP",125,16,2.2999999999999998]
["EH-muovi","EHP",125,17,2.44]
["EH-muovi","EHP",125,18,2.58]
["EH-muovi","EHP",125,19,2.72]
["EH-muovi","EHP",125,20,2.86]
["EH-muovi","EHP",125,21,3]
["EH-muovi","EHP",125,22,3.13]
["EH-muovi","EHP",125,23,3.27]
["EH-muovi","EHP",125,24,3.4]
["EH-muovi","EHS","125/360˚",4,1.5]
["EH-muovi","EHS","125/360˚",5,1.75]
["EH-muovi","EHS","125/360˚",6,2]
["EH-muovi","EHS","125/360˚",7,2.25]
["EH-muovi","EHS","125/360˚",8,2.5]
["EH-muovi","EHS","125/360˚",9,2.85]
["EH-muovi","EHS","125/360˚",10,3.2]
["EH-muovi","EHS","125/360˚",11,3.55]
["EH-muovi","EHS","125/360˚",12,3.9]
["EH-muovi","EHS","125/360˚",13,4.05]
["EH-muovi","EHS","125/360˚",14,4.2]
["EH-muovi","EHS","125/360˚",15,4.3499999999999996]
["EH-muovi","EHS","125/360˚",16,4.5]
["EH-muovi","EHS","100/360˚",4,1.2]
["EH-muovi","EHS","100/360˚",5,1.3]
["EH-muovi","EHS","100/360˚",6,1.4]
["EH-muovi","EHS","100/360˚",7,1.5]
["EH-muovi","EHS","100/360˚",8,1.6]
["EH-muovi","EHS","100/360˚",9,1.75]
["EH-muovi","EHS","100/360˚",10,1.9]
["EH-muovi","EHS","100/360˚",11,2.0499999999999998]
["EH-muovi","EHS","100/360˚",12,2.2000000000000002]
["EH-muovi","EHS","100/360˚",13,2.2999999999999998]
["EH-muovi","EHS","100/360˚",14,2.4]
["EH-muovi","EHS","100/360˚",15,2.5]
["EH-muovi","EHS","100/360˚",16,2.6]
["EH-muovi","EHS","100/360˚",17,2.75]
["EH-muovi","EHS","100/360˚",18,2.9]
["EH-muovi","EHS","100/360˚",19,3.05]
["EH-muovi","EHS","100/360˚",20,3.2]
["EH-muovi","EHS","125/180˚",2,1.5]
["EH-muovi","EHS","125/180˚",3,1.85]
["EH-muovi","EHS","125/180˚",4,2.2000000000000002]
["EH-muovi","EHS","125/180˚",5,2.6]
["EH-muovi","EHS","125/180˚",6,3]
["EH-muovi","EHS","125/180˚",7,3.2]
["EH-muovi","EHS","125/180˚",8,3.4]
["EH-muovi","EHS","125/180˚",9,3.53]
["EH-muovi","EHS","125/180˚",10,3.63]
["EH-muovi","EHS","125/180˚",11,3.78]
["EH-muovi","EHS","125/180˚",12,3.9]
["EH-muovi","EHSS","100/180˚",4,1.2]
["EH-muovi","EHSS","100/180˚",5,1.45]
["EH-muovi","EHSS","100/180˚",6,1.7]
["EH-muovi","EHSS","100/180˚",7,1.9]
["EH-muovi","EHSS","100/180˚",8,2.1]
["EH-muovi","EHSS","100/180˚",9,2.2000000000000002]
["EH-muovi","EHSS","100/180˚",10,2.2999999999999998]
["EH-muovi","EHSS","100/180˚",11,2.4]
["EH-muovi","EHSS","100/180˚",12,2.5]
["EH-muovi","EHTH",100,1,1]
["EH-muovi","EHTH",100,2,1.3]
["EH-muovi","EHTH",100,3,1.7]
["EH-muovi","EHTH",100,4,2.1]
["EH-muovi","EHTH",100,5,2.5]
["EH-muovi","EHTH",100,6,2.7]
["EH-muovi","EHTH",100,7,3]
["EH-muovi","EHTH",100,8,3.2]
["EH-muovi","EHTH",100,9,3.5]
["EH-muovi","EHTH",100,10,3.8]
["EH-muovi","EHTH",100,11,4]
["EH-muovi","EHTH",100,1,0.9]
["EH-muovi","EHTH",100,2,1.1000000000000001]
["EH-muovi","EHTH",100,3,1.4]
["EH-muovi","EHTH",100,4,1.8]
["EH-muovi","EHTH",100,5,2.1]
["EH-muovi","EHTH",100,6,2.6]
["EH-muovi","EHTH",100,7,2.8]
["EH-muovi","EHTH",100,8,3.2]
["EH-muovi","EHTH",100,9,3.4]
["EH-muovi","EHTH",100,10,3.6]
["EH-muovi","EHTH",100,11,3.9]
["EH-muovi","EHTH",125,1,1]
["EH-muovi","EHTH",125,2,1.3]
["EH-muovi","EHTH",125,3,1.6]
["EH-muovi","EHTH",125,4,2]
["EH-muovi","EHTH",125,5,2.4]
["EH-muovi","EHTH",125,6,2.8]
["EH-muovi","EHTH",125,7,3.1]
["EH-muovi","EHTH",125,8,3.3]
["EH-muovi","EHTH",125,9,3.6]
["EH-muovi","EHTH",125,10,3.9]
["EH-muovi","EHTH",125,11,4.0999999999999996]
["EH-muovi","EHTH",125,1,0.8]
["EH-muovi","EHTH",125,2,1.1000000000000001]
["EH-muovi","EHTH",125,3,1.5]
["EH-muovi","EHTH",125,4,1.9]
["EH-muovi","EHTH",125,5,2.1]
["EH-muovi","EHTH",125,6,2.5]
["EH-muovi","EHTH",125,7,2.8]
["EH-muovi","EHTH",125,8,3.1]
["EH-muovi","EHTH",125,9,3.4]
["EH-muovi","EHTH",125,10,3.8]
["EH-muovi","EHTH",125,11,4]
["Pisla","270K",100,-10,0.7]
["Pisla","270K",100,-9,0.77]
["Pisla","270K",100,-8,0.83]
["Pisla","270K",100,-7,0.9]
["Pisla","270K",100,-6,0.96]
["Pisla","270K",100,-5,1.03]
["Pisla","270K",100,-4,1.1000000000000001]
["Pisla","270K",100,-3,1.18]
["Pisla","270K",100,-2,1.25]
["Pisla","270K",100,-1,1.33]
["Pisla","270K",100,0,1.4]
["Pisla","270K",100,1,1.48]
["Pisla","270K",100,2,1.56]
["Pisla","270K",100,3,1.65]
["Pisla","270K",100,4,1.73]
["Pisla","270K",100,5,1.81]
["Pisla","270K",100,6,1.88]
["Pisla","270K",100,7,1.95]
["Pisla","270K",100,8,2.0299999999999998]
["Pisla","270K",100,9,2.1]
["Pisla","270K",100,10,2.17]
["Pisla","270K",100,11,2.25]
["Pisla","270K",100,12,2.34]
["Pisla","270K",100,13,2.42]
["Pisla","270K",100,14,2.5099999999999998]
["Pisla","270K",100,15,2.59]
["Pisla","270K",125,-5,0.96]
["Pisla","270K",125,-4,1.08]
["Pisla","270K",125,-3,1.2]
["Pisla","270K",125,-2,1.32]
["Pisla","270K",125,-1,1.44]
["Pisla","270K",125,0,1.56]
["Pisla","270K",125,1,1.66]
["Pisla","270K",125,2,1.77]
["Pisla","270K",125,3,1.87]
["Pisla","270K",125,4,1.98]
["Pisla","270K",125,5,2.08]
["Pisla","270K",125,6,2.2000000000000002]
["Pisla","270K",125,7,2.31]
["Pisla","270K",125,8,2.4300000000000002]
["Pisla","270K",125,9,2.54]
["Pisla","270K",125,10,2.66]
["Pisla","270K",125,11,2.76]
["Pisla","270K",125,12,2.86]
["Pisla","270K",125,13,2.97]
["Pisla","270K",125,14,3.07]
["Pisla","270K",125,15,3.17]
["Pisla","270K",160,-10,1.33]
["Pisla","270K",160,-9,1.45]
["Pisla","270K",160,-8,1.57]
["Pisla","270K",160,-7,1.69]
["Pisla","270K",160,-6,1.81]
["Pisla","270K",160,-5,1.93]
["Pisla","270K",160,-4,2.09]
["Pisla","270K",160,-3,2.2400000000000002]
["Pisla","270K",160,-2,2.4]
["Pisla","270K",160,-1,2.5499999999999998]
["Pisla","270K",160,0,2.71]
["Pisla","270K",160,1,2.86]
["Pisla","270K",160,2,3]
["Pisla","270K",160,3,3.15]
["Pisla","270K",160,4,3.29]
["Pisla","270K",160,5,3.44]
["Pisla","270K",160,6,3.6]
["Pisla","270K",160,7,3.76]
["Pisla","270K",160,8,3.91]
["Pisla","270K",160,9,4.07]
["Pisla","270K",160,10,4.2300000000000004]
["Pisla","270K",160,11,4.38]
["Pisla","270K",160,12,4.53]
["Pisla","270K",160,13,4.67]
["Pisla","270K",160,14,4.82]
["Pisla","270K",160,15,4.97]
["Pisla","270K",160,16,5.0999999999999996]
["Pisla","270K",160,17,5.23]
["Pisla","270K",160,18,5.37]
["Pisla","270K",160,19,5.5]
["Pisla","270K",160,20,5.63]
["Pisla",261,100,2,0.89]
["Pisla",261,100,3,1.36]
["Pisla",261,100,4,1.83]
["Pisla",261,100,5,2.2799999999999998]
["Pisla",261,100,6,2.73]
["Pisla",261,100,7,2.98]
["Pisla",261,100,8,3.24]
["Pisla",261,100,9,3.49]
["Pisla",261,100,10,3.69]
["Pisla",261,100,11,3.9]
["Pisla",261,100,12,4.0999999999999996]
["Pisla",261,125,4,2.06]
["Pisla",261,125,5,2.56]
["Pisla",261,125,6,3.06]
["Pisla",261,125,7,3.56]
["Pisla",261,125,8,4.05]
["Pisla",261,125,9,4.55]
["Pisla",261,125,10,4.76]
["Pisla",261,125,11,4.96]
["Pisla",261,125,12,5.17]
["Pisla",261,125,13,5.45]
["Pisla",261,125,14,5.74]
["Pisla",261,125,15,6.02]
["Pisla",261,160,4,2.7]
["Pisla",261,160,5,3.39]
["Pisla",261,160,6,4.08]
["Pisla",261,160,7,4.67]
["Pisla",261,160,8,5.26]
["Pisla",261,160,9,5.85]
["Pisla",261,160,10,6.44]
["Pisla",261,160,11,6.84]
["Pisla",261,160,12,7.25]
["Pisla",261,160,13,7.65]
["Pisla",261,160,14,8.06]
["Pisla",261,160,15,8.4600000000000009]
["Pisla",261,160,16,8.9499999999999993]
["Pisla",261,160,17,9.44]
["Pisla",261,160,18,9.92]
["Pisla",261,160,19,10.41]
["Pisla",261,160,20,10.9]
["Uponor","UPK",100,4,0.7]
["Uponor","UPK",100,5,0.82]
["Uponor","UPK",100,6,0.95]
["Uponor","UPK",100,7,1.08]
["Uponor","UPK",100,8,1.2]
["Uponor","UPK",100,9,1.33]
["Uponor","UPK",100,10,1.45]
["Uponor","UPK",100,11,1.58]
["Uponor","UPK",100,12,1.7]
["Uponor","UPK",100,13,1.8]
["Uponor","UPK",100,14,1.9]
["Uponor","UPK",100,15,2]
["Uponor","UPK",100,16,2.1]
["Uponor","UPK",100,17,2.2000000000000002]
["Uponor","UPK",100,18,2.2999999999999998]
["Uponor","UPK",100,19,2.4]
["Uponor","UPK",100,20,2.5]
["Uponor","UPK",125,4,0.9]
["Uponor","UPK",125,5,1.05]
["Uponor","UPK",125,6,1.2]
["Uponor","UPK",125,7,1.35]
["Uponor","UPK",125,8,1.5]
["Uponor","UPK",125,9,1.65]
["Uponor","UPK",125,10,1.8]
["Uponor","UPK",125,11,1.95]
["Uponor","UPK",125,12,2.1]
["Uponor","UPK",125,13,2.25]
["Uponor","UPK",125,14,2.4]
["Uponor","UPK",125,15,2.5499999999999998]
["Uponor","UPK",125,16,2.7]
["Uponor","UPK",125,17,2.8]
["Uponor","UPK",125,18,2.9]
["Uponor","UPK",125,19,3]
["Uponor","UPK",125,20,3.1]
["Uponor","UPK",125,21,3.27]
["Uponor","UPK",125,22,3.45]
["Uponor","UPK",125,23,3.62]
["Uponor","UPK",125,24,3.8]
["Uponor","UTK","100/180˚",2,0.9]
["Uponor","UTK","100/180˚",3,1.25]
["Uponor","UTK","100/180˚",4,1.6]
["Uponor","UTK","100/180˚",5,1.95]
["Uponor","UTK","100/180˚",6,2.2999999999999998]
["Uponor","UTK","100/180˚",7,2.5]
["Uponor","UTK","100/180˚",8,2.7]
["Uponor","UTK","100/180˚",9,2.9]
["Uponor","UTK","100/180˚",10,2.93]
["Uponor","UTK","100/180˚",11,2.97]
["Uponor","UTK","100/180˚",12,3]
["Uponor","UTK","100/180˚",13,3]
["Uponor","UTK","100/180˚",14,3]
["Uponor","UTK","100/180˚",15,3]
["Uponor","UTK","100/360˚",2,0.9]
["Uponor","UTK","100/360˚",3,1.35]
["Uponor","UTK","100/360˚",4,1.8]
["Uponor","UTK","100/360˚",5,2.0499999999999998]
["Uponor","UTK","100/360˚",6,2.2999999999999998]
["Uponor","UTK","100/360˚",7,2.7]
["Uponor","UTK","100/360˚",8,3.1]
["Uponor","UTK","100/360˚",9,3.5]
["Uponor","UTK","100/360˚",10,3.83]
["Uponor","UTK","100/360˚",11,4.17]
["Uponor","UTK","100/360˚",12,4.5]
["Uponor","UTK","100/360˚",13,4.5999999999999996]
["Uponor","UTK","100/360˚",14,4.7]
["Uponor","UTK","100/360˚",15,4.8]
["Uponor","UTK","125/180˚",2,0.9]
["Uponor","UTK","125/180˚",3,1.45]
["Uponor","UTK","125/180˚",4,2]
["Uponor","UTK","125/180˚",5,2.35]
["Uponor","UTK","125/180˚",6,2.7]
["Uponor","UTK","125/180˚",7,3]
["Uponor","UTK","125/180˚",8,3.3]
["Uponor","UTK","125/180˚",9,3.6]
["Uponor","UTK","125/180˚",10,3.77]
["Uponor","UTK","125/180˚",11,3.93]
["Uponor","UTK","125/180˚",12,4.0999999999999996]
["Uponor","UTK","125/180˚",13,4.17]
["Uponor","UTK","125/180˚",14,4.2300000000000004]
["Uponor","UTK","125/180˚",15,4.3]
["Uponor","UTK","125/360˚",2,0.9]
["Uponor","UTK","125/360˚",3,1.45]
["Uponor","UTK","125/360˚",4,2]
["Uponor","UTK","125/360˚",5,2.5]
["Uponor","UTK","125/360˚",6,3]
["Uponor","UTK","125/360˚",7,3.47]
["Uponor","UTK","125/360˚",8,3.93]
["Uponor","UTK","125/360˚",9,4.4000000000000004]
["Uponor","UTK","125/360˚",10,4.83]
["Uponor","UTK","125/360˚",11,5.27]
["Uponor","UTK","125/360˚",12,5.7]
["Uponor","UTK","125/360˚",13,6.13]
["Uponor","UTK","125/360˚",14,6.57]
["Uponor","UTK","125/360˚",15,7]