Tila logolle

Kohteen tiedot

Pöytäkirjan päiväys
Tarkastuspäivä
Rakennuksen tyyppi (okt, rt, kt)
Postiosoite
Kiinteistötunnus
Rakennusvuosi
Tehdyt remontit
IV-järjestelmän ikä / järjestelmään tehdyt parannukset
Rakennuksen korkeus (kerrosten lkm tai hormikorkeus)
Kanavapuhdistusten ajankohta

Tarkastaja

Yritys
Postiosoite
Tarkastaja/mittaaja
Puhelinnumero
Sähköposti

Yhteenveto tarkastuksesta

Lyhyt kuvaus tarkastuksesta, sen tuloksista ja mahdollisista toimenpidesuosituksista.

Allekirjoitukset

Tarkastuksen suorittaja: _________________________________________

Paikka ja aika: ________________________________________________

Pöytäkirjan tarkastaja: ___________________________________________

Paikka ja aika: ________________________________________________

Ilmanvaihtojärjestelmän osat

Ulkoilmareitit

Tyyppi	Kpl	Huomiot ja kommentit
Seinäventtiili
Kippi-/läppäventtiili
Termostaattiventtiili
Rakoventtiili
Ikkunan tiivisterako
Puhallinavusteinen ulkoilmalaite
Keittiön kylmäkaappi
Muu, mikä?

Poistoilmareitit

Tyyppi	Kpl	Huomiot ja kommentit
Lautasventtiili
Säleikkö
Kippi-/läppäventtiili
Muu, mikä?

Siirtoilmareitit

Tyyppi	Kpl	Huomiot ja kommentit
Lautasventtiili
Säleikkö (ovessa/seinässä)
Ovirako
Siirtoilmalaite
Muu, mikä?

Ilmanvaihtuvuuden tehostus- ja tuuletusjärjestelmät

Tyyppi	Kpl	Huomiot ja kommentit
Tuuletusikkuna / -luukku
Vedonparantaja / viirihattu (hormin/kanavan päässä)
Liesituuletin (ulos puhaltava)
Tehostuspuhallin (esim. kylpyhuoneessa)
Takka
Muu, mikä?

Kanaviston rakenteet

Tyyppi	Kpl	Huomiot ja kommentit
Peltikanava
Tiilihormi
Betonielementtihormi
Yhteiskanava
Muu, mikä?

Asuntokohtaiset tarkastushavainnot

Ilmavirtaukset:

Esim. oikea virtaussuunta laitteilla, vapaat siirtoilmareitit, savu-/paperitesti, arvio ilmanvaihtuvuudesta 0,* krt/h…

Huomiot järjestelmän kunnosta:

Venttiilien, suodattimien & hormien ym. kunto…

Huomiot järjestelmän puhtaudesta:

Venttiilien, suodattimien & hormien ym. puhtaus…

Järjestelmän huollettavuus:

Miten laitteita huolletaan, miten huollettaville laitteille pääsee…

Sisäilman aistinvarainen laatu:

Esim. tunkkaisuus, hajut, vedon tunne…

Erillisten puhaltimien/tehostuslaitteiden toimintaperiaatteet:

Valaistukseen kytketty, erillinen käyttökytkin, kosteus/lämpötilaohjaus…

Huomiot aiemmista tutkimuksista/tarkastuksista:

Jos saatavilla

Tehdyt toimenpiteet ja suositukset

Kuvaillaan tarkastuksen yhteydessä tehdyt toimenpiteet, esim. vaihdettu/puhdistettu suodattimia, säädetty venttiilien asentoja, lisätty venttiilejä ym…

Esitetään tarvittaessa suosituksia ilmanvaihdon parantamiseksi, esim.:

Venttiilien lisääminen tai niiden huolto

Suodattimien vaihto/puhdistus

Vedonparantajan tmv. lisääminen

Siirtoilmareittien lisäys

Ohjeistetaan huoltotoimenpiteistä tai tuuletuskäytännöistä

Tarkastuksessa käytetyt mittausmenetelmät

Menetelmä	Käytetty mittalaite	Ilmoitettu tarkkuus	Kalibrointi-pvm.	Huomiot
Paine-ero
Kuumalanka
Siipipyörä
Huppumittari
Merkkisavu	-	-	Aistinvarainen tarkastelu
Merkkiaine
Lämpötila
Suhteellinen kosteus
Muu, mikä?

Mittaustulokset kesällä (>15°C)

Mittausolosuhteet

Ajankohtaiset säätiedot: https://www.ilmatieteenlaitos.fi/

Menneet säähavainnot: https://www.ilmatieteenlaitos.fi/havaintojen-lataus

Mitattava suure	Tulos
Ulkolämpötila (°C):
Sisälämpötila (°C):
Tuulen suunta ja nopeus (m/s)
Ilmankosteus (%RH):
Ilmanpaine (hPa):

Poistoilmavirrat

Tila	Venttiilityyppi ja koko	Avaus mm	Nopeus m/s	Tulos l/s	Suunn. l/s	Ero %	★
Keittiö	Lautasventtiili 125 mm	1
Kylpyhuone	Säleikkö 200x400mm	2

Ulkoilmavirrat

Tila	Venttiilityyppi ja koko	Avaus mm	Nopeus m/s	Tulos l/s	Suunn. l/s	Ero %	★
Makuuhuone	Termostaattiventtiili 125 mm	3
Olohuone	Termostaattiventtiili 125 mm	4

Mittaustulokset välikaudella (±5°C)

Mittausolosuhteet

Ajankohtaiset säätiedot: https://www.ilmatieteenlaitos.fi/

Menneet säähavainnot: https://www.ilmatieteenlaitos.fi/havaintojen-lataus

Mitattava suure	Tulos
Ulkolämpötila (°C):
Sisälämpötila (°C):
Tuulen suunta ja nopeus (m/s)
Ilmankosteus (%RH):
Ilmanpaine (hPa):

Poistoilmavirrat

Tila	Venttiilityyppi ja koko	Avaus mm	Nopeus m/s	Tulos l/s	Suunn. l/s	Ero %	★
Keittiö	Lautasventtiili 125 mm	1
Kylpyhuone	Säleikkö 200x400mm	2

Ulkoilmavirrat

Tila	Venttiilityyppi ja koko	Avaus mm	Nopeus m/s	Tulos l/s	Suunn. l/s	Ero %	★
Makuuhuone	Termostaattiventtiili 125 mm	3
Olohuone	Termostaattiventtiili 125 mm	4

Mittaustulokset lämmityskaudella (<-10°C)

Mittausolosuhteet

Ajankohtaiset säätiedot: https://www.ilmatieteenlaitos.fi/

Menneet säähavainnot: https://www.ilmatieteenlaitos.fi/havaintojen-lataus

Mitattava suure	Tulos
Ulkolämpötila (°C):
Sisälämpötila (°C):
Tuulen suunta ja nopeus (m/s)
Ilmankosteus (%RH):
Ilmanpaine (hPa):

Poistoilmavirrat

Tila	Venttiilityyppi ja koko	Avaus mm	Nopeus m/s	Tulos l/s	Suunn. l/s	Ero %	★
Keittiö	Lautasventtiili 125 mm	1
Kylpyhuone	Säleikkö 200x400mm	2

Ulkoilmavirrat

Tila	Venttiilityyppi ja koko	Avaus mm	Nopeus m/s	Tulos l/s	Suunn. l/s	Ero %	★
Makuuhuone	Termostaattiventtiili 125 mm	3
Olohuone	Termostaattiventtiili 125 mm	4

Kootut huomiot mittauksista

★ HUOMIO nro/kohde	HUOMIOSELITE	KORJATTAVAA	KORJATTU / TARKASTETTU
1	Lautasventtiili osittain pölynpeitossa, myös kanavisto pölyinen	x
2	Tiilihormi, likainen ja halki	x
3	Suodatin tukossa, vaihdettu	x
4	Termostaatti ei toimi, vaihdettava	x